        Тема: заключение договора на услугу «Испытание УВН».

     Техническая спецификация
     на услугу: «Испытание указателей высокого напряжения»

    Требования к подрядной организации:
Испытание средств защит повышенного напряжения осуществляют юридические лица, аккредитованные на право испытания средств защит повышенного напряжения, входящих в состав измерительного комплекса.
Произвести испытание согласно нормам и срокам эксплуатационных электрических испытаний  средств индивидуальной защиты, согласно приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №204.
Оборудование подлежащее испытанию:
Указатель высокого напряжения 6-10кВ (УВН) в количестве - 10 штук,  Указатель высокого напряжения 35 кВ (УВН)  в количестве – 5 штук,  Количество штанг изолирующих универсальных – 7 штук.	 
    Оформления результатов по испытанию УВН:. 
По завершению испытаний поставщик обязан предоставить протокол испытаний УВН. Положительные результаты испытания удостоверяются самоклеящимся лейблом о поверке на приборе или же если прибор не прошел проведенных над ним испытаний извещением о непригодности к применению.
    Срок выполнения испытания: до 15  дней с момента получения заявки.
    Место проведения испытания: на территории Исполнителя.



«Жоғары кернеу көрсеткіштерін сынау» қызметіне техникалық сипаттама.


    Мердігерлік ұйымға қойылатын талаптар:
Жоғары кернеу көрсеткіштерін қорғаныс құралдарын сынау өлшеу кешені құрамына кіретін, жоғары кернеу қорғаныс құралдарын сынау құқығына аккредиттелген, заңды тұлғалар жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы  №204 бұйрығына сәйкес, жеке қорғаныс құралдарын пайдалану электр сынақтарының нормалары мен мерзімдеріне сәйкес, сынақ жүргізіледі.
Сынаққа жататын жабдық:
10 дана санында, жоғары кернеу көрсеткіші 6-10кВ (УВН), 5 дана санында 35 кВ (УВН) жоғары кернеу көрсеткіші, оқшаулау әмбебап штангының саны – 7 дана.	 
УВН сынау бойынша нәтижелерді рәсімдеу:
Өнім беруші сынақтың аяқталуы бойынша УВН сынақ хаттамасын ұсынуға міндетті. Сынақтың оң нәтижелері құралды тексеру туралы өздігінен жабысатын жапсырмамен куәландырылады немесе егер құрал оған жүргізілген сынақтан өтпеген және қолдануға жарамсыздығы туралы хабарлама жағдайында.

    Сынақтың орындалу мерзімі: өтінім беру сәтінен бастап 15 күнге дейін.
    Сынақты жүргізу орны: Орындаушының аумағында.




