Техническая спецификация.

1. Наименование закупаемой услуги:
Услуги по диагностике установки обратного осмоса ДВУ10-18.

2. Количество:
2 (две) установки.

3. Назначение услуги:
Проведение технической диагностики оборудования установок обратного осмоса ДВУ10-18 с целью определения фактического технического состояния оборудования, выявления неисправностей и дефектов, определения причин отклонений в работе и предупреждения возможных отказов и аварийных ситуаций.

4. Перечень услуг и объем работ:

Исполнитель обязан провести диагностику каждой установки обратного осмоса ДВУ10-18, включающую:

* визуальный осмотр оборудования;
* проверку общего технического состояния установки;
* проверку основных узлов и элементов установки;
* проверку состояния трубопроводов и соединений;
* проверку запорной и регулирующей арматуры;
* проверку насосного оборудования;
* проверку мембранных элементов обратного осмоса;
* проверку герметичности оборудования и соединений;
* проверку  и контроль рабочих параметров установки(в том числе давление, расход, электропроводность и производительность);
* проверку давления и производительности установки;
* проверку работоспособности контрольно-измерительных приборов;
* проверку работоспособности автоматики и защитных устройств, входящих в состав установки;
* выявление неисправностей, дефектов и отклонений от нормальной работы;
* определение  причин выявленных неисправностей и отклонений и анализ причин снижения производительности;
* оценку возможности дальнейшей безопасной и штатной эксплуатации оборудования;
* разработку рекомендаций по устранению выявленных неисправностей и дальнейшей эксплуатации, то есть по его дальнейшему ремонту (последовательность выполнения ремонтных работ).

5. Требования к результату оказания услуг:

По результатам диагностики Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет по каждой установке отдельно.

В отчете должны быть отражены:

1. Наименование и модель оборудования.
2. Перечень проверенных узлов и элементов.
3. Результаты проведенной диагностики.
4. Фактические выявленные неисправности и дефекты.
5. Выявленные отклонения рабочих параметров.
6. Техническое состояние установки.
7. Заключение о работоспособности оборудования.
8. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации.
9. Рекомендации по необходимости ремонта, регулировки либо замены отдельных элементов — при выявлении соответствующей необходимости.

6. Требования к качеству:

Диагностика должна проводиться квалифицированными специалистами с использованием необходимых измерительных и диагностических приборов.

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности, технической и эксплуатационной документации на оборудование.

Результаты диагностики должны отражать фактическое техническое состояние каждой из двух установок, а не только результаты визуального осмотра.

7. Место оказания услуг:
На территории Заказчика, по месту установки оборудования.

8. Срок оказания услуг:
По заявке Заказчика  (количество календарных дней будет указано в заявке).

9. Приемка услуг:

Услуги считаются оказанными после проведения диагностики двух установок и предоставления Заказчику соответствующих технических отчетов.

Основанием для приемки является соответствие фактически оказанных услуг настоящей технической спецификации и предоставление результатов диагностики по каждой установке.

10. Стоимость услуг:

В стоимость услуги должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуги, включая выезд специалистов на место установки, проведение диагностических мероприятий, использование необходимых приборов и оборудования, оформление и предоставление технических отчетов.




















Техникалық ерекшелік.
1. Сатып алынатын қызметтің атауы:
ДВУ10-18 кері осмос қондырғысын диагностикалау қызметтері.
2. Саны:
2 (екі) қондырғы.
3. Қызметтің мақсаты:
Жабдықтың нақты техникалық жай-күйін анықтау, ақаулар мен дефектілерді анықтау, жұмысындағы ауытқулардың себептерін айқындау, сондай-ақ ықтимал істен шығулар мен авариялық жағдайлардың алдын алу мақсатында ДВУ10-18 кері осмос қондырғыларының жабдықтарына техникалық диагностика жүргізу.
4. Қызметтер тізбесі және жұмыс көлемі:
Орындаушы әрбір ДВУ10-18 кері осмос қондырғысына диагностика жүргізуге міндетті, оның ішінде:
· жабдықты көзбен шолып тексеру;
· қондырғының жалпы техникалық жай-күйін тексеру;
· қондырғының негізгі тораптары мен элементтерін тексеру;
· құбыржолдар мен қосылыстардың жай-күйін тексеру;
· тиек және реттеу арматурасын тексеру;
· сорғы жабдықтарын тексеру;
· кері осмос мембраналық элементтерін тексеру;
· жабдық пен қосылыстардың герметикалығын тексеру;
· қондырғының жұмыс параметрлерін тексеру және бақылау (оның ішінде қысым, шығын, электрөткізгіштік және өнімділік);
· қондырғының қысымы мен өнімділігін тексеру;
· бақылау-өлшеу аспаптарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· қондырғы құрамына кіретін автоматика мен қорғаныс құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· ақауларды, дефектілерді және қалыпты жұмыс режимінен ауытқуларды анықтау;
· анықталған ақаулар мен ауытқулардың себептерін айқындау және өнімділіктің төмендеу себептерін талдау;
· жабдықты одан әрі қауіпсіз және штаттық режимде пайдалану мүмкіндігін бағалау;
· анықталған ақауларды жою және жабдықты одан әрі пайдалану бойынша, яғни оны одан әрі жөндеу жөнінде ұсынымдар әзірлеу (жөндеу жұмыстарын орындау кезектілігі).
5. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар:
Диагностика нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір қондырғы бойынша жеке техникалық есеп ұсынады.
Есепте мыналар көрсетілуі тиіс:
1. Жабдықтың атауы мен моделі.
2. Тексерілген тораптар мен элементтердің тізбесі.
3. Жүргізілген диагностиканың нәтижелері.
4. Нақты анықталған ақаулар мен дефектілер.
5. Жұмыс параметрлерінің анықталған ауытқулары.
6. Қондырғының техникалық жай-күйі.
7. Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігі туралы қорытынды.
8. Одан әрі пайдалану бойынша ұсынымдар.
9. Тиісті қажеттілік анықталған жағдайда жекелеген элементтерді жөндеу, реттеу немесе ауыстыру қажеттілігі бойынша ұсынымдар.
6. Сапаға қойылатын талаптар:
Диагностика қажетті өлшеу және диагностикалық аспаптарды пайдалана отырып, білікті мамандармен жүргізілуі тиіс.
Жұмыстар жабдыққа арналған техникалық және пайдалану құжаттамасының талаптарын, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Диагностика нәтижелері тек көзбен шолып тексеру нәтижелерін ғана емес, екі қондырғының әрқайсысының нақты техникалық жай-күйін көрсетуі тиіс.
7. Қызмет көрсету орны:
Тапсырыс берушінің аумағында, жабдық орнатылған жерде.
8. Қызмет көрсету мерзімі:
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (күнтізбелік күндер саны өтінімде көрсетіледі).
9. Қызметтерді қабылдау:
Қызметтер екі қондырғының диагностикасы жүргізіліп, Тапсырыс берушіге тиісті техникалық есептер ұсынылғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі.
Қызметтерді қабылдауға негіз болып нақты көрсетілген қызметтердің осы техникалық ерекшелікке сәйкестігі және әрбір қондырғы бойынша диагностика нәтижелерінің ұсынылуы табылады.
10. Қызметтердің құны:
Қызмет құнына қызмет көрсетуге байланысты Орындаушының барлық шығындары, оның ішінде мамандардың жабдық орнатылған жерге баруы, диагностикалық іс-шараларды жүргізу, қажетті аспаптар мен жабдықтарды пайдалану, техникалық есептерді ресімдеу және ұсыну шығындары енгізілуі тиіс.

