                         Техническая  спецификация 

Техническое  обслуживание  пассажирского  лифта  , оркестровой  ямы  и грузового  лифта  с  выявлениям   неисправностей  и  их  устранением   на  обьектк  Заказчика
1. Проверка  тормозного  устройства
2.Проверка  автоматических  и  неавтоматических   замков и  контактов распашных  дверей  шахт  лифта
3.Проверка  оборудования  установленного  на  верхней  балке  двери  шахты  лифта с  автоматически   раздвижными  дверями.
4.Проверка  механизмов  на  верхней  балки  кабины
5.Визуальная  проверка  оборудования шахты , приямка
6.Проверка  грузозвзешивающего устройства  подвижного  пола  кабины
7.Контроль  регламентированных  зазоров
8.Проверка  ограждения  шахты
9.Контроль и  поддержка  в  рабочих  пределах уровня  масла в  редукторе  главного  привода
10.Проверка  купе  кабины лифта , проверка  целостности  обшивки
11.Состав  работ   входящих в  обслуживание ТО 3, ТО 1, ТО 2
12.Проверка  шкафа  управления
13.Проверка  канатоведущего шкифа
14.Проверка электродвигателя
15.Проверка  концевых выключателей
16.Проверка  канатов
17.Проверка  направляющих  кабины и  противовеса
18.Проверка  натяжного устройства ограничения ограничения  скорости и  уравновешивающих устройств канатов
19.Проверка вкладышей кабины и  противовеса
20.Проверка редуктора  главного привода 
24.Состав работ входящих осмотр 10 -1,2
Проверка  всех   устройств безопасности , ревизия и  регулировка оборудования . Подготовка лифта к переодическому освидетельствованию , проведения совместно с Заказчиком.



