Техническая спецификация
Установка системы видеонаблюдения по улицам Алаш, Енбек села Актас
Комплект видеонаблюдения уличный, стандарт видеокамеры IP, установка настенная Изображение цветное, черно-белое, максимальное разрешение 3840х2144, количество мегапикселей 8 Мпикс, тип матрицы CMOS.
Функциональные возможности
Ночной режим, ИК-подсветка 30 м дальность, поддержка видеокодековH.264, H.264+, H.265, H.265+, интерфейсы Ethernet, Wi-Fi, RJ-45, датчики движения, звука, микрофон, ИК-фильтр, объектив фикс. Фокус. Угол обзора по горизонтали не менее 120 °

Дополнительные характеристики
Тип питания PoE от сети, напряжение питания 12 В, потребляемая мощность7 Вт, класс защиты IP66, тип соединения проводное. 
Комплектация 
Камеры IP 8 mp-16 шт, регистратор, POE коммутатор 32, 8ми жильный кабель уличный на 1000 м, жесткий диск на 4тб 2 шт. Монитор диагоналом 27”, обжимной инструмент 1 шт, кронштейн камеры 19 шт, Дополнительно 3 камера с зумом, 360 градус, автоматическим слежением человека. Шкаф настенный телекоммуникационный 570*450*380 мм, Источник бесперебойного питания мощность не менее 1200 Вт, АС 24В/РоЕ, Распределительная коробка 10 шт, Монтажная работа и настройка течение 15 календарных дней со дня регистрации договора в казначействе










Техникалық сипаттама
Ақтас ауылының Алаш, Еңбек көшелері бойынша бейнебақылау жүйесін орнату
Көшедегі бейнебақылау жинағы, IP бейнекамера стандарты, қабырғаға орнатылатын кескін түрлі-түсті, ақ-қара, максималды ажыратымдылығы 3840х2144, мегапиксель саны 8 Мпикс, CMOS матрицасының түрі.
Функционалдық мүмкіндіктері
Түнгі режим, ИҚ-жарықтандыру 30 м қашықтық, бейне кодектерді қолдау.264, H. 264+, H. 265, H. 265+, Ethernet интерфейстері, Wi-Fi, RJ-45, қозғалыс сенсорлары, дыбыс, микрофон, ИҚ сүзгісі, объективті түзету. Фокус. Көлденең көру бұрышы кемінде 120 °

Қосымша сипаттамалар
Желіден Poe қуат түрі, қуат кернеуі 12 В, қуат тұтыну 7 Вт, IP66 қорғаныс класы, байланыс түрі сымды. 
Жинақ
IP 8 MP-16 дана камералар, Тіркеуші, POE коммутаторы 32, 8м көшедегі 1000 м сымды кабель, 4тб қатты диск 2 дана. диагоналы 27 " Монитор, қысу құралы 1 дана, камера кронштейні 19 дана, Қосымша 3 масштабтау камерасы, 360 градус, Автоматты адамды бақылау жүйесімен.

