Техническая спецификация
	№ лота
	Наименование заказчика
	Наименование ТРУ
	Ед.изм
	Количество, объем
	Срок поставки ТРУ
	Описание работ 

	1
	ГУ «Аппарат акима Лесного сельского округа Железинского района»
	Грейдирование уличных и межпоселковых дорого
	км






	28 (грейдирование уличных и межпоселковых дорог по 2 прохода)
	Октябрь -ноябрь (включительно)
Оплата производится после выполнения работы, сумма согласно договора
	(накладные расходы, выполнение работы – грейдирование
Лесное-Крупское 5 км
Лесное – Октябрьское 7 км
Подъезд к с.Раздельное 2 км
Уличные дороги с.Лесное 7 км
Уличные дороги с Октябрьское 2 км
Уличные дороги с.Крупское 3 км
Уличные дороги с Раздельное 2 км
Подъезд к пропускному пункту с.Лесное – с.Кузнецовка 6 км
(по 2 прохода)






1. Поставщик при расчистке дорог и грейдировании должен привлекать нижеуказанную спецтехнику:
- автогрейдер средний
- трактор на базе К-700
- в случае необходимости — каток для уплотнения (по отдельному согласованию).
     2. Поставщик в рамках оказания услуг по настоящему договору обязуется использовать технику, материалы и ГСМ, а так же обеспечить необходимых специалистов и несет полную ответственность за технику безопасности при исполнении обязательств по Договору.




Условия оказания услуг
· Грейдирование  производится по заявке Заказчика. Заявка может быть письменной (письмо, факс), либо устной (телефон рабочий, мобильный, домашний).
· Увеличение (подъем) дороги (грунтовой) на 25 см в местах, указанных заказчиком. 
· Ширина проезжей части: 6 м (если не указано иное).
· Механическая планировка и профилирование проезжей части дороги.
· - Распределение и выравнивание существующего дорожного покрытия (грунт, гравий).
· - Уклон к обочинам для отвода воды.
· - Устранение ям, колеи, неровностей.
· - Очистка от посторонних предметов (камни, кустарник — по согласованию).
· - В случае необходимости — добавление инертного материала (гравий, щебень) — отдельно.
· - Допустимая неровность после грейдирования – не более 3 см.
· - Плавный продольный и поперечный профиль.
· - Сохранение и восстановление водоотводных уклонов.
· - Отсутствие валов, размытых участков.
· Поставщик обязан приступить к работе в Лесном сельском округе не позднее часа с момента получения заявки.
· В заявке может указываться определенное время, когда поставщик должен приступить к работам по грейдированию.
· Работы, при необходимости, должны производиться в рабочие, выходные и праздничные дни, в любое время суток.
· Поставщик должен обеспечит своевременную поставку спецтехники, контроль и качество работы техники на участке, указанном заказчиком. Заказчик проверяет качество выполненных работ на участке дороги, указанном в заявке.
· Время начало работы техники считается с момента прибытия техники к назначенному участку и отметки прибытия и убытия в маршрутном листе с указанием даты, времени и подписи представителя Заказчика.
· Во избежание случаев ЧС, неукоснительно реагировать на заявки Заказчика в расчистке дорог при снежных заносах и метелях, размывах талых вод.
· В случае аварийной остановки техники, время, простоя не учитывается.
· В случае несвоевременного оказания (или неоказания) услуг составляется акт с привлечением соответствующих служб, в котором отражается дата, время и веские причины несвоевременного оказания услуг, повлиявшее на это.

Требования к услугам
1. Грейдирование осуществляется механизированным способом, производится путем очистки снега или земли с участков дорог.
2. Очистка должна производиться от центра дороги к краю обочины.
3. Количество работ по грейдированию зависит от количества снежных и дождевых осадков, талых вод, состояния дороги.
4. В случае, если Поставщик на грейдирование потратил средства превышающее выигранную сумму, дальнейшая очистка производится за счет средств Поставщика согласно погодных условий.

      Работа осуществляется Поставщиком по месту нахождения Заказчика: Павлодарская область, Железинский район, Лесной сельский округ (расстояние около 280 км от г.Павлодар)


Аким Лесного сельского округа                                                                                              Кишкунова Т.А.

Деректер парағы

	Лот №
	Тұтынушының аты
	Тауарлар бойынша жұмыстардың қызметтерінің атауы
	Бірлік
	Саны, көлемі
	Тауарлар, жүмыстар, қызметтерді жеткізу сұмдық
	Жұмыс сипаттамасы

	1
	«Железин ауданы Лесной ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
	Көше және ауыл ішілік жолдарды грандтау
	км






	28 (2 асуда көше және ауылішілік жолдарды грандтау)
	Қазан -қараша (қоса алғанда)
Төлем жұмыс аяқталғаннан кейін төленеді, сома келісім-шартқа сәйкес
	(үстеме шығындар, жұмыс өнімділігі – бағалау
Лесное-Крупское 5 км
Лесное - Октябрьское 7 км
Раздельное ауылына кіру 2 км
Лесное көшесіндегі жолдар 7 км
Октябрьское көшелерімен 2 км
Крупское көшесінің жолдары 3 км
Көше жолдары Раздельное 2 км
С.Лесное - с.Кузнецовка өткізу пунктіне кіру 6 км
(2 өту)





1. Жеткізуші жолдарды тазарту және тегістеу кезінде мынадай арнайы техниканы пайдалануға міндетті:
- орташа моторлы грейдер
- К-700 негізіндегі трактор
- қажет болған жағдайда - нығыздауға арналған ролик (бөлек келісім бойынша).
2. Жеткізуші осы Шарт бойынша қызметтерді көрсету шеңберінде жабдықты, материалдарды және жанар-жағармай материалдарын пайдалануға, сондай-ақ қажетті мамандармен қамтамасыз етуге міндеттенеді және Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде қауіпсіздік үшін толық жауапкершілікте болады.
Условия оказания услуг
Бағалау Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жүргізіледі. Өтініш жазбаша (хат, факс) немесе ауызша (жұмыс, ұялы телефон, үй телефоны) болуы мүмкін. Тапсырыс беруші белгілеген жерлерде жолды (тас төселмеген) 25 см-ге ұлғайту (көтеру). Жолдың жүріс бөлігінің ені: 6 м (егер басқаша көрсетілмесе). Жолды механикалық жоспарлау және профильдеу. - Қолданыстағы жол төсемдерін (топырақ, қиыршық тас) бөлу және тегістеу- Суды төгу үшін жан-жағына қарай еңіс. - Шұңқырларды, ойықтарды және тегіс емес беттерді жою. - бөгде заттардан тазарту (тастар, бұталар – келісім бойынша). - Қажет болса, инертті материалды (қиыршық тас, қиыршық тас) бөлек қосыңыз. - разрядтаудан кейін рұқсат етілген тегіссіздік – 3 см артық емес. - Тегіс бойлық және көлденең профиль. - дренаждық беткейлерді сақтау және қалпына келтіру. - Біліктер немесе шайылған жерлер жоқ. Жеткізуші өтінішті қабылдағаннан кейін бір сағаттан кешіктірмей Лесной ауылдық округінде жұмысқа кірісуге міндетті. Өтініште жеткізуші бағалау жұмысын бастау керек нақты уақытты көрсетуі мүмкін. Жұмыс қажет болған жағдайда жұмыс күндері, демалыс және мереке күндері, тәуліктің кез келген уақытында жүргізілуі керек. Жеткізуші тапсырыс беруші белгілеген учаскеде арнайы жабдықты уақтылы жеткізуді, жабдықтың жұмысын бақылауды және сапасын қамтамасыз етуі керек. Тапсырыс беруші өтініште көрсетілген жол учаскесінде орындалған жұмыстардың сапасын тексереді. Жабдықты пайдаланудың басталу уақыты жабдық белгіленген жерге келген және келу және кету маршрут парағында күні, уақыты және Тұтынушы өкілінің қолы көрсетілген кезден бастап қарастырылады. Төтенше жағдайларды болдырмау үшін Тапсырыс берушінің қар мен бұрқасын кезінде жолдарды тазарту және еріген суларды шайып тастау туралы өтініштеріне қатаң жауап беріңіз. Жабдықтың авариялық тоқтауы кезінде тоқтап қалулар есепке алынбайды. Қызметтер уақтылы көрсетiлмеген (немесе көрсетiлмеген) жағдайда тиiстi қызметтердi тарта отырып, оған әсер еткен күнi, уақыты және қызметтердi уақтылы көрсетпеудің дәлелдi себептерi көрсетiлетiн акт жасалады.
Қызметке қойылатын талаптар 
Тегістеу механикалық жолмен, жол учаскелерінен қарды немесе топырақты тазалау арқылы жүзеге асырылады. Тазалау жолдың ортасынан иықтың шетіне дейін жүргізілуі керек. Тегістеу жұмыстарының көлемі қар мен жауын-шашын мөлшеріне, еріген суға, жол жағдайына байланысты. Егер Жеткізуші жеңіп алған сомадан асатын бағалауға қаражат жұмсаған болса, ауа-райына байланысты одан әрі тазалау Жеткізушінің есебінен жүргізіледі.    
Жұмысты Жеткізуші Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша жүргізеді: Павлодар облысы, Железин ауданы, Лесной ауылдық округі (Павлодар қаласынан шамамен 280 км қашықтықта)














