
Техническая спецификация 

Заказчик: ГКП « Хромтауская районная больница» на ПХВ
Срок оказания услуг: С момента заключения договора в течение 15 календарных дней 
Адрес оказания услуг: Актюбинская обл, г.Хромтау, проспект Абая 11

Техническая спецификация
Наименование закупки: Демонтаж окон и изготовить и установить пластиковое окно с форточкой и маскитной сеткой
Описание работ:
Выполнить демонтаж части существующих оконных конструкций.
Изготовить и установить пластиковое окно с форточкой и маскитной сеткой из ПВХ-профиля.
Пластиковое окно с форточкой должны быть изготовлены из качественного пластикового профиля белого цвета с двухкамерным стеклопакетом, с москитной сеткой.
Обеспечить свободное открывание и закрывание форточек, герметичность конструкции.
Выполнить монтаж с применением монтажной пены и герметизирующих материалов от воздействия влаги и внешних факторов.
После установки выполнить отделку монтажных швов и уборку строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
Размер окна: высота 1,70 м, ширина 2 м. (примерно)

Требования к работам:
Исполнитель самостоятельно обеспечивает наличие инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ.
Размер оконного блока определяется по результатам замеров на объекте заказчика.
Все материалы должны быть новыми и не бывшими в эксплуатации.
Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан.
Все выявленные недостатки, возникшие по вине исполнителя, подлежат устранению за его счет.
Гарантия на выполненные работы и установленные изделия – не менее 12 месяцев

По всем вопросам связанные с работой согласовать с Заказчиком по номеру тел: 8-705-545-86-81 Кенже Сагимбаевна

Техникалық сипаттама
Тапсырыс беруші: ШЖҚ "Хромтау аудандық ауруханасы" МКК 
Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
Қызмет көрсету мекенжайы: Ақтөбе облысы, Хромтау қаласы, Абай даңғылы 11 
Техникалық сипаттама
 Сатып алу атауы: терезелерді бөлшектеу және терезесі мен маскит торы бар пластикалық терезені жасау және орнату
 Жұмыс сипаттамасы: Қолданыстағы терезе құрылымдарының бір бөлігін бөлшектеңіз. ПВХ профилінен жасалған терезе мен Маска торы бар пластикалық терезе жасаңыз және орнатыңыз. Терезесі бар пластикалық терезе екі камералы екі қабатты терезесі бар, москит торы бар ақ түсті сапалы пластикалық профильден жасалуы керек. Терезелердің еркін ашылуын және жабылуын, құрылымның тығыздығын қамтамасыз етіңіз. Ылғал мен сыртқы факторлардың әсерінен көбік пен герметикалық материалдарды қолдана отырып монтаждауды орындаңыз. Орнатқаннан кейін монтаждау тігістерін әрлеу және жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын жинау. Терезе өлшемі: биіктігі 1,70 м, ені 2 м. (шамамен) 
Жұмысқа қойылатын талаптар: 
Орындаушы жұмысты орындау үшін қажетті құралдар мен жабдықтардың болуын дербес қамтамасыз етеді. Терезе блогының мөлшері Тапсырыс берушінің объектісіндегі өлшеу нәтижелері бойынша анықталады. Барлық материалдар жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. Жұмыстар Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс. Орындаушының кінәсінен туындаған барлық анықталған кемшіліктер оның есебінен жойылуға тиіс. Орындалған жұмыстарға және белгіленген бұйымдарға кепілдік – кемінде 12 ай 
Жұмысқа байланысты барлық мәселелер бойынша Тапсырыс берушімен мына телефон нөмірі бойынша келісілсін: 8-705-545-86-81 Кенже Сағымбайқызы
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