Техническая спецификация
Техникалық спецификация

	Туар атауы,жұмыс,қызмет
	Наименование товара, работ, услуг

	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
Тапсырыс берушінің өндірістік объектілері мен жұмыс орындарын аттестаттау жөніндегі жұмыс келесі көрсеткіштерді бағалаудан тұруы тиіс:
1. Еңбек зияндылығы мен қауіптілік дәрежесін бағалау. Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды (физикалық, химиялық), оның ішінде зертханалық және аспаптық өлшеулер негізінде барлық жұмыс орындарындағы еңбек ауырлығы мен қауырттылығын бағалау.
1.1. Қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды зертханалық және аспаптық өлшеу және эргономикалық зерттеулер технологиялық регламентке сәйкес жұмыс жағдайында және өндiрiстiк процестерде, ұжымдық және жеке қорғану құралдарының жарамды және тиiмдi жұмыс iстеуiнде орындалуы тиiс.
1.2.  Параметрлерге зертханалық өлшеу жүргізу кезінде белгіленген мерзімдерге сәйкес мемлекеттік тексеруден өткен өлшеу құралдарын пайдалану. Өлшеулерді жүргізу кезінде сапаны бақылаудың міндетті қабылданған рәсімдерін сақтау қажет.
1.3. Жұмыс орындарында:
- жылу сәулесінің қарқындылығын қоса алғанда, метеорологиялық параметрлер;
- зиянды химиялық факторлар;
- жалпы және жергілікті діріл;
- шу;
- ДК және ВДТ-дан электромагниттік өрістер;
- өнеркәсіптік жиіліктегі электромагниттік өрістер (50 Гц);
- электростатикалық өрістер;
- тұрақты магниттік өрістер;
- радиожиіліктердің электромагниттік өрістері;
- табиғи және жасанды аэроионизация жағдайларында үй-жайлардың ауасындағы екі полярлы жеңіл аэроиондардың шоғырлануын қоса алғанда, иондамайтын сәулелену және ауаның иондалу деңгейі;
- жарықтандыру;
- ультракүлгін сәулелену деңгейі;
- радон ЭРОА гамма-фонаилары.
Барлық аталған зиянды факторларды меншікті зертхананың аккредиттеу саласы растауы тиіс.
1.4. Зертханалық, аспаптық зерттеулердің нәтижелері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1057 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау қағидаларына» сәйкес 28.08.2020 жылғы № 345 өзгерістермен хаттамалармен ресімделуі тиіс.
Жүргізілген өлшеулердің нәтижелері бойынша Орындаушы, егер тиісті өлшеулермен анықталса және әрбір бағаланатын кәсіп немесе лауазым бойынша өлшеу хаттамаларымен расталса, еңбек жағдайларының сыныбын және зияндылық дәрежесін анықтауы тиіс.
Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу кезінде мәселелерді қарастыру және ұсынымдар беру:
- зиянды өндірістік факторларды өлшеу хаттамалары;
- еңбек процесінің ауырлық көрсеткіштері бойынша еңбек жағдайларын бағалау хаттамалары;
 - еңбек процесінің шиеленіс көрсеткіштері бойынша еңбек жағдайларын бағалау хаттамалары;
- жарақат қауіпсіздігін бағалау хаттамалары;
- жұмыскерлердің арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалау хаттамасы;
- еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді міндетті мерзімдік аттестаттау нәтижелері бойынша есеп;
- зиянды өндірістік факторлардың адам ағзасына әсері;
- өндірістік объектідегі еңбек жағдайларын жақсарту бойынша;
- санитарлық-гигиеналық іс-шаралар және өндірістік жарақаттануды азайту бойынша ұсыныстар;
- зиянды (ерекше зиянды) еңбек жағдайлары бар жұмыстарда жұмыс істейтін, жұмысы сүт немесе баламалы тамақ өнімдерін, емдік-профилактикалық тамақтануды алуға құқық беретін кәсіптер мен лауазымдардың тізбесі;
 - жұмысы жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына және жыл сайынғы қосымша ақылы еңбек демалысына құқық беретін еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) жұмыстарда істейтін кәсіптер мен лауазымдардың тізбесі.


	Объем предоставляемых услуг
Работа по аттестации производственных объектов и рабочих мест Заказчика, должна состоять из оценки следующих показателей:
1. Оценка степени вредности и опасности труда. Оценка опасных и вредных производственных факторов (физические, химические), в том числе тяжесть и напряженность труда на всех рабочих местах на основе лабораторных и инструментальных измерений.
1.1. Лабораторные и инструментальные измерения опасных и вредных производственных факторов и эргономические исследования должны выполняться в условиях работы и производственных процессов в соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты.
1.2. При проведении лабораторных измерений параметров использовать измерительные средства, прошедшие государственную проверку, в соответствии с установленными сроками. При проведении измерений соблюдать обязательные принятые процедуры контроля качества.
1.3. На рабочих местах провести контроль:
- метеорологических параметров, включая интенсивность теплового излучения;
- вредных химических факторов; 
- вибрации общей и локальной; 
- шума;
- электромагнитных полей от ПК и ВДТ;
- электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц);
- электростатических полей;
- постоянных магнитных полей;
- электромагнитных полей радиочастот;
- уровня неионизирующих излучений и ионизации воздуха, включая концентрации лёгких аэроионов обеих полярностей в воздухе помещений в условиях природной и искусственной аэроионизации;
- освещенности;
- уровня ультрафиолетового излучения;
- гамма-фонаи ЭРОА радона.
Все перечисленные вредные факторы должны быть подтверждены областью аккредитации собственной лаборатории.
1.4. Результаты лабораторных, инструментальных исследований должны быть оформлены протоколами согласно «Правилам обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда» утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстанот 28 декабря 2015 года № 1057 с изменениями от 28.08.2020 года № 345.
По результатам проведенных измерений, Исполнитель должен определить класс условий труда и степень вредности, если таковая определена соответствующими измерениями и подтверждается протоколами измерений, по каждой оцениваемой профессии или должности.
При проведении аттестации рабочих мест по условиям труда по предприятию рассмотреть вопросы и выдать рекомендации:
- протокола измерения вредных производственных факторов;
- протокола оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса;
 - протокола оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса;
- протокола оценки травмобезопасности;
- протокола оценки обеспеченности работника специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты;
- отчет по результатам обязательной периодической аттестации производственных объектов по условия труда;
 - воздействия вредных производственных факторов на организм человека;
- по улучшению условий труда на производственном объекте;
- по санитарно-гигиеническим мероприятиям и рекомендации по снижению производственного травматизма;
- перечень профессий и должностей, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, работа в которых дает право получение молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания;
 - перечень профессий и должностей, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.

	Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар:   
1. Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: 
- зертхананың аккредиттеу аттестатын; 
- барлық мәлімделген зиянды факторларды қамтитын зертхананың аккредиттеу саласын; - аспаптар мен жабдықтарды тексеру (поверка) сертификаттарын; - приборлар мен жабдықтарды тексеру сертификаттарын; 
- приборлар мен жабдықтарды тексеру сертификаттарын; 
2. Жеткізуші ҚР ЕХӘӘМ ресми интернет-порталында орналасқан «Жұмыс орындарын аттестаттауды жүргізуге құқығы бар ҚР ЕХӘӘМ мамандандырылған ұйымдарының тізіміне» енгізілуі тиіс. 
3. Жеткізушінің Тапсырыс берушінің объектілеріне бару үшін өз қарауында автокөлігі болуы тиіс. 
4. Жеткізушінің штатында келесі құжаттары бар білікті мамандары (кемінде 4 маман) болуы тиіс: 
- кәсіпорындардағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі сертификаттар; 
- кәсіпорындарда өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын білуін тексеру куәліктері; 
- өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі ережелерін білуін тексеру куәліктері; 
- IV-тен төмен емес электр қауіпсіздігі тобы бар, тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі ПТЭ (ЭЭПП), ПТБ (ЭЖҚҚЕ) білімін тексеру куәліктері; - радиациялық қорғау және қауіпсіздік куәліктері.
	Требования к поставщику услуг:
1. Поставщик должен предоставить следующие документы:
- аттестат аккредитации лаборатории;
- область аккредитации лаборатории, включающую все заявленные вредные факторы;
- сертификаты поверки приборов и оборудования;
[bookmark: _GoBack]2. Поставщик должен быть включен в «Список специализированных организаций МТ и СЗН РК, имеющих право проводить аттестацию рабочих мест», размещенный на официальном интернет-портале МТ и СЗН РК.
3. Поставщик должен иметь в составе собственных средств автомобиль для поездок на объекты Заказчика.
4. Поставщик должен иметь в штате квалифицированных специалистов (не менее 4-х), имеющих следующие документы:
- сертификаты по безопасности и охране труда на предприятиях;
- удостоверения по проверке знаний требований промышленной безопасности на предприятиях;
- удостоверения по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
- удостоверения по проверке знаний ПТЭ, ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, с группой по электробезопасности не ниже IV;
- удостоверения по радиационной защите и безопасности.


	Жеткізу мерзімі - өтініш берген мерзімнен бастап 1 ай.
	Срок поставки – с момента подачи заявки 1 месяц.
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