ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на демонтаж, монтаж и настройку системы видеонаблюдения
Заказчик: КГКП Детский сад-ясли № 46 „Огонек“
Объект выполнения работ: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Багдат Шаяхметов, д. 2А.
1. Общие сведения
Поставщику необходимо выполнить комплекс работ по демонтажу существующей системы видеонаблюдения, монтажу и подключению 25 камер видеонаблюдения, принадлежащих Заказчику, прокладке новых кабельных линий, поставке необходимых материалов, настройке оборудования и проведению пусконаладочных работ.
Работы должны обеспечивать восстановление работоспособности системы видеонаблюдения, возможность просмотра изображения с камер и записи видеоматериалов, а также просмотра архива при наличии соответствующих функций у оборудования Заказчика.
Камеры видеонаблюдения предоставляет Заказчик. Поставщик обеспечивает поставку материалов, выполнение монтажных работ, подключение, настройку и проверку работоспособности системы.
2. Перечень материалов и работ
	№
	Наименование материалов и работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Материалы
	
	

	1.1
	Распределительная коробка для подключения камеры видеонаблюдения. Коробка должна обеспечивать защиту соединений кабеля, соответствовать условиям места установки и обеспечивать надёжное размещение соединений.
	шт.
	25

	1.2
	Кабель UTP Cat.5e для организации линий подключения камер видеонаблюдения. Кабель должен быть новым, без повреждений, соответствовать заявленной категории и обеспечивать передачу данных на предусмотренных системой расстояниях. Длина одной бухты — 305 м. Общая длина — 610 м.
	бухта
	2

	1.3
	Комплект расходных и монтажных материалов, необходимых для выполнения работ: разъёмы, коннекторы, крепёжные элементы, кабельные стяжки, маркировочные материалы и другие принадлежности, необходимые для надёжного монтажа и подключения системы.
	компл.
	1

	2
	Монтажные и пусконаладочные работы
	
	

	2.1
	Демонтаж существующей системы видеонаблюдения в части, необходимой для выполнения работ, включая демонтаж старых камер и неиспользуемых кабельных линий. Сохранение демонтированного оборудования, подлежащего возврату Заказчику, и передача его Заказчику.
	компл.
	1

	2.2
	Монтаж 25 камер видеонаблюдения, предоставленных Заказчиком, с установкой распределительных коробок, надёжным креплением оборудования, подключением кабельных линий и обеспечением правильного расположения камер в согласованных с Заказчиком местах.
	камера
	25

	2.3
	Прокладка кабеля UTP Cat.5e общей длиной 610 м по согласованным маршрутам, включая крепление кабеля, защиту от механических повреждений в местах прокладки, упорядочивание кабельных линий и маркировку концов кабеля для последующего обслуживания.
	м
	610

	2.4
	Подключение камер видеонаблюдения к имеющемуся оборудованию Заказчика, включая оборудование записи, передачи данных и питания, при условии его исправности и совместимости с установленными камерами.
	камера
	25

	2.5
	Проверка правильности подключения кабельных линий, соединений и разъёмов. Проверка наличия связи между камерами и оборудованием записи, устранение выявленных неисправностей, связанных с выполненными монтажными работами.
	компл.
	1

	2.6
	Настройка и пусконаладка системы видеонаблюдения: настройка подключённых камер и параметров изображения в пределах функциональных возможностей оборудования, проверка отображения изображения с каждой камеры, проверка записи видеоматериалов и просмотра архива при наличии соответствующих функций.
	компл.
	1

	2.7
	Проверка работоспособности всех 25 камер и смонтированных кабельных линий, демонстрация Заказчику результатов работы системы, инструктаж ответственного работника по основным функциям просмотра изображения и архива.
	компл.
	1

	2.8
	Уборка места выполнения работ после завершения монтажа, сбор упаковки, обрезков кабеля и прочих отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ.
	компл.
	1


3. Технические требования
3.1. Все поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, исправными и пригодными для выполнения предусмотренных работ.
3.2. Монтаж должен выполняться с соблюдением требований безопасности, правил электробезопасности и требований производителей применяемого оборудования и материалов.
3.3. Маршруты прокладки кабеля и места установки камер согласовываются с Заказчиком до начала выполнения соответствующих работ.
3.4. Кабельные линии должны быть проложены аккуратно, закреплены и промаркированы. Не допускается оставлять незакреплённые кабели, открытые соединения и элементы монтажа, создающие угрозу безопасности.
3.5. При выполнении работ необходимо обеспечить сохранность имущества Заказчика, включая существующие камеры, оборудование записи, блоки питания и другие элементы системы, которые не подлежат демонтажу или замене.
3.6. Поставщик должен проверить работоспособность каждой из 25 камер, качество передачи изображения и функционирование записи и просмотра архива в пределах технических возможностей имеющегося оборудования Заказчика.
4. Условия выполнения работ
4.1. Камеры видеонаблюдения и существующее оборудование записи и питания предоставляет Заказчик.
4.2. Поставщик обеспечивает поставку материалов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящей технической спецификацией работ.
4.3. Дата и время выполнения работ предварительно согласовываются с Заказчиком.
4.5. Поставщик обязан соблюдать требования безопасности при проведении работ на территории детского сада, не создавать препятствий для деятельности учреждения и обеспечить сохранность имущества Заказчика.
4.6. Все работы должны быть выполнены в полном объёме, с проверкой работоспособности системы и устранением недостатков, возникших по вине Поставщика.
4.7. По окончании работ Поставщик обязан привести рабочую зону в порядок и передать Заказчику демонтированное оборудование, подлежащее возврату.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет 12 месяцев со дня утверждения электронного акта выполненных работ.
5.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранить недостатки, возникшие по причине ненадлежащего выполнения монтажных работ или использования некачественных поставленных материалов.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Бейнебақылау жүйесін бөлшектеу, монтаждау және баптау бойынша
Тапсырыс беруші: «Огонек» № 46 бөбекжай-балабақшасы» КМҚК
Жұмыстарды орындау объектісі: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 2А үй.
1. Жалпы мәліметтер
Өнім беруші қолданыстағы бейнебақылау жүйесін бөлшектеу, Тапсырыс берушіге тиесілі 25 бейнебақылау камерасын монтаждау және қосу, жаңа кабель желілерін төсеу, қажетті материалдарды жеткізу, жабдықты баптау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу бойынша жұмыстар кешенін орындауы қажет.
Жұмыстар бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруді, камералардан алынған бейнені қарау, бейнематериалдарды жазу, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жабдығында тиісті функциялар болған жағдайда бейнеархивті қарау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Бейнебақылау камераларын Тапсырыс беруші ұсынады. Өнім беруші материалдарды жеткізуді, монтаждау жұмыстарын орындауды, жабдықты қосуды, баптауды және жүйенің жұмыс қабілеттілігін тексеруді қамтамасыз етеді.
2. Материалдар мен жұмыстардың тізбесі
	№
	Материалдар мен жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Материалдар
	
	

	1.1
	Бейнебақылау камерасын қосуға арналған тарату қорабы. Қорап кабель қосылыстарының қорғалуын қамтамасыз етуге, орнату орнының жағдайларына сәйкес келуге және қосылыстардың сенімді орналастырылуын қамтамасыз етуге тиіс.
	дана
	25

	1.2
	Бейнебақылау камераларын қосу желілерін ұйымдастыруға арналған UTP Cat.5e кабелі. Кабель жаңа, зақымданбаған, мәлімделген санатқа сәйкес келетін және жүйеде көзделген қашықтықтарда деректерді беруді қамтамасыз ететін болуы тиіс. Бір орамның ұзындығы — 305 м. Жалпы ұзындығы — 610 м.
	орам
	2

	1.3
	Жұмыстарды орындауға қажетті шығыс және монтаждау материалдарының жиынтығы: жалғағыштар, коннекторлар, бекіту элементтері, кабельдік байламдар, таңбалау материалдары және жүйені сенімді монтаждау мен қосуға қажетті басқа да керек-жарақтар.
	жиынтық
	1

	2
	Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары
	
	

	2.1
	Жұмыстарды орындау үшін қажетті бөлігінде қолданыстағы бейнебақылау жүйесін, оның ішінде ескі камералар мен пайдаланылмайтын кабель желілерін бөлшектеу. Тапсырыс берушіге қайтарылуға жататын бөлшектелген жабдықтың сақталуын қамтамасыз ету және оны Тапсырыс берушіге тапсыру.
	жиынтық
	1

	2.2
	Тапсырыс беруші ұсынған 25 бейнебақылау камерасын монтаждау, тарату қораптарын орнату, жабдықты сенімді бекіту, кабель желілерін қосу және камераларды Тапсырыс берушімен келісілген орындарға дұрыс орналастыру.
	камера
	25

	2.3
	UTP Cat.5e кабелін келісілген бағыттар бойынша жалпы ұзындығы 610 м етіп төсеу, оның ішінде кабельді бекіту, төсеу орындарында механикалық зақымданудан қорғау, кабель желілерін ретке келтіру және кейінгі техникалық қызмет көрсету үшін кабель ұштарын таңбалау.
	м
	610

	2.4
	Бейнебақылау камераларын Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығына, оның ішінде жазу, деректерді беру және электрмен қоректендіру жабдықтарына қосу. Қолданыстағы жабдық жарамды және орнатылатын камералармен үйлесімді болған жағдайда орындалады.
	камера
	25

	2.5
	Кабель желілерінің, қосылыстар мен жалғағыштардың дұрыс жалғанғанын тексеру. Камералар мен жазу жабдығы арасындағы байланысты тексеру, монтаждау жұмыстарына байланысты анықталған ақауларды жою.
	жиынтық
	1

	2.6
	Бейнебақылау жүйесін баптау және іске қосу-баптау жұмыстары: қосылған камераларды және жабдықтың функционалдық мүмкіндіктері шегінде кескін параметрлерін баптау, әр камерадан бейненің көрсетілуін тексеру, тиісті функциялар болған жағдайда бейнематериалдардың жазылуын және бейнеархивтің қаралуын тексеру.
	жиынтық
	1

	2.7
	Барлық 25 камераның және монтаждалған кабель желілерінің жұмыс қабілеттілігін тексеру, жүйенің жұмыс нәтижелерін Тапсырыс берушіге көрсету, жауапты қызметкерге бейнені қарау және бейнеархивті пайдалану негізгі функциялары бойынша нұсқама беру.
	жиынтық
	1

	2.8
	Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау, монтаждау барысында пайда болған қаптамаларды, кабель қалдықтарын және басқа да қалдықтарды жинап әкету.
	жиынтық
	1


3. Техникалық талаптар
3.1. Жеткізілетін барлық материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды және көзделген жұмыстарды орындауға жарамды болуы тиіс.
3.2. Монтаждау жұмыстары қауіпсіздік талаптарын, электр қауіпсіздігі қағидаларын және қолданылатын жабдық пен материалдарды өндірушілердің талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
3.3. Кабель төсеу бағыттары мен камераларды орнату орындары тиісті жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
3.4. Кабель желілері ұқыпты төселіп, бекітілуі және таңбалануы тиіс. Бекітілмеген кабельдерді, ашық қосылыстарды және қауіпсіздікке қатер төндіретін монтаж элементтерін қалдыруға жол берілмейді.
3.5. Жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің мүлкінің, оның ішінде бөлшектеуге немесе ауыстыруға жатпайтын қолданыстағы камералардың, бейнежазу жабдығының, қуат блоктарының және жүйенің басқа да элементтерінің сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.
3.6. Өнім беруші 25 камераның әрқайсысының жұмыс қабілеттілігін, бейненің берілу сапасын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығының техникалық мүмкіндіктері шегінде жазу және бейнеархивті қарау функцияларының жұмысын тексеруі тиіс.
4. Жұмыстарды орындау шарттары
4.1. Бейнебақылау камераларын және қолданыстағы жазу мен электрмен қоректендіру жабдықтарын Тапсырыс беруші ұсынады.
4.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстарды орындауға қажетті материалдарды жеткізуді қамтамасыз етеді.
4.3. Жұмыстарды орындау күні мен уақыты алдын ала келісіледі.
4.5. Өнім беруші балабақша аумағында жұмыстар жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауға, мекеменің қызметіне кедергі келтірмеуге және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
4.6. Барлық жұмыстар толық көлемде орындалуы, жүйенің жұмыс қабілеттілігі тексерілуі және Өнім берушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер жойылуы тиіс.
4.7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жұмыс орнын ретке келтіруге және Тапсырыс берушіге қайтарылуға жататын бөлшектелген жабдықты тапсыруға міндетті.
5. Кепілдік міндеттемелер
5.1. Орындалған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстардың электрондық актісі бекітілген күннен бастап 12 айды құрайды.
5.2. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші монтаждау жұмыстарының тиісінше орындалмауы немесе сапасыз жеткізілген материалдарды пайдалануы салдарынан туындаған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.


