                                                  Техникалық  сипаттамасы / техническая спецификация закупаемых товаров и услуг

	 № п/п
	Жұмыс қызмет, тауар атауы/ наименование работ, услуг, товаров
	                     Техникалық ерекшілік/ технические характеристики

	1
	Услуги по  монтажу перегородки ( установка) стены из стенового гипса картона и монтаж двери


	  Место выполнения услуги: КГУ «Школа -Гимназия №2 города Косшы , Акмолинской области». Расположенная по адресу: г.Косшы, ул. Махмуд Кашгари, строение -13.
 Все строительные и расходные материалы от подрядчика услуги.

1.Монтаж( установка) перегородки из влагостойкого гипса картона стенового    и деревянной двери  с коробкой в комплекте.
- Высота стены   -3 м,  длина стены 5,85 кв/м.Общая площадь стены (перегородки) с учетом двойного слоя гипса картона– 35,1м/кв Дверь деревянная в комлекте с коробкой, обналички, замок – 1шт. Цвет двери: белый. Ширина – 90см, высота  -2005м, с замком врезанным с ручкой.  Усиленный профиль для дверного проема.толщиной -2мм, направляющие  и листовочный  или 2х стоечные профили. Крепление на потолок и пол. Шумоизоляция: материал - вата минеральная, толщина – 50мм для перекрытия стен- 35,1 м/кв (негорючая минеральная изоляция в соответствии сертификата).Монтаж стены:материал перегородки из огнестойкого гипсокартона Г1 стенового  и простого гипсокартона -35,1 кв/м ( сертификат соответствия), профили металлические -6мм: стоечный, профили для дверных проемов направляющие, саморезы- анкера, саморезы по металлу, лента серпянка.  Облицовка стены с внутренней и наружной стороны: Шпонированные и огнестойкие  МДФ  стеновые панели с внутренней  и наружной стороны  плиты-35,1 м/кв, цвет: белый.
Сертификат соответствия стандартам приложить.

 

	2
	Қабырға гипсінен картоннан жасалған қабырғаны монтаждау ( орнату) және есікті монтаждау бойынша қызметтер
	Қызметті орындау орны: "Ақмола облысы Қосшы қаласының №2 мектеп-гимназиясы"КММ. Қосшы қаласы, Махмұд Қашқари көшесі, 13-ғимарат мекенжайында орналасқан.
 Мердігердің барлық құрылыс және шығын материалдары қызметтер.

1.Ылғалға төзімді гипстен қабырға картонынан және қорапшасы бар ағаш есіктен бөлгішті монтаждау( орнату).
– Қабырғаның биіктігі -3 м, қабырғаның ұзындығы – 5,85 кв/м. қабырғаның жалпы ауданы (бөлімдер), картон гипсінің Қос қабатын ескере отырып-35,1 м/кв ағаш есік қораппен, қолма-қол ақшамен, құлыппен-1 дана.есіктің Түсі: Ақ. Ені-90см, биіктігі-2005м, тұтқасы бар құлыппен.  Есікке арналған күшейтілген профиль.қалыңдығы-2мм, бағыттаушы және парақшалы немесе 2х тірек профильдері. Төбеге және еденге бекіту. Шуды оқшаулау: материал-минералды мақта, қалыңдығы – 50 мм Қабырғаларды жабу үшін - 35,1 м / кв (сертификатқа сәйкес жанбайтын минералды оқшаулау).Қабырғаны монтаждау: отқа төзімді гипсокартон Г1 қабырғалы және қарапайым гипсокартоннан жасалған қалқа материалы -35,1 кв/м (сәйкестік сертификаты), металл профильдері-6 мм: тірек, есік саңылауларына арналған профильдер бағыттағыштар, өздігінен бұрап тұратын бұрандалар - якорь, металл бұрандалар, серпянка таспасы.  Қабырғаның ішкі және сыртқы қаптамасы: плитаның ішкі және сыртқы жағынан фанерленген және отқа төзімді МДФ қабырға панельдері - 35,1 м / кв, түсі: ақ.
[bookmark: _GoBack]Стандарттарға сәйкестік сертификаты қоса беріледі.
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