Техническая  спецификация
Техническое обслуживание и перезарядка (наши б/у огнетушители):
 ОП-4 (порошковые, 4 кг) — 4 штуки. Нужно полностью проверить корпус, заменить старый порошок на новый, закачать газ и проверить манометр.
 ОП-5 (порошковые, 5 кг) — 1 штука. То же самое: вскрыть, обновить порошок, проверить исправность пускового механизма.
 
На каждый огнетушитель нужно поставить новую пластиковую пломбу и наклеить бирку (наклейку). На ней должно быть четко написано: кто заправлял, дата заправки и когда приходить на следующую проверку. Если в процессе найдутся сломанные шланги или манометры —заменить на новые.
--Журнал учета огнетушителей: Поставщик должен предоставить заполненный или подготовленный журнал первичного учета первичных средств пожаротушения (согласно нормам противопожарного режима).
На всю работу (забрать, перезарядить, привезти обратно )



Техникалық сипаттамасы
Техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау (біздің пайдаланылған өрт сөндіргіштеріміз):
 ОП-4 (ұнтақты, 4 кг) - 4 дана. Корпусты толығымен тексеріп, ескі ұнтақты жаңасына ауыстырып, газды тартып, манометрді тексеру керек.
 ОП-5 (ұнтақты, 5 кг) - 1дана. Дәл солай: ұнтақты ашу, жаңарту, іске қосу механизмінің дұрыстығын тексеру.
 
Әрбір өрт сөндіргішке жаңа пластикалық пломба қойып, бирка (жапсырма) жапсыру керек. Онда кiмнiң май құйғаны, май құю күнi және келесi тексеруге қашан келетiнi анық жазылуы тиiс. Егер процесте сынған шлангілер немесе манометрлер табылса - жаңасымен ауыстыру керек.
- Өрт сөндіргіштерді есепке алу журналы: Жеткізуші өрт сөндірудің бастапқы құралдарын бастапқы есепке алудың толтырылған немесе дайындалған журналын (өртке қарсы режим нормаларына сәйкес) ұсынуы тиіс.
Барлық жұмысқа (алу, қайта зарядтау, қайтару)
