



Екідің МС блок-модулін  жөндеуді мемлекеттік сатып алуға арналған техникалық ерекшелік
  
1. Жұмыстың атауы: Екідің МС блок-модулін жөндеу. 
2. Жұмыс көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
3. Жұмыс көрсету орны: Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Екідің ауылы.  
4.  Жұмыстың функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары:
Екідің метеорологиялық станциясында терезе блоктарының тығыздағыштарын қалпына келтіруді, жылыту жүйесін орнатуды, жылыту жабдықтары мен сплит-жүйені монтаждауды, сондай-ақ блок-модульдік (БМ) ғимаратта  жөндеу жұмыстарын орындауды қамтитын жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Жөндеу жұмыстары:
1. Терезелер
1.1. Терезе және есік блоктарының жақтауларындағы резеңке тығыздағыштарды ауыстыру - 13,6 м;
1.2. Терезе жақтауының жабылатын бөлігіндегі тығыздағышты ауыстыру - 13,6 м;
1.3. Жалпы ауданы 4 м² болатын масаға қарсы тор орнату.
2. Жылыту және желдету
2.1. Электр қазандығын электр желісіне қосу арқылы орнату - 1 жиынтық;
2.2. Қуаты 6 кВт электр қазандығын жеткізу - 1 жиынтық;
2.3. Диаметрі 25 мм-ге дейінгі бұрандалы қосылыстары бар, ылғалды роторлы циркуляциялық сорғыны орнату - 1 дана;
2.4. Циркуляциялық сорғыны жеткізу - 1 дана;
2.5. Сыйымдылығы 0,1 м³ аспайтын дөңгелек немесе тікбұрышты кеңейту багын орнату - 1 бак;
2.6. Диаметрі 32 мм полимер құбырлардан жасалған жылыту құбыржолын раструбтық дәнекерлеу қосылыстарымен төсеу - 30 м құбыржол;
2.7. МЕМСТ 32415-2013 стандартына сәйкес келетін, сыртқы диаметрі 32 мм, жылыту жүйесіне арналған PP-R полипропилен қысымды құбырын жеткізу - 30 м;
2.8. Диаметрі 20 мм полимер құбырлардан жасалған жылыту құбыржолын раструбтық дәнекерлеу қосылыстарымен төсеу - 2 м құбыржол;
2.9. МЕМСТ 32415-2013 стандартына сәйкес келетін, сыртқы диаметрі 20 мм, жылыту жүйесіне арналған PP-R полипропилен қысымды құбырын жеткізу - 2 м;
2.10. Полимер құбырларға арналған фасондық және жалғағыш бөлшектерді жеткізу - 20 дана;
2.11. Жалпы қуаты 6,4 кВт биметалл (алюминий) жылыту радиаторын орнату;
2.12. МЕМСТ 31311-2005 стандартына сәйкес келетін, осьаралық қашықтығы 500 мм және бір секциясының жылу беру қуаты 180 Вт дейінгі биметалл жылыту радиаторларын жеткізу - 40 секция;
2.13. МЕМСТ 21345-2005 стандартына сәйкес келетін, DN 20 өлшемді, рычагты тұтқасы бар, суға, буға және бейтарап сұйықтықтарға арналған, +150 °C-қа дейінгі температураға және PN 25 қысымына есептелген, латуннан жасалған муфталы шарлы крандарды (ішкі-ішкі бұранда) жеткізу - 8 дана;
2.14. Ішкі блогының қуаты 5 кВт дейінгі қабырғаға орнатылатын сплит-жүйені монтаждау - 1 сплит-жүйе;
2.15. Суық өндіру қуаты 2,1 кВт, жылу өндіру қуаты 2,8 кВт болатын, ішкі және сыртқы блоктардан тұратын сплит-жүйені жеткізу - 1 дана.
3. Блок-модульдік ғимарат (БМ)
3.1. Бұзылған учаскелерді тазалауды қоса алғанда, қолданыстағы іргетастың қираған бөліктерін бөлшектеу - 12 м²;
3.2. Тегіс плиталардың астына бетон іргетастар орнату - 0,5 м³;
3.3. Қалыңдығы 150 мм, В15 класты ауыр бетоннан жасалған, қиыршықтасты төсем қабатының үстіне бетонды отмостка орнату - 16 м².
Жұмыстарды орындауға қойылатын техникалық талаптар
Мердігер жұмыстарды осы техникалық ерекшелікте көзделген көлемде және құрамда орындауға міндетті.
Қолданылатын материалдар мен жабдықтар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық сипаттамаларға, тиісті МЕМСТ стандарттарының және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Жұмыстар еңбек қауіпсіздігі, техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі талаптарын және жөндеу-монтаждау жұмыстарын жүргізу қағидаларын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Жұмыстар басталғанға дейін Мердігер жұмыстарды жүргізу тәртібін, жабдықтарды орналастыруды және құбыржолдарды төсеу бағытын Тапсырыс берушімен келісуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер орнатылған жабдықтың жұмысқа жарамдылығын, жылыту жүйесінің қосылыстарының герметикалығын және орындалған жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруі тиіс.
Жұмыстардың сапасына және нәтижесіне қойылатын талаптар
Барлық жұмыстар сапалы, толық көлемде және осы техникалық ерекшелікке сәйкес орындалуы тиіс.
Орнатылған жылыту жабдықтары, циркуляциялық сорғы, кеңейту багы, радиаторлар, құбыржолдар және сплит-жүйе өндірушілердің талаптары мен тиісті техникалық нормаларды сақтай отырып монтаждалуы тиіс.
Монтаждау аяқталғаннан кейін жылыту жүйесінің жұмысқа жарамдылығы және қосылыстарының герметикалығы тексерілуі тиіс.
Бетон конструкциялары мен төсеніші жобалық шешімдерде көзделген талаптарға, бетонның қалыңдығы мен класына сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер жұмыс барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын жинап, объектіні Тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.
Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі нақты орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасының техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін жүзеге асырады.
Мердігер орындалған жұмыстарды растайтын құжаттарды, сондай-ақ шартта көзделген жағдайда орнатылған жабдықтар мен пайдаланылған материалдарға қатысты құжаттарды ұсынады.
Жұмыстар анықталған кемшіліктер жойылып, тараптар тиісті қабылдау құжаттарына қол қойғаннан кейін орындалған болып есептеледі.
Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі - 12 ай. Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген кепілдік міндеттемелер шегінде орындалған жұмыстардың және орнатылған жабдықтардың сапасына жауапты болады.

 
























































Техническая спецификация государственных закупок
 текущий ремонт блок-модуля МС Екидин
 
1. Наименование работ: Текущий ремонт блок-модуля МС Екидин.
2. Сроки оказания работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
3. Место оказания работ: Костанайская область, г. Аркалык, с. Екидин.
4. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и прочие характеристики работ:
Выполнение текущего ремонта метеорологической станции Екидин включая восстановление уплотнения оконных блоков, устройство системы отопления, установку отопительного оборудования и сплит-системы, а также выполнение ремонтных работ по блочно-модульному зданию (БМ).
Ремонтные работы:
1. Окна
1.1. Произвести замену резинового уплотнителя на рамах оконных и дверных блоков - 13,6 м;
1.2. Произвести замену рамного уплотнителя оконного притвора - 13,6 м;
1.3. Выполнить установку антимоскитной сетки общей площадью - 4 м².
2. Отопление и вентиляция
2.1. Выполнить установку электрического котла с подключением к электросети - 1 комплект;
2.2. Поставить электрический котел мощностью 6 кВт - 1 комплект;
2.3. Выполнить установку циркуляционного насоса с мокрым ротором на резьбовых соединениях диаметром до 25 мм - 1 шт.;
2.4. Поставить циркуляционный насос - 1 шт.;
2.5. Выполнить установку расширительного бака круглого или прямоугольного исполнения вместимостью не более 0,1 м³ - 1 бак;
2.6. Выполнить прокладку трубопровода отопления из полимерных труб на сварных соединениях в раструб диаметром 32 мм - 30 м трубопровода;
2.7. Поставить трубу напорную из полипропилена PP-R для системы отопления, соответствующая ГОСТ 32415-2013, наружным диаметром 32 мм - 30 м;
2.8. Выполнить прокладку трубопровода отопления из полимерных труб на сварных соединениях в раструб диаметром 20 мм - 2 м трубопровода;
2.9. Поставить трубу напорную из полипропилена PP-R для системы отопления, соответствующая ГОСТ 32415-2013, наружным диаметром 20 мм - 2 м;
2.10. Поставить фасонные и соединительные части к полимерным трубам - 20 шт.;
2.11. Выполнить установку биметаллического (алюминиевого) радиатора отопления общей мощностью - 6,4 кВт.;
2.12. Поставить биметаллические радиаторы отопления по ГОСТ 31311-2005, с межосевым расстоянием 500 мм и теплоотдачей до 180 Вт на секцию - 40 секций;
2.13. Поставить шаровые латунные муфтовые краны (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара и нейтральных жидкостей, температурой до +150 °C, PN 25, по ГОСТ 21345-2005, DN 20 - 8 шт.;
2.14. Выполнить установку настенной сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт - 1 сплит-система.
2.15. Поставить сплит-систему с холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, состоящую из внутреннего и наружного блоков - 1 шт.
3. Блочно-модульное здание (БМ)
3.1. Выполнить разборка разрушенных участков существующего основания, включая расчистку разрушенных участков, - 12 м².
3.2. Выполнить устройство бетонных фундаментов под плоские плиты - 0,5 м³.
3.3. Выполнить устройство бетонной отмостки по щебеночному подстилающему слою из тяжелого бетона класса В15 толщиной 150 мм - 16 м².
Технические требования к выполнению работ
Подрядчик обязан выполнить работы в объемах и составе, предусмотренных настоящей технической спецификацией.
Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим характеристикам указанной в настоящей технической спецификацией, требованиям соответствующих ГОСТ и нормативных документов.
Работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правил проведения ремонтно-монтажных работ.
До начала работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком порядок проведения работ, размещение оборудования и прокладку трубопроводов.
После завершения работ Подрядчик должен проверить работоспособность установленного оборудования, герметичность соединений системы отопления и качество выполненных ремонтных работ.
Требования к качеству и результату работ
Все работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в соответствии с настоящей технической спецификацией.
Установленное отопительное оборудование, циркуляционный насос, расширительный бак, радиаторы, трубопроводы и сплит-система должны быть смонтированы с соблюдением требований изготовителей и соответствующих технических норм.
Система отопления после монтажа должна быть проверена на работоспособность и герметичность соединений.
Бетонные конструкции и отмостка должны быть выполнены с соблюдением предусмотренных проектных решений, толщины и класса бетона.
После окончания работ Подрядчик обязан убрать строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, и передать объект Заказчику.
Порядок сдачи и приемки работ
Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика после проверки соответствия фактических объемов и качества работ требованиям технической спецификации.
Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие выполнение работ, а также документы на установленное оборудование и использованные материалы, если их предоставление предусмотрено договором.
Работы считаются выполненными после устранения выявленных недостатков и подписания сторонами соответствующих документов о приемке.
Гарантийные обязательства
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на выполненые работы - 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и установленного оборудования в пределах гарантийных обязательств, предусмотренных договором и законодательством Республики Казахстан.
 
 



