ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по текущему ремонту электрических линий

1. Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту электрических линий и замене электротехнических изделий.

2. Место выполнения работ: Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, улица Белошова, № 3, филиал КГУ «Центр трудовой мобильности» — Карьерный центр по Кордайскому району.

3. Перечень и объём работ:

1. Установка внутренних двойных электрических розеток — 22 шт.
2. Установка наружных двойных электрических розеток — 15 шт.
3. Установка одноклавишных выключателей — 2 шт.
4. Установка двухклавишных выключателей — 2 шт.
5. Прокладка электрического провода 2×4 мм² — 200 м.
6. Прокладка защитной гофрированной трубы диаметром 20 мм — 150 м.
7. Установка крепёжных клипс для гофрированной трубы — 3 упаковки.
8. Монтаж кабель-канала размером 16×16 мм — 15 шт.
9. Установка автоматических выключателей номиналом 25 А — 15 шт.
10. Установка DIN-рейки — 1 шт.
11. Установка крепёжных элементов для монтажа — 60 шт.
12. Установка нулевой шины на 12 модулей — 1 шт.
13. Выполнение соединений с применением термоусадочных материалов — 1 комплект.
14. Крепление электротехнических изделий с применением дюбель-гвоздей диаметром 6 мм — 3 упаковки.

4. Обязанности подрядчика при выполнении работ:

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящей технической спецификацией, требованиями электробезопасности и действующими нормативными документами Республики Казахстан.

4.2. Подрядчик обязан до начала работ обеспечить безопасное отключение соответствующих электрических линий и принять меры, исключающие случайное включение электропитания во время выполнения работ.

4.3. Подрядчик обязан использовать новые, исправные электротехнические изделия и материалы, соответствующие установленным требованиям безопасности.

4.4. Подрядчик обязан обеспечить качественный монтаж розеток, выключателей, автоматических выключателей, DIN-рейки, нулевой шины, кабель-каналов и защитной гофрированной трубы.

4.5. Подрядчик обязан обеспечить соответствие сечения проводников, номиналов защитных аппаратов и способов прокладки фактической нагрузке, характеристикам электрической сети и применимым нормативным документам.

4.6. Подрядчик обязан после завершения работ проверить качество монтажа, надёжность электрических соединений, работоспособность установленных изделий и безопасность электрических линий.

5. Обязанности подрядчика по результатам выполнения работ:

5.1. Подрядчик обязан выполнить предусмотренный технической спецификацией объём работ по текущему ремонту электрических линий.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить исправное и безопасное функционирование отремонтированных электрических линий и установленного электрооборудования.

5.3. Подрядчик обязан устранить недостатки, выявленные при приёмке работ, за свой счёт в пределах обязательств по договору.

6. Срок выполнения работ: В соответствии с условиями договора о государственных закупках.

7. Порядок сдачи и приёмки работ: По завершении работ подрядчик обязан предоставить заказчику акт выполненных работ. Приёмка осуществляется после проверки фактически выполненного объёма и качества работ.

8. Гарантийные обязательства: Подрядчик обязан предоставить гарантию на выполненные работы в соответствии с условиями договора






ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
Электр желілерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға 
1. Жұмыс атауы: Электр желілерін ағымдағы жөндеу және электротехникалық бұйымдарды ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау. 
2. Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, Белошов көшесі, № 3
3. Жұмыстардың тізбесі мен көлемі: 
1. Ішкі Қос электр розеткаларын орнату-22 дана. 
2. Сыртқы Қос электр розеткаларын орнату-15 дана. 
3. Бір кілтті қосқыштарды орнату-2 дана. 
4. Қос кілтті қосқыштарды орнату-2 дана. 
5. Электр сымын төсеу 2×4 мм2-200 м. 
6. Диаметрі 20 мм — 150 м қорғаныш гофрленген құбырды төсеу.
 7. Гофрленген құбырға арналған бекіткіштерді орнату-3 пакет. 
8. Өлшемі 16×16 мм кабельдік Арнаны орнату-15 дана. 
9. Номиналы 25 А — 15 дана автоматты ажыратқыштарды орнату. 
10. DIN-рельсті орнату — 1 дана. 
11. Монтаждау үшін бекіту элементтерін орнату-60 дана. 
12. 12 модульге нөлдік шинаны орнату-1 дана.
 13. Шөгілетін материалдарды қолдана отырып қосылыстарды орындау-1 жиынтық. 
14. Диаметрі 6 мм-3 қаптама дюбель — шегелерді қолдана отырып, электротехникалық бұйымдарды бекіту. 
4. Жұмыстарды орындау кезіндегі мердігердің міндеттері: 
4.1. Мердігер осы техникалық ерекшелікке, электр қауіпсіздігі талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстарды орындауға міндетті. 
4.2. Мердігер жұмыс басталғанға дейін тиісті электр желілерінің қауіпсіз ажыратылуын қамтамасыз етуге және жұмыстарды орындау кезінде электр қуатының кездейсоқ қосылуын болдырмайтын шараларды қолдануға міндетті. 4.3. Мердігер белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін жаңа, жарамды электротехникалық бұйымдар мен материалдарды пайдалануға міндетті. 4.4. Мердігер розеткаларды, ажыратқыштарды, ажыратқыштарды, DIN-рельстерді, нөлдік шинаны, кабельдік арналарды және қорғаныш гофрленген құбырды сапалы орнатуды қамтамасыз етуге міндетті. 
4.5. Мердігер өткізгіштер қимасының, қорғаныс аппараттарының номиналдарының және төсеу тәсілдерінің нақты жүктемеге, электр желісінің сипаттамаларына және қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті. 
4.6. Мердігер жұмыс аяқталғаннан кейін монтаждау сапасын, электр қосылыстарының сенімділігін, орнатылған бұйымдардың жұмысқа қабілеттілігін және электр желілерінің қауіпсіздігін тексеруге міндетті. 
5. Жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша мердігердің міндеттері: 
5.1. Мердігер техникалық ерекшелікте көзделген электр желілерін ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстардың көлемін орындауға міндетті. 
5.2. Мердігер Жөнделген электр желілері мен орнатылған электр жабдықтарының жарамды және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. 
5.3. Мердігер жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған кемшіліктерді шарт бойынша міндеттемелер шегінде өз есебінен жоюға міндетті. 
6. Жұмыстарды орындау мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес. 
7. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі: жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісін ұсынуға міндетті. Қабылдау жұмыстың нақты орындалған көлемі мен сапасын тексергеннен кейін жүзеге асырылады. 
8. Кепілдік міндеттемелері: Мердігер Шарт талаптарына сәйкес орындалған жұмыстарға кепілдік беруге міндетті
