Техническая спецификация на обслуживание оборудования пожарной сигнализации

Вид обслуживания: Техническое обслуживание пожарной сигнализации.
Место оказания услуг:  
Срок оказания услуг ежемесячно/ежеквартально:  октябрь-декабрь 2026 года.
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1. Осмотр системы на предмет видимых повреждений, проверка степени работоспособности, проверка и корректировка настроек системы, профилактическая чистка системных блоков и узлов, очистка оборудования от пыли и грязи,  в случае выявление серьезных поломок предоставить Заказчику дефектную ведомость на ремонт и замену оборудования.
2. Техническая поддержка работоспособности систем пожарной сигнализации на объектах должна осуществляться в течение 24 часов в сутки, включая выходные и праздничные дни;
3. Поломка или сбой систем пожарной сигнализации на объектах должны устраняться с момента получения заявки от Заказчика в течение 1 дня, включая выходные и праздничные дни.

Виды работ по техническому обслуживанию:
Тестирование системы пожарной сигнализации.
Тестирование установленных пожарных датчиков на работоспособность.
Продувка и очистка датчиков (дымовых) от пыли, грязи, копоти. 
Проверка ручных извещателей.
Проверка работоспособности шлейфов.
Проверка проводов на наличие обрывов.
Замер сопротивления изоляции слаботочных электрических цепей на наличие повреждения изоляции шлейфов.
Замер сопротивления контура заземления питания  (при наличии металлического корпуса) приемно-контрольного пожарного прибора. 
Замена блока управления при неисправности в случае его не ремонтно-пригодности.
Замена датчиков вышедших из строя.
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. 
Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой индикации, тестирование системы, проверка крепления прибора, регулировка контактов, проверка работы датчиков, сигнальных табло. 
Во время проведения технического обслуживания необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации охранно-пожарной сигнализации. В случае  неисправности оборудования должна быть исправлена. Когда сигнализация выдут из строя, вам будет предложено прийти во время вызова телефона.
Периодичность – ежемесячно

Требование к организации.
1.Наличие обученных специалистов по ППР и ТО систем пожарной автоматики

Требования к документированию.
1. Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации (один экземпляр храниться на объекте).
2. Поставщик подготавливает регламент работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (один экземпляр храниться на объекте).
3. Поставщик предоставляет Заказчику журналы и инструкции: 
· Учет технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем и установок пожарной автоматики;
· Инструктаж технического и оперативного персонала по технике безопасности при работе с системами пожарной автоматики.
· Разработанные инструкции по эксплуатации и техническому содержанию системы пожарной автоматики.













Өрт дабылы жабдықтарына техникалық қызмет көрсету

Қызмет түрі: Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету.
Қызмет көрсету орны:
Қызмет көрсету мерзімі: айлық/тоқсандық: 2026 жылғы қазан-желтоқсан.

1. Жүйенің көрінетін зақымдалуын тексеріңіз, оның жұмыс істеуін тексеріңіз, жүйе параметрлерін тексеріңіз және реттеңіз, жүйелік блоктар мен компоненттерді профилактикалық тазалауды орындаңыз, жабдықты шаң мен кірден тазартыңыз, сондай-ақ елеулі зақым анықталса, Тапсырыс берушіге жабдықты жөндеу және ауыстыру үшін ақаулық актісін беріңіз.
2. Объектілердегі өрт дабылы жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін техникалық қамтамасыз ету демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойы қамтамасыз етілуге ​​тиіс;
3. Объектілердегі өрт сигнализациясының кез келген істен шығуы немесе істен шығуы Тапсырыс берушінің өтінішін алған күннен бастап бір күн ішінде, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, шешілуі тиіс.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының түрлері:
Өрт дабылы жүйесін сынау.
Орнатылған өрт хабарлағыштарының функционалдығын тексеру.
Шаңды, кірді және күйені үрлеу және тазалау детекторлары (түтін).
Қолмен шақыру нүктелерін тексеру.
Дабыл контурларының функционалдығын тексеру.
Сымдарда үзіліс бар-жоғын тексеру.
Тізбектердің оқшауламасының зақымдалуын анықтау үшін төмен токты электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.
Қуат көзінің жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеу (егер өрт дабылының басқару пультінде металл корпус болса).
Басқару блогы ақаулы және жөндеуге келмейтін болса, ауыстыру.
Ақаулы сенсорларды ауыстыру.
Ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштардың жұмыс күйін тексеріңіз және индикатор шамдарының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
Жүйе компоненттерінің механикалық зақымдалуын визуалды тексеру, ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштардың жұмыс жағдайын тексеру, индикатор шамдарының дұрыс жұмыс істеуін тексеру және жүйені тексеру,құрылғының бекітілуін тексеру, контактілерді реттеу, сенсорлар мен сигналдық панельдердің жұмысын тексеру.
Техникалық қызмет көрсету кезінде өрт дабылының пайдалану нұсқауларын қараңыз. Жабдықтың кез келген ақауы түзетілуі керек.
