ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку и монтаж автономной системы контроля и управления доступом (СКУД)
1. Общие требования и назначение
Поставка, диагностика, демонтаж старого оборудования и профессиональный монтаж автономной системы контроля и управления доступом (СКУД) на 1 (одну) дверь. Система предназначена для организации надежного запирания, контроля прохода по идентификаторам (брелоки/карты) и коду, а также обеспечения безопасности объекта. Цвет всех видимых элементов комплекта (замок, считыватели, кнопка выхода, кабель-каналы) подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.
2. Состав комплекта оборудования и технические параметры
· Электромагнитный замок:
· Сила удержания на отрыв: не менее 500 кг.
· Питание: DC 12 В / до 420 мА, либо DC 24 В / до 210 мА.
· Рабочие условия: от -10 °C до +55 °C при относительной влажности от 10% до 90%.
· Габаритные размеры электромагнита: ориентировочно 265–285 × 71–73 × 38–40 мм.
· Габаритные размеры ответной планки (якоря): ориентировочно 185 × 60 × 13 мм.
· Вес электромагнитного блока: около 4,2 – 4,5 кг.
· Конструкция: корпус из анодированного алюминия с защитой от остаточной намагниченности, компактный дизайн, простота интеграции.
· Идентификаторы (ключи/карты):
· В комплекте не менее 20 штук ключей (или бесконтактных брелоков/карт) для открывания замка.
· Считыватели / Панели управления:
· Двусторонняя идентификация (или считыватель снаружи + кнопка/считыватель изнутри) для контроля доступа.
· Дверной доводчик:
· Устройство для плавного и надежного дозакрытия двери, предотвращающее ударную нагрузку на электромагнит и обеспечивающее плотное прилегание якоря к магниту.
· Блок бесперебойного питания (БП):
· Обеспечивает стабильное питание СКУД и работу при кратковременном отключении электроэнергии (с возможностью подключения АКБ).
3. Перечень обязательных работ и услуг Поставщика
1. Диагностика: Проведение полной диагностики существующего СКУД-замка и сопутствующей проводки перед началом демонтажных работ.
2. Демонтаж: Аккуратный демонтаж устаревшего или вышедшего из строя оборудования старой СКУД.
3. Монтаж и пуско-наладка:
· Установка и жесткая фиксация нового электромагнитного замка, якоря, считывателей, контроллера, доводчика и блоков питания согласно технологическим требованиям производителя.
· Настройка режимов работы системы, запись идентификаторов (20 шт.).
4. Требования к качеству монтажа и кабельной разводке:
· Все соединительные и питающие кабели должны быть проложены аккуратно, исключительно в пластиковых кабель-каналах (коробах) соответствующего сечения и цвета, согласованного с Заказчиком.
· Не допускается наличие провисающих, незакрепленных или открыто висящих проводов. Проход сквозь стены и рамы должен быть выполнен эстетично, с использованием защитных гильз/вводов.
5. Разрешительные документы:
· Поставщик обязан обладать всеми необходимыми действующими разрешительными документами, сертификатами и соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.
4. Гарантийные обязательства
· Гарантия на поставляемый товар (оборудование): не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи.
· Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев. При возникновении неисправностей по вине монтажа или оборудования Поставщик обязан устранить их своими силами в согласованные с Заказчиком сроки.




















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
автономды кіруді бақылау және басқару жүйесін (СКУД)жеткізуге және монтаждауға
1. Жалпы талаптар мен мақсаттар
Ескі жабдықты жеткізу, диагностикалау, бөлшектеу және автономды кіруді басқару және басқару жүйесін (СКУД) 1 (бір) есікке кәсіби орнату. Жүйе сенімді құлыптауды ұйымдастыруға, идентификаторлар (кілттер/карталар) мен Код бойынша өтуді бақылауға және объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған. Жиынтықтың барлық көрінетін элементтерінің түсі (құлып, оқырмандар, шығу түймесі, кабель-арналар) Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісуге жатады.
2. Жабдықтар жиынтығының құрамы және техникалық параметрлері
* Электромагниттік құлып:
o ұстау күші: кем дегенде 500 кг.
o қуат: DC 12V / 420mA дейін немесе DC 24V / 210ma дейін.
o жұмыс шарттары: -10 °C-тан +55 °C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 10% - дан 90% - ға дейін.
o электромагниттің жалпы өлшемдері: шамамен 265-285 × 71-73 × 38-40 ММ.
o жауап жолағының (якорьдің) жалпы өлшемдері: шамамен 185 × 60 × 13 мм.
o Электромагниттік блоктың салмағы: шамамен 4,2-4,5 кг.
o дизайны: анодталған алюминий корпусы қалдық магниттелуден қорғалған, дизайнам дизайн, интеграцияның қарапайымдылығы.
* Идентификаторлар (кілттер/карталар):
o құлыпты ашуға арналған кемінде 20 дана кілттер (немесе контактісіз кілттер/карталар) бар.
* Оқырмандар / басқару тақталары:
o кіруді басқару үшін екі жақты сәйкестендіру (немесе сыртынан оқу құралы + ішінен түйме/оқу құралы).
* Есік жақынырақ:
o электромагниттің соққы жүктемесін болдырмайтын және якорьдің магнитке тығыз орналасуын қамтамасыз ететін есікті тегіс және сенімді жабуға арналған құрылғы.
* Үздіксіз қуат көзі (ПМУ):
o қысқа мерзімді электр қуатын өшіру кезінде (батареяны қосу мүмкіндігімен) тұрақты қуат пен жұмысты қамтамасыз етеді.
3. Жеткізушінің міндетті жұмыстары мен қызметтерінің тізбесі
1.	Диагностика: бөлшектеу жұмыстарын бастамас бұрын қолданыстағы СКУД-құлып пен ілеспе сымдардың толық диагностикасын жүргізу.
2.	Бөлшектеу:ескірген немесе істен шыққан ескі жабдықты ұқыпты бөлшектеу.
3.	Монтаждау және іске қосу-баптау:
o өндірушінің технологиялық талаптарына сәйкес жаңа электромагниттік құлыпты, якорьді, оқырмандарды, контроллерді, жақындатқышты және қуат көздерін орнату және қатты бекіту.
o жүйенің жұмыс режимдерін орнату, идентификаторларды жазу (20 дана).
4.	Орнату сапасына және кабельдік сымдарға қойылатын талаптар:
o Барлық қосылатын және қоректендіретін кабельдер ұқыпты, тек тиісті қиманың пластикалық кабельдік арналарында (қораптарында) және Тапсырыс берушімен келісілген түсте салынуы керек.
o салбырап, бос немесе ашық ілулі сымдарға жол берілмейді. Қабырғалар мен жақтаулардан өту эстетикалық тұрғыдан, қорғаныс жеңдерін/кірістерді қолдану арқылы жасалуы керек.
5.	Рұқсат беру құжаттары:
o өнім беруші барлық қажетті қолданыстағы рұқсат құжаттарын, сертификаттарды иеленуге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге міндетті.
4. Кепілдік міндеттемелері
* Жеткізілетін тауарға (жабдыққа) кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 (он екі) ай.
* Орындалған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына кепілдік: кемінде 12 (он екі) ай. Монтаждау немесе жабдықтың кінәсінен ақаулар туындаған кезде Өнім беруші оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз күшімен жоюға міндетті.
