Техническая спецификация
на оказание услуг по заправке баллонов азотом


	№
п/п
	Требование 
технической спецификации
	Описание

	1
	Наименование услуг:
	Услуги по заправке баллонов техническим газообразным азотом (N₂). 

	2
	Количество:
	1

	3
	Единица измерения:
	Услуга

	4
	Место оказания услуг:
	г. Астана, ул. Домалак ана, дом 11

	5
	Периодичность оказания услуг
	по заявке Заказчика 

	6
	Функциональные характеристики
	Технический газообразный азот предназначен для использования сервисной и монтажной службой при выполнении работ, требующих применения азота, в том числе для продувки трубопроводов, оборудования и систем, а также для проведения иных технологических операций в соответствии с назначением технического азота.

	7
	Полное описание, требуемые услуги (условия оказания услуг)
	Заправка баллонов осуществляется техническим газообразным азотом (N₂) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, применимыми нормативно-техническими документами, технической документацией на соответствующий тип баллона и технологическим регламентом организации, осуществляющей наполнение баллонов. Качество технического азота должно соответствовать требованиям применимого стандарта и/или нормативно-технической документации. Общее количество технического газообразного азота — 40 кг. Заправка осуществляется по заявкам Заказчика в пределах общего количества, предусмотренного договором. Количество азота при каждой заправке определяется в соответствии с вместимостью баллона, его рабочим давлением и допустимыми параметрами наполнения. Контроль количества заправленного азота обязателен. Контроль герметичности вентиля и соединений после заправки обязателен. Перед заправкой Исполнитель осуществляет проверку внешнего состояния баллона, вентиля, маркировки и срока установленного технического освидетельствования. Не допускается заправка баллонов с поврежденным корпусом, неисправным вентилем, истекшим сроком технического освидетельствования либо иными неисправностями, препятствующими безопасному наполнению. Услуга считается оказанной после: 1) передачи Заказчику заправленных баллонов; 2) проверки количества заправленного азота; 3) проверки количества переданных баллонов; 4) проверки маркировки и внешнего состояния баллонов; 5) предоставления предусмотренных сопроводительных документов; 6) подписания сторонами акта оказанных услуг и/или иного документа, предусмотренного договором.

	8
	Качественные характеристики услуги:
	Исполнитель несет ответственность за соответствие отпущенного технического азота заявленному виду, количеству и установленным требованиям качества. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие качество технического азота.

	9
	Эксплуатационные характеристики услуги:
	Исполнитель гарантирует соответствие заправленного технического азота установленным требованиям качества и безопасности. После заправки баллоны должны быть герметичными, без признаков утечки и пригодными для дальнейшей эксплуатации в соответствии с их техническим назначением.

	10
	Требование к потенциальному поставщику
	Исполнитель должен иметь необходимые разрешительные документы и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление соответствующей деятельности, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Исполнитель обязан соблюдать требования промышленной и пожарной безопасности при наполнении, обращении, хранении и транспортировке баллонов с техническим азотом. Наполнение баллонов должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом организации, осуществляющей их наполнение.




























Техникалық ерекшелік
баллондарды азотпен толтыру қызметтерін көрсету бойынша

	№
п/п
	Техникалық ерекшелік талабы
	Сипаттамасы

	1
	Қызмет көрсету атауы:
	Техникалық газ тәрізді азотпен (N₂) баллондарды толтыру қызметтері.

	2
	Саны:
	1

	3
	Өлшем бірлігі:
	қызметі

	4
	Қызмет көрсету орны:
	Астана қ., Домалақ ана көшесі, 11-үй

	5
	Қызмет көрсету кезеңділігі:
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

	6
	Функционалдық сипаттамалары
	Техникалық газ тәрізді азот сервистік және монтаждау қызметінің азотты қолдануды талап ететін жұмыстарды орындау кезінде, соның ішінде құбыржолдарды, жабдықтар мен жүйелерді үрлеуге, сондай-ақ техникалық азоттың мақсатына сәйкес өзге де технологиялық операцияларды жүргізуге арналған.

	7
	Толық сипаттамасы, талап етілетін қызметтер (қызмет көрсету шарттары)
	Баллондарды толтыру Қазақстан Республикасы заңнамасының, қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың, баллонның тиісті түріне арналған техникалық құжаттаманың және баллондарды толтыруды жүзеге асыратын ұйымның технологиялық регламентінің талаптарына сәйкес техникалық газ тәрізді азотпен (N₂) жүзеге асырылады. Техникалық азоттың сапасы қолданыстағы стандарттың және/немесе нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Техникалық газ тәрізді азоттың жалпы саны — 40 кг. Толтыру Тапсырыс берушінің шартта көзделген жалпы көлем шегіндегі өтінімдері бойынша жүзеге асырылады. Әрбір толтыру кезіндегі азот мөлшері баллонның сыйымдылығына, оның жұмыс қысымына және толтырудың рұқсат етілген параметрлеріне сәйкес анықталады. Толтырылған азот мөлшерін бақылау міндетті. Толтырғаннан кейін вентиль мен қосылыстардың герметикалығын тексеру міндетті. Толтыру алдында Орындаушы баллонның сыртқы жағдайын, вентильді, таңбалануын және белгіленген техникалық куәландыру мерзімін тексереді. Корпусы зақымданған, вентилі ақаулы, техникалық куәландыру мерзімі өткен немесе қауіпсіз толтыруға кедергі келтіретін өзге де ақаулары бар баллондарды толтыруға жол берілмейді. Қызмет мына жағдайларда көрсетілген болып саналады: 1) толтырылған баллондарды Тапсырыс берушіге беру; 2) толтырылған азот мөлшерін тексеру; 3) берілген баллондар санын тексеру; 4) баллондардың таңбалануын және баллондардың сыртқы жай-күйін; 5) көзделген ілеспе құжаттарды ұсынуды; 6) тараптардың көрсетілген қызметтер актісіне және/немесе шартта көзделген өзге де құжатқа қол қоюын.

	8
	Қызметтің сапалық сипаттамалары:
	Орындаушы босатылған техникалық азоттың мәлімделген түріне, мөлшеріне және белгіленген сапа талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы техникалық азоттың сапасын растайтын құжаттарды ұсынады. 

	9
	Қызметтің пайдалану сипаттамалары:
	Орындаушы құйылған техникалық азоттың белгіленген сапа және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Толтырылғаннан кейін баллондар герметикалық, ағып кету белгілері жоқ және өздерінің техникалық мақсатына сәйкес одан әрі пайдалануға жарамды болуы тиіс.

	10
	Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар
	Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, Орындаушының тиісті қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын қажетті рұқсат беру құжаттары және/немесе өзге де құжаттары болуы тиіс. Орындаушы техникалық азоты бар баллондарды толтыру, олармен жұмыс істеу, сақтау және тасымалдау кезінде өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті. Баллондарды толтыру оларды толтыруды жүзеге асыратын ұйымның технологиялық регламентіне сәйкес жүргізілуі тиіс.



