	
Техникалық сипаттама

"Атырау облысы Білім беру басқармасының Қызылқоға ауданы білім бөлімінің "Нұр-шуақ" бөбекжай-бала бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнында Ролл штор жалюз суретімен дайындау және орнату
Ролл штор жалюз суретімен өлшемі төмендегідей бойынша жасалады.
2,12*2 мм-1 терезе
1,10*90 мм-2 терезе
2,10*1,90 мм-1 терезе
2,10*2 мм-2 терезе
2,30*2 мм-7 терезе
2,22*2 мм-1 терезе
2,25*2 мм-6 терезе
2,17*2 мм-1 терезе
2,6*2 мм-2 терезе
2,20*2 мм-6 терезе
2,10*1,80 мм-6 терезе
1,56*1,90 мм-1 терезе
2,05*1,80 мм-22 терезе
2,10*1,70 мм-3 терезе
2,25*1,90 мм-11 терезе
92*1,10 мм-6 терезе
2,10*1,10 мм-2 терезе
90*1,10 мм-1 терезе
2,30*1,90 мм-6 терезе
2,20*1,90 мм-8 терезе
2,08*1,80 мм-5 терезе
2,05*1,70 мм-2 терезе
2*1,80 мм-2 терезе
2,10*1,10 мм-1 терезе
2,25*1,95 мм-2 терезе
2,15*1,90 мм-1 терезе
91*1,10 мм-1 терезе

Түсі суретімен мен материалы 
Тапсырыс берушімен келісіледі. Тел 87785540131
Жеткізу және орнатуға байланысты барлық шығындар жеткізушінің қаражаты есебінен.
	











Технические характеристики Изготовление и установка ролл штор жалюзи с рисунком на Коммунальном государственном казенном предприятии "ясли-сад" Нур-Шуак " отдела образования Кызылкогинского района управления образования Атырауской области 
ролл штор жалюзи с рисунком изготавливаются с рисунком по размеру следующим образом.
 2,12 * 2-1 окно 1,10 * 90-2 окна 2,10*1,90 мм-1 окно 2,10 * 2 мм-2 окна 2,30 * 2 мм-7 окон 2,22 * 2 мм-1 окно 2,25 * 2 мм-6 окон 2,17 * 2 мм-1 окно 2,6 * 2 мм-2 окна 2,20 * 2 мм-6 окон 2,10*1,80 мм-6 окно 1,56*1,90 мм-1 окно 2,05*1,80 мм-22 окно 2,10*1,70 мм-3 окно 2,25*1,90 мм-11 окно 92*1,10 мм-6 окно 2,10*1,10 мм-2 окно 90*1,10 мм-1 окно 2,30*1,90 мм-6 окно 2,20*1,90 мм-8 окно 2,08*1,80 мм-5 окно 2,05*1,70 мм-2 окно 2*1,80 мм-2 окно 2,10*1,10 мм-1 окно 2,25*1,95 мм-2 окно 2,15*1,90 мм-1 окно 91*1,10 мм-1 окно Цвет с рисунком и материал Согласовывается с заказчиком. Тел 87785540131 Все расходы, связанные с доставкой и установкой, осуществляются за счет средств поставщик








