

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на проведение калибровки аппарата Maico MA 42, Maico touch Tymp MI 36


      Диагностика, проверка всех узлов медицинского аппарата на исправность: устранение незначительных поломок, очистка от экссудатов и т.п. изделия в целом или его составных частей (без разборки). Обновление программного обеспечения на и в составе микропроцессорных электронных блоков. Проверка технического состояния, восстановление работоспособности и выполнение калибровки ушного зонда с целью обеспечения точности измерений и соответствия заводским параметрам производителя. Разовая калибровка зондов и калибровка экрана, обновление и настройка ПО.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Maico ma 42, Maico touch tymp mi 36 аппараттарын калибрлеуді жүргізуге
       Диагностика, медициналық аппараттың барлық тораптарының жарамдылығын тексеру: кішігірім бұзылуларды жою, экссудаттардан және т.б. тұтастай алғанда бұйымды немесе оның құрамдас бөліктерін тазалау (бөлшектемей). Бағдарламалық жасақтаманы микропроцессорлық электрондық блоктарға және олардың құрамына жаңарту. Өлшеу дәлдігін және өндірушінің зауыттық параметрлеріне сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында құлақ зондының техникалық жай-күйін тексеру, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және калибрлеуді орындау. Бір реттік зондты калибрлеу және экранды калибрлеу, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және теңшеу.
