Техническая спецификация
на приобретение, поставку и монтаж вакуумного насоса HEPO PW-550D в количестве 1 (одна) штука для системы отопления здания пожарного депо пожарной части № 15 по адресу: Актогайский район, село Актогай, улица Думатова, 7

Здание пожарного депо пожарной части № 15 РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Актогайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (далее – ПЧ-15), расположенное по адресу: Актогайский район, с. Актогай, ул. Думатова, д. 7, в настоящее время оборудуется автономной системой отопления, предусматривающей отопление здания посредством двух отопительных котлов КСВр-025 К/Б мощностью 250 кВт каждый. Для обеспечения стабильной работы автономной системы отопления и поддержания необходимого уровня теплоносителя предусматривается установка вакуумного насоса HEPO PW-550D.
Вакуумный насос предназначается для выполнения функции подпитки системы отопления и подачи теплоносителя в вакуумный расширительный бак с целью поддержания необходимого уровня и давления теплоносителя в системе.
Данной технической спецификацией предусмотрены приобретение, поставка и монтаж 1 (одного) вакуумного насоса HEPO PW-550D в составе системы отопления здания пожарного депо ПЧ-15, в том числе:
подготовка узлов соединения с системой отопления;
доставка вакуумного насоса к месту проведения работ;
монтаж вакуумного насоса HEPO PW-550D;
подключение насоса к системе подпитки и вакуумному расширительному баку;
выполнение необходимых соединительных и монтажных работ;
проверка герметичности соединений;
подключение к электрической сети;
пусконаладочные работы;
проверка работоспособности насоса в составе системы отопления.

Технические характеристики
вакуумного насоса HEPO PW-550D
Наименование товара: вакуумный поверхностный насос HEPO PW-550D.
Тип насоса: поверхностный, самовсасывающий, вакуумный.
Конструкция: вихревой насос.
Мощность: 0,6 кВт.
Напряжение питания: 220 В.
Частота электрической сети: 50 Гц.
Максимальная производительность: не менее 3,0 м³/ч.
Максимальный напор: не менее 45 м.
Максимальная высота всасывания: не менее 8 м.
Присоединительный размер: G1".
Перекачиваемая среда: чистая вода и теплоноситель, соответствующий требованиям изготовителя оборудования.
Назначение: подпитка системы отопления и подача теплоносителя в вакуумный расширительный бак.
Режим работы: продолжительный, в соответствии с требованиями изготовителя.
Количество: 1 (одна) штука.
Год изготовления: не ранее 2026 года.
Вакуумный насос HEPO PW-550D должен обеспечивать надёжную подачу теплоносителя в вакуумный расширительный бак и поддержание работоспособности системы подпитки автономной системы отопления.
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не являющимся выставочным образцом.
	
Требования к потенциальному подрядчику
Потенциальный поставщик в целях качественного и своевременного выполнения работ по поставке и монтажу вакуумного насоса HEPO PW-550D в количестве 1 (одна) штука должен отвечать следующим требованиям:
до начала производства работ произвести контрольные замеры и осмотр места установки оборудования;
согласовать с Заказчиком место установки и способ подключения насоса;
до начала монтажных работ выполнить необходимые подготовительные работы;
иметь квалифицированный инженерно-технический и рабочий персонал;
выполнить все монтажные работы с использованием собственных материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;
обеспечить доставку насоса и необходимых материалов до места проведения работ;
 работы в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации;
все изменения технических решений предварительно согласовывать с Заказчиком;
обеспечить безопасное проведение монтажных и пусконаладочных работ.
Потенциальный поставщик должен передать Заказчику следующую документацию:
паспорт на поставляемый насос;
руководство по эксплуатации;
сертификат соответствия либо декларацию о соответствии при наличии требования законодательства;
документы, подтверждающие качество и происхождение поставляемого оборудования;
гарантийные документы.
Поставляемый вакуумный насос должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и документации изготовителя.
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не ремонтированным и не иметь механических повреждений.
Не допускается поставка оборудования, имеющего дефекты, следы эксплуатации либо повреждения, препятствующие его нормальной эксплуатации.
Допускается поставка оборудования с улучшенными техническими характеристиками при условии полного соответствия функциональному 	назначению, присоединительным размерам и требованиям настоящей технической спецификации.
Гарантия на поставляемый товар, монтажные и пусконаладочные работы должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
В случае выявления в гарантийный период неисправностей, возникших по вине Поставщика либо вследствие некачественного монтажа, Поставщик обязан устранить выявленные неисправности за свой счёт.
Срок устранения выявленных неисправностей — не более 24 часов с момента уведомления Поставщика Заказчиком.
Все расходы, связанные с устранением неисправностей, возникших по вине Поставщика, несёт Поставщик.

Требования к условиям производства работ
Место проведения работ должно содержаться в надлежащей чистоте.
Работники Поставщика должны быть обеспечены специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты и необходимыми инструментами.
Перед началом работ работники должны пройти инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
Потенциальный поставщик несёт ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на территории Заказчика.
Поставщик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение принадлежащих ему материалов, оборудования и инструментов, находящихся на территории Заказчика.
Поставщик несёт ответственность за действия своего персонала и соблюдение персоналом требований законодательства Республики Казахстан.

Требования к качеству применяемых материалов
Допускается предлагать более качественные технологические характеристики материалов и товаров с увеличенным сроком эксплуатации.
При проведении работ качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, действующих на территории Республики Казахстан, иметь сертификаты качества. 
Применяемые при ремонте материалы и товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не выставочными экземплярами, не допускается наличие дефектов и повреждений.
Поставщик должен предоставить следующие документы на поставляемое оборудование: 
подробное описание технических и качественных параметров, с указанием марки и модели монтируемого оборудования;
сертификат соответствия на монтируемое оборудование или декларацию о соответствии поставляемого оборудования.
Особые условия
После окончания монтажных работ Поставщик обязан привести место проведения работ в надлежащее состояние, произвести уборку и вывоз строительного и монтажного мусора с территории объекта.
Доставка вакуумного насоса, материалов, комплектующих и оборудования, необходимых для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, осуществляется за счёт Поставщика.
Все необходимые для подключения насоса соединительные элементы, крепёжные материалы и расходные материалы должны быть предусмотрены и предоставлены Поставщиком в соответствии с фактическими условиями монтажа.
После завершения работ Поставщик обязан провести проверку работоспособности вакуумного насоса HEPO PW-550D в составе системы отопления и передать оборудование Заказчику в исправном и готовом к эксплуатации состоянии.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Думатов көшесі, 7 мекенжайында орналасқан №15 өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіру депосы ғимаратының жылыту жүйесі үшін HEPO PW-550D вакуумдық сорғысын 1 (бір) дана мөлшерінде сатып алуға, жеткізуге және монтаждауға арналған
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» РММ-нің №15 өрт сөндіру бөлімінің (бұдан әрі – №15 ӨСБ) Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Думатов көшесі, 7 мекенжайында орналасқан өрт сөндіру депосының ғимараты қазіргі уақытта автономды жылыту жүйесімен жабдықталуда. Аталған жүйе әрқайсысының қуаты 250 кВт болатын КСВр-025 К/Б маркалы екі жылыту қазандығы арқылы ғимаратты жылытуды көздейді.
Автономды жылыту жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету және жылу тасымалдағыштың қажетті деңгейін ұстап тұру мақсатында HEPO PW-550D вакуумдық сорғысын орнату көзделеді.
Вакуумдық сорғы жылыту жүйесін қоректендіру және жылу тасымалдағыштың жүйедегі қажетті деңгейі мен қысымын ұстап тұру мақсатында жылу тасымалдағышты вакуумдық кеңейту багына беру функциясын орындауға арналған.
Осы техникалық ерекшелік №15 ӨСБ өрт сөндіру депосы ғимаратының жылыту жүйесі құрамында 1 (бір) дана HEPO PW-550D вакуумдық сорғысын сатып алуды, жеткізуді және монтаждауды, оның ішінде:
· жылыту жүйесімен қосу тораптарын дайындауды;
· вакуумдық сорғыны жұмыс жүргізілетін орынға жеткізуді;
· HEPO PW-550D вакуумдық сорғысын монтаждауды;
· сорғыны қоректендіру жүйесіне және вакуумдық кеңейту багына қосуды;
· қажетті қосу және монтаждау жұмыстарын орындауды;
· қосылыстардың герметикалығын тексеруді;
· электр желісіне қосуды;
· іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуді;
· жылыту жүйесінің құрамында сорғының жұмысқа қабілеттілігін тексеруді көздейді.
HEPO PW-550D вакуумдық сорғысының техникалық сипаттамалары
Тауардың атауы: HEPO PW-550D вакуумдық беткі сорғысы.
Сорғының түрі: беткі, өздігінен сорғыш, вакуумдық.
Конструкциясы: құйынды сорғы.
Қуаты: 0,6 кВт.
Қоректендіру кернеуі: 220 В.
Электр желісінің жиілігі: 50 Гц.
Ең жоғары өнімділігі: кемінде 3,0 м³/сағ.
Ең жоғары арынды қысымы: кемінде 45 м.
Сору биіктігінің ең жоғары мәні: кемінде 8 м.
Қосылу өлшемі: G1".
Айдалатын орта: таза су және жабдықты дайындаушының талаптарына сәйкес келетін жылу тасымалдағыш.
Мақсаты: жылыту жүйесін қоректендіру және жылу тасымалдағышты вакуумдық кеңейту багына беру.
Жұмыс режимі: дайындаушының талаптарына сәйкес үздіксіз.
Саны: 1 (бір) дана.
Өндірілген жылы: 2026 жылдан ерте емес.
HEPO PW-550D вакуумдық сорғысы жылу тасымалдағышты вакуумдық кеңейту багына сенімді беруді және автономды жылыту жүйесінің қоректендіру жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етуі тиіс.
Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және көрмелік үлгі болып табылмауы тиіс.
Әлеуетті мердігерге қойылатын талаптар
HEPO PW-550D вакуумдық сорғысын 1 (бір) дана мөлшерінде жеткізу және монтаждау бойынша жұмыстарды сапалы әрі уақтылы орындау мақсатында әлеуетті өнім беруші мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· жұмыстарды бастамас бұрын жабдықты орнату орнын бақылау өлшемдерін жүргізу және тексеру;
· сорғыны орнату орны мен қосу тәсілін Тапсырыс берушімен келісу;
· монтаждау жұмыстарын бастамас бұрын қажетті дайындық жұмыстарын орындау;
· білікті инженерлік-техникалық және жұмысшы персоналының болуы;
· барлық монтаждау жұмыстарын өз материалдарын, жабдықтарын, құрал-саймандары мен керек-жарақтарын пайдалана отырып орындау;
· сорғыны және қажетті материалдарды жұмыс жүргізілетін жерге жеткізуді қамтамасыз ету;
· жұмыстарды осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес орындау;
· техникалық шешімдерге енгізілетін барлық өзгерістерді алдын ала Тапсырыс берушімен келісу;
· монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:
· жеткізілетін сорғының паспорты;
· пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
· заңнама талаптарына сәйкес болған жағдайда сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация;
· жеткізілетін жабдықтың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттар;
· кепілдік құжаттары.
Жеткізілетін вакуумдық сорғы мәлімделген техникалық сипаттамаларға және дайындаушының құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.
Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөнделмеген және механикалық зақымданулары жоқ болуы тиіс.
Ақаулары, пайдалану іздері немесе оның қалыпты пайдаланылуына кедергі келтіретін зақымданулары бар жабдықты жеткізуге жол берілмейді.
Функционалдық мақсатына, қосылу өлшемдеріне және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес болған жағдайда техникалық сипаттамалары жақсартылған жабдықты жеткізуге жол беріледі.
Жеткізілетін тауарға, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына кепілдік орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.
Кепілдік кезеңінде Өнім берушінің кінәсінен немесе сапасыз монтаждау салдарынан туындаған ақаулар анықталған жағдайда, Өнім беруші анықталған ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Анықталған ақауларды жою мерзімі – Тапсырыс беруші Өнім берушіге хабарлаған сәттен бастап 24 сағаттан аспауы тиіс.
Өнім берушінің кінәсінен туындаған ақауларды жоюға байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
Жұмыстарды орындау жағдайларына қойылатын талаптар
Жұмыс жүргізілетін орын тиісті тазалықта ұсталуы тиіс.
Өнім берушінің жұмысшылары арнайы киіммен, жеке қорғану құралдарымен және қажетті құрал-саймандармен қамтамасыз етілуі тиіс.
Жұмыстарды бастамас бұрын жұмысшылар өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау бойынша нұсқамадан өтуі тиіс.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды орындау кезінде өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуына жауапты болады.
Өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында орналасқан өзіне тиесілі материалдардың, жабдықтар мен құрал-саймандардың тиісті сақталуын өз қаражаты есебінен және өз тәуекелімен қамтамасыз етуге міндетті.
Өнім беруші өз персоналының әрекеттері және персоналдың Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтау үшін жауапты болады.
Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар
Пайдалану мерзімі ұзартылған, сапасы жоғары технологиялық сипаттамалары бар материалдар мен тауарларды ұсынуға жол беріледі.
Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын материалдардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын ГОСТ талаптарына сәйкес болуы және сапа сертификаттары болуы тиіс.
Жөндеу кезінде қолданылатын материалдар мен тауарлар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, көрмелік үлгі болмауы тиіс, сондай-ақ ақаулар мен зақымданулардың болуына жол берілмейді.
Өнім беруші жеткізілетін жабдыққа мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:
· монтаждалатын жабдықтың маркасы мен моделін көрсете отырып, техникалық және сапалық параметрлерінің толық сипаттамасы;
· монтаждалатын жабдыққа сәйкестік сертификаты немесе жеткізілетін жабдықтың сәйкестігі туралы декларация.
Ерекше шарттар
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші жұмыс жүргізілген орынды тиісті жағдайға келтіруге, жинастыру жұмыстарын жүргізуге және құрылыс пен монтаждау қалдықтарын объект аумағынан шығаруға міндетті.
Вакуумдық сорғыны, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға қажетті материалдарды, жинақтаушы бөлшектер мен жабдықтарды жеткізу Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
Сорғыны қосу үшін қажетті барлық жалғау элементтері, бекіту материалдары және шығыс материалдары монтаждаудың нақты жағдайларына сәйкес Өнім беруші тарапынан қарастырылып, ұсынылуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші HEPO PW-550D вакуумдық сорғысының жылыту жүйесінің құрамында жұмысқа қабілеттілігін тексеруге және жабдықты Тапсырыс берушіге жарамды әрі пайдалануға дайын күйінде беруге міндетті.

