
[bookmark: _Hlk243669015]Техническая спецификация на ремонт усилителя 650 WX2 PROFESSIONAL POWERED MIXER
Объект ремонта: усилитель мощности в составе микшерного пульта 650 WX2 PROFESSIONAL POWERED MIXER.
Вид работ: диагностика и проверка выходов SPEAKER, выявление неисправности на стороне акустической линии, проверка защиты от перегрузки и короткого замыкания.
1. Цель работ
Провести техническую диагностику выходных каналов усилителя мощности, проверить исправность выходных разъёмов SPEAKER и акустических линий, установить причину срабатывания защиты, перегрева или отсутствия выходного сигнала (если такие неисправности имеются).
2. Перечень технических работ
	№
	Наименование работ
	Требования

	1
	Внешний осмотр
	Проверить корпус, разъёмы SPEAKER, контакты, кабели и следы перегрева

	2
	Проверка акустической линии
	Проверить целостность проводников, отсутствие короткого замыкания и повреждения изоляции

	3
	Проверка сопротивления нагрузки
	Измерить сопротивление отключённых акустических систем и проверить соответствие допустимой нагрузке усилителя

	4
	Проверка выходов усилителя
	Проверить каждый канал SPEAKER на наличие выходного сигнала

	5
	Проверка защиты OVT/OVL
	Проверить индикацию и работу защиты от перегрева и перегрузки, если соответствующие функции предусмотрены конструкцией

	6
	Диагностика усилительного каскада
	Проверить выходные транзисторы или силовые модули, драйверы и выходные цепи

	7
	Проверка блока питания
	Проверить питающие напряжения, предохранители, выпрямитель и фильтрующие конденсаторы

	8
	Ремонт и восстановление
	Устранить выявленные неисправности, заменить неисправные компоненты при необходимости

	9
	Контрольные испытания
	Проверить работу каналов под нагрузкой и отсутствие повторного срабатывания защиты


3. Особые требования к проверке выходов SPEAKER
· Перед диагностикой отключить питание пульта и отсоединить акустические линии.
· Проверить выходные разъёмы, пайку, контактные соединения и состояние проводников.
· Проверить акустические кабели на короткое замыкание и обрыв.
· Выполнить измерения выходного сигнала без нагрузки, затем с эквивалентом нагрузки допустимого сопротивления.
· Проверить отсутствие постоянного напряжения на выходах усилителя по методике, соответствующей его схеме.
· Проверить работу каналов при подаче тестового аудиосигнала и постепенно увеличивать уровень.
· При появлении индикации OVT/OVL проверить систему охлаждения, вентиляцию, ток нагрузки и исправность защитных цепей.
Важно: обозначение OVT необходимо уточнить по маркировке индикатора или сервисной документации. Оно может относиться к защите от перегрева; обозначение OVL обычно связано с перегрузкой. Не следует считать их идентичными без проверки конкретной модели.
4. Критерии приёмки после ремонта
· Все выходы SPEAKER исправны.
· Выходной сигнал присутствует в каждом предусмотренном канале.
· Нет короткого замыкания и недопустимого постоянного напряжения на выходах.
· Усилитель работает под допустимой нагрузкой без посторонних шумов и искажений.
· Защитные функции срабатывают в предусмотренных производителем условиях.
· После контрольного испытания отсутствуют ненормальный перегрев и повторное срабатывание защиты.
[bookmark: _Hlk243670084]5. Результат ремонта
По завершении работ исполнитель предоставляет акт диагностики и ремонта с указанием выявленной неисправности, выполненных операций, заменённых компонентов и результатов контрольных измерений.
Примечание: точные номиналы, допустимое сопротивление нагрузки и контрольные напряжения необходимо определить по сервисной документации именно на 650 WX2 PROFESSIONAL POWERED MIXER. В открытых источниках не удалось достоверно подтвердить сервисную схему этой конкретной модели.
Уточните, пожалуйста: на пульте горит индикатор OVT, отсутствует звук на выходах SPEAKER или усилитель отключается при подключении колонок? Это позволит дополнить спецификацию конкретными диагностическими операциями.
Техническая спецификация на ремонт «пищалки» акустической системы
Оборудование: 650 WX2 PROFESSIONAL POWERED MIXER Вид работ: диагностика и ремонт высокочастотного динамика («пищалки») акустической колонки, подключённой к выходу SPEAKER микшерного усилителя.
Перечень работ
	№
	Наименование работ
	Технические требования

	1
	Диагностика высокочастотного динамика
	Проверка отсутствия звука, искажений и механических повреждений

	2
	Проверка звуковой катушки
	Проверка целостности катушки и измерение сопротивления

	3
	Проверка соединений
	Проверка проводов, клемм и контактов динамика

	4
	Проверка фильтра ВЧ
	Диагностика кроссовера, конденсаторов и защитных элементов

	5
	Ремонт динамика
	Восстановление соединений либо замена неисправной звуковой катушки или ВЧ-излучателя

	6
	Контроль выходного сигнала
	Проверка наличия высокочастотного сигнала и отсутствия искажений

	7
	Проверка акустической системы
	Контрольное испытание колонки после ремонта на умеренном уровне громкости


Критерии приёмки
· Высокочастотный динамик воспроизводит звук без хрипов и посторонних шумов.
· ВЧ-фильтр и соединения исправны.
· Акустическая система работает стабильно.
· Отсутствуют признаки перегрева и повторного повреждения динамика.
Важное замечание: если «пищалка» сгорела из-за перегрузки, перед заменой необходимо проверить ВЧ-фильтр и выход усилителя, чтобы избежать повторной неисправности.
Вид работ: диагностика и ремонт радиомикрофона (ручного передатчика).
Габаритные размеры: длина — 23 см, ширина — 5 см.
Перечень ремонтных работ
	[bookmark: _Hlk243671037]№
	Наименование работ
	Содержание

	1
	Диагностика радиомикрофона
	Проверка включения и работоспособности

	2
	Проверка питания
	Проверка батарейного отсека и контактов

	3
	Проверка микрофонного капсюля
	Проверка чувствительности и качества передачи звука

	4
	Проверка радиопередатчика
	Диагностика передачи радиосигнала на приёмник

	5
	Проверка электронных компонентов
	Осмотр платы, пайки и соединений

	6
	Устранение неисправностей
	Восстановление контактов или замена неисправных деталей при необходимости

	7
	Контрольное испытание
	Проверка звука, устойчивости радиосвязи и работы с приёмником







650 WX2 PROFESSIONAL POWERED MIXER күшейткішін жөндеуге арналған техникалық сипаттама
Жөндеу нысаны: 650 WX2 PROFESSIONAL POWERED MIXER араластырғыш пультіндегі қуат күшейткіші.
Жұмыс түрі: speaker шығыстарын диагностикалау және тексеру, акустикалық сызық жағындағы ақауларды анықтау, шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауды тексеру. 
1. Жұмыстың мақсаты
Қуат күшейткішінің Шығыс арналарына техникалық диагностика жүргізу, SPEAKER Шығыс коннекторлары мен акустикалық желілердің жарамдылығын тексеру, қорғаудың іске қосылу себебін, қызып кетуді немесе шығыс сигналының болмауын анықтау (егер мұндай ақаулар болса).
2. . Техникалық жұмыстардың тізбесі 
	№
	Жұмыс атауы  
	Талаптар

	1
	Сыртқы тексеру корпусты 
	SPEAKER қосқыштарын, түйреуіштерді, кабельдерді және қызып кету белгілерін тексеріңіз 

	2
	Акустикалық сызықты тексеру өткізгіштердің тұтастығын 
	Қысқа тұйықталудың жоқтығын және оқшаулаудың зақымдалуын тексеріңіз


	3
	Жүктеме кедергісін тексеру 
	Ажыратылған динамик жүйелерінің кедергісін өлшеу және күшейткіштің рұқсат етілген жүктемесіне сәйкестігін тексеру 

	4
	Күшейткіштің шығуын тексеру 
	Әрбір SPEAKER арнасының шығуын тексеріңіз


	5
	 OVT / OVL қорғанысын тексеру 
	5 егер тиісті функциялар дизайнмен қамтамасыз етілсе, қызып кетуден және шамадан тыс жүктемеден қорғаудың көрсеткіші мен жұмысын тексеріңіз

	6
	Күшейткіш каскадты диагностикалау 
	Шығыс транзисторларын немесе қуат модульдерін, драйверлерді және шығыс тізбектерін тексеріңіз 

	7
	Қуат көзін тексеру
	Қуат көзін тексеру қуат кернеулерін, сақтандырғыштарды, түзеткішті және сүзгі конденсаторларын тексеріңіз

	8
	Жөндеу және қалпына келтіру
	Анықталған ақауларды жою, қажет болған жағдайда ақаулы компоненттерді ауыстыру

	9
	Бақылау сынақтары
	Жүктеме кезінде арналардың жұмысын және қорғаныстың қайта іске қосылмауын тексеріңіз



3. SPEAKER шығысын тексеруге қойылатын арнайы талаптар
* Диагностика алдында қашықтан басқару пультінің қуатын өшіріп, акустикалық сызықтарды ажыратыңыз.
* Шығыс коннекторларын, дәнекерлеуді, байланыс қосылымдарын және өткізгіштердің күйін тексеріңіз.
* Акустикалық кабельдердің қысқа тұйықталуын және үзілуін тексеріңіз.
* Шығыс сигналын өлшеуді жүктемесіз, содан кейін рұқсат етілген кедергінің жүктеме баламасымен орындаңыз.
* Күшейткіштің шығуында оның схемасына сәйкес әдістеме бойынша тұрақты кернеудің жоқтығын тексеріңіз.
* Сынақ аудио сигналын беру кезінде арналардың жұмысын тексеріп, деңгейді біртіндеп арттырыңыз.
* OVT/OVL көрсеткіші пайда болған кезде салқындату жүйесін, желдетуді, жүктеме тогын және қорғаныс тізбектерінің жарамдылығын тексеріңіз.
Маңызды: ovt белгісі индикаторды немесе қызмет құжаттамасын белгілеу арқылы нақтылануы керек. Ол қызып кетуден қорғауды білдіруі мүмкін; OVL белгісі әдетте шамадан тыс жүктемемен байланысты. Оларды белгілі бір модельді тексермей бірдей деп санауға болмайды.
4. Жөндеуден кейінгі қабылдау критерийлері
* Барлық SPEAKER шығыстары жұмыс істейді.
* Шығыс сигналы әрбір берілген арнада болады.
* Шығуда қысқа тұйықталу және тұрақты кернеу жоқ.
* Күшейткіш сыртқы шу мен бұрмалаусыз рұқсат етілген жүктеме астында жұмыс істейді.
* Қорғаныс функциялары өндіруші қарастырған шарттарда іске қосылады.
• Бақылау сынағынан кейін қалыптан тыс қызып кету және қорғаныс қайта іске қосылмайды.
5. Жөндеу нәтижесі
Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы анықталған ақаулықты, орындалған операцияларды, ауыстырылған компоненттерді және бақылау өлшемдерінің нәтижелерін көрсете отырып, диагностика және жөндеу актісін ұсынады.
Ескерту: нақты Номиналдар, жүктеменің рұқсат етілген кедергісі және бақылау кернеуі 650 WX2 professional powered MIXER сервистік құжаттамасы бойынша анықталуы керек. Ашық дереккөздерде осы нақты модельдің қызмет көрсету схемасын сенімді түрде растау мүмкін болмады.
Нақтылаңыз: қашықтан басқару пультінде ovt шамы жанып тұр ма, SPEAKER шығысында дыбыс жоқ па немесе динамиктер қосылған кезде күшейткіш өшеді ме? Бұл спецификацияны нақты диагностикалық операциялармен толықтыруға мүмкіндік береді.
Акустикалық жүйенің "сықырлауын" жөндеуге арналған техникалық ерекшелік
Жабдық: 650 WX2 professional powered MIXER жұмыс түрі: араластырғыш күшейткіштің SPEAKER шығысына қосылған акустикалық динамиктің жоғары жиілікті динамигін ("сықырлау") диагностикалау және жөндеу.
Жұмыс тізімі
	№
	Наименование работ
	Жұмыс атауы техникалық талаптар

	1
	Жоғары жиілікті динамикті диагностикалау 
	Дыбыстың, бұрмаланудың және механикалық зақымданудың жоқтығын тексеру


	2
	Дыбыстық катушканы тексеру 
	Катушканың тұтастығын тексеру және қарсылықты өлшеу 

	3
	Қосылымдарды тексеру
	Динамик сымдарын, терминалдарын және түйреуіштерін тексеру

	4
	ЖЖ сүзгісін тексеру 
	кроссоверді, конденсаторларды және қорғаныс элементтерін диагностикалау

	5
	Динамикті жөндеу 
	қосылымдарды қалпына келтіру немесе ақаулы дыбыстық катушканы немесе РЖ эмитентін ауыстыру 

	6
	Шығыс сигналын бақылау 
	Жоғары жиілікті сигналдың болуын және бұрмаланудың болмауын тексеру 

	7
	Динамик жүйесін тексеру 
	Орташа дыбыс деңгейінде жөндеуден кейін бағанды бақылау сынағы 


Қабылдау критерийлері
* Жоғары жиілікті динамик дыбысты ысқырықсыз және бөгде дыбыстарсыз шығарады.
* Жж сүзгісі мен қосылымдары жұмыс істейді.
* Динамик жүйесі тұрақты жұмыс істейді.
* Қызып кету және динамиктің қайта зақымдану белгілері жоқ.
Маңызды ескерту: егер "сықырлағыш" шамадан тыс жүктеме салдарынан жанып кетсе, ауыстырар алдында РЖ сүзгісін және күшейткіштің шығуын тексеріп, қайта істен шықпау керек.
Жұмыс түрі: радио микрофонды (қолмен таратқышты) диагностикалау және жөндеу.
Жалпы өлшемдері: ұзындығы — 23 см, ені — 5 см.
Жөндеу жұмыстарының тізбесі
	№
	 Жұмыстардың атауы 
	Мазмұны

	1
	Радио микрофонды диагностикалау
	Қосу және жұмыс істеу қабілетін тексеру



	2
	Қуатты тексеру
	Батарея бөлімін және контактілерді тексеру

	3
	Микрофон капсуласын тексеру 
	Дыбысты берудің сезімталдығы мен сапасын тексеру 

	4
	Радио таратқышты тексеру 
	Радио сигналын қабылдағышқа беру диагностикасы

	5
	Электрондық компоненттерді тексеру
	Тақтаны, дәнекерлеуді және қосылыстарды тексеру


	6
	ақаулықтарды жою 
	Контактілерді қалпына келтіру немесе қажет болған жағдайда ақаулы бөлшектерді ауыстыру

	7
	Бақылау сынағы дыбыстар 
	Радиобайланыстың тұрақтылығын және қабылдағышпен жұмысты тексеру




