Техникалық сипаттама 
Орал қаласы, Жуков көшесі, 6, солдат асханасында құйма еденді құю жұмыстары.
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Жұмыстың нысанасы: 
Ауданы 294,00 м2 болатын солдаттар асханасының үйіндісінде эпоксидті негізден тозуға төзімді құйма еден орнату бойынша жұмыс кешенін орындау, түсі – ашық бейтарап реңктер, текстурасы – «мәрмар қиқыңдағы», төсеу қалыңдығы – 2-ден 5 мм-ге дейін.
Жұмыс тізімі: 
•Үйішіні жұмыс жүргізуге дайындау; 
•Қолданыстағы еден жабынын бөлшектеу; 
•Еден бетін кірден, шаңнан, майлы ластанулардан және құрылыс қоқысынан тазалау; 
•Еден негізін тегістеу; 
•Негізін арнайы құраммен грунттау; 
•Құйылатын еденнің негізгі қабатын төсеу; 
•Құрамды еден бетіне біркелкі бөлу; 
•Қорытынды қорғаныс қабатын төсеу; 
•Еденнің қабырғаларға, бағаналарға және басқа да конструкцияларға жанасу жерлерін өңдеу; 
•Жабынды толық кепкенше және пайдалану беріктігіне жеткенше күту; 
•Құрылыс қоқысын жинау; 
Дайын жабынға қойылатын талаптар: 
*Жабын тегіс, жылмақы, жарықшасыз, ісінусіз, бөліністерсіз және ойықтарсыз болуы тиіс. 
*Жабын механикалық жүктемелерге және персоналдың қарқынды қозғалысына төзімді болуы тиіс. 
*Жабын тұрақты ылғалды тазалауға жарамды болуы тиіс. 
*Жабынның түсі мен түрі Тапсырыс берушімен келісіледі. 
Ескерту: Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдарды Өнім беруші өз есебінен сатып алады және ұсынады. 
Материалдардың құны, оларды нысанға жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, құралдар, жабдықтар және барлық қосымша шығындар шарттың жалпы құнына кіреді. 
Өнім беруші қолданылатын материалдардың сапасы мен орындалған жұмыстардың сапасына жауап береді. 
Қызмет көрсету орны: Орал қ., Жуков көш. 6, «5517 әскери бөлімі» 
Қызмет көрсету мерзімі - 30 күн. Кепілдік мерзімі - 12 ай. 

Техническая спецификация 
работы по заливке наливного пола в солдатской столовой, г. Уральск, улица Жукова 6.

Предмет работы:
Выполнение комплекса работы по устройству износостойкого наливного пола из эпоксидной основы, в помещении солдатской столовой площадью 294,00 м2, цвет- светлые нейтральные тона, текстура- «мраморная крошка», толщина укладки – от 2 до 5 мм.
Перечень работ:
•Подготовка помещение к производству работ; 
•Демонтаж существующего напольного покрытие;
•Очистка поверхности пола от грязи, пыли, жировых загрязнений и строительного мусора;
•Выравнивание основание пола;
•Грунтование основания специальном составом;
•Устройство основного слоя наливного пола;
•Равномерное распределение состава по поверхности пола;
•Устройство финишного защитного слоя;
•Обработка примыкание пола к стенам, колоннам и другим конструкциям;
•Выдержка покрытия до полного высыхания и набора эксплуатационной прочности;
•Уборка строительного мусора;
  Требование к готовому покрытию: 
*Покрытие должно быть ровной, гладкой без трещин, вздутий, отслоений и раковин.
*Покрытие должно быть устойчивым к механическим нагрузкам и интенсивному движению персонала.
*Покрытие должно быть пригодным для регулярной влажной уборки.
*Цвет и вид покрытия согласовываются с Заказчиком.     
Примечание: Все материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются и предоставляются Поставщиком за свой счет.
 Стоимость материалов, их доставка на объект, погрузочно- разгрузочные работы, инструменты, оборудование и все сопутствующие расходы включаются в общую стоимость договора.
Поставщик несет ответственность за качество применяемых материалов и качество выполненных работ.  
Место оказания услуг: г.Уральск, ул. Жукова 6, РГУ «воинская часть 5517»
Срок оказания услуг - 30 дней.
Срок гарантии - 12 месяцев.

Начальник (квартирно-эксплуатационной) службы 
подполковник	                                  Д. Щербаков



