Техническая спецификация

Наименование товара: Стеллажи архивные односторонние
Цель закупа: Изготовление, сборка и установка архивных стеллажей для хранения документов 
1. Общие требования:
 • Полки для папок должны быть предназначены для хранения и размещения архивной документации .
 • Материалы для изготовления стеллажей должны соответствовать требованиям безопасности и санитарии.
 • Поставщик должен произвести подготовительные работы по замеру и расчету необходимых материалов.
2. Технические характеристики:
 • Тип: открытый стеллаж вдоль 4-х стен помещения, отведенного для архива.
 • Материал: Каркас-металлический, полки-деревянные и другие вспомогательные материалы (болты, гайки, г образные уголки, шурупы, шайбы)
 • Толщина досок не менее 20 мм.
 • Количество полок не более 6 
 • Размеры стеллажей: высота стеллажей 2380 мм, ширина  2100 мм, ширина до двери 1550 мм , длина 3720 мм и длина до двери 2550 мм, глубина полок вдоль трех стен по 400 мм, вдоль левой стены от входа 700 мм, растояние с пола до полки 150 мм, растояние между полок 395 мм.
• Грузоподъемность каждой полки 125-130 кг. 
• Доски для полок, должны быть 1–2 сорта, иметь минимальное количество сучков и дефектов. Поверхность досок должна быть очищена от щепок и тщательно отшлифована наждачной бумагой. Доски должны быть сухими, пройти камерную сушку, без трещин, иметь ровную поверхность и прямолинейную форму, без изгибов, искривлений и иных деформаций.
3. Обработка готовых материалов защитными средствами:
• Обработка деревянных полок защитными средствами
• Обработка металлического каркаса защитными средствами
• Шлифовка, покраска и обработка готовых материалов защитными средствами для обеспечения надлежащего качества, долговечности и устойчивости к внешним воздействиям.
4. Условия поставки
 • Место доставки и сборки: г. Тараз ул. Толе би 35, 7 этаж.
 • Затраты по доставке и разгрузке производятся за счет поставщика
5. Гарантия
 • Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
 • Дефекты, выявленные в период гарантии, устраняются за счет поставщика. 
6. Дополнительные требования
• Все материалы должны быть новыми, не иметь трещин, разломов и дефектов, не бывшее в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов
• Соединение отдельных элементов конструкции должно осуществляться посредством сварки, крепление готовых стеллажей между собой — с помощью болтов и гаек, обеспечивающих надёжность соединений, прочность и устойчивость конструкции.
• Техническое состояние стеллажей определяется по результатам визуального осмотра с учётом состояния металлического уголка, качества сварных швов, надёжности болтовых соединений, наличия коррозии, деформаций и устойчивости конструкции.
• Окончательные размеры, дизайн и конструктивные особенности изделия согласовываются с заказчиком до начала изготовления. Изменения размеров и дизайна допускаются только по согласованию с заказчиком.
• Сроки доставки и установки должны быть соблюдены.
 • Все замеры, материалы и затраты за счет поставщика.
 • Уборка места проведения работ и вывоз мусора после завершения монтажных работ.
























Техникалық сипаттама

Тауардың атауы: Бір жақты мұрағаттық стеллаждар.
Сатып алу мақсаты: Құжаттарды сақтауға арналған мұрағаттық стеллаждарды дайындау, құрастыру және орнату .
1.Жалпы талаптар:
 • Қалта сөрелері мұрағаттық құжаттарды сақтауға және орналастыруға арналған болуы керек .
 • Сөрелерді жасауға арналған материалдар қауіпсіздік пен санитарлық талаптарға сай болуы керек.
 • Қызмет көрсетуші қажетті материалдарды өлшеу және есептеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізуі керек.
2. Техникалық сипаттамалары:
 • Түрі: мұрағатқа бөлінген бөлменің 4 қабырғасы бойымен ашық сөре.
 • Материал: Қаңқа-металл, сөрелер-ағаш және басқа да қосалқы материалдар (болттар, гайкалар, Г тәрізді бұрыштар, бұрандалар, шайбалар).
 • Тақталардың қалыңдығы 20 мм-ден кем емес.
 • Сөрелер саны 6-дан аспайды .
 • Сөрелердің өлшемдері: сөрелердің биіктігі 2380 мм, ені 2100 мм, есікке дейінгі ені 1550 мм, ұзындығы 3720 мм және есікке дейінгі ұзындығы 2550 мм, үш қабырға бойымен сөрелердің тереңдігі 400 мм, кіреберістен сол жақ қабырға бойымен 700 мм, еденнен сөреге дейінгі қашықтық 150 мм, сөрелер арасындағы қашықтық 395 мм.
 • Әр сөренің жүк көтергіштігі 125-130 кг .
• Сөрелерге арналған тақтайлар 1–2-сұрыпты болуы, құрамында түйіндер мен ақаулардың ең аз мөлшері болуы тиіс. Тақтайлардың беті жаңқалардан тазартылып, зімпара қағазбен мұқият тегістелуі қажет. Тақтайлар құрғақ, камералық кептіруден өткен, жарықшақтарсыз, беті тегіс және пішіні түзу болуы тиіс. Оларда иілу, қисайу және басқа да деформациялар болмауы керек.
3. Дайын материалдарды қорғаныш құралдарымен өңдеу:
• Ағаш сөрелерді қорғаныш құралдарымен өңдеу.
• Металл қаңқасын қорғаныш құралдарымен өңдеу
• Дайын материалдарды тегістеу, бояу және сыртқы әсерлерге төзімділігін арттыру, сапасы мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету мақсатында қорғаныш құралдарымен өңдеу. 
4. Жеткізу шарттары 
 • Жеткізу және құрастыру орны: Тараз қ. Төле би к-сі 35, 7 қабат.
 • Жеткізу және түсіру шығындары жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
5. Кепілдік
 • Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.
 • Кепілдік кезеңінде анықталған ақауларды шешу жеткізуші есебінен.
6. Қосымша талаптар
• Барлық материалдар жаңа болуы, жарықшақтарсыз, сынықтарсыз және ақауларсыз болуы тиіс. Бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген құрамдас бөліктерден құрастырылмаған болуы қажет.
•  Құрылымның жекелеген элементтері дәнекерлеу арқылы біріктірілуі тиіс. Дайын сөре стеллаждарын бір-біріне бекіту қосылыстардың сенімділігін, құрылымның беріктігі мен орнықтылығын қамтамасыз ететін болттар мен сомындар арқылы жүзеге асырылуы қажет.
• Стеллаждардың техникалық жай-күйі визуалды тексеру нәтижелері бойынша анықталады. Бұл ретте металл бұрыштықтың жай-күйі, дәнекерленген жіктердің сапасы, болтты қосылыстардың сенімділігі, коррозияның болуы, деформациялар және құрылымның орнықтылығы ескеріледі.
• Бұйымның түпкілікті өлшемдері, дизайны және конструкциялық ерекшеліктері дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі. Өлшемдері мен дизайнына өзгерістер енгізуге тек Тапсырыс берушінің келісімімен жол беріледі.
• Жеткізу және орнату мерзімдері сақталуы керек.
 • Жеткізушінің есебінен барлық өлшемдер, материалдар және шығындар.
 • Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс жүргізілген орынды тазалау және қоқысты шығару.
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