
Техническая спецификация
Работы по изготовлению и установке жалюзи

 Жалюзи вертикальные, тканевые представляют собой конструкцию, состоящую из карниза и полотна. Крепление жалюзи по согласованию с Заказчиком (на стену/на потолок/сверху оконного проема/в проем окна). Карниз выполнен из алюминия. Карниз состоит из: -механизма управления; -цепи управления; -бегунков. Механизм управления выполнен из пластика, имеет шнур управления. Цепь управления сплошная и прочная на разрыв. Бегунок выполнен из пластика. Полотно представляет собой вертикальные ламели. Каждая ламель прошита мононитью и крепится к карнизу с помощью держателя, выполненного из пластика. Ламели имеют антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, устойчивость к выцветанию, влажной и сухой чистке. Ламель состоит на 100% из материала полиэстер (РЕ), и задерживает до 75% света. Ламели окрашены материалами, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению (выгоранию) на солнце. Материал – скрин. Материал состоит из специальной пропитки, предотвращающей и не поддерживающей горение. В стоимость работ входит изготовление, замеры и установка готового изделия. Заказчик по предоставлению подрядчиком каталога цветовой гаммы, плотности материала, оставляет право выбора за собой. Общее  кол-во жалюзи 21 штук ВА Кальпе
Цвет по согласованию с заказчиком.  
Предварительные замеры высота не менее  1 метр 80 см, ширина не менее 1 метр 80 см  - 17 штук
высота не менее  1 метр , ширина не менее 1 метр 80 см  - 4 штук

Гарантия на комплектацию механизмов не менее: 24 месяцев. 
Срок выполнения работы:	В течение 16 дней с момента заключения договора
МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ работ:  Область Жетісу Каратальский район село Кальпе Врачебная амбулатория Кальпе












Техникалық сипаттамалар
Жалюзи өндірісі және орнату

Тік матадан жасалған перделер шыбық пен матадан тұрады. Орнату нұсқалары тапсырыс берушімен келісіледі (қабырға/төбе/терезе саңылауының үстінде/терезе саңылауының ішінде). Шыбық алюминийден жасалған. Шыбық мыналардан тұрады: - басқару механизмі; - басқару тізбегі; - жүгірткілер. Басқару механизмі пластиктен жасалған және басқару сымы бар. Басқару тізбегі берік және жыртылуға төзімді. Жүгірткі пластиктен жасалған. Мата тік тақтайшалардан тұрады. Әрбір тақтайша монофиламентпен тігілген және шыбықшаға пластик ұстағышпен бекітілген. Тақталар антистатикалық, су өткізбейтін және шаң өткізбейтін, түсінің түсуіне, ылғалды және құрғақ тазалауға төзімді. Тақталар 100% полиэстерден (ПЭ) жасалған және жарықтың 75%-ға дейін бөгейді. Тақталар күн сәулесіндегі ультракүлгін сәулеленуге (түсуіне) төзімді материалдармен боялған. Материал - экран. Материал жануды болдырмайтын және қолдамайтын арнайы сіңдіруден тұрады. Жұмыс құнына дайын өнімді дайындау, өлшеу және орнату кіреді. Тапсырыс беруші мердігер түстер мен материалдар каталогын ұсынған кезде түс схемасын және материалдың тығыздығын таңдау құқығын өзіне қалдырады. Жалюзилердің жалпы саны: 21 ВА Кальпе.
Түсі тапсырыс берушімен келісіледі.

Алдын ала өлшемдер: 17 бірлік, биіктігі 1 метр 80 см-ден кем емес, ені 1 метр 80 см
4 бірлік, биіктігі 1 метрден кем емес, ені 1 метр 80 см

Механизмді толық жинауға кепілдік: кемінде 24 ай.
Аяқталу мерзімі: Келісімшарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ ОРНЫ
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