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Приложение 2 к Договору 

Техническая спецификация закупаемых работ

	№
п/п*
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	2
	3


Камера, купольна


Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с | Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×AoC Выход | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0° | Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. | Освещение: 0.01 Люкс | День/Ночь | Авто. ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | BLC Компенсация засветки | Антибликовый режим | AWB Авто. Баланс белого | OSD Меню | Материал: Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ± 15% 4.0W | Температу

	а: -40°C...+60°C | Вес: 0.34кг | Размер: Ø89.6×59.1мм

	13
	шт



Симметрирующее устройство | Порты: BNC Coaxial 75Ω на кабеле / Витая пара Cat5E/6A под зажим | Питание: Пассивное | Комплектность 2 (два) шт. | Темп

	ратура: -30°C...+60°C | Размер: 45×22×22мм. | Цена за 2 (два) шт.

	7
	шт


	3

	Короб 20х10 Н монтажный ПВХ

	Пластиковые кабель-канал,
упаковка 100м, одноканальный

	450
	м


	4

	Жесткий диск 10 Tb A
	 

	1

	шт


	5

	СКС Кабель, сетевой

	Тип: LAN U/UTP | Скорость передачи данных: 10/100/1'000Мбит/с, | Структура кабеля: 4×Витые пары 25AWG Ø0.45мм (±0.005мм) | Категория: Cat.5E | Частота: 100МГц | Материал: Медь бескислородная 99.95% | Вытяжной текстильный трос | Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид / ПНД Полиэтилен высокой плотностии, промышленный | Пропускная способность: 120м | Длина: 305м./бухта | Применение: Внутреннее/Внешнее | Цвет: Серый | Температура: -20°C...+70°C | Вес: 8.75кг

	450
	м


	6

	Монитор

	21"" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 1HDMI; RCA (аудио); Пластиковый корпус; VESA; Питание: AC220В/ 23Ватта

	1

	шт



Количество каналов: 8×Гибридные + 2×IP / или 26×IP | Запись: TVI 4×4MPLite@15к/с / TVI 4×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 24×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 26×6MP@25к/с | Воспроизведение: 16×2.0MP | Битрейт: 200 Мбит/с | Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 24×BNC Вход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS | Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте) | Облачный сервис: HIK-Connect | Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect | Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора | Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность | Smart Функции: Запись по cобытию или движению в кадре | Меню: GUI Мультиязыковое | Управление: HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь |  Материал: ABS Пластик/Металл | Типоразмер: 380 1U | П

	тание: DC 12V ±10% 65W (БП в комплекте) | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 2.0кг | Размер: 380×320×48мм

	1

	шт


	9

	Блок питания 12В, 20А, имп., под АКБ 7А/ч.

	Источник питания резервируемый 12В, 20А, импульсный. Встроенная защита от перегрузки, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора. Входное напряжение 190-265В. Под аккумулятор 7А/ч. Габариты 203*163*70мм, вес 1,2кг.

	1

	шт



Максимальное разрешение: 1920 x 1080
Вреия затвора: 1/25 (1/30) с - 1/50,000 с
Объектив: 2.8 мм Горизонтальный угол обзора: 92° Крепление: М12
Частота: PAL: 720p@25fps, NTSC: 720p@30fps Язык: английский
DWDR: поддерживается BLC: поддерживается Видеовыход: 1 аналоговый Переключение сигналов: TVI/AHD/CVI/CVBS
ИК подсветка: До 20 м Степень защи

	ы: IP66
Материал: пластик Рабочие условия: От -40 ° C до 60 ° C , влажность: 90% или менее (без конденсации)
Питание: 12 В постоянного тока ± 15%
Потребляемая мощность: Максимум. 4.2 Вт
Размер: 65.9 мм × 189.2 мм × 81.8 мм
Вес:  150 гр

	7
	шт


	11

	Гофра для кабеля d 16 с тросом и крепежами 

	.....
	450
	м


	12

	Коробка 80*80*50 о/у

	Распределительная коробка  открытой установк

	20
	шт


	13
14
	Разъем питания
Шкаф серверый 6U 

	 ......
	   20
1
	     Шт


	


Шартқа 2 қосымша

Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы
	№ р/с*
	Жұмыс атауы
	Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы

	1
	2
	3

	1. 
	   Ғимараттың ішкі және сыртқы бейнебақылау камераларын орнату және ауыстыру жұмысы
	«С. Кондыбайдың  мемориалдық музейі»МКҚК жалпы саны 20 шт  бейнебақылау бірліктен (ғимарат ішінде – 13, сыртқы аумақта – 7 камера) тұратын бейнебақылау жүйесін орнату.  

Бөлінген бюджет жұмысты орындауға қажетті материалдарды сатып алуға байланысты барлық шығындарды қамтиды. Орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін, әлеуетті жеткізуші жұмыс орнын тазалауға және қалған қоқыстарды шығаруға міндетті.  

Бейнебақылау жүйесіне қойылатын талаптар:  

Жүйе жазылған деректердің кемінде 30 күн бойы сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Қараңғы уақытта, егер үй-жайдағы немесе ұйымның айналасындағы жарықтандыру деңгейі бейнекамералардың сезімталдық шегінен төмен түссе, көрінетін немесе инфрақызыл спектрдегі жарықтандыруды қосу қажет.

Екі немесе одан да көп жазу режимдерін қолдау, соның ішінде: үздіксіз жазу (негізгі режим), қозғалысты анықтау немесе сыртқы дабыл сигналы арқылы іске қосылатын жазу, жоспарланған жазу және циклдік (циклдік) жазу.

Мұрағатталған деректерді жоюды немесе өзгертуді болдырмау үшін қауіпсіздік шаралары бар құрылғы параметрлеріне қауіпсіз қол жеткізу.

Нақты уақыттағы бейнені беру.

Бірыңғай, дәл уақытты өлшеу жүйесімен оқиғаларды синхрондау.

Бірнеше камерадан мұрағатталған кадрларды бейнені синхрондау арқылы бір уақытта ойнату.

Барлық кіріс бейне ағындары үшін жазудың жалпы бит жылдамдығы: секундына кемінде 450 мегабит (бір серверге шаққанда);

Шығыс бейне ағындарының жалпы бит жылдамдығы: секундына кемінде 150 мегабит (бір серверге шаққанда);

Бір мониторда 64 немесе одан да көп камерадан келетін бейне ағындарын қатар көрсету, сондай-ақ кез келген жеке камерадан келетін бейнені толық экран режимінде көру мүмкіндігі;

Жүйе ресурстарына (мысалы, тікелей эфирдегі және мұрағаттағы бейне деректері, камераларды басқару және т.б.) пайдаланушылардың қолжетімділік құқықтарын ұйым басшылары айқындайды;

Бейнебақылау камераларына қойылатын талаптар: ажыратымдылығы – кемінде 2560x1920 пиксель.

Объектив: варифокалды (моторизацияланған), мегапиксельді; Қысу стандарты: H.264, MJPEG; Бейне кадр жиілігі: кемінде 32 кадр/с; Қолдау көрсетілетін желілік хаттамалар: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast, IGMP), RTSP/RTP, NTP, SNMP v2c/v3; Қос ағынды қолдау (ағын параметрлерін дербес баптауға болады); ONVIF деректерді беру хаттамасын қолдау;

Минималды сезімталдық: 0,02 люкс немесе одан аз;

Вандализмге қарсы қорғаныс;

Бейнебақылау жүйесі бейнежазу процесімен қатар келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік беруі тиіс:

- белгілі бір уақыт аралығы үшін нақты камерадан бейнежазбаларды жылдам іздеу және қарап шығу;

- таңдалған бейне үзіндісін USB-жинақтағышқа немесе желі арқылы бейнебақылау жүйесі операторының компьютеріндегі қатты дискіге сақтап алу.

Бақылау жүйесінің бейне мұрағаты кемінде 30 күндік кезеңді қамтуы тиіс. Жазылған бейне кадрлардың ажыратымдылығы қолданылып жатқан камералардың ажыратымдылығына сәйкес келуі қажет.

Бақылау жүйесінің қамту аймақтары әрбір оқу сыныбының бүкіл кеңістігін қамтуы тиіс.

Бақылау жүйесі жұмыс уақытында да, жұмыс уақытынан тыс уақытта да үздіксіз бейнежазба жүргізуді қамтамасыз етуі қажет.
 Жұмыстарды орындау талаптары

1. Жұмыстар шартта белгіленген мерзімде орындалуы тиіс, яғни келісім шарт күшіне енген күннен бастап мемлекеттік сатып алу порталының келісім журналы арқылы берілген өтінім күнінен бастап 20 күнтізбелік  күн ішінде жұмыс толық орындалып тапсыру тиіс

2. Жабдықтар мен материалдарды жеткізу, монтаждау, жалғау, баптау және сынақтан өткізу жұмыстары шарт талаптарына сәйкес орындалады.

3. Монтаждау кезінде электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары сақталуы тиіс.

4. Кабельдер ұқыпты төселіп, тиісті түрде бекітілуі және механикалық зақымданудан қорғалуы тиіс.

5. Камералар бақылау аймақтарын барынша қамтитындай етіп орнатылуы тиіс.

6. Жұмыстар мекеменің күнделікті қызметіне негізсіз кедергі келтірмей орындалуы тиіс.

7. Жабдықтарды монтаждау кезінде мекеменің мүлкіне келтірілген залал орындаушы есебінен қалпына келтірілуі тиіс.

 Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар

Жұмыстар аяқталғаннан кейін:

- барлық орнатылған камералар жұмыс істеуі;

- бейне кескіні анық әрі тұрақты болуы;

- бейнетіркеу құрылғысы барлық камераларды қабылдауы;

- бейнежазбаның сақталуы және архивтен қайта қаралуы қамтамасыз етілуі;

- камералардың күні мен уақыты дұрыс көрсетілуі;

- қашықтан қарау функциясы шартта көзделген жағдайда жұмыс істеуі;

- жүйе толық іске қосылған және пайдалануға дайын болуы тиіс.

 Кепілдік міндеттемелер

Орнатылған жабдықтар мен орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі 1 жыл. Кепілдік кезеңінде орындаушының кінәсінен туындаған ақаулар орындаушы есебінен жойылады.

 Тапсыру тәртібі

Орындаушы жұмыстар аяқталғаннан кейін тапсырыс берушіге:

- орындалған жұмыстар актісін;

- орнатылған жабдықтардың тізімін;

- кепілдік құжаттарын;

- пайдалануға қажетті нұсқаулықтар мен баптау туралы ақпаратты;

- жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру нәтижелерін ұсынуы тиіс.

Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың осы техникалық сипаттама мен шарт талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін жұмыстарды қабылдайды.
 Қорытынды талаптар
Жұмыстардың құнына шартта көзделген жабдықтарды жеткізу, монтаждау, кабель төсеу, іске қосу-баптау, бейнебақылау жүйесін орнату барысынба қосалқы керек болған материалдар, сынақтан өткізу және объектіні пайдалануға дайын күйде тапсыру шығындары жеткізуші есебінен  болады.

     Барлық жұмыстар қолданыстағы заңнама талаптарына және шарт талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Бейнебақылау орнату мекен - жайы: Маңғыстау облысы. Маңғысиау ауданы, Шетпе селосы. Орталық парк алаңы, « С. Қондыбайдың  мемориалдық музейі» МКҚК

№

Необходимый товар для проведения работ/ Жұмысқа қажетті тауар
Характеристики / Сипаттамасы
Кол-во/ саны 
Ед.изм/ өлшембірліг
1

Камера, купольная

Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с | Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×AoC Выход | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0° | Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. | Освещение: 0.01 Люкс | День/Ночь | Авто. ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | BLC Компенсация засветки | Антибликовый режим | AWB Авто. Баланс белого | OSD Меню | Материал: Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ± 15% 4.0W | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.34кг | Размер: Ø89.6×59.1мм

13
шт

2

Поддержка стандартов TVI / CVI / AHD / CVBS

Симметрирующее устройство | Порты: BNC Coaxial 75Ω на кабеле / Витая пара Cat5E/6A под зажим | Питание: Пассивное | Комплектность 2 (два) шт. | Температура: -30°C...+60°C | Размер: 45×22×22мм. | Цена за 2 (два) шт.

7
шт

3

Короб 20х10 Н монтажный ПВХ

Пластиковые кабель-канал,
упаковка 100м, одноканальный

450
м

4

Жесткий диск 10 Tb A
 

1

шт

5

СКС Кабель, сетевой

Тип: LAN U/UTP | Скорость передачи данных: 10/100/1'000Мбит/с, | Структура кабеля: 4×Витые пары 25AWG Ø0.45мм (±0.005мм) | Категория: Cat.5E | Частота: 100МГц | Материал: Медь бескислородная 99.95% | Вытяжной текстильный трос | Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид / ПНД Полиэтилен высокой плотностии, промышленный | Пропускная способность: 120м | Длина: 305м./бухта | Применение: Внутреннее/Внешнее | Цвет: Серый | Температура: -20°C...+70°C | Вес: 8.75кг

450
м

6

Монитор

21"" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 1HDMI; RCA (аудио); Пластиковый корпус; VESA; Питание: AC220В/ 23Ватта

1

шт

8

Гибридный регистратор 8 канал

Количество каналов: 8×Гибридные + 2×IP / или 26×IP | Запись: TVI 4×4MPLite@15к/с / TVI 4×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 24×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 26×6MP@25к/с | Воспроизведение: 16×2.0MP | Битрейт: 200 Мбит/с | Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 24×BNC Вход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS | Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте) | Облачный сервис: HIK-Connect | Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect | Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора | Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность | Smart Функции: Запись по cобытию или движению в кадре | Меню: GUI Мультиязыковое | Управление: HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь |  Материал: ABS Пластик/Металл | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 12V ±10% 65W (БП в комплекте) | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 2.0кг | Размер: 380×320×48мм
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Блок питания 12В, 20А, имп., под АКБ 7А/ч.

Источник питания резервируемый 12В, 20А, импульсный. Встроенная защита от перегрузки, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора. Входное напряжение 190-265В. Под аккумулятор 7А/ч. Габариты 203*163*70мм, вес 1,2кг.
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видеокамера

Максимальное разрешение: 1920 x 1080
Вреия затвора: 1/25 (1/30) с - 1/50,000 с
Объектив: 2.8 мм Горизонтальный угол обзора: 92° Крепление: М12
Частота: PAL: 720p@25fps, NTSC: 720p@30fps Язык: английский
DWDR: поддерживается BLC: поддерживается Видеовыход: 1 аналоговый Переключение сигналов: TVI/AHD/CVI/CVBS
ИК подсветка: До 20 м Степень защиты: IP66
Материал: пластик Рабочие условия: От -40 ° C до 60 ° C , влажность: 90% или менее (без конденсации)
Питание: 12 В постоянного тока ± 15%
Потребляемая мощность: Максимум. 4.2 Вт
Размер: 65.9 мм × 189.2 мм × 81.8 мм
Вес:  150 гр
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Гофра для кабеля d 16 с тросом и крепежами 

.....
450
м

12

Коробка 80*80*50 о/у

Распределительная коробка  открытой установк
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Разъем питания
Шкаф серверый 6U 

 ......
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