Работы по изготовлению короба для проводов

Коробка монтажная / Кабельный бокс-организатор для настенного размещения оборудования и кабелей (Настенный шкаф-органайзер для проводов) предназначен для скрытого настенного размещения, упорядочивания и защиты бытовых и сетевых удлинителей (сетевых фильтров), массивных блоков питания, адаптеров, излишков слаботочных и силовых кабелей, а также компактного сетевого оборудования. Изделие представляет собой новый, не бывший в употреблении и не восстановленный закрытый короб прямоугольной или квадратной формы без дефектов геометрии, сколов, трещин и царапин на корпусе, оборудованный легкосъемной или откидной передней или верхней крышкой для быстрого и удобного доступа к содержимому. Конструкция бокса должна содержать множественные технологические отверстия, прорези, пазы или перфорацию на боковых, нижней или задней стенках для беспрепятственного ввода и вывода кабелей, шнуров питания и обеспечения естественной вентиляции внутреннего пространства. Материал корпуса должен быть выполнен из ударопрочного, износостойкого и не поддерживающего горение пластика (полимерного материала) либо дерева или МДФ с защитным покрытием, поверхность которого устойчива к влажной очистке, с типом монтажа наружным, предусматривающим возможность жесткой фиксации на вертикальную поверхность с помощью монтажных отверстий на задней панели. Внешние геометрические параметры изделия должны строго соответствовать установленным диапазонам: длина (ширина) в диапазоне от 380 мм до 450 мм для свободного размещения сетевых фильтров на 4–6 розеток, высота в диапазоне от 200 мм до 320 мм, а внешняя глубина в диапазоне от 110 мм до 150 мм, что является критичным для обеспечения надежного закрытия крышки при подключенных крупногабаритных адаптерах и блоках питания. Поставка осуществляется в полном комплекте, включающем кабельный бокс в сборе с крышкой и полный комплект необходимых крепежных элементов для настенного монтажа (дюбели, шурупы или саморезы). 
В общую стоимость поставляемого товара входят сам товар, его доставка, установка (монтаж) на объекте Заказчика, а также все сопутствующие расходные и крепежные материалы, необходимые для проведения монтажных работ.


Сым арнасын дайындау жұмыстары

Жабдықтар мен кабельдерді қабырғаға орналастыруға арналған монтаждау қорабы / Кабельдік бокс-ұйымдастырғыш (Сымдарға арналған қабырғалық шкаф-ұйымдастырғыш) тұрмыстық және желілік ұзартқыштарды (желілік сүзгілерді), ауқымды қуат блоктарын, адаптерлерді, әлсіз тоқты және күштік кабельдердің қалдықтарын, сондай-ақ ықшам желілік жабдықтарды жасырын қабырғаға орналастыруға, ретке келтіруге және қорғауға арналған. Өнім корпусында геометриялық ақаулары, сынықтары, жарықтары мен сызаттары жоқ, ішіндегі нәрселерге жылдам әрі ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін оңай алынатын немесе қайырмалы алдыңғы немесе үстіңгі қақпақпен жабдықталған, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген, тік бұрышты немесе квадрат пішінді жабық қорап болып табылады. Бокс конструкциясында кабельдерді, қуат сымдарын кедергісіз енгізу-шығару және ішкі кеңістіктің табиғи желдетілуін қамтамасыз ету үшін бүйір, төменгі немесе артқы қабырғаларында көптеген технологиялық саңылаулар, ойықтар, паздар немесе перфорациялар болуы тиіс. Корпус материалы соққыға төзімді, тозуға төзімді және жануды қолдамайтын пластиктен (полимерлік материалдан) не қорғаныш жабыны бар, беті ылғалды тазалауға төзімді ағаштан немесе МДФ-дан орындалуы тиіс, монтаждау түрі сыртқы, артқы панельдегі монтаждау саңылауларының көмегімен тік бетке берік бекіту мүмкіндігін қарастырады. Өнімнің сыртқы геометриялық параметрлері белгіленген диапазондарға қатаң сәйкес келуі тиіс: 4–6 розеткаға арналған желілік сүзгілерді еркін орналастыру үшін ұзындығы (ені) 380 мм-ден 450 мм-ге дейінгі диапазонда, сыртқы биіктігі 200 мм-ден 320 мм-ге дейінгі диапазонда, ал сыртқы тереңдігі 110 мм-ден 150 мм-ге дейінгі диапазонда болуы тиіс, бұл ірі габаритті адаптерлер мен қуат блоктары қосылған кезде қақпақтың сенімді жабылуын қамтамасыз ету үшін маңызды болып табылады. Жеткізу жиынтықта қақпағы бар кабельдік боксты және қабырғаға монтаждау үшін қажетті бекіту элементтерінің толық жиынтығын (дюбельдер, бұрандалар немесе өздігінен бұрап тұратын бұрандалар) қамтитын толық жиынтықта жүзеге асырылады.
Жеткізілетін тауардың жалпы құнына тауардың өзі, оны жеткізу, Тапсырыс берушінің объектісінде орнату (монтаждау), сондай-ақ монтаждау жұмыстарын жүргізуге қажетті барлық қосалқы шығын және бекіту материалдары кіреді.
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