«Ситис Солярис» бағдарламалық жасақтаманы жаңарту 
бойынша көрсетілетін қызметтің
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
«Ситис Солярис» бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бойынша көрсетілетін қызмет қала құрылысының виртуалды модельін жасау, инсоляция, шу және табиғи жарық коэффициенті (ТЖК) есептеулерін жүргізу мақсатында көрсетіледі.

Жаңартылатын бағдарламалық жасақтаманың кәсіби нұсқасы.

Бір жұмыс орнына арналған жергілікті лицензия.

Бағдарламалық жасқтама графикалық редакторда есептік көріністердің үшөлшемді модельдерін құру, есептеу нәтижелерін компьютер экранында графиктер немесе кестелер түрінде визуализациялау, сондай-ақ есептеу нәтижелері бойынша есептерді MS Word және RTF форматтарындағы файлтүрінде қалыптастыруға мүмкіндік беруі тиіс.

Бағдарламалық жасақтама құрамына жарықтандыру және шудан қорғау деңгейін есептеу, жобалаушы орындаған есептеулердің Санитариялық қағидалардың (СанПиН), СЕ және басқа да стандарттардың нормативтік талаптарына сәйкестігін тексеруге арналған модуль, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыс модельдерінің есептік моделі мен кітапханасын жасауға, көпқабатты ғимараттардың модельдерін жасауға және редакциялауға арналған модуль кіруі тиіс. Есептік модуль  табиғи жарықтану коэффициентін (ТЖК), шу деңгейін және инсоляцияны анықтауы тиіс. Объектілер кітапханасы құрылыстардың түйіндік параметрлік модельдерінің жиынтығын қалыптастыруға негіз болуы тиіс.

Бағдарламалық жасақтама келесі аталған функцияларды орындауы тиіс: инсоляция, табиғи жарықтану және шуды есептеуді үшін ғимараттар мен қарапайым геометриялық объектілерді, сондай-ақ есептік жарық ойықтарын орналастыра отырып, көріністерді жасау және редакциялау; қарапайым геометриялық объектілерді (мысалы, терезелері орналастырылған призмаларды) жасау және редакциялау; көріністерді .slt7 кеңейтімі бар жоба файлдары түрінде сақтау; *.hlt7, *.hlt12, *.slt12m файлдарынан ғимараттар модельдерін көрініске импорттау; Санитариялық қағидалардың (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Тұрғын және қоғамдық ғимараттар мен аумақтардың үй-жайларын инсоляциялау және күннен қорғауға қойылатын гигиеналық талаптар» құжатында келтірілген инсоляцияны есептеу әдістемесіне сәйкес тұрғын ғимараттар мен аумақтардың үздіксіз және үзікті инсоляциясының ұзақтығын есептеу; СЕ 52.13330.2016 «Табиғи және жасанды жарықтандыру» талаптарына сәйкес үй-жайлардың ТЖК -сін есептеу; үй-жайлардың ТЖК диаграммаларын есептеу; «Шудан қорғау» ҚНжЕ-де келтірілген әдістемеге сәйкес аумақтағы өнеркәсіптік көздерден және аумақтағы, сондай-ақ үй-жайлардың ішіндегі нүктелердегі көлік ағындарынан болатын шуды есептеу; кез келген географиялық координаттар және кез келген күн үшін инсоляцияны есептеу; нөлдік белгіден кез келген биіктікте орналасқан терезелер үшін инсоляцияны есептеу; терезе ойықтарының конструкцияларын ескере отырып, терезелердің инсоляциясын есептеу, бұл ретте терезе ойығының параметрлері берілген кезде нақты есептік нүкте автоматты түрде есептелуі тиіс; инсоляция ұзақтығы, табиғи жарықтандыру және шудан қорғау бойынша нормативтік талаптардың орындалуын тексеру; есептеу нәтижелерін бағдарламаның интерфейсінде қарау; есептеу нәтижелері мен нормативтік талаптардың орындалуын тексеру нәтижелері қамтылған есептік құжаттаманы қалыптастыру; файлдарды ашық .SLTkml форматында экспорттау; көріністерді .slt7 кеңейтімі бар жоба файлдары түрінде сақтау; бағдарламаның жоба файлдарын оқу; уақыттың қажетті сәттері үшін күн сәулелерінің траекториясын көрсету; жарық ойықтарының есептік схемалары мен есептік нүктелердің орналасуын қарау; есептік нүктені көлеңкелендіретін объектілерді талдау; инсоляцияны есептеудің егжей-тегжейлі журналын қалыптастыру және қарау; есептік жарық ойықтарының инсоляция схемаларын берілген масштабта жасау, оларды инсоляциялық сызғыштың көмегімен тексеру мүмкіндігін қамтамасыз ету; инсоляцияны есептеу дәлдігін аналитикалық және графоаналитикалық әдістермен анықтау; архитектуралық BIM-бағдарламаларда жасалған модельдерді импорттау; IFC немесе BimML форматындағы жоба файлы мен сыртқы файлдарды есептік есептің PDF-файлына тіркеме ретінде қосу; «Аналитика» немесе «Жобалық құжаттама» жұмыс режимін таңдау; үлгілік объектілер кітапханаларын жасау және редакциялау. Объекті кітапханалары әртүрлі пайдаланушылардың бірлесіп пайдалануына мүмкіндік беруі және есептік көріністі жасауға жұмсалатын уақытты қысқартуы тиіс. Кітапханалық объектілер үшін бағдарламалық жасақтама оларда белгіленген есептік терезелердің инсоляциясын есептеп, осы есептік терезелер орналасқан пәтерлер үшін санитариялық қағидаларда белгіленген инсоляция нормаларының орындалуын анықтауы тиіс.

Бағдарламалық жасақтама көкжиек тұстарына қатысты бағдарлануын және бастапқы негіздің масштабын ескере отырып, сканерленген негіздің негізінде графикалық редакторда есептік көріністердің үшөлшемді модельдерін құруға мүмкіндік беруі тиіс. Графикалық редакторда қолданыстағы көріністерді жаңа бастапқы негіздерді және тиісінше жаңа есептік объектілерді қосу мүмкіндігімен редакциялау қамтамасыз етілуі тиіс. Графикалық редактор келесі аталған  мүмкіндіктерді қамтуы тиіс: объектілерді жасау, көшіру, қиып алу, кірістіру, жою; олардың кеңістіктегі орналасуын өзгерту (жылжыту, бұру, объектілердің төбелері мен қырларын жылжыту); объектілерге қыр қосу және оларды жою; объектілерді қию; орындалған әрекеттерді каскадты түрде болдырмау, соңғы болдырылмаған әрекетті бір қадам арқылы қайталау, басқа да тиісті функциялар.

Инсоляцияны есептеу нәтижелерін компьютер экранында график, көлеңке және көлеңкелендіретін қырлар арқылы бейнелеу, сондай-ақ есептеу нәтижелері қамтылған кестелер түрінде визуализациялау қамтамасыз етілуі тиіс. Есептеу нәтижесіне байланысты көріністі модельдеу процестерін үйлестіру мүмкіндігі болуы тиіс.

Инсоляцияны есептеу нәтижесі бойынша есептерді мынадай түрде басып шығару мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс: есептік тәулік ішінде есептік терезенің жарықтандырылуы/көлеңкеленуі графиктері; барлық объектілердің барлық есептік параметрлері мен инсоляциялық бұрыштары және инсоляцияны есептеу нәтижелері көрсетілген бастапқы негізде және бастапқы негізсіз көрініс жоспары; 1:500 масштабындағы инсоляциялық бұрыштары көрсетілген көрініс жоспары. Басып шығару тікелей принтерге немесе JPG және DXF форматтарындағы файлдарға жүзеге асырылуы мүмкін.

Жаңартылатын бағдарламалық жасақтама электрондық кілт түрінде жеткізілуі тиіс. Электрондық кілт Тапсырыс берушінің техникалық талаптарға сәйкес келетін кез келген компьютерінде бағдарламалық жасақтама пайдалануға мүмкіндік беруі керек.

Бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушіде орнатылған Microsoft операциялық жүйесінің 32 және 64 биттік нұсқаларында жұмыс істеуі тиіс.

Жеткізуші Тапсырыс берушіге бағдарламалық кешеннің жұмыс істеу мәселелері бойынша жедел ақпараттық қолдау көрсету мақсатында жұмыс күндері Астана уақыты бойынша сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін техникалық қолдау (жаңарту, сүйемелдеу) қызметін қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық қолдау көрсету мерзімі кемінде 12 айды құрайды.

Техникалық қолдау аясында жаңартылатын бағдарламалық жасақтаманы орнату, бағдарламалық жасақтаманы тіркеу және белсендіру, бағдарламалық жасақтама параметрлерін баптау бойынша консультация берілуі тиіс.

Техникалық қолдау телефон және электрондық пошта арқылы қамтамасыз етіледі. Қызмет түрлерін көрсетуге байланысты барлық шығындар көрсетілетін қызметтердің жалпы құнына енгізілуі тиіс.

Кепілдік мерзімі Тараптар қол қойған көрсетілетін қызметтерді қабылдау-тапсыру актісі негізінде Тапсырыс берушіге тапсырылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту шарт жасалған күннен бастап 16 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Күлтөбе көшесі, 7-ғимарат.

Техническая спецификация

услуги по обновление программного обеспечения Ситис Солярис

Услуги по обновлению программного обеспечения Ситис Солярис для создания виртуальных моделей градостроительной застройки, для проведения расчетов инсоляции, шума, КЕО.

Профессиональная версия обновляемого программного обеспечения

Локальная лицензия на одно рабочее место.

Должно позволить осуществить построение в графическом редакторе трехмерных моделей расчетных сцен, визуализацию результатов расчетов на экране компьютера в виде графиков или таблиц, а также формировать отчеты о расчетах в файл MS Word и RTF.  

ПО включает следующие модули: Модуль для расчетов уровня освещенности и шумозащиты, проверки выполненных проектировщиком значений нормативным требованиям СанПиН, СП и других стандартов. Модуль для создания расчетных моделей и библиотек моделей зданий и сооружений, для создания и редактирование моделей многоэтажных зданий.  Расчётный модуль должен определять коэффициент естественной освещённости, уровень шума и инсоляции.  Библиотека объектов служит основой для формирования комплекта узловых параметрических моделей сооружений.   Должна выполнять следующие функции: Создания и редактирования сцен с расположением зданий и простых геометрических объектов с расчётными светопроемами для выполнения расчетов инсоляции, естественного освещения и шума. Создание и редактирование простых геометрических объектов (например, призмы с расставленными на них окнами). Сохранение сцен в файлы проекта с расширением. slt7. Импорт на сцену моделей зданий из файлов *.hlt7. *.hlt12, *.slt12m.  Расчет продолжительности непрерывной и прерывистой инсоляции жилых зданий и территорий в соответствии с методикой расчета инсоляции, приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».  Расчет КЕО помещений в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».  Расчет диаграмм КЕО помещений; Расчет шума от промышленных источников на территории и от транспортных потоков в точках на территории и внутри помещений в соответствии с методикой, приведенной в СНиП «Защита от шума». Расчет инсоляции для любых географических координат и на любую дату.  Расчет инсоляции для окон, расположенных на произвольной высоте от нулевой отметки.  Расчет инсоляции для окон с учетом конструкций оконных проемов, при этом реальная расчетная точка вычисляется автоматически при задании параметров оконного проема.   Проверка выполнения нормативных требований по продолжительности инсоляции, естественной освещенности и шумозащите.  Просмотр результатов расчета в интерфейсе программы.  Вывод отчетной документации с результатами расчетов и проверки выполнения нормативных требований.  Экспорт файлов в открытом формате .SLTkml; Сохранение сцен в файлы проекта с расширением .slt7.  Чтение файлов проектов программы. Трассировка солнечных лучей для интересующих моментов времени. Просмотр расчетных схем светопроемов и положений расчетных точек. Анализ затемняющих расчетную точку объектов. Составление и просмотр детального журнала расчета инсоляции. Создание схем инсоляции расчетных светопроемов в заданном масштабе для возможности проверки инсоляционной линейкой. Определение точности расчета инсоляции аналитическим и графоаналитическими методами. Импорт моделей, созданных в архитектурных BIM-программах; Добавление файла проекта и внешних файлов в формате IFC или BimML во вложение PDF-файла отчета;   Выбор режима работы «Аналитика» или «Проектная документация». Создание и редактирование библиотек типовых объектов. Библиотеки объектов могут использоваться совместно разными пользователями и позволяют сократить время на создание расчетной сцены.   Для библиотечных объектов программа производит расчет инсоляции заданных в них расчетных окон и параллельно определяет выполнение установленных СанПиН норм инсоляции для квартир, в которых эти расчетные окна расположены.  Построение в графическом редакторе трехмерных моделей расчетных сцен на основе сканированной подложки с учетом ориентации относительно сторон горизонта и масштаба подложки.  Редактирование в графическом редакторе уже существующих сцен с возможностью добавления новых подложек и, соответственно, новых расчетных объектов.  Графический редактор содержит в себе возможности создания, копирования, вырезания, вставки, удаления объектов, изменения их пространственного положения (сдвиг, поворот, перемещение вершин и ребер объектов), добавления и удаления граней в объекты, разрезания объектов, каскадной отмены действий и одношагового повтора последнего отмененного действия и прочее.  Визуализация результатов расчета инсоляции на экране компьютера в виде графиков, отображения теней и затеняющих граней, таблиц, содержащих результаты расчета, сочетать процессы моделирования сцены в зависимости от результатов расчета.  Печать отчетов расчета инсоляции в виде графиков освещенности/затенения расчетного окна в течение расчетных суток, плана сцены (на подложке и без подложки) со всеми расчетными параметрами всех объектов и инсоляционными углами, и результатами расчета инсоляции, а также плана сцены с инсоляционными углами в масштабе 1:500. Печать может быть выполнена непосредственно на принтер или в файлы формата JPG и DXF.  

Обновляемое программное обеспечение должно поставляться в виде электронных ключей, допускающих его использование на любом компьютере Заказчика, соответствующим техническим требованиям. Должно работать под управлением ОС Microsoft редакций 32 и 64bit установленных у Заказчика.

Поставщик должен обеспечить техническую поддержку (обновление, сопровождение) в целях оказания оперативной информационной поддержки Заказчику по вопросам функционирования программного комплекса в рабочие дни в период с 9:00 до 18:00 часов времени Астаны. 

Срок технической поддержки не менее 12 месяцев. Консультации по установке, регистрации и активации обновляемого программного обеспечения, консультации по настройкам программного обеспечения.  

Доступ к технической поддержке осуществляется по телефону и электронной почте.  Сумма должна включать все расходы, связанные с оказанием услуг.


Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи услуг Заказчику на основании подписанной Сторонами акта оказанных услуг.

Обновление осуществить в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора.

Место оказания услуги: г. Астана, пер. Култобе, з дание 7
