Приложение 2/ 2 қосымша
                                                   Техническая спецификация
Установка видеодомофона с материалом Поставщика в количестве 3 штук на 3 двери. Поставщик должен установить видеодомофон  со всеми комплектующими запчастями и монтаж за счет Поставщика. 
видеодомофон с установкой на посту охраны.
Видеодомофон должен быть работоспособным и чётким. Все сопутствующие работы включены в стоимость закупки. При монтаже поставщик должен продемонстрировать работоспособность видеодомофона.  Все расходы включены в стоимость. Поставщик за свой счет устанавливает на месте нахождения заказчика. Все расходы связанные с установкой и пусконаладочными работами поставщика приобретает за свой счет. Срок гарантии 3 года с учетом материала установки. Срок выполнения работ в течении 15 календарных дней. 
Основные возможности видеодомофона 
7-ми дюймовый цветной TFT монитор, который легко крепится на любой стене
Видеодомофон прост в установке и в использовании
Двухсторонняя голосовая связь «Hands Free»
Кнопка открытия электрозамка входной двери на мониторе видеодомофона
Ночной режим работы камеры на вызывной панели
Обычный тонкий электро кабель для подключения внутреннего блока и вызывной панели 
Внутренний блок подключается к обычной розетке 220 В
Режим «Не беспокоить»

Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком. 



  Техникалық сипаттама

Жеткізушінің материалымен 3 есікке 3 дана бейнедомофон орнату. Өнім беруші барлық қосалқы бөлшектері бар бейнедомофонды және Өнім берушінің есебінен монтаждауды орнатуға тиіс.күзет бекетінде орнатылған бейнедомофон.
Бейнедомофон жұмысқа қабілетті және анық болуы керек. Барлық ілеспе жұмыстар сатып алу құнына енгізілген. Монтаждау кезінде жеткізуші бейнедомофонның жұмыс қабілеттілігін көрсетуі тиіс. Барлық шығындар құнға енгізілген. Өнім беруші өз есебінен тапсырыс берушінің орналасқан жерін белгілейді. Жеткізушіні орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарына байланысты барлық шығыстарды өз есебінен сатып алады. Қондырғы материалын ескере отырып, кепілдік мерзімі 3 жыл. Жұмыстарды орындау мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде.
Видеодомофонның негізгі мүмкіндіктері
Кез келген қабырғаға оңай бекітілетін 7 дюймдік түсті TFT монитор
Бейнедомофонды орнату және пайдалану оңай
Екі жақты дауыс байланысы «Hands Free»
Видеодомофон мониторындағы кіру есігінің электр тұйықтағышын ашу түймесі
Шақыру панеліндегі камераның түнгі жұмыс тәртібі
Ішкі блокты және шақыру панелін қосуға арналған кәдімгі жұқа электр кабелі
Ішкі блок кәдімгі 220 В розеткаға қосылады
«Мазаламау» күйі
