ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛИЧЕК
Информационные таблички на оргстекле 50 штука
Информационные таблички на оргстекле: формат А3. Подложка: оргстекло. Материал: акриловое оргстекло (ПММА / литьевой акрил). Толщина: 3 мм (стандарт) / 5 мм (усиленный вариант). Тип поверхности: прозрачный, белый молочный или цветной акрил. Обработка краев Фрезеровка + полировка торцов до зеркала. Рекомендуется литьевой (cast) акрил: он не желтеет, более устойчив к царапинам и лучше переносит лазерную резку. Печать – цвет и качество УФ-печать прямо на акриле (UV flatbed). Цветность: 4+0 (CMYK) для многоцветных изображений; допускается расширение белилами (White ink) для непрозрачного слоя на прозрачном акриле. Разрешение печати: минимум 720 dpi, рекомендуется 1440 dpi для текста и мелких элементов. Разрешение макета (файл): 300 dpi в масштабе 1:1 (297 × 420 мм). Цветовой профиль: CMYK, профиль ISO Coated v2 (ECI) или Fogra39. Яркость и насыщенность: яркие, насыщенные цвета при УФ-печати, белый подслой (white underbase) обязателен для непрозрачного белого фона: без него цвета будут просвечивать. Защитный слой: УФ-лак поверх печати (матовый или глянцевый) – защита от истирания и УФ-выгорания. Вылет (bleed): 3 мм со всех сторон; для вырезных форм – 2 мм вылет за контур реза. Формат файла для передачи: PDF/X-4 или AI (Illustrator); шрифты в кривых; изображения встроены. Варианты исполнения Без вырезки: прямоугольник А3. Прямые края:     297 × 420 мм, фрезерованные торцы. Подходит для стандартных настенных табличек, расписаний, схем. С вырезкой – фигурный контур Лазерная или фрезерная вырезка по векторному контуру (любая форма: скругленные углы, фигурный силуэт, стрелка, логотип). Минимальный радиус скругления 3 мм. Информация	ФИО, должность, номер кабинета — согласно списку Заказчика. УФ-печать / лазерная гравировка


ТАҚТАЙШАЛАРДЫ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Органикалық шыныдан жасалған ақпараттық тақтайшалар 50 дана
Органикалық шыныдан жасалған ақпараттық тақтайшалар: А3 форматы Негізі: органикалық шыны (оргшыны). Материал: акрилді оргшыны (ПММА / құймалы акрил). Қалыңдығы: 3 мм (стандартты) / 5 мм (күшейтілген нұсқасы). Бетінің түрі: мөлдір, сүттей ақ немесе түрлі түсті акрил. Жиектерін өңдеу: фрезерлеу + қырларын айнадай жарқыратып жылтырату. Ұсыныс: құймалы (cast) акрилді қолдану ұсынылады: ол сарғаймайды, сызаттарға төзімді келеді. Баспа – түсі мен сапасы Басып шығару әдісі: тікелей акрилге ультракүлгінмен басып шығару (UV flatbed). Түсі: көп түсті кескіндер үшін 4+0 (CMYK); мөлдір акрилде мөлдір емес қабат түзу үшін ақ бояумен (White ink) толықтыруға жол беріледі. Баспа ажыратымдылығы (разрешение): Кемінде 720 dpi, мәтіндер мен ұсақ элементтер үшін 1440 dpi ұсынылады. Макет ажыратымдылығы (файл): 1:1 масштабында 300 dpi (297 × 420 мм). Түс профилі: CMYK, ISO Coated v2 (ECI) немесе Fogra39 профилі. 9 Жарықтығы мен қанықтығы: УК-баспа кезіндегі ашық, қанық түстер. Мөлдір емес ақ фон үшін ақ түсті астарлық қабат (white underbase) міндетті түрде қажет: онсыз түстер ар жағынан көрініп (өткізіп) тұрады. Қорғаныс қабаты: баспаның үстінен жағылатын УК-лак (күңгірт немесе жылтыр) – қажалудан және УК-сәулелерден оңып кетуден қорғайды. Қию жиегі (вылет/bleed): әр жағынан 3 мм-ден; пішінді қиықтар үшін – кесу контурынан тыс 2 мм шығыңқылық. Тапсырылатын файл форматы: PDF/X-4 немесе AI (Illustrator); қаріптер (шрифттер) қисық сызықтарға (в кривых) ауыстырылған; кескіндер файл ішіне ендірілген (встроены). Әзірлеу нұсқалары Қиындысыз (түзу нұсқасы): тікбұрышты А4 форматы. Тік жиектер: 297 × 420 мм, фрезерленген қырлар. Стандартты қабырға тақтайшаларына, кестелер мен сызбаларға арналған. Қиындысы бар – бедерлі пішін. Векторлық контур бойынша лазермен немесе фрезермен қию (кез келген пішін: дөңгеленген бұрыштар, фигуралы силуэт, нұсқағыш тілше, логотип). Бұрыштарды дөңгелетудің ең кіші радиусы – 3 мм. Ақпарат	Тапсырыс берушінің тізімі бойынша Т.А.Ә., лауазымы, кабинет нөмірі. УФ-баспа / лазерлік гравировка
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