ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение комплекса работ по прокладка водопроводных сетей по ул. Прибрежная, 81/1.
Место выполнения работ:
Коммунальное государственное учреждение «Специальная школа-интернат № 8» управления образования Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Прибрежная, 81/1.
1. Общие требования
Предусмотреть выполнение комплекса организационно-технических, демонтажных, земляных, монтажных и восстановительных мероприятий, направленных на переустройство существующего участка водоснабжения котельной с обеспечением требуемых эксплуатационных характеристик, герметичности соединений и возможности последующего технического обслуживания.
Все работы выполнять с соблюдением действующих нормативно-технических требований, требований промышленной и эксплуатационной безопасности, а также технических требований эксплуатирующей организации.
Заказчик принимает работу согласно дефектного акта и сметной документации СНиП РК, ГК РК и и иными нормами законодателства, действующего на территории РК. Потенциальный потсавщик должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. Работа выполняется подрядчиком: из его материалов, его силами и средствами! Все требуемые Материалы  за счет Поставщика! Поставщик несет ответсвенность за ненадлежащего качество предоставленных им материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Материалы и оборудование используемые при производстве работы поставщиком должны быть надлежащего (высокого) качество и соответсвовать государственным или международным стандартам. Отвечать санитарно гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим стандартам тредованиям нормам и правилам Республики Казахстан.После выполнения всех работ поставщик обязан предоставить гарантию на выполненные работы сроком на 36 месяца!
          «Все расходы по приобретению, доставке, разгрузке, складированию и сертификации материалов, требуемых для исполнения обязательств по договору, осуществляются исключительно за счет средств Поставщика».
   Складирование, хранение и доставка строительных материалов на территорию Заказчика производиться силами Поставщика. Поставщик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по ремонту объекта Назначить ответственное лицо для ежедневного контроля за работниками и качеством работы, который будет ежедневно отчитываться о проделанной работе и согласовывать все вопросы с Заказчиком. Поставщик  принимает на себя все затраты, связанные с выполнением данной работы (вывоз строительного мусора, затраты на транспортировку и хранение грузов и приобретение материалов продукцию и оборудование; все иные затраты, необходимые для выполнения данного вида работ).
Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ,
Поставщик должен обеспечить своими силами.. За Хранение материалов, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования и их повреждения, порчи и потерь Заказчик не несет ответственность. По завершению работ Поставщик вывозит строительный мусор.
2. Состав и объём работ
Выполнить предварительное обследование существующего участка водопроводной сети с уточнением фактической трассы прокладки, технического состояния трубопровода, мест подключения и существующих инженерных коммуникаций.
Произвести демонтаж существующего стального трубопровода условным диаметром Ду100 с разборкой сопряжённых элементов и освобождением рабочей зоны.
Выполнить устройство нового участка водопроводной сети из напорной полиэтиленовой трубы ПНД Ø50 мм соответствующего класса и назначения.
Предусмотреть применение необходимых фасонных частей, переходных элементов, соединительной арматуры и иных комплектующих, обеспечивающих технологическую совместимость нового участка с существующей системой водоснабжения.
Выполнить земляные работы механизированным способом с привлечением экскаватора, включая разработку траншеи, подготовку основания, устройство постели под трубопровод, обратную засыпку и послойное уплотнение грунта.
Предусмотреть устройство одного водопроводного колодца с обеспечением эксплуатационного доступа к узлам подключения, запорной арматуре и соединительным элементам.
Выполнить отключение и герметичное заглушение существующего ввода, утратившего необходимость дальнейшей эксплуатации.
Выполнить устройство нового ввода с выполнением необходимого врезного соединения в действующую систему водоснабжения и установкой соответствующих переходных и соединительных элементов.
Выполнить сопряжение вновь устраиваемого трубопровода ПНД Ø50 мм с существующими участками сети с обеспечением нормативной герметичности и эксплуатационной надёжности соединений.
Выполнить работы внутри котельной по переустройству участка водоснабжения и замене существующего узла учёта расхода воды.
Произвести демонтаж существующего прибора учёта воды с последующей установкой нового водомерного прибора соответствующего техническим параметрам системы.
После завершения монтажных работ выполнить проверку герметичности всех соединений и гидравлическое испытание вновь смонтированного участка.
После проведения испытаний выполнить восстановление нарушенных участков территории.
3. Материалы и оборудование
В состав работ предусмотреть поставку и применение необходимых материалов и комплектующих: труба напорная ПНД Ø50 мм; фасонные части и переходные элементы; соединительная и запорная арматура; элементы врезного соединения; материалы для устройства водопроводного колодца; водомерный прибор; комплектующие узла учёта; расходные материалы для монтажных и сварочных работ.
Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать установленным требованиям и иметь необходимые документы, подтверждающие их качество и соответствие назначению.
4. Земляные работы и расходы подрядчика
Разработка грунта и траншеи производится механизированным способом с привлечением экскаватора.
Все расходы, связанные с привлечением и эксплуатацией специализированной техники, включая экскаватор, доставку техники на объект и обратно, топливо, работу машиниста, разработку и обратную засыпку грунта, погрузочно-разгрузочные операции, а также иные сопутствующие расходы, необходимые для полного выполнения предусмотренного технической спецификацией комплекса работ, осуществляются подрядчиком за собственный счёт и входят в общую стоимость работ.
Дополнительная оплата Заказчиком указанных расходов не предусматривается.
5. Согласование с эксплуатирующей организацией
Все проектные, подготовительные, демонтажные, монтажные, испытательные и восстановительные мероприятия, предусмотренные настоящей технической спецификацией, подлежат обязательному предварительному согласованию с ГКП «Өскемен Водоканал».
Отключение холодной воды по заявке организации в «Өскемен Водоканал».
Места подключения и врезки в действующие сети, порядок отключения существующего участка и его заглушения, параметры вновь устраиваемого трубопровода, конструктивное исполнение водопроводного колодца, расположение запорно-регулирующей арматуры, устройство узла учёта и порядок проведения гидравлических испытаний согласовываются с уполномоченными техническими службами ГКП «Өскемен Водоканал» до начала соответствующих работ.
Работы на действующих сетях водоснабжения выполнять исключительно после получения необходимых согласований и разрешений от эксплуатирующей организации.
Окончательные технические решения принимаются по фактическим условиям на месте производства работ и в обязательном порядке согласовываются с ГКП «Өскемен Водоканал».
6. Требования к завершению работ
После завершения комплекса мероприятий обеспечить полное восстановление работоспособности системы водоснабжения, отсутствие течей и разгерметизации соединений, проведение гидравлического испытания, проверку запорной арматуры и узла учёта, восстановление нарушенных участков территории и передачу выполненного участка для дальнейшей эксплуатации.
Все изменения технических решений, возникающие в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с ГКП «Өскемен Водоканал».


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Прибрежная көшесі, 81/1 бойынша су құбыры желілерін салу бойынша кешенді жұмыстарды орындауға
Жүмыстарды орындау орны:
Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының «№ 8 арнайы мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Прибрежная көшесі, 81/1.
1. Жалпы талаптар
Талап етілетін пайдалану сипаттамаларын, қосылыстардың герметикалығын және кейінгі техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, қазандықты сумен жабдықтаудың қолданыстағы учаскесін қайта құруға бағытталған ұйымдастыру-техникалық, бөлшектеу, жер, монтаждау және қалпына келтіру іс-шараларының кешенін орындауды көздеу.
Барлық жұмыстар қолданыстағы нормативтік-техникалық талаптарды, өнеркәсіптік және пайдалану қауіпсіздігі талаптарын, сондай-ақ пайдаланушы ұйымның техникалық талаптарын сақтай отырып орындалады.
Тапсырыс беруші жұмысты ҚР ҚНжЕ, ҚР АК ақаулық актісі мен сметалық құжаттамасына және ҚР аумағында қолданылатын заңнаманың өзге де нормаларына сәйкес қабылдайды. Әлеуетті өнім берушінің жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстары болуға тиіс. Жұмысты мердігер орындайды: оның материалдарынан, оның күшімен және құралдарымен! Барлық талап етілетін Материалдар Өнім берушінің есебінен! Өнім беруші үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған, өздеріне ұсынылған материалдар мен жабдықтардың тиісті емес сапасы үшін жауапты болады. Өнім беруші жұмыс өндірісінде пайдаланатын материалдар мен жабдықтар тиісті (жоғары) сапада болуы және мемлекеттік немесе халықаралық стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Санитарлық-гигиеналық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да қолданыстағы стандарттарға Қазақстан Республикасының нормалары мен ережелерiне жауап бередi, Барлық жұмыстарды орындағаннан кейiн жеткiзушi орындалған жұмыстарға 36 ай мерзiмге кепiлдiк беруге мiндеттi!
          «Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін талап етілетін материалдарды сатып алу, жеткізу, түсіру, қоймалау және сертификаттау жөніндегі барлық шығыстар Өнім берушінің қаражаты есебінен ғана жүзеге асырылады».
   Тапсырыс берушінің аумағына құрылыс материалдарын қоймалау, сақтау және жеткізу Өнім берушінің күшімен жүргізіледі. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жұмыс жүргізу кестесін бекітуге ұсынады, онда объектіні жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындаудың тәртібі мен мерзімдері баяндалады, Жұмыскерлерді және жұмыс сапасын күн сайын бақылау үшін жауапты адамды тағайындау, ол күн сайын атқарылған жұмыс туралы есеп беретін және барлық мәселелерді Тапсырыс берушімен келісетін болады. Өнім беруші осы жұмысты орындауға байланысты барлық шығындарды (құрылыс қоқыстарын шығару, жүктерді тасымалдау мен сақтауға және материалдар сатып алуға арналған шығындар, өнімдер мен жабдықтар; осы жұмыс түрін орындауға қажетті барлық өзге шығындар) өзіне алады.
Жеткізуші жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын коммуналдық қызметтер,
Өнім беруші өз күшімен қамтамасыз етуі тиіс.. Материалдарды сақтау, материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды жинау және сақтау және олардың бүлінуі, бүлінуі мен жоғалуы үшін Тапсырыс беруші жауапты болмайды. Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші құрылыс қоқыстарын шығарады.
2, Жұмыстардың құрамы мен көлемі
Төсемнің нақты трассасын, құбырдың техникалық жай-күйін, қосу орындарын және қолданыстағы инженерлік коммуникацияларды нақтылай отырып, су құбыры желісінің қолданыстағы учаскесін алдын ала тексеруді орындау.
Түйіндес элементтерді бөлшектей және жұмыс аймағын босата отырып, шартты диаметрі Ду100 бар болат құбырды бөлшектеу.
Су құбыры желісінің жаңа учаскесін ПНД Ø50 мм қысымды полиэтилен құбырынан орнату.
Жаңа учаскенің қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесімен технологиялық үйлесімділігін қамтамасыз ететін қажетті фасонды бөліктерді, өтпелі элементтерді, біріктіру арматурасын және өзге де жинақтауыштарды қолдануды көздеу.
Орды игеруді, негіз дайындауды, төсек-орынды құбырға орналастыруды, кері көму мен топырақты қабатты тығыздауды қоса алғанда, экскаваторды тартумен механикаландырылған тәсілмен жер жұмыстарын орындау.
Қосу тораптарына, бекіту арматурасына және жалғағыш элементтерге пайдалану рұқсатын қамтамасыз ете отырып, бір су құбыры құдығын орнату көзделеді.
Одан әрі пайдалану қажеттілігін жоғалтқан қолданыстағы енгізуді ажыратуды және герметикалық сөндіруді орындау.
Қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесіне қажетті ойық қосылысты орындай отырып және тиісті ауыспалы және қосқыш элементтерді орната отырып, жаңа енгізу құрылғысын орындау.
Қосылыстардың нормативтік саңылаусыздығы мен пайдалану сенімділігін қамтамасыз ете отырып, жаңадан орнатылатын ПНД Ø50 мм құбыр желісінің желінің қолданыстағы учаскелерімен түйісуін орындау.
Қазандық ішінде сумен жабдықтау учаскесін қайта құру және су шығынын есепке алудың қолданыстағы торабын ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау.
Жүйенің техникалық параметрлеріне сәйкес келетін жаңа су өлшегіш аспапты орнату арқылы суды есептеудің қолданыстағы аспабын бөлшектеу.
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін барлық қосылыстардың герметикалығын тексеруді және жаңадан құрастырылған учаскені гидравликалық сынауды орындау қажет.
Сынақ жүргізілгеннен кейін аумақтың бұзылған учаскелерін қалпына келтіру қажет.
3, Материалдар мен жабдықтар
Жұмыс құрамына қажетті материалдар мен жинақтауыштарды жеткізу және қолдану қарастырылсын: ПНД қысымды құбыры Ø50 мм; фасонды бөліктер мен өтпелі элементтер; біріктіру және бекіту арматурасы; ойық қосылыс элементтері; су құбыры құдығын орнатуға арналған материалдар; су өлшегіш құрал; есепке алу тораптарын жинақтаушы; монтаждау және дәнекерлеу жұмыстарына арналған шығыс материалдары.
Барлық қолданылатын материалдар мен жабдықтар белгіленген талаптарға сәйкес болуы және олардың сапасы мен мақсатына сәйкестігін растайтын қажетті құжаттары болуы тиіс.
4, Жер жұмыстары және мердігердің шығыстары
Топырақ пен орды қазу экскаваторды тарту арқылы механикаландырылған тәсілмен жүргізіледі.
Экскаваторды қоса алғанда, мамандандырылған техниканы тартуға және пайдалануға байланысты барлық шығыстарды, техниканы объектіге жеткізуді және кері қайтаруды, отынды, машинистің жұмысын, топырақты әзірлеу мен қайта көмуді, тиеу-түсіру операцияларын, сондай-ақ техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар кешенін толық орындау үшін қажетті өзге де ілеспе шығыстарды мердігер өз есебінен жүзеге асырады және жұмыстардың жалпы құнына кіреді.
Тапсырыс беруші көрсетілген шығыстарды қосымша төлеуді көздемейді.
5, Пайдаланушы ұйыммен келісу
Осы техникалық ерекшелікте көзделген барлық жобалау, дайындық, бөлшектеу, монтаждау, сынау және қалпына келтіру іс-шаралары «Өскемен су арнасы» МКК-мен міндетті түрде алдын ала келісуге жатады.
Ұйымның «Өскемен Водоканал» өтінімі бойынша суық суды ажырату.
Қолданыстағы желілерге қосу және кесу орындары, қолданыстағы учаскені ажырату және оны сөндіру тәртібі, жаңадан орнатылатын құбырдың параметрлері, су құбыры құдығының конструктивті орындалуы, бекіту-реттеу арматурасының орналасуы, есепке алу торабының құрылысы және гидравликалық сынақтарды жүргізу тәртібі «Өскемен Водоканал» МКК уәкілетті техникалық қызметтерімен тиісті жұмыстар.
Сумен жабдықтаудың қолданыстағы желілеріндегі жұмыстарды пайдаланушы ұйымнан қажетті келісімдер мен рұқсаттар алғаннан кейін ғана орындау қажет.
Түпкілікті техникалық шешімдер жұмыс өндірісі орнындағы нақты жағдайлар бойынша қабылданады және міндетті түрде «Өскемен Водоканал» МКК-мен келісіледі.
6, Жұмыстарды аяқтауға қойылатын талаптар
Іс-шаралар кешені аяқталғаннан кейін сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін толық қалпына келтіруді, қосылыстардың ағуы мен герметизациясын жоюды, гидравликалық сынақ жүргізуді, бекіту арматурасы мен есепке алу торабын тексеруді, аумақтың бұзылған учаскелерін қалпына келтіруді және орындалған учаскені одан әрі пайдалану үшін беруді қамтамасыз ету.
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау процесінде туындайтын техникалық шешімдердің барлық өзгерістері «Өскемен Водоканал» МКК-мен алдын ала келісіледі.



















































































