«Биіктіктегі жұмыстарды және жоғары өрмелейтін жұмыстарды атқару кезіндегі қауіпсіздік талаптары» тақырыбында оқыту қызметтерінің техникалық ерекшелігі

Өнім беруші осы техникалық ерешелікке сәйкес «Биіктіктегі жұмыстарды және жоғары өрмелейтін жұмыстарды атқару кезіндегі қауіпсіздік талаптары (теориялық және практикалық бөлімдер)» тақырыбында оқыту қызметтерін көрсетеді (бұдан әрі – Қызметтер).
Оқушылар саны: 100 (жүз) адам.
Оқыту сағаттарының саны: 10 (он) академиялық сағаттан кем емес.
	Оқыту өткізілетін орын: Астана қ., Д. Қонаев көшесі, 1, «Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы.
	Оқыту келесі бөлімдер бойынша жүргізілуі қажет:
1.	Биіктіктегі жұмыстарды және жоғары өрмелейтін жұмыстарды анықтау:
- жұмыс алдында қауіпті факторларды анықтап алу;
- биіктіктегі жұмыстар мен жоғары өрмелейтін жұмыстардың үлгілері.
2.	Баспалдақтар мен сатылар:
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша баспалдақтар мен сатыларға қойылатын талаптар;
- баспалдақтар мен сатыларды пайдаланудың негізгі ережелері.
3.  Биіктіктегі жұмыстар және жоғары өрмелейтін жұмыстар кезіндегі жеке қорғаныс құралдары:
- құлаудан қорғау жүйесі;
-  ЖҚҚ тексеру тәртібі мен мерзімділігі.
4.  Биіктіктегі жұмыстар және жоғары өрмелейтін жұмыстарды қауіпсіз жүргізу әдістері:
- сақтандыру жабдығын бекіту нүктелері;
- ЖҚҚ таңбалау;
 - биіктіктегі жұмыстар және жоғары өрмелейтін жұмыстар кезіндегі қауіпті факторлар.
5. Биіктіктегі жұмыстар және жоғары өрмелейтін жұмыстар кезіндегі жазатайым оқиғаларда дәрігерге дейінгі жәрдем.
6. Биіктіктегі жұмыстар және жоғары өрмелейтін жұмыстарда қойылатын талаптар.
7. Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары.
8. Өрт сөндіру кезінде бастапқы құралдарын қолдана білу.
Қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптар. Өнім беруші Қызметтерді мемлекеттік сатып алу шарты жасалғаннан кейін Тапсырыс берушіге оқытудың тақырыбы мен ұзақтығына сәйкес толық оқу бағдарламасын ұсынады.
Оқыту кезінде Өнім беруші қажетті жабдықтардың (проектор, экран) және оқу материалының (көрнекі құралдар, бейнематериалдар және т.б.) болуын қамтамасыз етуі тиіс. Оқыту теориялық және практикалық бөлімдерден тұруы қажет. 
Оқу аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің алған білімдерін тексеруді жүзеге асырады, емтихан комиссиялық түрде қабылданады. Тапсырыс берушінің емтихан тапсырған жұмыскерлеріне өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган белгілеген және емтихан комиссиясының төрағасы қол қойған бірыңғай үлгідегі куәлік берілуге тиіс.
Емтихан тапсырмаған Тапсырыс берушінің жұмыскерлері қосымша төлемсіз бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде білімін қайта тексеруден өтуі тиіс.
Өнім беруші оқыту бағдарламасын құру кезінде Тапсырыс берушінің жұмыскелері орындайтын биіктікте жұмыс істеу және жоғары өрмелеу жұмыстарының келесі ерекшеліктерін ескеру қажет:
1. Сахна галереяларында проекциялық жабдықты монтаждау және демонтаждау.
2. Сахнаның басқа да биіктік бөліктерінде 0-ден 30 м-ге дейін арнайы құрама ормандарды пайдалану арқылы монтаждау және демонтаждау.
3. 20 метр биіктікте жүкшығырларды монтаждау және демонтаждау, LED экрандары мен көмекші құрал-жабдықтарды 30 метр биіктікке дейін монтаждау және демонтаждау.
4. 15 метр биіктікте құрастырылған кабель жүйелерін монтаждау.
5. Бейнебақылау камераларын, күзет дабылы жүйелерін арнайы көтергіш механизмдер арқылы 30 метрге дейінгі биіктікте монтаждау және қызмет көрсету.
6. Төбе шамдарын монтаждау, бөлшектеу, жөндеу.
7. Жаңа электр жабдықтарын қосу үшін кабельдер мен сымдарды тарту, терезе переделерін ауыстыру.
8. Сахнадағы жарықтандыру аспаптарын (софиттер, галереялар, порталды көпір, бүйір мұнаралар) монтаждау және демонтаждау. 
9. Көрермендер залы ауданында жарықтандыру аспаптарын (просцениум, таяу және қиыр шығару) монтаждау және демонтаждау. 
10. Қосымша құрылғыларды қосу және биіктікте қосымша коммутация төсеу.
11. Жарықтандыру құрылғыларын орнында (бүйір мұнаралар) жөндеу.
12. Жарықтандыру аспаптарын тазалау (просцениум, жақын және қиыр шығару).
13. Аспалы фермаларды монтаждау және демонтаждау.
14. Қосымша бүйір мұнараларды (4 метр) монтаждау және қосу.
15. Әртістерді бақылау аспаптарының жұмысы (зеңбіректерді қиырдан шығару).
16. Аспалы декорацияларда қосымша жабдықтар орнату.
17. Биіктікте жұмыс істеу және жоғары өрмелейтін жұмыстарды атқару үшін келесі механизмдер пайдаланылады: максималды көтеру биіктігі 16 метр және жүк көтергіштігі 300 кг болатын нүктелік арқан, тізбекті электр көтергіштер және көтеру белдігі.
18. Биіктікте жұмыс істеу және жоғары өрмелейтін жұмыстар сонымен қатар сахна периметрі бойынша орналасқан сахнаның басты көтергіштері мен платформаларын (галерея) қолдану арқылы жүзеге асырылады және 5 биіктік деңгейіне бөлінеді: 15, 18, 21, 25, 29 метр.
19. Опера залында 17,7 метр биіктікте орналасқан дыбыс кабинеттерін көтеру, сахнада 12,6 метр белгісінде микрофондық жалғанымдарды қосу.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн (өтінім Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен веб-портал, электрондық пошта арқылы берілуі мүмкін).


















Техническая спецификация услуг обучения 
на тему: «Требования безопасности при работе на высоте и осуществлении верхолазных работ»

Поставщик в соответствии с данной технической спецификацией оказывает услуги обучения на тему: «Требования безопасности при работе на высоте и осуществлении верхолазных работ (теоретическая и практическая части)» (далее - Услуги).
Количество обучаемых: 100 (сто) человек. 
Количество часов обучения: не менее 10 (десяти) академических часов.
	Место проведения обучения: г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.1, Некоммерческое Акционерное общество Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».
	Обучение должно проводиться по следующим разделам:
1.	Определение работы на высоте и верхолазных работ:
- выявление опасных факторов перед началом работ;
- примеры работы на высоте и верхолазных работ.
2.	Лестницы и стремянки:
- требования по безопасности и охране труда к лестницам и стремянкам;
- основные правила пользования лестницами и стремянками.
3.  Средства индивидуальной защиты при работе на высоте и верхолазных работах:
- система защиты от падения;
-  порядок и периодичность проверки СИЗ.
4.  Методы безопасного проведения работ на высоте и верхолазных работ:
- точки крепления страховочного оборудования;
- маркировка СИЗ;
 - опасные факторы при работе на высоте и верхолазных работах.
5.  Доврачебная помощь при несчастных случаях при работах на высоте и верхолазных работах.
6. Требование при работе на высоте и верхолазных работах.
7. Общие требования охраны труда.
8. Умение применять первичные средства при пожаротушении. Требования к оказанию Услуг. Поставщик по факту заключения договора государственных закупок Услуг предоставляет Заказчику подробную программу обучения, соответствующую тематике и длительности обучения.
 При проведении обучения Поставщик должен обеспечить наличие необходимого оборудования (проектор, экран) и обучающего материала (наглядные пособия, видеоматериалы и т.д.). Обучение должно включать в себя теоретическую и практическую части. 
По окончанию обучения Поставщик осуществляет проверку полученных знаний работниками Заказчика, экзамен принимается комиссионно.  Работникам Заказчика, сдавшим экзамен, должны выдаваться удостоверения единого образца, установленного уполномоченным органом в области промышленной безопасности и подписанные председателем экзаменационной комиссии.
Работники Заказчика, не сдавшие экзамены, должны пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца, без дополнительной оплаты.
   При составлении программы обучения Поставщику необходимо учитывать следующую специфику работ на высоте и верхолазных работ, выполняемых работниками Заказчика:  
1. Монтаж и демонтаж проекционного оборудования на галереях сцены.
2. Монтаж и демонтаж проекционного оборудования в других частях сцены на высоте от 0 до 30 метров с использованием специальных сборных лесов.
3. Монтаж и демонтаж лебедок на высоте 20 метров, монтаж и демонтаж LED экранов и вспомогательного оборудования на высоте до 30 метров.
4. Монтаж структурированных кабельных систем на высоте 15 метров.
5. Монтаж и обслуживание камер видеонаблюдения, систем охранной сигнализации, на высоте до 30 метров с использованием специальных подъемных механизмов.
6. Монтаж, демонтаж, ремонт потолочных светильников.
7. Прокладка кабелей и проводов для подключения нового электрооборудования, смена оконных штор.
8. Монтаж и демонтаж осветительных приборов на сцене (софиты, галереи, портальный мост, боковые башни).
9. Монтаж и демонтаж осветительных приборов в районе зрительного зала (просцениум, ближний и дальний вынос).
10. Подключения дополнительных приборов и прокладка дополнительной коммутации на высоте.
11.Ремонт осветительных приборов на месте (боковые башни).
12. Фильтрация осветительных приборов (просцениум, ближний и дальний вынос).
13. Монтаж и демонтаж подвесных ферм.
14. Монтаж и подключения дополнительных боковых башен (4 метра).
15. Работа следящих приборов за артистами (пушки на дальнем выносе).
16. Установка дополнительного оборудования на подвесных декорациях.
17. Для высотных и верхолазных работ используются следующие механизмы: точечные тросовые, цепные электрические подъемники и талии с максимальной высотой подъема 16 метров и с грузоподъемностью 300 кг.
18. Высотные и верхолазные работы также проводятся с применением главных подъемников сцены и платформ (галерея), которые располагаются по периметру сцены, и делятся на 5-ть уровней высот: 15, 18, 21, 25, 29 метров. 
19. Подъем звуковых кабинетов, расположенных в оперном зале на высоте 17,7 метров, подключение микрофонных соединений на сцене на отметке 12,6 метров.

Срок оказания Услуг: 15 календарных дней с даты подачи Заявки Заказчиком (заявка может подаваться посредством веб-портала, электронной почтой уполномоченными представителям Заказчика).	
