"УАЗ 3962 АМПП" (жедел медициналық жәрдем көлігі) автокөлігін  толық техникалық қызмет көрсету және жөндеу шартын жасасу үшін техникалық сипаттама

	№
	Қызметтердің/жұмыстардың атауы

	Жұмыстардың мазмұны және техникалық
талаптар


	1
	To-2 қозғалтқышы

	Қозғалтқышқа екінші техникалық қызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарын жүргізу: жай-күйін диогностикалау, клапандардың жылу саңылауларын тексеру-реттеу (қажет болған жағдайда), май және ауа сүзгілерін ауыстыру, қозғалтқыш майын ауыстыру, салқындату және тұтану жүйесін тексеру

	2
	Жетек біліктерін жөндеу
	Диагностика, ақау, ауыстыру
тозған кресттерді, мойынтіректерін ауыстыру, ойнауды жою, мамандандырылған стендте жетек білігін теңестіру
аралық тірек, жою
ойнату, жетек білігін теңестіру

	3
	To-2 трансмиссия майын ауыстыру

	Пайдаланылған беріліс қорабын ағызу
майлар, жуу (қажет болған жағдайда),
беріліс қорабындағы беріліс қорабы мен көпірлерде майды ауыстыру (КО майлау картасына сәйкес), тығыздағыштардың герметикалығын тексеру.

	4
	Электр бөлігін жөндеу: жарықтандыру сымдары
	КО ішкі және сыртқы жарықтандыру  тізбектеріндегі үзілістерді, қысқа тұйықталулар мен тотығуларды диагностикалау, іздеу және жою, турникеттердің, қосқыштардың және сақтандырғыштардың зақымдалған учаскелерін ауыстыру.

	5
	Электр бөлігін жөндеу:аспаптардың тіркесімі
	Аспаптар панелінің (бақылыау-өлшеу приборларының, датчиктердің, артқы жарықтың, бақылау шамдары мен цифрлық индикаторлардың) жұмыс қабілеттілігін диогностикалау және қалпына келтіру.

	6
	Денені толық сырлау, лак-бояу жабынын қалпына келтіру (ЛКП)
	Дайындық жұмыстары (тазалау,
рихтовка, пшаклевка, праймер), толық
денені жоғары сапалы бояу
эмальмен, содан кейін лакпен
және мамандандырылған кептіру

	7
	ГБО бөлшектеу
	Қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтай отырып және отынэлектр жүйелерін герметизациялай отырып, газ боллонды жабдықты (баллон, редуктор, газ магистральдары, сипаттамалар, басқару блогы) қауыпсыз бөлшектеу.

	8
	«Жедел жәрдем» айырым белгілерді салу
	Жедел медициналық жәрдемнің арнай автомобильдеріне арналған қолданыстағы стандартқа сәйкес (сыртқы әсерлерге төзімді планкамен) түсті графикалық сызбаларды, контрастты жолақтарды, «жедел медициналық көмек» деген жазуларды және кресттерді салу.



Жұмыстың сапасы мен шарттарына қойылатын жалпы талаптар.
Материалдардың сапасы: барлық қолданылатын бөлшектер, шығын материалдары, трансмиссиялық және мотор майлары, сондай-ақ бояу материалдары жаңа, сертификатталған және зауыттың техникалық талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Кепілдік міндеттемелері: барлық орындалған жұмыстарға және белгіленген бөліктерге кепілдік беріледі (кемінде 6 ай немесе 10 000 км жүгіру).
Қауіпсіздік: ГБО бөлшектеу және электр жабдықтарын жөндеуді
өрт және техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, білікті персонал жүргізу керек.

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
бөлімінің қызмет бастығы

капитан                                          Е. Сейдулла
