ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Приозерск қаласын 2027 жылғы Жаңа жыл мерекесіне орай безендіру жұмыстарына арналған
Ерекше талаптар
1. Жұмыстарды орындауға қажетті барлық материалдарды мердігер толық көлемде сатып алуға және оларды Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп санап, есепке алуға міндетті.
2. Жұмыстар аяқталғаннан кейін материалдардың артылған қалдықтары Тапсырыс берушіде қалуы тиіс.
3. Мердігер қылқанжапырақты гирляндалардың, дюралайттардың, неон түтіктерінің және басқа да гирляндалардың бағаларын алдын ала толық зерделеуге міндетті.
4. Жұмыс барысында пайдаланылатын материалдар мен электротехникалық бұйымдарға сапа сертификаттары міндетті түрде ұсынылуы тиіс.
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы техникалық ерекшелік Приозерск қаласының қалалық инфрақұрылым нысандары мен орталық қалалық алаңын 2027 жылғы Жаңа жыл мерекесіне орай мерекелік безендіру жұмыстарын орындауға қойылатын талаптарды айқындайды.
1.2. Жұмыстар құрамына қажетті материалдар мен жабдықтарды сатып алу, сәндік конструкцияларды дайындау, тасымалдау, монтаждау, орнату, жарықтандыру жабдықтарын қосу, олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету, мерекелік іс-шаралар аяқталғаннан кейін демонтаждау және конструкцияларды Тапсырыс берушінің қоймасына тасымалдау кіреді.
1.3. Мерекелік безендіруге мынадай нысандар жатады:
1. Бақылау-өткізу пункті (БӨП).
2. «Шағала» жағажайы.
3. «Ұшақ» ескерткіші.
4. Аялдама павильондары.
5. «Юбилейный» дүкенінің алдындағы аумақ.
6. Орталық қалалық алаң, оның ішінде жаңа жылдық шыршаны, сырғанақ төбешігін орнату, сәндік металл қоршауларды, баннерлерді, сахнаны безендіру және фотозоналарды орнату.
1.4. Өнім беруші сатып алатын барлық материалдар, жабдықтар мен конструкциялар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сапалы және маусымдық температура ауытқулары, төмен температура, жел, қар мен атмосфералық жауын-шашын жағдайларында сыртта пайдалануға жарамды болуы тиіс.
1.5. Өнім беруші қажетті материалдарды, жабдықтар мен конструкцияларды сатып алуды және жеткізуді, сондай-ақ тасымалдауды, монтаждауды, демонтаждауды, тиеу-түсіру жұмыстарын және нысандарды электр желісіне қосу бойынша барлық электрмонтаждау жұмыстарын өз күшімен қамтамасыз етеді.
1.6. Өнім беруші орындалған жұмыстардың сапасына, бекітпелердің сенімділігіне, конструкциялардың орнықтылығына, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарының сақталуына жауапты болады.
1.7. Сәндік конструкциялар мен жарықтандыру жабдықтарын орналастыруға қатысты эскиздер, түстік шешімдер, орнату орындары, бекіту тәсілдері және техникалық шешімдер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
2. Бақылау-өткізу пунктін (БӨП) безендіру
2.1. Бақылау-өткізу пунктінің қоршауларын жарықдиодты дюралайт пен «жаңбыр» үлгісіндегі сәндік материалды пайдалана отырып, мерекелік безендіру қажет.
2.2. Мынадай жұмыстар мен материалдар көзделсін:
· қоршауларды «жаңбыр» сәндік материалымен безендіру – 32 м²;
· жарықдиодты дюралайтты монтаждау – 500 қума метр;
· қоршауда жасыл түсті жарықпен 25 жаңа жылдық шырша бейнесін жасау;
· жалпы ұзындығы 100 м электр кабелін ауыстыру.
2.3. Жаңа жылдық шыршалардың жарық бейнелері қоршау бойына біркелкі орналастырылып, нысанның көрнекі мерекелік безендірілуін қамтамасыз етуі тиіс.
2.4. Сәндік элементтердің сенімді бекітілуін, кабельдердің қауіпсіз төселуін, электр қосылыстарының ылғалдан қорғалуын және жарықтандыру жабдықтарының жарамдылығын тексеруді қамтамасыз ету қажет.
3. «Шағала» жағажайын безендіру
3.1. «Шағала» жағажайының кіреберіс аркасын жарық гирляндаларын, «жаңбыр» сәндік материалын және жасанды қылқанжапырақты бұтақтарды пайдалана отырып, мерекелік безендіру қажет.
3.2. Кіреберіс арканың өлшемдері:
· биіктігі – 4 м;
· ұзындығы – 5 м.
3.3. Мынадай жұмыстарды орындау көзделсін:
· кіреберіс арканы сәндік безендіру;
· жарық гирляндаларын монтаждау;
· жасанды қылқанжапырақты жапырақтармен безендіру;
· «жаңбыр» сәндік материалымен безендіру;
· ретро гирляндалардағы шамдарды ауыстыру – 130 дана;
· жарықтандыру жабдықтары мен электр қосылыстарының жұмысқа жарамдылығын тексеру.
3.4. Барлық сәндік элементтер сенімді бекітіліп, ашық ауада пайдалануға жарамды болуы тиіс.
3.5. Сәндік элементтерді орналастыру тәсілі мен түстік шешім Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
4. «Ұшақ» ескерткішін безендіру
4.1. «Ұшақ» ескерткішін ұзындығы 250 метр жарықдиодты гирляндалар мен «жаңбыр» сәндік материалын пайдалана отырып, мерекелік жарықпен безендіру қажет.
4.2. Нысанның габариттік өлшемдері:
· биіктігі – 7 м;
· ұзындығы – 10 м;
· ені – 25 м.
4.3. Жарықтандыру жабдықтарын жалпы ұзындығы 40 м электр кабелін төсей отырып, көшені жарықтандыру жүйесіне қосу көзделсін.
4.4. Безендіру элементтерінің сенімді бекітілуін, электр қосылыстарының ылғалдан қорғалуын және жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету қажет.
4.5. Сәндік элементтерді бекіту тәсілдері, кабель желілерінің орналасуы және қосылу схемасы Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
5. Аялдама павильондарын безендіру
5.1. 11 аялдама павильонын жылы ақ түсті жарықдиодты неонды дюралайтпен мерекелік жарықтандыру көзделсін.
5.2. Бір аялдама павильонының өлшемдері:
· ұзындығы – 5 м;
· тереңдігі – 2 м.
5.3. Мынадай материалдар мен жұмыстар көзделсін:
· жылы ақ түсті жарықдиодты неонды дюралайт – 450 қума метр;
· қимасы 2 × 4 мм² мыс электр кабелі – 240 қума метр;
· әрбір аялдама павильонының жиектеріне жарықтандыру элементтерін монтаждау;
· жабдықты көшені жарықтандыру жүйесіне қосу;
· жарықтандыру жабдықтары мен электр қосылыстарының жарамдылығын тексеру.
5.4. Жарықдиодты дюралайт павильондардың жиектері бойымен орнатылып, біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс.
5.5. Кабельдерді төсеу, қосылу орындары және жарықтандыру жабдықтарын бекіту тәсілдері Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
5.6. Барлық электр қосылыстары ылғалдан қорғалып, электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс.
6. «Юбилейный» дүкенінің алдындағы аумақты безендіру
6.1. «Юбилейный» дүкенінің алдында орналасқан 10 қылқанжапырақты ағашты жарықпен безендіру қажет.
6.2. Безендіру үшін аумақта бар қылқанжапырақты ағаштар: туялар, аршалар және қарағайлар пайдаланылады.
6.3. Ағаштарға жарықдиодты дюралайт пен «жаңбыр» сәндік элементтерін монтаждау, жарық элементтерін біркелкі орналастыру және оларды сенімді бекіту көзделсін.
6.4. Әрбір ағашты безендіру тәсілі мен жарықтандыру жабдықтарын қосу Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Қосылуды қамтамасыз ету үшін 250 метр мыс кабель қажет.
6.5. Монтаждау кезінде ағаштардың сақталуын қамтамасыз ету, діңдері мен бұтақтарының зақымдануына жол бермеу және жарықтандыру жабдықтарының қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету қажет.
7. Орталық қалалық алаңды жаңа жылға безендіру жұмыстары
7.1. Жаңа жылдық сырғанақ төбешігін орнату
7.1.1. Тапсырыс берушіге тиесілі жиналмалы сырғанақ төбешігін қоймадан орталық қалалық алаңға тасымалдау қажет. Тасымалдау қашықтығы – 2 км.
7.1.2. Сырғанақ төбешігінің техникалық сипаттамалары:
· биіктігі – 3 м;
· ұзындығы – 15 м;
· конструкциясы – жиналмалы, төрт бөліктен тұрады.
7.1.3. Мынадай жұмыстар көзделсін:
· конструкцияны тасымалдау;
· Тапсырыс беруші белгілеген жерде сырғанақ төбешігін жинау және орнату;
· конструкцияны бекіту және нығайту;
· 14 м² алаңды баннерлік материалмен қаптау;
· мұз қабатын қалыптастыру үшін сырғанақ төбешігіне су құю;
· қажет болған жағдайда тақталар мен конструкция элементтерін жөндеу, жөндеудің болжамды ауданы – 15 м²-ге дейін.
7.1.4. Пайдалануға берер алдында конструкцияның орнықтылығын, бекітпелердің сенімділігін және сырғанау бетінің қауіпсіздігін тексеру қажет.
7.1.5. Орнату орны, бекіту тәсілі, безендіру және сырғанақ төбешігінің айналасындағы қауіпсіз аймақты ұйымдастыру Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
7.2. Жаңа жылдық шыршаны тасымалдау, орнату және безендіру
7.2.1. Биіктігі 12 м жасанды жаңа жылдық шыршаны Тапсырыс берушінің қоймасынан орталық қалалық алаңға тасымалдау қажет. Тасымалдау қашықтығы – 4 км.
7.2.2. Шыршаны Тапсырыс беруші белгілеген жерге орнату, қажет болған жағдайда ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу және конструкцияны нығайту қажет.
7.2.3. Шыршаны безендіру үшін мынадай материалдар көзделсін:
· ұзындығы 2,7 м ПВХ үлдірінен жасалған қылқанжапырақты гирлянда – 65 дана;
· Тапсырыс берушіде бар жаңа жылдық ойыншықтар;
· диаметрі 30–50 см қосымша жаңа жылдық ойыншықтар – 60 дана;
· шыршаның ұшар басына орнатылатын сәндік жұлдыз – 1 дана;
· жылы ақ түсті жарықдиодты гирляндалар – 450 қума метр;
· жылы ақ түсті жарықдиодты дюралайт – 400 қума метр;
· жарықдиодты неонды дюралайт – 350 қума метр;
· неонды трубка 25мм – 200 кума метр.
7.2.4. Қосымша жаңа жылдық ойыншықтарды сатып алу, жеткізу және шыршаға монтаждау көзделсін.
7.2.5. Шыршаның жарықтандыру жабдықтарын электр қалқанына қосу үшін қимасы 2 × 2,5 мм² мыс кабельді жалпы ұзындығы 350 м етіп төсеу қажет.
7.2.6. Барлық электр қосылыстары мен қосу жұмыстары қолданыстағы электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Кабель желілері мен қосылыстар ылғалдан, механикалық зақымданудан және қоршаған ортаның басқа да әсерлерінен қорғалуы тиіс.
7.2.7. Өнім беруші шыршаның сенімді орнатылуына және 2027 жылғы 15 қаңтарға дейін орталық алаңда орнықты тұруына кепілдік береді.
7.2.8. Сәндік безендіру, гирляндаларды, ойыншықтар мен жұлдызды орналастыру Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
7.3. Сәндік металл қоршауды монтаждау
7.3.1. Металл тіректер мен жалғағыш элементтерді пайдалана отырып, сәндік металл қоршауды дайындау және монтаждау қажет.
7.3.2. Конструкцияның техникалық сипаттамалары:
· диаметрі 100 мм құбырдан жасалған металл тіректер – 15 дана;
· әрбір тіректің биіктігі – 4 м;
· қалыңдығы 5 мм, өлшемі 400 × 400 мм металл тірек тақталары;
· диаметрі 32 мм металл жалғағыш құбыр, жалпы ұзындығы – 140 қума метр.
7.3.3. Тірек тақталары асфальт жабынына конструкцияның сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ететін тәсілмен бекітілуі тиіс.
7.3.4. Металл элементтерді біріктіру үшін қажетті дәнекерлеу жұмыстары орындалуы тиіс.
7.3.5. Дәнекерленген қосылыстар конструкцияның қажетті беріктігі мен орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Дәнекерлеу жұмыстарын еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, білікті мамандар орындауы қажет.
7.3.6. Орнатылған барлық металл құбырлар ПВХ үлдірінен жасалған қылқанжапырақты гирляндалармен безендірілуі тиіс.
7.3.7. Ұзындығы 100 м металл құбырды төмендегі сипаттамаларға сәйкес «шашақ» үлгісіндегі жарықдиодты гирляндамен безендіру көзделсін:
· бір гирлянданың ұзындығы – 3 м;
· ені – 0,5 м;
· жарық түсі – жылы ақ.
7.3.8. Жаңа жылдық шыршадан сәндік қоршауға дейінгі кеңістікті және аркалар арасын жарықпен безендіру үшін мынадай материалдар көзделсін:
· қимасы 2 × 4,5 мм² мыс кабель – 1 000 қума метр;
· жарықдиодты шамдар – 420 дана;
· жылы ақ түсті «жаңбыр» гирляндалары – 1 500 қума метр;
· жылы ақ түсті «шашақ» гирляндалары – 1 200 қума метр.
7.3.9. Сәндік элементтердің сенімді бекітілуін, кабель қосылыстарының қорғалуын және жарықтандыру жабдықтарының қауіпсіз қосылуын қамтамасыз ету қажет.
7.3.10. Металл конструкцияларды бекіту тәсілдері, дәнекерлеу жұмыстары жүргізілетін орындар және қоршауларды орналастырудың түпкілікті схемасы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
7.4. Жаңа жылдық шыршаның төменгі бөлігін сәндік қоршаумен жабдықтау
7.4.1. Жаңа жылдық шыршаның түбін айналдыра сәндік қоршау дайындау және монтаждау қажет.
7.4.2. Техникалық сипаттамалары:
· қоршаудың диаметрі – кемінде 6 м;
· қоршаудың биіктігі – кемінде 1,5 м;
· конструкцияның негізі – ағаш қаңқа;
· қаптамасы – OSB тақталары;
· сыртқы қаптамасы – Тапсырыс беруші ұсынған суреті бар баннер.
7.4.3. Өнім беруші қоршауды жеткізуді, орнатуды, қажет болған жағдайда жөндеуді, нығайтуды және сәндік безендіруді қамтамасыз етеді.
7.4.4. Тапсырыс беруші ұсынбаған барлық материалдар мен жабдықтарды Өнім беруші өз бетінше сатып алады.
7.4.5. Баннердегі сурет, түстік шешім және қоршаудың сыртқы көрінісі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
7.4.6. Конструкция орнықты және алаңға келушілер үшін қауіпсіз болуы тиіс.
7.5. Баннерлерді дайындау және орнату
7.5.1. Орталық қалалық алаңға екі баннер дайындау және монтаждау көзделсін.
7.5.2. Әрбір баннердің өлшемдері:
· ұзындығы – 21 м;
· ені – 3 м;
· бір баннердің ауданы – 63 м²;
· екі баннердің жалпы ауданы – 126 м².
7.5.3. Баннерлерді дайындау, жеткізу және Тапсырыс беруші белгілеген орындарға монтаждау қажет.
7.5.4. Баннерлердегі суреттердің мазмұны, эскиздері, түстік шешімі және орналастыру орындары дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
7.5.5. Баннерлердің ашық ауада пайдалану жағдайлары мен жел жүктемесін ескере отырып, сенімді бекітілуін қамтамасыз ету қажет.
7.6. Фотозоналарды дайындау және орнату
7.6.1. Бес түрлі мерекелік фотозона мен сәндік элементтерді біріктіретін сегіз жеке конструкцияны дайындау, жеткізу және орнату көзделсін.
Жалпы құрамы:
· «Конус тәрізді шырша» фотозонасы – 2 дана;
· «Жұлдыз» фотозонасы – 1 дана;
· «Шеңбер» фотозонасы – 1 дана;
· сыйлық түріндегі жарықтандырылған сәндік қораптар – 3 дана;
· «2027» көлемді жарықтандырылған жазуы – 1 жиынтық.
Барлық фотозоналар жылы ақ түспен жарықтандырылып, электр желісіне қосылуы тиіс. Ол үшін 800 метр мыс кабель сатып алу қажет.
7.6.2. «Конус тәрізді шырша» фотозонасы – 2 дана
Әрбір фотозонаның техникалық сипаттамалары:
· биіктігі – 4,5 м;
· табанының диаметрі – 2,2 м;
· алаңшасының өлшемі – 2,5 × 2,5 м;
· қаңқа материалы – 40 × 40 мм профильді металл құбыр;
· жарықтандыруы – жылы жарық беретін жарықдиодты гирляндалар;
· негізі – орнықтылықты қамтамасыз ететін салмақ түсіргіш элементтермен жабдықталған.
Орталық қалалық алаңда маусымдық пайдалануға арналған жиналмалы конструкцияны дайындау, жеткізу және монтаждау көзделсін.
Конструкция орнықты және ашық ауада пайдалануға жарамды болуы тиіс.
7.6.3. «Жұлдыз» фотозонасы – 1 дана
Техникалық сипаттамалары:
· ені – 4 м;
· биіктігі – 3,5 м;
· алаңшасының өлшемі – 4,5 × 2 м;
· қаңқа материалы – 40 × 40 мм профильді металл құбыр;
· жарықтандыруы – жылы жарық беретін жарықдиодты шнур;
· қосымша жабдықтары – орындық және гүл құмырасы.
Орталық қалалық алаңда маусымдық пайдалануға арналған жиналмалы конструкцияны дайындау көзделсін.
7.6.4. «Шеңбер» фотозонасы – 1 дана
Техникалық сипаттамалары:
· шеңбердің диаметрі – 3 м;
· конструкцияның ені – 4,2 м;
· алаңшасының өлшемі – 4,5 × 2,2 м;
· қаңқа материалы – 40 × 40 мм профильді металл құбыр;
· жарықтандыруы – жарықдиодты гирляндалар;
· сәндік безендіруі – жасанды қылқанжапырақты бұтақтар;
· қосымша жабдықтары – орындық және гүл құмырасы.
Конструкцияны дайындау, жеткізу, монтаждау және кейіннен демонтаждау көзделсін.
7.6.5. Сыйлық түріндегі жарықтандырылған сәндік қораптар – 3 дана
Сыйлық пішініндегі сыртта пайдалануға арналған үш жарықтандырылған қорапты сатып алу, жеткізу және орнату қажет.
Әрбір қораптың өлшемі – кемінде 1,5 × 1,5 × 1,5 м.
Әрбір қораптың безендірілуі мыналарды қамтуы тиіс:
· жылы жарық беретін жарықдиодты гирляндалар;
· сәндік таспа;
· конструкцияның біркелкі жарықтандырылуын қамтамасыз ететін жарық элементтері.
Қораптардың орнықты негізі болуы және ашық ауада пайдалануға жарамды болуы тиіс.
7.6.6. «2027» көлемді жарықтандырылған жазуы – 1 жиынтық
«2027» көлемді жарықтандырылған жазуын дайындау, жеткізу, монтаждау және кейіннен демонтаждау көзделсін.
Техникалық сипаттамалары:
· әрбір цифрдың биіктігі – кемінде 2 м;
· әрбір цифрдың ені – кемінде 1,5 м;
· конструкцияның тереңдігі – кемінде 25 см;
· материалы – поливинилхлорид (ПВХ);
· орындалуы – көлемді жарықтандырылған конструкция.
Жазудың қараңғы уақытта анық көрінуін қамтамасыз ететін жарықтандыру жүйесі қарастырылуы тиіс.
Эскизі, түстік шешімі, жарықтандыру тәсілі және конструкциялық орындалуы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
Конструкция орнықты, қауіпсіз және ашық ауада маусымдық пайдалануға жарамды болуы тиіс.
7.7. Сахнаны безендіру
7.7.1. Орталық қалалық алаңдағы сахнаны 2027 жылғы Жаңа жыл мерекесіне орай безендіру қажет.
7.7.2. Мынадай жұмыстар мен материалдар көзделсін:
· жарықдиодты гирляндаларды монтаждау – 300 қума метр;
· «жаңбыр» үлгісіндегі сәндік гирляндаларды монтаждау – 350 қума метр;
· сәндік жаңа жылдық ойыншықтарды сатып алу және ілу – 40 дана.
7.7.3. Сәндік элементтердің біркелкі орналасуын және сахнаның мерекелік безендірілуін қамтамасыз ету қажет.
7.7.4. Түстік шешім, гирляндалар мен ойыншықтарды орналастыру орындары және оларды бекіту тәсілдері Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
7.7.5. Барлық сәндік элементтер сенімді бекітіліп, келушілер мен іс-шараға қатысушыларға қауіп төндірмеуі тиіс.
7.7.6. Жарықтандыру жабдықтарын қосу электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
8. Материалдарға, жабдықтарға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар
8.1. Өнім беруші сатып алатын барлық материалдар, жабдықтар мен конструкциялар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сапалы және ашық ауада пайдалануға жарамды болуы тиіс.
8.2. Жарықтандыру жабдықтары, электр кабельдері, жалғағыш элементтер және қосу құрылғылары ылғалдың, қардың, желдің және төмен температураның әсерін қоса алғанда, ашық ауада пайдалану жағдайларына сәйкес болуы тиіс.
8.3. Өнім беруші мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:
· орнатылған конструкциялардың сенімділігі мен орнықтылығы;
· дәнекерленген қосылыстар мен бекіткіш элементтердің сапасы;
· кабельдердің қауіпсіз төселуі;
· электр қосылыстарының ылғалдан және механикалық зақымданудан қорғалуы;
· жарықтандыру жабдықтарының қауіпсіз қосылуы;
· еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарының сақталуы;
· тасымалдау, монтаждау және демонтаждау кезінде Тапсырыс берушінің мүлкін сақтау;
· Өнім берушінің кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді жою.
8.4. Барлық дәнекерлеу жұмыстары белгіленген қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
8.5. Өнім беруші жұмыстарды орындау қауіпсіздігіне, оның ішінде қауіпсіз жұмыс аймағын ұйымдастыруға, қажетті жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға және қолданыстағы инфрақұрылымның зақымдануына жол бермеуге жауапты болады.
8.6. Барлық конструкцияларды орнату орындары, бекіту тәсілдері, қосылу схемалары және техникалық шешімдер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
8.7. Тапсырыс беруші ұсынбаған барлық материалдар мен жабдықтарды Өнім беруші өз бетінше сатып алып, жеткізеді.
9. Жұмыстарды орындау мерзімдері
9.1. Сатып алынған материалдар мен жабдықтар Тапсырыс берушінің қоймасына 2026 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірілмей жеткізілуі тиіс.
9.2. Фотозоналарды дайындау 2026 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірілмей аяқталуы тиіс.
9.3. Жаңа жылдық шыршаны, сырғанақ төбешігін, фотозоналарды, сахнаны, баннерлерді, сәндік қоршауларды және мерекелік безендірудің басқа да элементтерін монтаждау және орнату 2026 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірілмей аяқталуы тиіс.
9.4. Мерекелік іс-шаралар аяқталғаннан кейін Өнім беруші 2027 жылғы 15 қаңтарда барлық орнатылған конструкцияларды, сәндік элементтерді және жарықтандыру жабдықтарын өз қаражаты есебінен демонтаждауға міндетті.
9.5. Өнім беруші демонтаждалған конструкцияларды Тапсырыс берушінің қоймасына тиеуді, тасымалдауды және түсіруді қамтамасыз етуге міндетті. Демонтаждау мен тасымалдауға байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
9.6. Мерекелік кезең аяқталғаннан кейін демонтаждау және тасымалдау мерзімдері Тапсырыс берушімен келісіледі.
9.7. Демонтаждау басталғанға дейін Өнім беруші өз міндеттемелері шегінде орнатылған конструкциялардың тиісті жай-күйін және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуге міндетті.
10. Келісу және орындалған жұмыстарды қабылдау тәртібі
10.1. Өндіру және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Өнім беруші эскиздерді, түстік шешімдерді, конструкцияларды орналастыру орындарын, бекіту тәсілдерін және жарықтандыру жабдықтарын қосу схемаларын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
[bookmark: _GoBack]10.2. Орындалған жұмыстарды Тапсырыс беруші монтаждау аяқталғаннан кейін және нақты орындалған жұмыстардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексерілген соң қабылдайды.
10.3. Қабылдау кезінде мыналар тексеріледі:
· орнатылған конструкциялардың саны мен техникалық сипаттамаларға сәйкестігі;
· дайындау және монтаждау сапасы;
· конструкциялардың орнықтылығы мен бекітпелердің сенімділігі;
· дәнекерленген қосылыстардың сапасы;
· жарықтандыру жабдықтарының жарамдылығы;
· электр қосылыстарының қауіпсіздігі;
· бекітілген эскиздер мен түстік шешімдерге сәйкестігі;
· нысандар мен орталық қалалық алаңды безендіру сапасы.
10.4. Қабылдау барысында анықталған және Өнім берушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде Өнім берушінің өз қаражаты есебінен жойылуы тиіс.
10.5. Мерекелік іс-шаралар аяқталғаннан кейін конструкцияларды демонтаждау және тасымалдау осы техникалық ерекшеліктің 9-бөліміне сәйкес Өнім берушінің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.










ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по новогоднему оформлению города Приозерска к празднованию Нового 2027 года

Особые требования: 
1. Все материалы, относящиеся к выполнению работ, должны быть полностью закуплены подрядчиком и засчитаны совместно с представителем заказчика;
1. После выполнения работ излишки материалов должны оставаться в заказчике;
1. Цены на хвойные гирлянды, дюролайты, неоновые трубки и другие гирлянды должны быть полностью изучены подрядчиком;
1. Также обязательно предоставление сертификатов качества на материалы и электротехнические изделия, применяемые в процессе работы
1. Общие положения
1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по праздничному оформлению объектов городской инфраструктуры и центральной городской площади города Приозерска к празднованию Нового 2027 года.
1.2. В состав работ входят закупка необходимых материалов и оборудования, изготовление декоративных конструкций, транспортировка, монтаж, установка, подключение светового оборудования, проверка работоспособности, обеспечение безопасности эксплуатации, демонтаж и перевозка конструкций на склад Заказчика после завершения праздничных мероприятий.
1.3. Праздничному оформлению подлежат следующие объекты:
1. Контрольно-пропускной пункт (КПП).
2. Пляж «Шагала».
3. Памятник «Самолёт».
4. Остановочные павильоны.
5. Территория перед магазином «Юбилейный».
6. Центральная городская площадь, включая установку новогодней ёлки, горки, декоративных металлических ограждений, баннеров, оформление сцены и установку фотозон.
1.4. Все материалы, оборудование и конструкции, приобретаемые Поставщиком, должны быть новыми, ранее не использованными, качественными и предназначенными для наружного применения в условиях сезонных температурных колебаний, низких температур, ветра, снега и атмосферных осадков.
1.5. Поставщик самостоятельно обеспечивает приобретение и доставку необходимых материалов, оборудования и конструкций, а также транспортировку, монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и все электромантажные работы по поключению объектов к электричеству.
1.6. Поставщик несёт ответственность за качество выполненных работ, надёжность креплений, устойчивость конструкций, соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
1.7. Эскизы, цветовые решения, места установки, способы крепления и технические решения по размещению декоративных конструкций и светового оборудования подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.
2. Оформление контрольно-пропускного пункта (КПП)
2.1. Выполнить праздничное оформление ограждений контрольно-пропускного пункта с использованием светодиодного дюралайта и декоративного материала типа «дождик».
2.2. Предусмотреть следующие работы и материалы:
· оформление ограждений декоративным материалом «дождик» — 32 м²;
· монтаж светодиодного дюралайта — 500 пог. м;
· создание световых изображений в виде 25 новогодних ёлок на ограждении зеленого света;
· замена электрического кабеля общей протяжённостью 100 м.
2.3. Световые изображения новогодних ёлок должны быть равномерно размещены на ограждении и обеспечивать выразительное праздничное оформление объекта.
2.4. Обеспечить надёжное крепление декоративных элементов, безопасную прокладку кабеля, защиту электрических соединений от влаги и проверку исправности светового оборудования.
3. Оформление пляжа «Шагала»
3.1. Выполнить праздничное оформление входной арки пляжа «Шагала» с использованием световых гирлянд, декоративного материала «дождик» и искусственной хвои.
3.2. Размеры входной арки:
· высота — 4 м;
· длина — 5 м.
3.3. Предусмотреть следующие работы:
· декоративное оформление входной арки;
· монтаж световых гирлянд;
· оформление искусственной хвойной листвой;
· оформление декоративным материалом «дождик»;
· замена лампочек в ретрогирляндах — 130 шт.;
· проверка работоспособности светового оборудования и электрических соединений.
3.4. Все декоративные элементы должны быть надёжно закреплены и предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.
3.5. Способ размещения декоративных элементов и цветовое решение согласовать с Заказчиком.
4. Оформление памятника «Самолёт»
4.1. Выполнить праздничное световое оформление памятника «Самолёт» с использованием светодиодных гирлянд 250 метров и декоративного материала «дождик».
4.2. Габаритные размеры объекта:
· высота — 7 м;
· длина — 10 м;
· ширина — 25 м.
4.3. Предусмотреть подключение светового оборудования к системе уличного освещения с прокладкой электрического кабеля общей длиной 40 м.
4.4. Обеспечить надёжное крепление элементов оформления, защиту электрических соединений от влаги и безопасную эксплуатацию оборудования.
4.5. Способы крепления декоративных элементов, размещение кабельных линий и схему подключения согласовать с Заказчиком.
5. Оформление остановочных павильонов
5.1. Выполнить праздничное световое оформление 11 остановочных павильонов с использованием светодиодного неонового дюралайта тёплого белого цвета.
5.2. Размеры одного остановочного павильона:
· длина — 5 м;
· глубина — 2 м.
5.3. Предусмотреть следующие материалы и работы:
· светодиодный неоновый дюралайт тёплого белого цвета — 450 пог. м;
· медный электрический кабель сечением 2 × 4 мм² — 240 пог. м;
· монтаж светового оформления по краям каждого остановочного павильона;
· подключение оборудования к системе уличного освещения;
· проверка исправности светового оборудования и электрических соединений.
5.4. Светодиодный дюралайт должен быть установлен по краям павильонов с обеспечением равномерного светового оформления.
5.5. Прокладку кабеля, места подключения и способы крепления светового оборудования согласовать с Заказчиком.
5.6. Все электрические соединения должны быть защищены от влаги и соответствовать требованиям электробезопасности.
6. Оформление территории перед магазином «Юбилейный»
6.1. Выполнить световое оформление 10 хвойных деревьев, расположенных перед магазином «Юбилейный».
6.2. Для оформления использовать имеющиеся на территории хвойные деревья: туи, можжевельники и сосны.
6.3. Предусмотреть монтаж светодиодного дюралайта и дождиков на деревьях с равномерным распределением световых элементов и надёжным креплением.
6.4. Способ оформления каждого дерева и подключение светового оборудования согласовать с Заказчиком. Необходимо для подключения медный кабель 250 метров.
6.5. При монтаже обеспечить сохранность деревьев, исключить повреждение стволов и ветвей, а также обеспечить безопасную эксплуатацию светового оборудования.
7. Работы по новогоднему оформлению центральной городской площади
7.1. Установка новогодней горки
7.1.1. Выполнить транспортировку имеющейся у Заказчика разборной горки со склада на центральную городскую площадь. Расстояние перевозки — 2 км.
7.1.2. Технические характеристики горки:
· высота — 3 м;
· длина — 15 м;
· конструкция — разборная, состоит из четырёх частей.
7.1.3. Предусмотреть следующие работы:
· транспортировка конструкции;
· сборка и установка горки в месте, определённом Заказчиком;
· крепление и укрепление конструкции;
· обшивка баннерным материалом площадью 14 м²;
· заливка горки водой для образования ледового покрытия;
· ремонт досок и элементов конструкции при необходимости, ориентировочная площадь ремонта — до 15 м².
7.1.4. Перед вводом горки в эксплуатацию проверить устойчивость конструкции, надёжность креплений и безопасность поверхности для катания.
7.1.5. Место установки, способ крепления, оформление и организацию безопасной зоны вокруг горки согласовать с Заказчиком.
7.2. Транспортировка, установка и оформление новогодней ёлки
7.2.1. Выполнить транспортировку искусственной новогодней ёлки высотой 12 м со склада Заказчика на центральную городскую площадь. Расстояние перевозки — 4 км.
7.2.2. Установить ёлку в месте, определённом Заказчиком, выполнить текущий ремонт при необходимости и укрепление конструкции.
7.2.3. Предусмотреть декоративное оформление ёлки следующими материалами:
· хвойная гирлянда из ПВХ-плёнки длиной 2,7 м — 65 шт.;
· имеющиеся у Заказчика новогодние игрушки;
· дополнительные новогодние игрушки диаметром 30–50 см — 60 шт.;
· декоративная звезда для установки на верхушке ёлки — 1 шт.;
· светодиодные гирлянды тёплого белого цвета — 450 пог. м;
· светодиодный дюралайт тёплого белого цвета — 400 пог. м;
· светодиодный неоновый дюралайт — 350 пог. м.
· неоновый трубка 25мм – 200 пог.м.
7.2.4. Предусмотреть закупку дополнительных новогодних игрушек, их доставку и монтаж на ёлке.
7.2.5. Выполнить подключение светового оборудования ёлки к электрическому щиту с прокладкой медного кабеля сечением 2 × 2,5 мм² общей длиной 350 м.
7.2.6. Все электрические соединения и подключения должны соответствовать действующим требованиям электробезопасности. Кабельные линии и соединения должны быть защищены от влаги, механических повреждений и других воздействий окружающей среды.
7.2.7. Поставщик гарантирует надёжность установки и устойчивое положение ёлки на центральной площади до 15 января 2027 года.
7.2.8. Декоративное оформление, расположение гирлянд, игрушек и звезды согласовать с Заказчиком.
7.3. Монтаж декоративного металлического ограждения
7.3.1. Выполнить изготовление и монтаж декоративного металлического ограждения с использованием металлических стоек и соединительных элементов.
7.3.2. Технические характеристики конструкции:
· металлические стойки из трубы диаметром 100 мм — 15 шт.;
· высота каждой стойки — 4 м;
· опорные металлические пластины толщиной 5 мм, размером 400 × 400 мм;
· металлическая соединительная труба диаметром 32 мм, общая длина — 140 пог. м.
7.3.3. Опорные пластины закрепить на асфальтовом покрытии способом, обеспечивающим надёжность и устойчивость конструкции.
7.3.4. Предусмотреть выполнение необходимых сварочных работ для соединения металлических элементов конструкции.
7.3.5. Сварочные соединения должны обеспечивать требуемую прочность и устойчивость конструкции. Сварочные работы выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности.
7.3.6. Все установленные металлические трубы оформить хвойной гирляндой из ПВХ-плёнки.
7.3.7. Предусмотреть световое оформление 100 м металлической трубы светодиодной гирляндой типа «бахрома» со следующими характеристиками:
· длина одной гирлянды — 3 м;
· ширина — 0,5 м;
· цвет свечения — тёплый белый.
7.3.8. Выполнить световое оформление пространства от новогодней ёлки до декоративного ограждения и между арками с использованием следующих материалов:
· медный кабель сечением 2 × 4,5 мм² — 1 000 пог. м;
· светодиодные лампы — 420 шт.;
· гирлянды типа «дождик» тёплого белого цвета — 1 500 пог. м;
· гирлянды типа «бахрома» тёплого белого цвета — 1 200 пог. м.
7.3.9. Обеспечить надёжное крепление декоративных элементов, защиту кабельных соединений и безопасное подключение светового оборудования.
7.3.10. Способы крепления металлических конструкций, места проведения сварочных работ и окончательную схему размещения ограждений предварительно согласовать с Заказчиком.
7.4. Устройство декоративного ограждения в нижней части новогодней ёлки
7.4.1. Выполнить изготовление и монтаж декоративного ограждения вокруг основания новогодней ёлки.
7.4.2. Технические характеристики:
· диаметр ограждения — не менее 6 м;
· высота ограждения — не менее 1,5 м;
· основа конструкции — деревянный каркас;
· обшивка — плиты OSB;
· наружная облицовка — баннер с изображением, предоставленным Заказчиком.
7.4.3. Поставщик обеспечивает доставку, установку, ремонт при необходимости, укрепление и декоративное оформление ограждения.
7.4.4. Все материалы и оборудование, не предоставленные Заказчиком, Поставщик приобретает самостоятельно.
7.4.5. Баннерное изображение, цветовое решение и внешний вид ограждения предварительно согласовать с Заказчиком.
7.4.6. Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасность посетителей площади.
7.5. Изготовление и установка баннеров
7.5.1. Предусмотреть изготовление и монтаж двух баннеров на центральной городской площади.
7.5.2. Размеры каждого баннера:
· длина — 21 м;
· ширина — 3 м;
· площадь одного баннера — 63 м²;
· общая площадь двух баннеров — 126 м².
7.5.3. Предусмотреть изготовление баннеров, доставку и монтаж в местах, определённых Заказчиком.
7.5.4. Содержание изображений, эскизы, цветовое решение и места размещения согласовать с Заказчиком до начала изготовления.
7.5.5. Обеспечить надёжное крепление баннеров с учётом ветровой нагрузки и условий эксплуатации на открытом воздухе.
7.6. Изготовление и установка фотозон
7.6.1. Предусмотреть изготовление, доставку и установку восьми физических конструкций, объединённых в пять видов праздничных фотозон и декоративных элементов.
Общий состав:
· фотозона «Конусная ёлка» — 2 шт.;
· фотозона «Звезда» — 1 шт.;
· фотозона «Круг» — 1 шт.;
· светящиеся декоративные коробки в виде подарков — 3 шт.;
· светящаяся объёмная надпись «2027» — 1 комплект.
Все фотозоны должны быть светящемся белого теплого света и должны быть подключению к электричеству. Для этого необходимо закупить медный кабель 800 метров. 
7.6.2. Фотозона «Конусная ёлка» — 2 шт.
Технические характеристики каждой фотозоны:
· высота — 4,5 м;
· диаметр основания — 2,2 м;
· размер площадки — 2,5 × 2,5 м;
· материал каркаса — профильная металлическая труба 40 × 40 мм;
· световое оформление — светодиодные гирлянды тёплого свечения;
· основание — с утяжелением для обеспечения устойчивости.
Предусмотреть изготовление разборной сезонной конструкции, доставку и монтаж на центральной городской площади.
Конструкция должна быть устойчивой и предназначенной для эксплуатации на открытом воздухе.
7.6.3. Фотозона «Звезда» — 1 шт.
Технические характеристики:
· ширина — 4 м;
· высота — 3,5 м;
· размер площадки — 4,5 × 2 м;
· материал каркаса — профильная металлическая труба 40 × 40 мм;
· световое оформление — светодиодный шнур тёплого свечения;
· дополнительное оснащение — скамья и кашпо.
Предусмотреть изготовление разборной конструкции для сезонного использования на центральной городской площади.
7.6.4. Фотозона «Круг» — 1 шт.
Технические характеристики:
· диаметр круга — 3 м;
· ширина конструкции — 4,2 м;
· размер площадки — 4,5 × 2,2 м;
· материал каркаса — профильная металлическая труба 40 × 40 мм;
· световое оформление — светодиодные гирлянды;
· декоративное оформление — искусственная хвоя;
· дополнительное оснащение — скамья и кашпо.
Предусмотреть изготовление, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции.
7.6.5. Светящиеся декоративные коробки в виде подарков — 3 шт.
Предусмотреть закупку, доставку и установку трёх светящихся уличных коробок в форме подарков.
Размер каждой коробки — не менее 1,5 × 1,5 × 1,5 м.
Оформление каждой коробки должно включать:
· светодиодные гирлянды тёплого свечения;
· декоративную ленту;
· световые элементы, обеспечивающие равномерное свечение конструкции.
Коробки должны иметь устойчивое основание и быть предназначены для наружной эксплуатации.
7.6.6. Светящаяся объёмная надпись «2027» — 1 комплект
Предусмотреть изготовление, доставку, монтаж и последующий демонтаж светящейся объёмной надписи «2027».
Технические характеристики:
· высота каждой цифры — не менее 2 м;
· ширина каждой цифры — не менее 1,5 м;
· глубина конструкции — не менее 25 см;
· материал — пенополивинилхлорид (ПВХ);
· исполнение — объёмная светящаяся конструкция.
Предусмотреть световое оформление, обеспечивающее видимость надписи в тёмное время суток.
Эскиз, цветовое решение, способ освещения и конструктивное исполнение предварительно согласовать с Заказчиком.
Конструкция должна быть устойчивой, безопасной и пригодной для сезонного использования на открытом воздухе.
7.7. Оформление сцены
7.7.1. Выполнить праздничное оформление сцены на центральной городской площади к празднованию Нового 2027 года.
7.7.2. Предусмотреть следующие работы и материалы:
· монтаж светодиодных гирлянд — 300 пог. м;
· монтаж декоративных гирлянд типа «дождик» — 350 пог. м;
· приобретение и подвешивание декоративных новогодних игрушек — 40 шт.
7.7.3. Обеспечить равномерное распределение декоративных элементов и праздничное оформление сцены.
7.7.4. Цветовое решение, места размещения гирлянд, игрушек и способы их крепления предварительно согласовать с Заказчиком.
7.7.5. Все декоративные элементы должны быть надёжно закреплены и не создавать угрозы посетителям и участникам мероприятий.
7.7.6. Подключение светового оборудования выполнить с соблюдением требований электробезопасности.
8. Требования к материалам, оборудованию и безопасности
8.1. Все материалы, оборудование и конструкции, приобретаемые Поставщиком, должны быть новыми, ранее не использованными, качественными и предназначенными для наружного применения.
8.2. Световое оборудование, электрические кабели, соединительные элементы и устройства подключения должны соответствовать условиям эксплуатации на открытом воздухе, включая воздействие влаги, снега, ветра и низких температур.
8.3. Поставщик обязан обеспечить:
· надёжность и устойчивость установленных конструкций;
· качество сварочных соединений и крепёжных элементов;
· безопасную прокладку кабелей;
· защиту электрических соединений от влаги и механических повреждений;
· безопасное подключение светового оборудования;
· соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности;
· сохранность имущества Заказчика при транспортировке, монтаже и демонтаже;
· устранение выявленных недостатков, возникших по вине Поставщика.
8.4. Все сварочные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением установленных требований безопасности.
8.5. Поставщик несёт ответственность за безопасность выполнения работ, включая организацию безопасной рабочей зоны, применение необходимых средств индивидуальной защиты и предотвращение повреждения существующей инфраструктуры.
8.6. Все места установки конструкций, способы крепления, схемы подключения и технические решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
8.7. Поставщик самостоятельно приобретает и доставляет все материалы и оборудование, не предоставленные Заказчиком.
9. Сроки выполнения работ
9.1. Закупленные материалы и оборудование должны быть доставлены на склад Заказчика не позднее 1 декабря 2026 года.
9.2. Изготовление фотозон должно быть завершено не позднее 1 декабря 2026 года.
9.3. Монтаж и установка новогодней ёлки, горки, фотозон, сцены, баннеров, декоративных ограждений и остальных элементов праздничного оформления должны быть завершены не позднее 25 декабря 2026 года.
9.4. После завершения праздничных мероприятий Поставщик обязан за собственный счёт выполнить демонтаж всех установленных конструкций, декоративных элементов и светового оборудования (15 января 2027г).
9.5. Поставщик обязан обеспечить погрузку, транспортировку и разгрузку демонтированных конструкций на складе Заказчика. Все расходы, связанные с демонтажом и перевозкой, несёт Поставщик.
9.6. Сроки демонтажа и перевозки после завершения праздничного периода согласовываются с Заказчиком.
9.7. До момента демонтажа Поставщик обязан обеспечивать надлежащее состояние и безопасную эксплуатацию установленных конструкций в пределах своих обязательств.
10. Порядок согласования и приёмки выполненных работ
10.1. До начала изготовления и монтажа Поставщик обязан согласовать с Заказчиком эскизы, цветовые решения, места размещения конструкций, способы крепления и схемы подключения светового оборудования.
10.2. Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком после завершения монтажа и проверки соответствия фактически выполненных работ требованиям настоящей технической спецификации.
10.3. При приёмке проверяются:
· количество и соответствие установленных конструкций техническим характеристикам;
· качество изготовления и монтажа;
· устойчивость конструкций и надёжность креплений;
· качество сварочных соединений;
· исправность светового оборудования;
· безопасность электрических соединений;
· соответствие утверждённым эскизам и цветовым решениям;
· качество оформления объектов и центральной городской площади.
10.4. Недостатки, выявленные при приёмке и возникшие по вине Поставщика, подлежат устранению Поставщиком за собственный счёт в сроки, согласованные с Заказчиком.
10.5. Демонтаж и перевозка конструкций после завершения праздничных мероприятий осуществляются Поставщиком за собственный счёт в соответствии с разделом 9 настоящей технической спецификации.

