ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по организации коворкинг-зоны
1. Общие сведения
Наименование услуги: Организация современной коворкинг-зоны в школе.
Цель проекта: Создание функционального, эргономичного и эстетичного пространства для самостоятельной работы, чтения, командных проектов и отдыха учащихся.
Условия поставки: Все расходы, включая изготовление, материалы, комплектующие, доставку, подъем на этаж, сборку, монтаж и уборку мусора, осуществляются в полном объеме за счет Поставщика.
Согласование: Материалы, фурнитура, цветовые решения мебели, эскизы муралов и рисунков, а также модели готовой мебели и декора в обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ.
2. Перечень и технические характеристики оказываемых услуг
	№
	Наименование работ / услуг
	Технические характеристики и требования к материалам
	Кол-во / Объем

	1.1
	Изготовление и установка 2-х уровневой «Г» образной зоны для сидения
	Конструкция «Г» образной формы. Материал каркаса металл, облицовка: ЛДСП или МДФ (высокого качества, класс эмиссии E1). Верхняя части зоны сидения должны быть открывающейсядля доступа по ремонту.  Размеры: ширина — 1,45 м, длина — 3,8 м. высота нижнего яруса 40 см от пола, верхнего яруса 30см.Встроенные розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков (не менее 6 блоков розеток со встроенными USB-портами). Комплектуется мягкими подушками для сидения с чехлами из качественного, износостойкого кожзаменителя (экокожа), легко поддающегося чистке. Наполнитель подушек: плотный пенополиуретан (поролон мебельный). Нижняя контурная подсветка: В основание Г-образного двухъярусного подиума интегрируется скрытая светодиодная лента (LED) в алюминиевом профиле с матовым рассеивателем. Создает визуальный эффект «парящей» конструкции и служит дежурным освещением ступеней. Цвет и текстура — по согласованию с Заказчиком. Электрика: В вертикальные торцы ярусов интегрируются блоки розеток (220V + USB Type-C) для зарядки гаджетов. Вся проводка прокладывается внутри металлокаркаса с возможностью доступа через открывающиеся верхние панели сидений.
	1 компл.

	1.2
	Изготовление и установка встроенного стеллажа для книг
	Материал: МДФ толщиной не менее 16-18 мм. Габаритные размеры: 2,7 х 1,8 м. Конструкция стационарная, встроенная, с надежным креплением к стене для обеспечения безопасности. Количество полок и глубина рассчитываются для стандартных и крупногабаритных книг/папок. Кромление всех видимых торцов ПВХ кромкой не менее 1-2 мм. Подсветка стеллажа: Врезная вертикальная или горизонтальная LED-подсветка внутренних полок книжного стеллажа (2,7 × 1,8 м). Цвет — по согласованию с Заказчиком.
	1 шт.

	1.3
	Изготовление и установка встроенного стеллажа для зонирования
	Конструкция на прочном металлическом каркасе (профильная труба с полимерно-порошковым покрытием). Полки и элементы корпуса: МДФ. Габаритные размеры: 1,2х0,4 х 2,7 м. Стеллаж выполняет функцию разделения пространства (зонирования). Врезная вертикальная или горизонтальная LED-подсветка внутренних полок книжного стеллажа Цвет каркаса и МДФ — по согласованию с Заказчиком.
	1 шт.

	1.4
	Изготовление и установка встроенного стола
	Материал столешницы: МДФ высокой плотности с защитным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и влажной уборке. Опора на прочном металлическом каркасе (профильная труба с полимерно-порошковым Габаритные размеры: 0,4 х 5 м (удлиненная пристенная или островная конструкция). Торцы защищены ударопрочной кромкой ПВХ. Цвет и фурнитура — по согласованию с Заказчиком.
	1 шт.

	1.5.
	Изготовление и установка модульных сидений для оформления колонн
	Конструкция обхватывающей формы для плотного прилегания к несущим колоннам. Материал каркаса: толстый ЛДСП или МДФ высокого качества (класс эмиссии E1). Габаритные размеры:0,44*0,44*0,44 *0,44 см. Конструкция должна быть травмобезопасной, со скругленными углами. Наполнитель сидений и спинок: плотный мебельный пенополиуретан (поролон). Обивка: качественная, износостойкая экокожа или ткань с влагоотталкивающей пропиткой, легко поддающаяся чистке. Цвет по согласованию с Заказчиком.
	2 компл

	2.1
	Нанесение разноцветных рисунков и надписи  на стену (5D-принтер) 
	Прямая вертикальная печать на стену с разделением рисунков и надписи на зоны, с использованием специализированного 5D-принтера. Габаритные размеры рисунка: 2,7 х 8,15 м. Изображение должно быть ярким, четким, детализированным (разрешение не менее 720-1440 dpi). Фоновые цвета  перед нанесением рисунка согласовывается с Заказчиком. Применяются экологически безопасные, гипоаллергенные чернила (УФ-отверждаемые), устойчивые к выцветанию и истиранию при влажной уборке. Тематика и эскиз рисунка утверждаются Заказчиком. 
	1 шт. (22 кв.м)

	2.2
	Изготовления постеров в виде картин 
	Основа конструкции: Закрытый настенный стенд-планшет с закругленными углами металлических бортиков (чтобы исключить острые углы, о которые можно пораниться). Размеры каждого постера 130х100 см
Защитный экран: Вместо стекла используйте монолитный поликарбонат (толщиной 2–3 мм). 
Монтаж: Крепление к стене выполняется не на обычные петли-ушки, а на жесткий сквозной монтаж или антивандальные замки по периметру, чтобы постер нельзя было случайно сорвать со стены. Шрифт, содержание постеров и цветовое исполнение предварительно согласовываются с Заказчиком.
	4 шт. (1,44 кв.м)

	2.3
	Оформление стены декоративными панелями с подвесным светильником и розетками
	Монтаж стеновых декоративных панелей (МДФ, ЛДСП или шпонированные) 8,7 м2. В панели должны быть эстетично и безопасно интегрированы: встроенные светодиодные лампы/бра для чтения — 5 шт.; индивидуальные электрические розетки для подключения гаджетов — 5 шт. Вся проводка должна быть скрытого типа, выполнена в соответствии с нормами пожарной и электробезопасности для детских учреждений.
	1 компл.

	3.1
	Стулья с эргономичной спинкой
	Высокие стулья на прочном каркасе (металл или массив дерева), рассчитанные на интенсивную эксплуатацию. Анатомическая (эргономичная) форма спинки для поддержки осанки при длительном сидении. Мягкое сиденье и спинка с плотным износостойким  наполнителем, обивка — прочная ткань (рогожка, велюр с легкой чисткой) или экокожа, максимальная нагрузка -130 кг .Модель и цвет — по согласованию.
	5 шт.

	3.2.
	Изготовление и установка тематических жалюзи
	Рулонные шторы (жалюзи) системы «День-Ночь» (зебра) с индивидуальной фотопечатью/рисунком. Общие габариты оконного проема: Ширина — 190 см, Высота — 195 см.Конструктивное исполнение: Изделие должно состоять из 3 (трех) независимых секций (делений), монтируемых на единое окно. Размеры каждой секции рассчитываются Исполнителем после проведения точного замера (с учетом технологических зазоров и перекрытия рамного профиля). Цвет и материал по согласованию с Заказчиком
	1 окно

	3.3
	Декоративные растения в вазонах (крупные)
	Искусственные растения высокого качества (максимально реалистичный вид). Высота растений вместе с вазоном: не менее 1,5 м. Вазоны современные, устойчивые, выполнены из прочного пластика, керамики или композитного материала. Внешний вид согласовывается.
	3 шт.

	3.4
	Мелкие элементы декора
	Настольные или полочные элементы для создания уюта: интерьерные статуэтки, декоративные искусственные растения/суккуленты в кашпо или горшках. Высота изделий: от 20 до 40 см. Стиль и цветовая гамма должны соответствовать общему дизайн-проекту коворкинга.
	5 шт.


3. Дополнительные требования к качеству и безопасности
Безопасность материалов: Все используемые материалы (МДФ, ЛДСП, лакокрасочная продукция, чернила для принтера, клей, ткани) должны иметь сертификаты качества и экологической безопасности, разрешающие их применение в детских и образовательных учреждениях.
Качество сборки и монтажа: Корпусная и встроенная мебель должна быть собрана без видимых дефектов, сколов, зазоров и перекосов. Все скрытые стыки и крепления должны обеспечивать максимальную жесткость и жесткую фиксацию к стенам/полу для предотвращения опрокидывания.
Электробезопасность: Монтаж встроенных розеток, кабельных каналов и осветительных приборов должен выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Силовые кабели должны быть надежно изолированы и скрыты внутри конструкций.
Все товары и материалы по выполнению работ и услуг за счет Поставщика.

Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленную мебель/оборудование сроком не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи.


Конт. номер для информации: 87012225716
Коворкинг аймағын ұйымдастыру қызметтерін көрсетуге арналған техникалық ерекшелік
1. Жалпы мәліметтер
· Қызметтің атауы: Мектепте заманауи коворкинг аймағын ұйымдастыру.
· Жобаның мақсаты: Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне, кітап оқуына, командалық жобаларды орындауына және демалуына арналған функционалды, эргономикалық және эстетикалық кеңістік құру.
· Жеткізу шарттары: Дайындау, материалдар, жиынтықтаушы бөлшектер, жеткізу, қабатқа көтеру, құрастыру, монтаждау және құрылыс қалдықтарын жинау жөніндегі барлық шығындарды Өнім беруші толық көлемде өз есебінен жүзеге асырады.
· Келісу тәртібі: Материалдар, фурнитура, жиһаздың түс шешімдері, муралдар мен суреттердің эскиздері, сондай-ақ дайын жиһаз бен декордың модельдері жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі тиіс.
2. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі және техникалық сипаттамалары
	№
	Жұмыстардың / қызметтердің атауы
	Техникалық сипаттамалар және материалдарға қойылатын талаптар
	Саны / көлемі

	1.1
	«Г» тәрізді конструкция. Қаңқасының материалы — металл, қаптамасы — жоғары сапалы ЛДСП немесе МДФ (эмиссия класы E1).
	«Г» тәрізді конструкция. Қаңқасының материалы — металл, қаптамасы — жоғары сапалы ЛДСП немесе МДФ (эмиссия класы E1).Отыру аймағының жоғарғы бөлігі жөндеу және қызмет көрсету мақсатында қол жеткізуге мүмкіндік беретіндей ашылатын болуы тиіс.
Өлшемдері:
• Ені — 1,45 м;
• Ұзындығы — 3,8 м;
• Төменгі деңгейінің еденнен биіктігі — 40 см;
• Жоғарғы деңгейінің биіктігі — 30 см.
Ұялы телефондар мен ноутбуктерді зарядтауға арналған кіріктірілген электр розеткалары қарастырылуы тиіс. USB порттары кіріктірілген кемінде 6 розетка блогы болуы қажет.Жиынтыққа сапалы, тозуға төзімді, оңай тазаланатын жасанды былғарыдан (экобылғарыдан) жасалған тысқаптары бар жұмсақ отыру жастықтары кіреді. Жастықтардың толтырғышы — тығыз жиһаздық пенополиуретан (поролон).
Төменгі контурлық жарықтандыру: «Г» тәрізді екі деңгейлі подиумның негізіне күңгірт жарық таратқышы бар алюминий профиль ішіне жасырын жарықдиодты LED таспасы орнатылады. Жарықтандыру конструкцияның «қалқып тұрған» визуалды әсерін қалыптастырады және баспалдақтарды кезекші жарықпен қамтамасыз етеді.Түсі мен фактурасы Тапсырыс берушімен келісіледі.Электр жабдықтары: Деңгейлердің тік жақтарына гаджеттерді зарядтауға арналған электр розеткаларының блоктары (220 V + USB Type-C) кіріктіріледі. Барлық электр сымдары металл қаңқаның ішіне жүргізіліп, отыруға арналған жоғарғы ашылатын панельдер арқылы оларға қол жеткізу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
	1 жиынтық.

	1.2
	Кітаптарға арналған кіріктірілген сөрені дайындау және орнату
	Материалы — қалыңдығы кемінде 16–18 мм МДФ. Габариттік өлшемдері — 2,7 × 1,8 м. Конструкция стационарлық, кіріктірілген және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қабырғаға сенімді бекітілетін болуы тиіс. Сөрелердің саны мен тереңдігі стандартты және үлкен өлшемді кітаптар мен папкаларды орналастыруға есептелуі қажет. Көрінетін барлық шеттері қалыңдығы кемінде 1–2 мм ПВХ жиекпен қапталуы тиіс. Сөрені жарықтандыру: Өлшемі 2,7 × 1,8 м кітап сөресінің ішкі сөрелеріне тік немесе көлденең бағытта кіріктірілген LED жарықтандыру орнатылады. Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	1 дана

	1.3
	Кеңістікті аймақтарға бөлуге арналған кіріктірілген сөрені дайындау және орнату
	Конструкция полимерлі-ұнтақты жабындысы бар профильді құбырдан жасалған берік металл қаңқа негізінде орындалады.Сөрелері мен корпус элементтерінің материалы — МДФ.Габариттік өлшемдері — 1,2 × 0,4 × 2,7 м.Сөре кеңістікті бөлу және функционалдық аймақтарға ажырату қызметін атқарады.Кітап сөресінің ішкі сөрелеріне тік немесе көлденең бағытта кіріктірілген LED жарықтандыру орнатылады.Металл қаңқаның және МДФ элементтерінің түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	1 дана.

	1.4
	Кіріктірілген үстелді дайындау және орнату
	Үстелдің жұмыс бетінің материалы — механикалық зақымдануға және ылғалды тазалауға төзімді қорғаныш жабыны бар тығыздығы жоғары МДФ. Тірек конструкциясы полимерлі-ұнтақты жабыны бар профильді құбырдан жасалған берік металл қаңқадан орындалуы тиіс.Габариттік өлшемдері — 0,4 × 5 м. Конструкция қабырға бойына орналастырылатын ұзартылған немесе аралдық үлгіде орындалады.Үстелдің шеттері соққыға төзімді ПВХ жиекпен қорғалуы тиіс. Түсі мен фурнитурасы Тапсырыс берушімен келісіледі.
	1 дана.

	1.5.
	Бағандарды безендіруге арналған модульдік орындықтарды дайындау және орнату
	Конструкция тірек бағандарын тығыз қамтитын пішінде жасалуы тиіс.Қаңқасының материалы — қалың ЛДСП немесе жоғары сапалы МДФ (эмиссия класы E1).Габариттік өлшемдері техникалық ерекшеліктің түпнұсқасында көрсетілген: 0,44 × 0,44 × 0,44 × 0,44 см.Конструкция жарақат алу қаупін болдырмайтын, бұрыштары жұмырланған қауіпсіз үлгіде орындалуы тиіс.Орындықтар мен арқалықтардың толтырғышы — тығыз жиһаздық пенополиуретан (поролон). Қаптамасы — сапалы, тозуға төзімді, оңай тазаланатын экобылғары немесе ылғал өткізбейтін сіңдірмесі бар мата. Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	2 жиынтық

	2.1
	Қабырғаға түрлі түсті суреттер мен жазуларды түсіру (5D-принтер)
	Арнайы 5D-принтерді пайдалана отырып, суреттер мен жазуларды жеке аймақтарға бөліп, қабырға бетіне тікелей басып шығару жүзеге асырылады.Суреттің габариттік өлшемдері — 2,7 × 8,15 м.Кескін ашық түсті, анық және егжей-тегжейлі болуы тиіс. Басып шығару ажыратымдылығы кемінде 720–1440 dpi болуы қажет.Сурет салынғанға дейін фон түстері Тапсырыс берушімен келісіледі.Экологиялық қауіпсіз, гипоаллергенді, ультракүлгін сәулемен қатайтылатын (UV) сиялар қолданылуы тиіс. Сиялар түсінің оңуына және ылғалды тазалау кезінде қажалып кетуіне төзімді болуы қажет.Суреттің тақырыбы мен эскизі Тапсырыс берушімен бекітіледі.
	1 дана. (22 кв.м)

	2.2
	Картина түріндегі постерлерді дайындау
	Техникалық сипаттамалары мен материалдарға қойылатын талаптар: Конструкцияның негізі: Металл жиектері жұмырланған, қабырғаға орнатылатын жабық стенд-планшет. Жарақат алу қаупін болдырмау үшін өткір бұрыштарға жол берілмеуі тиіс. Әр постердің өлшемі — 130 × 100 см. Қорғаныш экран: Шынының орнына қалыңдығы 2–3 мм монолитті поликарбонат қолданылуы тиіс. Монтаждау: Қабырғаға бекіту қарапайым ілмектер арқылы емес, берік өтпелі бекіткіштер немесе периметрі бойынша орнатылатын вандалға қарсы құлыптар арқылы орындалуы тиіс. Постердің қабырғадан кездейсоқ ажырап кетуіне жол берілмеуі қажет. Постерлердің қаріптері, мазмұны және түс шешімдері Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
	4 дана(1,44 кв.м)

	2.3
	Қабырғаны аспалы шамдармен және электр розеткаларымен жабдықталған сәндік панельдермен безендіру
	МДФ, ЛДСП немесе шпонмен қапталған материалдардан жасалған қабырғалық сәндік панельдер орнатылады. Панельдердің жалпы ауданы — 8,7 м². Панельдердің конструкциясына эстетикалық талаптарды сақтай отырып және қауіпсіздік нормаларын ескере отырып, төмендегі жабдықтар кіріктірілуі тиіс:
• Оқуға арналған кіріктірілген жарықдиодты шамдар немесе қабырғалық шамдар — 5 дана;
• Гаджеттерді қосуға арналған жеке электр розеткалары — 5 дана. Барлық электр сымдары жасырын түрде жүргізілуі тиіс. Электр монтажы балалар мекемелері мен білім беру ұйымдарына арналған өрт және электр қауіпсіздігі нормаларына сәйкес орындалуы қажет.
	1 жиынтық

	3.1
	Эргономикалық арқалығы бар орындықтар
	Қарқынды пайдалануға арналған, металлдан немесе тұтас ағаштан жасалған берік қаңқасы бар биік орындықтар.
Ұзақ уақыт отырған кезде дене қалпын дұрыс ұстауға көмектесетін анатомиялық (эргономикалық) пішіндегі арқалығы болуы тиіс.
Отырғышы мен арқалығы жұмсақ, тығыз және тозуға төзімді толтырғышпен жабдықталуы қажет.
Қаптамасы — оңай тазаланатын берік мата (рогожка, оңай тазаланатын велюр) немесе экобылғары.
Максималды жүктеме — 130 кг.
Моделі мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	5 дана.

	3.2.
	Тақырыптық жалюзилерді дайындау және орнату
	Жеке фотобаспа немесе сурет салынған «Күндіз-түн» («Зебра») жүйесіндегі рулонды перделер (жалюзилер).
Терезе ойығының жалпы өлшемдері:
•	Ені — 190 см;
•	Биіктігі — 195 см.
Конструкциялық орындалуы: Бұйым бір терезеге орнатылатын, бір-бірінен тәуелсіз 3 (үш) секциядан тұруы тиіс.
Әр секцияның нақты өлшемдерін Орындаушы дәл өлшеу жүргізгеннен кейін, технологиялық саңылаулар мен терезе жақтауының профилін жабу талаптарын ескере отырып анықтайды.
Түсі мен материалы Тапсырыс берушімен келісіледі.
	1 терезе

	3.3
	Құмыралардағы ірі сәндік өсімдіктер
	Сапасы жоғары, сыртқы көрінісі барынша шынайы жасанды өсімдіктер.Өсімдіктің құмырасымен бірге биіктігі кемінде 1,5 м болуы тиіс.Құмыралар заманауи үлгіде, орнықты және берік пластиктен, керамикадан немесе композиттік материалдан жасалған болуы қажет.Сыртқы көрінісі Тапсырыс берушімен келісіледі.
	3 дана.

	3.4
	Ұсақ сәндік элементтер
	Жайлы атмосфера қалыптастыруға арналған үстелге немесе сөреге қойылатын интерьерлік сәндік элементтер: интерьерлік мүсіншелер, сәндік жасанды өсімдіктер, кашпоға немесе құмыраларға отырғызылған суккуленттер.
Бұйымдардың биіктігі — 20–40 см.
Стилі мен түс гаммасы коворкинг аймағының жалпы дизайн-жобасына сәйкес болуы тиіс.
	5 дана.


3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын қосымша талаптар
· Материалдардың қауіпсіздігі
· Пайдаланылатын барлық материалдар (МДФ, ЛДСП, лак-бояу өнімдері, принтерге арналған сиялар, желімдер, маталар) сапа және экологиялық қауіпсіздік сертификаттарына ие болуы тиіс. Бұл құжаттар материалдарды балалар мекемелері мен білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат беретін болуы қажет.
· Құрастыру және монтаждау сапасы
· Корпустық және кіріктірілген жиһаз көзге көрінетін ақауларсыз, жарықтарсыз, сынықтарсыз, саңылауларсыз және қисайған жерлерсіз құрастырылуы тиіс.
· Барлық жасырын түйіспелер мен бекіткіштер конструкцияның барынша берік болуын және қабырғаға немесе еденге мықтап бекітілуін қамтамасыз етуі қажет. Жиһаздың аударылып кетуіне жол берілмеуі тиіс.
· Электр қауіпсіздігі
· Кіріктірілген электр розеткаларын, кабельдік арналарды және жарықтандыру құрылғыларын монтаждау электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚОҚ) талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
· Күштік кабельдер сенімді оқшауланып, конструкциялардың ішіне жасырын түрде орналастырылуы қажет.
· Тауарлар мен материалдар
· Жұмыстар мен қызметтерді орындауға қажетті барлық тауарлар мен материалдар Өнім берушінің есебінен қамтамасыз етіледі.
· Кепілдік міндеттемелер
· Өнім беруші орындалған жұмыстарға, орнатылған жиһазға және жабдықтарға қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
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