ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. На русском языке

Наименование услуги: Испытание основных и дополнительных средств защиты, применяемых в электроустановках до и выше 1000 В (диэлектрические перчатки).

1. Цель оказания услуги
Обеспечение электробезопасности работников посредством проведения испытаний диэлектрических перчаток для подтверждения их соответствия установленным требованиям и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

2. Требования к оказанию услуги
2.1. Поставщик обязан провести электрические испытания диэлектрических перчаток, предназначенных для защиты работников от поражения электрическим током при выполнении работ в электроустановках.

2.2. Испытания должны проводиться в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан, требованиями электробезопасности и технической документацией на испытываемые средства защиты.

2.3. Перед проведением испытаний поставщик должен проверить состояние диэлектрических перчаток, их целостность и пригодность к проведению испытаний.

2.4. Электрические испытания должны проводиться с применением исправного и поверенного испытательного оборудования, обеспечивающего достоверность результатов.

2.5. Испытания должны проводиться в соответствии с установленными нормативными значениями испытательного напряжения, продолжительности испытания и критериями оценки результатов для соответствующего вида средств защиты.

2.6. По результатам испытаний должно быть определено соответствие диэлектрических перчаток требованиям безопасности и возможность их дальнейшего использования.

2.7. В случае выявления повреждений или несоответствия установленным требованиям поставщик обязан отразить соответствующие результаты в документации по итогам испытаний.

3. Требования к результатам оказания услуги
3.1. По завершении испытаний поставщик обязан предоставить заказчику протоколы испытаний с указанием наименования и количества испытанных средств защиты, даты проведения испытаний и полученных результатов.

3.2. Результаты испытаний должны содержать заключение о пригодности или непригодности диэлектрических перчаток к дальнейшей эксплуатации.

3.3. Документы по результатам испытаний должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными лицами поставщика.

3.4. Услуга считается оказанной после проведения испытаний и предоставления заказчику соответствующих документов.

4. Требования к поставщику
Поставщик должен располагать необходимым испытательным оборудованием и квалифицированным персоналом для проведения соответствующих испытаний.

5. Место оказания услуги
Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ж. Саина, 20 "А"

6. Единица измерения
Пара.

1. Қазақ тілінде

Қызмет атауы: 1000 В дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларында қолданылатын негізгі және қосымша қорғау құралдарын сынау (диэлектрлік қолғаптар).

1. Қызмет көрсету мақсаты

Белгіленген талаптарға сәйкестігін және одан әрі пайдалануға жарамдылығын растау үшін диэлектрлік қолғаптарды сынау арқылы жұмыскерлердің электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар

2.1. Жеткізуші жұмысшыларды электр қондырғыларында жұмыс істеген кезде электр тогының соғуынан қорғауға арналған диэлектрлік қолғаптарға электрлік сынақтар жүргізуге міндетті.

2.2. Сынақтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына, электр қауіпсіздігі талаптарына және сыналатын қорғау құралдарына арналған техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуге тиіс.

2.3. Сынақ жүргізер алдында жеткізуші диэлектрлік қолғаптардың жай-күйін, олардың тұтастығын және сынақ жүргізуге жарамдылығын тексеруі тиіс.

2.4. Электрлік сынақтар нәтижелердің дұрыстығын қамтамасыз ететін жарамды және сенімді сынақ жабдығын қолдана отырып жүргізілуі керек.

2.5. Сынақтар сынақ кернеуінің белгіленген нормативтік мәндеріне, сынақтың ұзақтығына және қорғау құралдарының тиісті түрі үшін нәтижелерді бағалау өлшемдеріне сәйкес жүргізілуі тиіс.

2.6. Сынақ нәтижелері бойынша диэлектрлік қолғаптардың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі және оларды одан әрі пайдалану мүмкіндігі анықталуы тиіс.

2.7. Зақым анықталған немесе белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші сынақ қорытындылары бойынша құжаттамада тиісті нәтижелерді көрсетуге міндетті.

3. Қызмет көрсету нәтижелеріне қойылатын талаптар

3.1. Сынақтар аяқталғаннан кейін өнім беруші Тапсырыс берушіге сыналған қорғау құралдарының атауы мен санын, сынақтар өткізілетін күнді және алынған нәтижелерді көрсете отырып, сынақтар хаттамаларын беруге міндетті.

3.2. Сынақ нәтижелері диэлектрлік қолғаптардың одан әрі пайдалануға жарамдылығы немесе жарамсыздығы туралы қорытындыны қамтуы тиіс.

3.3. Сынақ нәтижелері бойынша құжаттар тиісті түрде ресімделуі және өнім берушінің уәкілетті тұлғалары қол қоюы тиіс.

3.4. Қызмет сынақтар жүргізілгеннен және Тапсырыс берушіге тиісті құжаттар ұсынылғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі.

4. Жеткізушіге қойылатын талаптар

Жеткізушіде тиісті сынақтарды жүргізу үшін қажетті сынақ жабдықтары мен білікті персонал болуы керек.

5. Қызмет көрсету орны

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ж. Саин көшесі, 20"А"

6. Өлшем бірлігі

Жұп.

