ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ: Текущий ремонт кровли здания
Место выполнения работ: Павлодарская область, Баянаульский район, с. Шонай, ул. Н. Солтаналина, 42 (административное здание).
1. Общие требования к Поставщику
· [bookmark: _GoBack]Материальное обеспечение: Все строительные материалы, изделия, конструкции, необходимые компоненты, а также задействованная техника, машины, механизмы и инструменты предоставляются полностью за счет Поставщика. Стоимость материалов и их доставка до объекта включены в общую сумму договора.
· Качество материалов: Поставщик обязан использовать новые, не бывшие в употреблении материалы, соответствующие действующим стандартам (ГОСТ, СТ РК) и техническим условиям.
· Техника безопасности: Поставщик обеспечивает строгое соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при проведении кровельных и высотных работ. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), исправным инвентарем и пройти соответствующий инструктаж.
· Строительный мусор: Поставщик обязуется своевременно производить очистку рабочей зоны. Весь образующийся в процессе ремонта строительный мусор должен быть полностью собран, погружен и вывезен силами и за счет Поставщика на специализированный полигон.

2. Технический состав и объем выполняемых работ
Все работы должны быть выполнены строго в соответствии с технологическими требованиями в объеме 361 м² по площади стяжки/гидроизоляции и 408 м² по устройству кровельного покрытия:
Раздел 1. Демонтажные работы (Разборка)
· Разборка существующего покрытия: Демонтаж старых кровельных покрытий из профилированного оцинкованного листа на площади 361 м².
· Разборка деревянных конструкций: Демонтаж старой деревянной обрешетки из брусков с прозорами на площади 361 м².
Раздел 2. Подготовительные работы и устройство стяжки
· Устройство выравнивающей стяжки: Обустройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек под кровлю толщиной 15 мм с увеличением толщины согласно дефектному акту (общая площадь — 361 м²). Использовать готовый растворный кладочный цементный состав марки М75 (ГОСТ 28013-2023).
· Грунтование и подготовка основания: Включает очистку поверхности, использование уайт-спирита и ветоши для обезжиривания и подготовки слоев.
Раздел 3. Устройство гидроизоляции (Жидкая резина)
· Нанесение бесшовной гидроизоляции: Устройство полимерной гидроизоляции кровли методом безвоздушного нанесения под высоким давлением.
· Послойное нанесение: Нанесение базового (одного) слоя с последующим добавлением дополнительных слоев для достижения требуемой технологической толщины ковра (361 м²).
· Применяемый материал: Мастика битумно-латексная холодного применения (жидкая резина), анионная модифицированная (ГОСТ 30307-95), с температурой применения от +5°C до +40°C в общем объеме не менее 1 444 кг.
Раздел 4. Монтаж новой кровли
· Устройство обрешетки и каркаса: Монтаж нового каркаса под оцинкованный профлист. Использование пиломатериалов хвойных пород сорт 1 (ГОСТ 8486-86):
· Брусок обрезной (шириной 25–50 мм, толщиной 16–50 мм, длиной 4–6,5 м) — 3.06 м³.
· Доска обрезная (шириной 75–150 мм, толщиной 16 мм, длиной до 6,5 м) — 2.04 м³.
· Монтаж финишного покрытия: Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа на площади 408 м².
· Крепежные и сопутствующие материалы: Монтаж производится с применением строительных гвоздей (ГОСТ 283-75), кровельных оцинкованных шурупов с резиновой уплотнительной прокладкой (ГОСТ 1147-80) и комбинированных вытяжных заклепок (алюминиевая головка, стальной стержень). Для обработки краев и защиты стыков применяется аэрозольная краска.
Раздел 5. Очистка территории и вывоз мусора
· Сбор и погрузка: Ручной сбор, сортировка и погрузка накопленного строительного мусора в автотранспорт (расчетный объем — 5 тонн).
· Транспортировка: Вывоз мусора специализированными машинами-самосвалами г/п от 5 до 10 тонн на расстояние 15 км от территории национального парка.

3. Требования к сдаче-приемке работ
· По завершении ремонта Поставщик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, сертификаты соответствия и паспорта качества на все примененные строительные материалы.
· Объект сдается в полной чистоте, без остатков строительных материалов и мусора.

