Приложение 2
Техническая спецификация 

	№ п/п
	Наименование
товаров, работ и услуг
	Техническая характеристика с указанием ГОСТ
	Ед.
измерения
	Сроки оказания услуги
	Место оказания услуги

	 1
	Услуги по аренде специальной техники с водителем

	1. Автокран Услуги по аренде автокрана с водителем для выполнения работ, связанных с погрузкой, разгрузкой, перемещением грузов при строительстве и иных аналогичных работ.  Основные технические характеристики:  Максимальный вылет стрелы — до 39 м;  Грузоподъемность — не менее 25 тонн.  Объем услуг:  Предполагаемое время работы специальной техники — 120 машино-часов.  Срок выполнения работ: в течение 1 дня с момента поступления заявки от Заказчика.  Все расходы по ремонту, техническому обслуживанию и расходным материалам несет Поставщик.  
2. Манипулятор Услуги по аренде автомобиля-манипулятора с водителем для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.  Основные технические характеристики:  Грузоподъемность автомобиля — до 12 тонн;  Грузоподъемность стрелы — 3–5 тонн;  Вылет стрелы — 12 м;  Длина кузова — 6,6 м;  Наличие дистанционного управления (пульта) — обязательно.  Объем услуг:  Предполагаемое время работы специальной техники — 360 машино-часов.  Срок выполнения работ: в течение 1 дня с момента поступления заявки от Заказчика.  Все расходы по ремонту, техническому обслуживанию и расходным материалам несет Поставщик.  
3. Самосвал HOWO Услуги по аренде самосвала HOWO с водителем для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки строительных материалов.  Основные технические характеристики:  Грузоподъемность — не менее 20 тонн.  Объем услуг:  Предполагаемое время работы специальной техники — 120 машино-часов.  Срок выполнения работ: в течение 1 дня с момента поступления заявки от Заказчика.  Все расходы по ремонту, техническому обслуживанию и расходным материалам несет Поставщик.  
4. Экскаватор-погрузчик Услуги по аренде экскаватора-погрузчика с водителем для выполнения земляных работ, включая разработку траншей и котлованов глубиной до 5 м, очистку территорий и другие аналогичные работы.  Основные технические характеристики:  Тип техники — экскаватор-погрузчик «3 в 1»;  Коробка передач — автоматическая;  Объем погрузочного ковша — 1,2 м³;  Возможность разработки траншей и котлованов глубиной до 5 м.  Объем услуг:  Предполагаемое время работы специальной техники — 280 машино-часов.  Срок выполнения работ: в течение 1 дня с момента поступления заявки от Заказчика.  Все расходы по ремонту, техническому обслуживанию и расходным материалам несет Поставщик. 
 5. Автобетононасос 52 м Услуги по аренде автобетононасоса для подачи бетонной смеси на высоту до 52 м.  Основные технические характеристики:  Максимальная высота подачи бетона — до 52 м.  Объем услуг:  Предполагаемое время работы автобетононасоса — 21 машино-час.  Срок выполнения работ: в течение 1 дня с момента поступления заявки от Заказчика.  Все расходы по ремонту, техническому обслуживанию и расходным материалам несет Поставщик. 
 6. Автовышка Услуги по аренде автовышки с водителем-оператором для выполнения строительных, монтажных и иных высотных работ.  Основные технические характеристики:  Тип стрелы — телескопическая;  Максимальная высота подъема — 45 м;  Угол поворота стрелы — 360°;  Грузоподъемность люльки — не менее 300 кг.  Объем услуг:  Предполагаемое время работы специальной техники — 160 машино-часов.  Требования к водителю-оператору:  Наличие соответствующего опыта работы;  Услуги водителя-оператора должны быть включены в стоимость аренды.  Требования к техническому состоянию:  Автовышка должна находиться в технически исправном состоянии;  Иметь необходимые технические и разрешительные документы;  Быть допущенной к эксплуатации в установленном порядке.  
7.  Трактор с плужно-щеточным оборудованием
Услуги по аренде трактора с водителем для выполнения работ по уборке территории в зимний период.
Основные технические характеристики:
Мощность двигателя — не менее 36 л.с.;
Плужно-щеточное оборудование — шириной не менее 1,3 м;
Передний отвал — в наличии;
Техника должна быть предназначена для выполнения работ по очистке территории в зимний период.
Дополнительное оборудование:
Трактор должен быть оснащен:
пескоразбрасывателем;
шнекороторной установкой.
Объем услуг:
2026 год — 60 машино-часов.
Требования к Поставщику
Поставщик обязан:
обеспечить наличие квалифицированного водителя трактора;
обеспечить проведение ежедневного предсменного медицинского осмотра водителя медицинским работником;
обеспечить проведение ежедневного предсменного осмотра техники ответственным лицом/инженером по технике безопасности;
нести полную ответственность за содержание транспортного средства в технически исправном состоянии;
обеспечивать содержание транспортного средства в чистом внешнем виде и состоянии, соответствующем санитарным нормам и требованиям безопасности;
обеспечить прохождение транспортным средством технического осмотра в установленном законодательством порядке;
обеспечить страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
самостоятельно и за счет собственных средств нести все расходы, связанные с оказанием услуг, включая расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ), страхование, техническое обслуживание, ремонт, услуги водителя, предсменный медицинский осмотр и иные эксплуатационные расходы 
8. Минипогрузчик Услуги по аренде минипогрузчика с водителем-оператором для выполнения погрузочных, уборочных, коммунальных и иных работ на территории Заказчика.  Основные технические характеристики:  Год выпуска — не ранее 2025 года;  Объем двигателя — не менее 3300 см³ и не более 4400 см³;  Габаритная длина — не менее 3309 мм;  Габаритная ширина — не менее 1820 мм;  Высота подъема ковша по пальцу — не менее 3002 мм;  Дополнительное оборудование: Минипогрузчик должен быть оснащен следующими видами дополнительного оборудования:  фронтальная щетка;  пескоразбрасыватель;  шнекороторная установка.  Объем услуг:  Предполагаемое время работы специальной техники в 2026 году — 60 машино-часов.
	Услуга 
	с даты заключения договора до 31.12.2026 г.
(По заявке Заказчика)
	г.Алматы
пр. аль-Фараби71
НАО КазНУ








                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2-қосымша

Техникалық сипаттама

	№ р/р
	Тауардың, қызметтің, жұмыстың  атауы
	Қоятын тауардың, қызметтің, жұмыстың сипаттамасы (суреттелуі)  ГОСТ 
	Өлш. бір.
	Қызмет көрсету мерзімі
	Қызметті көрсету орны

	 1
	Жүргізушісімен арнайы техниканы жалға беру қызметтері 
	1. Автокран. Жүргізушісі бар үлкен автокранды жалға алу қызметтері -құрылыс кезінде жүктерді Тиеу, түсіру, тасымалдаумен байланысты жұмыстар үшін және т.б. жебенің 39 метрге дейін ұшуы, жүк көтергіштігі 25 тонна. Жалдау қызметтерінің көлемі: арнайы техника жұмыстарының болжамды уақыты-120 м/сағ, жұмыстарды орындау мерзімі тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап 1 күн. Өнім берушінің есебінен жөндеу және шығын материалдары бойынша барлық шығыстар. 
2. Манипулятор. Жүргізушісі бар манипулятор автомашинасын жалға алу қызметтері -тиеу-түсіру жұмыстары үшін 12 тоннаға дейін, жебенің жүк көтергіштігі 3-5 тонна. Жебенің ұшуы - 12 метр. Шанақ ұзындығы-6,6 метр. Қашықтан басқару құралы(пульті). Жалдау қызметтерінің көлемі: арнайы техника жұмыстарының болжамды уақыты 360 м/сағ, жұмыстарды орындау мерзімі-тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап 1 күн. Өнім берушінің есебінен жөндеу және шығын материалдары бойынша барлық шығыстар. 
3.Самосвал Howo. Жүргізушімен самосвалды жалға алу қызметтері -тиеу-түсіру жұмыстары үшін. Жүк көтергіштігі 20 тонна. Жалға алу қызметтерінің көлемі: арнайы техника жұмыстарының болжамды уақыты-120 м/сағ, жұмыстарды орындау мерзімі тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап 1 күн. Өнім берушінің есебінен жөндеу және шығын материалдары бойынша барлық шығыстар. 
4. Экскаватор. Жүргізушісі бар трактор-экскаваторды жалға алу бойынша қызметтер - 5 м дейінгі траншея мен шұңқырларды қазу, аумақтарды тазарту және басқа да мақсаттар үшін. Үшеуі біреуінде. Автоматты қорап. Тиеу қалағы көлемі 1,2 м3. Жалға алу қызметтерінің көлемі: арнайы техника жұмыстарының болжамды уақыты-280 м/сағ, жұмыстарды орындау мерзімі-тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап 1 күн. Өнім берушінің есебінен жөндеу және шығын материалдары бойынша барлық шығыстар. 
5. Автобетон сорғысы 52М. Арнайы бетон көтергіш техника насосымен 52 метрге дейін. Жалға алу қызметтерінің көлемі: Автобетон сорғысының техника жұмысының болжамды уақыты – 21 м/сағ, жұмысты орындау мерзімі – тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап 1 күн. Өнім берушінің есебінен жөндеу және шығын материалдары бойынша барлық шығындар.

	қызмет
	шарт жасалған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша).


	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КЕАҚ


	
	
	6.Автокөтергіш ұзындығы  45 метр
Жебе түрі: телескопиялық.  Көтеру биіктігі: 45 м.  Жебенің айналу бұрышы: 360°.  Бесіктің жүк көтергіштігі: кемінде 300 кг.  Жалға алу көлемі: 160 машино-сағат.  Жүргізуші-оператор: қызметі жалға алу құнына енгізілуі тиіс. Жүргізуші-оператордың тиісті тәжірибесі болуы қажет.  Техникалық жағдайы: автокөтергіш техникалық жарамды, қажетті құжаттары бар және пайдалануға рұқсат етілген болуы тиіс.
жұмысты орындау мерзімі – тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап 1 күн. Өнім берушінің есебінен жөндеу және шығын материалдары бойынша барлық шығындар.
7. Қар тазалауға арналған соқалы-щеткалы жабдығы бар трактор Қысқы кезеңде аумақты қардан тазалау және жинау жұмыстарын жүргізу үшін жүргізушісі бар тракторды жалға алу қызметтері.  Негізгі техникалық сипаттамалары:  қозғалтқышының қуаты — кемінде 36 ат күші;  соқалы-щеткалы жабдықтың жұмыс ені — кемінде 1,3 м;  алдыңғы күрегі болуы тиіс;  техника қысқы кезеңде аумақты тазалау жұмыстарын жүргізуге арналған болуы тиіс.  Қосымша жабдықтары:  Трактор мынадай жабдықтармен жарақтандырылуы тиіс:  құм таратқыш;  шнекті-роторлы қар тазалау қондырғысы.  Қызмет көрсету көлемі:  2026 жылға — 60 машина-сағат.  Жеткізушіге қойылатын талаптар Жеткізуші:  тракторды басқару үшін білікті жүргізушінің болуын қамтамасыз етуге;  жүргізушінің күн сайын ауысым алдындағы медициналық тексеруден медицина қызметкері арқылы өтуін қамтамасыз етуге;  техниканы күн сайын ауысым алдында жауапты тұлға/қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер тарапынан тексеруді қамтамасыз етуге;  көлік құралының техникалық жарамды күйде ұсталуына толық жауапкершілік көтеруге;  көлік құралының сыртқы тазалығын және оның санитариялық нормалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес күйін қамтамасыз етуге;  көлік құралының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен техникалық қарап-тексеруден өтуін қамтамасыз етуге;  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көлік құралы иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды қамтамасыз етуге;  қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындарды, оның ішінде жанар-жағармай материалдарына (ЖЖМ), сақтандыруға, техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге, жүргізушінің еңбегіне, ауысым алдындағы медициналық тексеруге және өзге де пайдалану шығындарына байланысты шығыстарды өз қаражаты есебінен көтеруге міндетті.
8. Минижүк тиегіш Тапсырыс берушінің аумағында тиеу, тазалау, коммуналдық және өзге де жұмыстарды орындау үшін оператор-жүргізушісі бар минижүк тиегішті жалға беру қызметтері.  Негізгі техникалық сипаттамалары:  шығарылған жылы — 2025 жылдан ерте емес;  қозғалтқыш көлемі — кемінде 3300 см³ және 4400 см³-ден аспауы тиіс;  габариттік ұзындығы — кемінде 3309 мм;  габариттік ені — кемінде 1820 мм;  шөміштің түйреуіш бойынша көтерілу биіктігі — кемінде 3002 мм.  Қосымша жабдықтар:  Минижүк тиегіш мынадай қосымша жабдықтармен жабдықталуы тиіс:  фронтальды щетка;  құм таратқыш;  шнекті-роторлы қондырғы.  Қызмет көлемі:  2026 жылы арнайы техниканың болжамды жұмыс уақыты — 60 машино-сағат.
	
	
	


          

