ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по изготовлению металлических конструкций
Наименование: Металлическое изделие – пандус. Изготовление и монтаж стационарного металлического пандуса для лиц, передвигающихся на креслах-колясках, с установкой по центру между существующими лестничными маршами во внутренней лестничной клетке у входа, 1 этажа здания. Пандус выполнить полностью из конструкционной стали СТ3, с сохранением существующих проходов и лестничных маршей слева и справа. Конструкция должна обеспечивать безопасное перемещение кресла-коляски с сопровождающим, обладать повышенной пространственной жёсткостью, устойчивостью и обеспечивать отсутствие люфта, раскачивания, скрипа и ощутимой вибрации при эксплуатации. Полезная ширина пандуса — 1200 мм. Продольный уклон — не более 5% (1:20), если фактические условия объекта и действующие нормативы позволяют обеспечить указанный уклон. Горизонтальные площадки предусмотреть в соответствии с фактическими размерами объекта и действующими нормативными требованиями. Бортики по краям пандуса — не менее 50 мм. Предусмотреть металлические ограждения и непрерывные поручни диаметром 3,5-4,5 см при круглом сечении с обеих сторон пандуса, двойные, на высоте ориентировочно 700 - 900 мм, 500 мм для детей, с плавным закруглением и безопасным завершением, без острых выступающих элементов. Поручни выполнить из круглой стальной трубы соответствующего диаметра, обеспечивающего удобный и безопасный захват, и жёстко закрепить к несущей конструкции. Несущую конструкцию выполнить из двух продольных балок из профильной трубы не менее 100×50×4 мм либо швеллера/другого стального профиля сечением, подтверждённым расчётом; поперечные балки выполнить из профильной трубы не менее 60×40×3 мм с шагом не более 400 мм; вертикальные опоры выполнить из профильной стальной трубы не менее 80×3 мм. Количество вертикальных несущих опор —14 шт., с равномерным распределением по длине конструкции; при необходимости количество опор увеличить по результатам расчёта. Каждая опора должна иметь металлическую опорную пластину толщиной не менее 8 мм и крепиться к бетонному основанию не менее чем 4 анкерами. Опоры закрепить к несущему основанию конструкции с одной стороны и к нижней точке основания с другой стороны, включая при необходимости крепление к конструкции подвального помещения. Тип, диаметр, длину и глубину анкеровки определить с учётом фактического материала и состояния существующего основания и расчётной нагрузки. Предусмотреть дополнительные поперечные и диагональные связи для обеспечения пространственной жёсткости конструкции и исключения вибрации. Не допускается наличие больших свободных пролётов без промежуточных опор. Настил выполнить из стального рифлёного листа толщиной 4 мм с противоскользящей поверхностью, жёстко закреплённого к несущему каркасу. Настил должен иметь ровную сплошную поверхность, не иметь острых кромок, прогибов и участков, вызывающих вибрацию при движении кресла-коляски. Все сварные соединения выполнить с полным и качественным проваром, сварные швы зачистить и обработать. Монтажные соединения выполнить сварными и/или болтовыми с обеспечением требуемой прочности и жёсткости. После монтажа исключить люфты и подвижность всех соединений. Все металлические поверхности перед окраской очистить от ржавчины, окалины, загрязнений и обезжирить, после чего выполнить антикоррозионную обработку, грунтование и финишную порошковую окраску на 2 раза износостойким покрытием, устойчивым к влажной уборке и санитарной обработке. Цвет — серый, оттенок согласовать с заказчиком, ориентировочно RAL 7040/7037. Выполнить частичный демонтаж существующих перил при необходимости, усиление существующих перил и восстановление их после выполнения работ. При повреждении стен, пола, существующих металлических конструкций или других элементов объекта в процессе выполнения работ подрядчик обязан восстановить повреждённые участки, включая косметический ремонт стен, пола и металлических конструкций, до состояния, соответствующего первоначальному. До начала изготовления подрядчик обязан выполнить контрольные замеры фактических размеров объекта, определить перепад высот, длину и конфигурацию пандуса, разработать рабочую схему с привязкой к существующим конструкциям и согласовать её с заказчиком. Рабочая схема должна содержать размеры, уклоны, места расположения опор, узлы крепления, сечения металлических элементов и конструктивные решения. Конструкция должна соответствовать действующим строительным, техническим, санитарным требованиям и требованиям доступности для маломобильных групп населения. При выполнении работ соблюдать требования техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Разбор существующих лестничных маршей и перил без согласования с заказчиком не допускается. 
Наименование: Металлическое изделие – поручни для туалета (унитазы и раковины). Металлические опорные поручни для санитарных помещений, предназначенные для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения: 4 комплекта для раковин и 4 комплекта для унитазов. Поручни должны быть изготовлены из нержавеющей стали либо металла с белым антикоррозионным покрытием, иметь гладкую поверхность без острых кромок и заусенцев, диаметр трубы ориентировочно 32 мм. Для раковин — стационарные настенные поручни, для унитазов — стационарные или откидные поручни с надежной фиксацией. В стоимость должны входить доставка, все необходимые крепежные элементы и установка. Монтаж выполнить с обеспечением надежности крепления и безопасной эксплуатации с учетом материала стен и требований действующих нормативов РК по доступности для маломобильных групп населения, в том числе в актуальной редакции. Гарантия на изделия и выполненные монтажные работы —12 месяцев. В стоимость включены контрольные замеры, разработка рабочей схемы, все материалы и комплектующие, изготовление металлоконструкций, доставка, подъём, монтаж, сварочные работы, анкерное крепление, монтаж настила, монтаж ограждений и поручней, антикоррозионная обработка, порошковая окраска, восстановление повреждённых элементов, уборка мест производства работ и все иные необходимые работы. При сдаче предоставить акт выполненных работ, исполнительную схему, а также гарантию на конструкцию и выполненные монтажные работы сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки. Любое отклонение от технической спецификации должно быть согласовано с Заказчиком. Материал поставщика.








ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Металл конструкцияларын дайындау жұмыстары
Атауы: Металл бұйым – пандус.
Ғимараттың 1-қабатына кіреберістегі ішкі баспалдақ алаңында қолданыстағы баспалдақ марштарының ортасына мүгедектер арбасымен қозғалатын адамдарға арналған стационарлық металл пандусты дайындау және монтаждау.
Пандус толығымен СТ3 конструкциялық болатынан жасалуы тиіс. Бұл ретте сол және оң жақтағы қолданыстағы өту жолдары мен баспалдақ марштары сақталуы қажет.
Конструкция мүгедектер арбасының сүйемелдеуші адаммен бірге қауіпсіз қозғалуын қамтамасыз етуі, жоғары кеңістіктік қаттылық пен орнықтылыққа ие болуы, сондай-ақ пайдалану кезінде бос жүрістің, шайқалудың, сықырлаудың және сезілетін дірілдің болмауын қамтамасыз етуі тиіс.
Пандустың пайдалы ені – 1200 мм.
Бойлық еңісі 5%-дан (1:20) аспауы тиіс, егер объектінің нақты жағдайлары мен қолданыстағы нормативтік талаптар көрсетілген еңісті қамтамасыз етуге мүмкіндік берсе.
Көлденең алаңдар объектінің нақты өлшемдері мен қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес қарастырылуы тиіс.
Пандустың шеттеріндегі ернеулердің биіктігі кемінде 50 мм болуы тиіс.
Пандустың екі жағынан металл қоршаулар мен үздіксіз тұтқалар орнатылуы тиіс. Дөңгелек қималы тұтқалардың диаметрі 3,5–4,5 см болуы қажет. Тұтқалар екі деңгейде, шамамен 700–900 мм және балаларға арналған 500 мм биіктікте орнатылуы тиіс. Тұтқалардың ұштары тегіс иілген, қауіпсіз аяқталған және өткір шығыңқы элементтерсіз болуы қажет.
Тұтқалар ұстауға ыңғайлы әрі қауіпсіз, тиісті диаметрдегі дөңгелек болат құбырдан жасалып, көтергіш конструкцияға берік бекітілуі тиіс.
Көтергіш конструкция кемінде 100×50×4 мм профильді құбырдан жасалған екі бойлық арқалықтан немесе қимасы есептеумен расталған швеллерден не басқа болат профильден орындалуы тиіс.
Көлденең арқалықтар кемінде 60×40×3 мм профильді құбырдан жасалып, олардың арасындағы қашықтық 400 мм-ден аспауы тиіс.
Тік тіректер кемінде 80×3 мм профильді болат құбырдан жасалуы тиіс.
Тік көтергіш тіректердің саны – 14 дана. Олар конструкцияның ұзындығы бойынша біркелкі орналастырылуы тиіс. Қажет болған жағдайда есептеу нәтижелері бойынша тіректердің саны арттырылуы мүмкін.
Әрбір тірек қалыңдығы кемінде 8 мм металл тірек тақтасымен жабдықталып, бетон негізге кемінде 4 анкер арқылы бекітілуі тиіс.
Тіректер конструкцияның бір жағынан көтергіш негізге, ал екінші жағынан төменгі тірек нүктесіне бекітілуі тиіс. Қажет болған жағдайда жертөле үй-жайының конструкциясына бекіту қарастырылуы қажет.
Анкерлердің түрі, диаметрі, ұзындығы және бекіту тереңдігі қолданыстағы негіздің нақты материалы мен техникалық жай-күйін, сондай-ақ есептік жүктемені ескере отырып айқындалуы тиіс.
Конструкцияның кеңістіктік қаттылығын қамтамасыз ету және дірілді болдырмау үшін қосымша көлденең және диагональды байланыстар қарастырылуы тиіс.
Аралық тіректері жоқ үлкен еркін аралықтардың болуына жол берілмейді.
Пандустың төсемі қалыңдығы 4 мм болатын, сырғанауға қарсы бедерлі беті бар болат табақтан жасалып, көтергіш қаңқаға берік бекітілуі тиіс.
Төсемнің беті тегіс әрі тұтас болуы қажет. Өткір жиектердің, майысулардың және мүгедектер арбасы қозғалған кезде діріл тудыратын учаскелердің болуына жол берілмейді.
Барлық дәнекерленген қосылыстар толық әрі сапалы пісірілуі тиіс. Дәнекерлеу жіктері тазартылып, тиісті өңдеуден өткізілуі қажет.
Монтаждық қосылыстар қажетті беріктік пен қаттылықты қамтамасыз ете отырып, дәнекерлеу және/немесе болттық қосылыстар арқылы орындалуы тиіс.
Монтаж аяқталғаннан кейін барлық қосылыстардағы бос жүріс пен қозғалғыштық толығымен жойылуы тиіс.
Бояу алдында барлық металл беттер тоттан, қақтан және ластанудан тазартылып, майсыздандырылуы қажет. Одан кейін коррозияға қарсы өңдеу, грунттау және тозуға төзімді ұнтақ бояумен екі қабат етіп түпкілікті бояу жүргізілуі тиіс.
Қолданылатын жабын ылғалды тазалауға және санитариялық өңдеуге төзімді болуы қажет.
Түсі – сұр. Түс реңкі Тапсырыс берушімен келісіледі, болжамды түстері – RAL 7040 немесе RAL 7037.
Қажет болған жағдайда қолданыстағы қоршауларды ішінара бөлшектеу, оларды күшейту және жұмыстар аяқталғаннан кейін бастапқы қалпына келтіру қарастырылуы тиіс.
Жұмыстарды орындау барысында қабырғаларға, еденге, қолданыстағы металл конструкцияларға немесе объектінің басқа элементтеріне зақым келтірілген жағдайда, мердігер зақымдалған учаскелерді бастапқы жағдайына сәйкес қалпына келтіруге міндетті. Бұл талап қабырғаларды, еденді және металл конструкцияларды косметикалық жөндеуді де қамтиды.
Дайындау жұмыстарын бастамас бұрын мердігер объектінің нақты өлшемдерін бақылау мақсатында өлшеу жұмыстарын жүргізуге, биіктік айырмасын, пандустың ұзындығы мен конфигурациясын анықтауға, қолданыстағы конструкцияларға байланыстыра отырып жұмыс сызбасын әзірлеуге және оны Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Жұмыс сызбасында төмендегілер көрсетілуі тиіс:
· конструкцияның негізгі өлшемдері;
· пандустың еңістері;
· тіректердің орналасу орындары;
· бекіту тораптары;
· металл элементтердің көлденең қима өлшемдері;
· конструктивтік шешімдер.
Конструкция қолданыстағы құрылыс, техникалық және санитариялық талаптарға, сондай-ақ жүріп-тұруы шектеулі адамдарға арналған қолжетімділік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптары сақталуы қажет.
Тапсырыс берушінің келісімінсіз қолданыстағы баспалдақ марштары мен қоршауларды бөлшектеуге жол берілмейді.

Атауы: Металл бұйым – дәретханаға арналған тұтқалар (унитаздар мен қолжуғыштарға арналған)
Мүгедектігі бар адамдар мен жүріп-тұруы шектеулі адамдарға арналған санитариялық үй-жайларға металл тірек тұтқаларын дайындау және орнату көзделеді.
Қажетті саны:
· Қолжуғыштарға арналған тұтқалар – 4 жиынтық;
· Унитаздарға арналған тұтқалар – 4 жиынтық.
Тұтқалар тот баспайтын болаттан немесе ақ түсті коррозияға қарсы жабыны бар металдан жасалуы тиіс. Олардың беті тегіс, өткір жиектер мен қылауларсыз болуы қажет. Құбырдың диаметрі шамамен 32 мм болуы тиіс.
Қолжуғыштарға арналған тұтқалар қабырғаға стационарлық түрде бекітілуі тиіс. Унитаздарға арналған тұтқалар стационарлық немесе қайырмалы үлгіде болуы мүмкін. Қайырмалы тұтқалар сенімді бекітілуі және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
Бұйымдардың құнына жеткізу, барлық қажетті бекіткіш элементтер және монтаждау жұмыстары енгізілуі тиіс.
Монтаж жұмыстары қабырғалардың материалы мен техникалық ерекшеліктерін ескере отырып, тұтқалардың сенімді бекітілуін және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс. Қазақстан Республикасында жүріп-тұруы шектеулі адамдарға арналған қолжетімділік жөніндегі қолданыстағы нормативтік талаптар, оның ішінде олардың өзекті редакциясы сақталуы қажет.
Бұйымдар мен орындалған монтаж жұмыстарына берілетін кепілдік мерзімі – 12 ай.
Жұмыстардың құнына төмендегілер енгізілуі тиіс:
· бақылау өлшемдерін жүргізу;
· жұмыс сызбасын әзірлеу;
· барлық қажетті материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдар;
· металл конструкцияларын дайындау;
· бұйымдарды жеткізу және объектіге көтеру;
· монтаждау жұмыстары;
· дәнекерлеу жұмыстары;
· анкерлік бекіту;
· төсемді монтаждау;
· қоршаулар мен тұтқаларды монтаждау;
· коррозияға қарсы өңдеу;
· ұнтақ бояумен бояу;
· зақымдалған элементтерді қалпына келтіру;
· жұмыс орындарын жинау және тазалау;
· сондай-ақ жұмыстарды толық орындау үшін қажетті өзге де барлық жұмыстар.
Жұмыстар аяқталып, Тапсырыс берушіге тапсырылған кезде мердігер төмендегі құжаттарды ұсынуы тиіс:
· орындалған жұмыстар актісі;
· атқарушылық сызба;
· конструкцияға және орындалған монтаж жұмыстарына қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге берілетін кепілдік.
Техникалық ерекшеліктен кез келген ауытқу Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
Материал – Жеткізушінікі.
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