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Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых работ

	№
п/п*
	Наименование работы
	Техническая спецификация, характеристика работы

	1
	2
	3

	1. 
	Текущий ремонт окон (замена стекла в 3-х окнах)
	
Замена стеклопакета в 3-х существующих металлопластиковых окнах  .
Требования:
- Стеклопакет не менее 3-х камерного должен соответствовать установленной оконной конструкции по толщине и техническим характеристикам.
- Поставщик обязан самостоятельно произвести замеры на объекте перед изготовлением стеклопакета.
[bookmark: _GoBack]- В стоимость должны быть включены изготовление стеклопакета, доставка, демонтаж поврежденного стеклопакета, монтаж нового стеклопакета, регулировка оконной створки , герметизация и уборка строительного мусора после выполнения работ.
Все инструменты,  материалы и механизмы необходимые для выполнения работ предоставляются поставщиком и работы ведутся силами поставщика. На установленные Исполнителем материалы и механизмы гарантийный срок  12 месяцев с момента подписания Акта приема-сдачи работ. После завершения работ Поставщик обязан привести к эстетическому и санитарному состоянию место работы. Выполнение работ не должно нарушать деятельность данного учреждения. Поставка материалов на территорию заказчика осуществляется потенциальным поставщиком и за его счет.  Материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными. Все строительные материалы, связанные с выполнением работ, включаются в закупочную сумму.















2026 ж.  «___» _______________№ ___
Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с*
	Жұмыстардың атауы 
	Жұмыстардың техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Терезелерді ағымдағы жөндеу (әйнекті ауыстыру)
	Қолданыстағы металл-пластикалық терезеде екі қабатты терезені ауыстыру.
Талаптар:
-Кем дегенде 3 камералы екі қабатты терезе қалыңдығы мен техникалық сипаттамалары бойынша белгіленген терезе құрылымына сәйкес келуі керек.
- Өнім беруші екі қабатты терезені дайындамас бұрын объектіде өз бетінше өлшеулер жүргізуге міндетті.
- Бағаға екі қабатты терезені дайындау, жеткізу, зақымдалған екі қабатты терезені бөлшектеу, жаңа екі қабатты терезені монтаждау, терезе жапқыштарын реттеу , жұмысты орындағаннан кейін құрылыс қоқыстарын герметизациялау және жинау кіруі тиіс.
Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық құралдарды, материалдар мен тетіктерді жеткізуші береді және жұмыстарды жеткізушінің күшімен жүргізеді. Орындаушы белгілеген материалдар мен тетіктерге жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай кепілдік мерзімі беріледі. Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші жұмыс орнының эстетикалық және санитарлық жағдайына әкелуі керек. Жұмыстарды орындау осы мекеменің қызметін бұзбауы керек. Тапсырыс берушінің аумағына материалдарды жеткізуді әлеуетті өнім беруші және оның есебінен жүзеге асырады.  Материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жұмыстарды орындауға байланысты барлық құрылыс материалдары сатып алу сомасына енгізіледі.



