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Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің)
 техникалық ерекшелігі

	Сатып алу атауы

	КЖ-6 кВ кабельдік желісін қалпына келтіру жұмыстары Астана филиалы РТС Новая  

	Тауарды жеткізу (қызметтер көрсету/жұмыстарды орындау)орны
	Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейханов ауданы, Қарағанды-Теміртау тас жолы, РТС Новая;

	Тауарды жеткізу (қызметтер көрсету/жұмыстарды орындау)мерзімі
	Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн

	Сипаттама.
Қажетті функционалдық, техникалық және пайдалану сипаттамалары
	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
«Новая» РТС-ның № 18 фидеріндегі 6 кВ кабель желісін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына
1. Жылжымалы электр-техникалық зертхананың қызметтері
«Пришахтинская» қосалқы станциясынан «Новая» радиотелевизиялық станциясы объектісіне (телемұнара) дейінгі АПвБП 3×120, 6 кВ, № 18 фидер кабель желісінің (L = 9,3 км) зақымданған орындарын іздеу және анықтау жұмыстарын орындау.
2. Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары
Зақымданған орындар мен зақым сипаты анықталғаннан кейін, анықталған ақауларды жою үшін қажетті мөлшердегі жалғағыш муфталарды орнату және басқа да қажетті материалдарды қолдану арқылы АПвБП 3×120 кабель желісін жөндеу жұмыстарын орындау.
Жалғағыш муфталардың саны мен жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының көлемі кабель желісінде нақты анықталған зақымдарға сәйкес айқындалады.
3. Сынақ зертханасының қызметтері
Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары аяқталғаннан кейін № 18 фидердің 6 кВ күштік кабеліне (L = 9,3 км) қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес қажетті сынақтар жүргізу.
Сынақ нәтижелері бойынша кабель желісін пайдалануға енгізу мүмкіндігін растайтын техникалық қорытынды мен сынақ хаттамаларын ұсыну.
4. Қосымша жұмыстар
Жұмыс құрамына жер қазу жұмыстарын, кабель желісінің трассасын ашу және қалпына келтіруді, сондай-ақ диагностика және зақымдарды жою барысында қажеттілігі анықталатын өзге де жұмыстарды енгізу.
Жөндеу аяқталғаннан кейін кабель желісін пайдалануға енгізу үшін қажетті іс-шаралар да жұмыс құрамына кіреді.
Диагностика барысында анықталған қосымша жұмыстар олар орындалғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
5. Орындаушыға қойылатын талаптар
5.1 Орындаушы жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін қажетті жедел ауыстырып-қосуды «Пришахтинская» қосалқы станциясында өз құқығы бар персоналы арқылы орындау мүмкіндігін қамтамасыз етуге немесе оны белгіленген тәртіппен қосалқы станцияны пайдаланатын ұйым персоналының орындауын ұйымдастыруға тиіс.
5.2 Орындаушыда зақымданған орынды жедел анықтау және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын орындау үшін қажетті көлемде «Пришахтинская» қосалқы станциясына қосылған 6 кВ электр желілері мен кабель желілерінің өзекті атқарушылық схемалары болуы тиіс.
5.3 Орындаушыда электр қауіпсіздігі бойынша қажетті топтары, рұқсаттары мен құжаттары бар, 6 кВ электр қондырғыларында жұмыс істеуге жіберілген білікті персонал, сондай-ақ кабель желілеріндегі авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау тәжірибесі болуы тиіс.
5.4 Жөндеу аяқталғаннан кейін Орындаушы нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес кабель желісіне қажетті қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізіп, сынақ хаттамаларын және желіні пайдалануға енгізу мүмкіндігі туралы техникалық қорытындыны ұсынуға тиіс. Кернеу беру және желіні іске қосу пайдаланушы ұйыммен келісілгеннен кейін белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Жұмыстар тиісті рұқсат құжаттары және электр қауіпсіздігі бойынша қажетті рұқсат тобы бар білікті персоналмен орындалуы тиіс. Орындаушы жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына жауап береді.
Қосымша:
Жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы, бұрын пайдаланылмаған болуы және қолданыстағы стандарттар мен техникалық құжаттама талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Бұдан басқа, қолданылатын материалдарға паспорттар немесе мәлімделген сипаттамаларды растайтын дайындаушы берген басқа құжаттар, сондай-ақ сәйкестік сертификаты ұсынылуы тиіс.


















                                                                                                                                  
Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров 
(работ, услуг)

	Наименование закупки
	Восстановительные работы кабельной линии КЛ-6 кВ РТС Новая филиала «Астанинский»

	Место поставки товара (оказания услуг/выполнения работ)
	г.Караганда, р-н Алихана Бокейханова, трасса Караганда-Темиртау, РТС Новая;

	Срок поставки товара (оказания услуг/выполнения работ)
	30 календарных дней  с момента заключения договора

	Описание. Требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики
	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на ремонтно-восстановительные работы кабельной линии 6 кВ, фидер № 18, РТС «Новая»
1. Услуги передвижной электротехнической лаборатории
Выполнить поиск и определение мест повреждения кабельной линии АПвБП 3×120, 6 кВ, фидер № 18 (L = 9,3 км), от подстанции «Пришахтинская» до объекта радиотелевизионная станция «Новая» (телевышка).
2. Ремонтно-восстановительные работы
После определения мест и характера повреждений выполнить ремонт кабельной линии АПвБП 3×120 путём установки необходимого количества соединительных муфт и применения иных материалов, необходимых для устранения выявленных повреждений.
Количество соединительных муфт и объём ремонтно-восстановительных работ определяются по фактически выявленным повреждениям кабельной линии.
3. Услуги испытательной лаборатории
После завершения ремонтно-восстановительных работ провести необходимые испытания силового кабеля фидера № 18 (L = 9,3 км), 6 кВ, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.
По результатам испытаний предоставить техническое заключение и протоколы испытаний, подтверждающие возможность ввода кабельной линии в эксплуатацию.
4. Дополнительные работы
В состав работ включить земляные работы, вскрытие и восстановление трассы кабельной линии, а также иные работы, необходимость выполнения которых будет установлена в процессе диагностики и устранения повреждений.
В состав работ также включить мероприятия, необходимые для ввода кабельной линии в эксплуатацию после завершения ремонта.
Дополнительные работы, выявленные в процессе диагностики, подлежат предварительному согласованию с Заказчиком до их выполнения.
5. Требования к Исполнителю
5.1 Исполнитель должен обеспечить возможность выполнения оперативных переключений, необходимых для безопасного проведения работ, на подстанции «Пришахтинская» собственным уполномоченным персоналом либо организовать их выполнение персоналом организации, эксплуатирующей подстанцию, в установленном порядке.
5.2 Исполнитель должен располагать актуальными исполнительными схемами электрических сетей и кабельных линий 6 кВ, подключённых к подстанции «Пришахтинская», в объёме, необходимом для определения места повреждения и выполнения ремонтно-восстановительных работ.
5.3  Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, имеющим необходимые группы по электробезопасности, допуски и разрешительные документы для выполнения работ в электроустановках напряжением 6 кВ, а также опыт выполнения аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях.
5.4  После завершения ремонта Исполнитель должен провести необходимые приёмо-сдаточные испытания кабельной линии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предоставить протоколы испытаний и техническое заключение о возможности её ввода в эксплуатацию. Подача напряжения и ввод линии в работу выполняются в установленном порядке после согласования с эксплуатирующей организацией.
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие разрешительные документы и группу допуска по электробезопасности. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ.
Дополнительно:
Все применяемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, качественными, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям действующих стандартов и технической документации. Кроме того на  применяемые материалы должны быть предоставлены паспорта, либо другие документы, выданные изготовителем, подтверждающий заявленные характеристики, а так же сертификат соответствия.    





