Техническая спецификация
Закупка работ по замене счётчика холодной воды диаметром 25 мм
Результат закупки: поставка и установка одного нового прибора учёта холодной воды взамен существующего с проверкой работоспособности и передачей документации заказчику.
1 Общие сведения
	Параметр
	Требование

	Заказчик
	КГКП «Детский сад № 70»

	Место выполнения работ
	Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева, 34/2

	Объём закупки
	Замена 1 счётчика холодной воды, включая поставку, демонтаж и монтаж

	Срок выполнения
	Не более 15 рабочих дней с даты начала работ, установленной договором


2 Требования к прибору учёта
	Параметр
	Требование

	Назначение
	Измерение объёма потребляемой холодной воды

	Диаметр
	25 мм. Соответствие присоединения существующему узлу учёта подтверждается до поставки

	Количество и состояние
	1 шт.; новый, не бывший в эксплуатации, без повреждений

	Совместимость
	Присоединительные размеры, монтажная длина, рабочее давление, диапазон температуры и расхода должны соответствовать существующему узлу и условиям эксплуатации

	Комплектность
	Прибор, необходимые соединительные элементы и уплотнения для установки и герметичного подключения

	Документация
	Паспорт и инструкция изготовителя; документ о действующей поверке с идентификацией прибора




3 Состав и порядок выполнения работ
3.1 До поставки проверить характеристики существующего узла учёта и согласовать с заказчиком совместимость предлагаемого прибора, время отключения воды и доступ к месту работ.
3.2 Зафиксировать заводской номер и конечные показания снимаемого счётчика. Отключить соответствующий участок водоснабжения и демонтировать существующий прибор.
3.3 Установить новый счётчик с необходимыми соединительными элементами и уплотнениями согласно инструкции изготовителя, с соблюдением направления потока и требований к монтажу.
3.4 Восстановить подачу воды, проверить герметичность соединений и работу прибора при водоразборе. Устранить выявленные при выполнении работ дефекты.
3.5 Зафиксировать заводской номер и начальные показания нового прибора. Обеспечить возможность опломбирования; порядок опломбирования и допуска к учёту согласовать с заказчиком до начала работ.
3.6 Передать снятый прибор заказчику, убрать отходы монтажа и привести место выполнения работ в порядок.
4 Требования к исполнителю и качеству
Исполнитель обеспечивает персонал, инструменты, оборудование, доставку прибора и все материалы, необходимые для выполнения указанного объёма работ. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность персонала и посетителей, сохранность имущества заказчика и защиту помещений от протечек.
Работы выполняются с соблюдением инструкции изготовителя. Если для конкретного состава работ требуются разрешительные документы, исполнитель предоставляет их заказчику до начала работ.
5 Приёмка результата и передаваемые документы
Приёмка производится после установки прибора, восстановления водоснабжения и проверки результата. Критерии приёмки: отсутствие видимых протечек, исправная работа счётчика при водоразборе, читаемость показаний и заводского номера, соответствие установленного прибора согласованным характеристикам.
Исполнитель передаёт заказчику акт выполненных работ, паспорт и инструкцию на прибор, документ о поверке, сведения о заводских номерах и показаниях снятого и установленного приборов, гарантийные документы изготовителя. Документ об опломбировании или допуске к учёту передаётся при выполнении соответствующей процедуры в рамках договора.
Срок гарантии на работы и порядок устранения недостатков устанавливаются договором. Гарантия на прибор предоставляется в соответствии с условиями изготовителя.
6 Условия определения цены
Цена предложения должна включать стоимость прибора, доставки, демонтажа, монтажа, соединительных элементов, уплотнений, проверки герметичности и работоспособности, уборки места работ и оформления передаваемой документации. Налоги указываются в ценовом предложении отдельно в соответствии со статусом поставщика. Условия оплаты устанавливаются договором.
