№2 қосымша шартқа
Lada Vesta 612 as автокөлігін жөндеуге арналған техникалық сипаттама:

Автомобильдердегі қосалқы бөлшектерді жөндеу және ауыстыру бойынша жұмыс ақауларды жоюды және құрамдас бөліктерді ауыстыра отырып, автокөлік ресурсын қалпына келтіруді қамтамасыз етуі тиіс.
Өнім беруші жұмысты орындау үшін қажетті өз күшімен, құралдармен, құралдармен орындайды.Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты ҚР СТ 3.55-2004 автомотокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтерді сертификаттау тәртібі".

Жұмыстардың атауы:

1.	Сорғының уақыт белдігін ауыстыру; 
2.	Тежегіш дискілерді алдыңғы жастықшалармен ауыстыру;
3.	Артқы жастықшаларды ауыстыру;
4.	Пеш радиаторын ауыстыру;
5.	Қозғалтқыштағы құбырларды ауыстыру.

Қосалқы бөлшектер мен материалдарды талап ететін тізбе:

1.	Уақыт белдеуі (созылу роликтерімен бірге)
2.	Су сорғысы (ішкі жану қозғалтқышын жасарту) 
3.	Алдыңғы, артқы жастықшалар;
4.	Радиатор пеші түпнұсқа;
5.	Гельді пештің келте құбырлары;
6.	Негізгі гельді құбырлар;
7.	Диск тежегіш.

Қосалқы бөлшектер жұмыс жасау құнына кіреді. 

          Орындаушы түпнұсқа диагностикалық жабдықты, қосалқы бөлшектер мен материалдарды пайдалануға міндетті.


























Приложение №2
 к договору


Техническая спецификация по ремонту автомобиля Lada Vesta 612 AS

Основные требования к поставщику:

Работа по ремонту и замене запасных частей в  автомобилей должны обеспечить устранение неисправностей и восстановление ресурса автотранспорта с заменой составных частей.
Поставщик выполняет работу своими силами, средствами, инструментами необходимыми для выполнения работы в соответствии с Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК 3.55-2004 Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».

Наименование работ:

1. Замена ремня ГРМ помпы; 
2. Замена тормозных дисков передних колодками;
3. Замена задних колодок;
4. Замена печного радиатора;
5. Замена патрубков на двигателе.

Перечень требующих запасных частей и материалов:

1. Ремень ГРМ (в комплекте с натяжными роликами)
2. Водяная помпа (омоложения ДВС) 
3. Колодки передние, задние;
4. Печка радиатора оригинал;
5. Патрубки печки гелевые;
6. Патрубки основные гелевые;
7. Диск тормозной. 


Запасные части входит в стоимость вып работ. 

          Исполнитель обязан использовать оригинальное диагностическое оборудование, запасные части  и материалы.

