ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работа по изготовлению комплекта школьной мебели
(парты и стулья школьные).
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Работы по изготовлению ученических парт в комплекте со стульями
Всего 240 комплектов (240 двухместных парт, 480 стульев)
Размер: 1200 × 500 × 760 мм. 
Тип: двухместная, регулируемая по высоте парта для 4–6 ростовых групп. Комплектация: парта + 2 ученических стула. 
Столешница: Изготовлена из ЛДСП/Мдф толщиной не менее 22 мм. Покрытие: антивандальное, нецарапающееся, термо- и влагостойкое • Кромка: полиуретановая, в цвет основной поверхности, толщина не менее 2 мм
Столешница имеет прочное бесшовное покрытие из заливного полипропилена толщиной 3–4 мм, итоговая толщина — не менее 25 мм. Полипропиленовая кромка образует цельную монолитную конструкцию без швов и без применения клея. Столешница устойчива к влаге, деформации, истиранию и механическим воздействиям, легко очищается и подходит для интенсивной эксплуатации в учебных учреждениях. Предусмотрены встроенные пеналы и подстаканники, выполненные из полипропилена. 
Пенал имеет прямоугольную форму с закругленными краями и углубление в столешнице. Пенал должен быть:серого цвета; Каркас: Сборно-разборный,Материал высоколегированная сталь, изготовлен из стальных  плоскоовальной трубы сечением ориентировочно 50×25 мм и 40×20 мм. Толщина металла — не менее 1,5 мм. Цвет по согласованию. 
Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к механическим повреждениям и истиранию. Конструкция обеспечивает прочность, устойчивость и возможность многократной сборки и разборки без потери жесткости. Регулировка высоты: Парта регулируется по высоте для 4, 5 и 6 ростовых групп. 
Предусмотрены отверстия для регулировки с шагом не менее 20 мм. 
Стойки: Состоят из двух частей, соединяемых полипропиленовой втулкой. Конструкция позволяет регулировать высоту парты в соответствии с ростом учащихся. Открытые концы металлических труб закрыты пластиковыми заглушками. Царга жесткости: Для дополнительной устойчивости конструкции предусмотрены горизонтальные элементы жесткости из плоскоовальной трубы сечением не менее 40×20 мм. Панель скромности: В нижней части парты предусмотрена металлическая перфорированная панель размером не менее 980 × 200 мм, толщиной металла не менее 1,5 мм. 
Корзина для хранения: Под столешницей предусмотрена металлическая корзина для хранения учебных принадлежностей. Крючки: На каждой стойке предусмотрен крючок для школьного рюкзака. 
Ножки: Оснащены защитными пластиковыми заглушками из HDPE (полиэтилена высокой плотности). Заглушки устойчивы к бытовым механическим воздействиям и защищают напольное покрытие от повреждений. Материалы: Используемые материалы безопасны для эксплуатации в образовательных учреждениях, не имеют резкого запаха и при нормальной эксплуатации не выделяют вредных токсичных веществ. Техническая спецификация стула ученического регулируемого Размер: 850 × 400 × 380 мм. 
Ростовая группа: регулируемый по высоте, для учащихся 4–5–6 ростовых групп. 
Стул представляет собой сборно-разборную конструкцию, предназначенную для оснащения учебных кабинетов, школ и образовательных учреждений. Высота стула регулируется в соответствии с ростовыми группами учащихся. Сиденье: Изготовлено из прочного экологически безопасного полипропилена, без резкого запаха и вредных токсичных выбросов при эксплуатации. Сиденье имеет эргономичную анатомическую форму, обеспечивающую правильное и комфортное положение тела учащегося во время длительного сидения. Поверхность сиденья гладкая, легко очищается от загрязнений, устойчива к истиранию и бытовым механическим воздействиям. Передний край сиденья имеет плавное закругление, не создающее избыточного давления на ноги. Конструкция сиденья устойчива к деформации и рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях образовательного учреждения. Спинка: Изготовлена из полипропилена. Имеет эргономичную ортопедическую вогнутость для поддержки спины и способствует правильной посадке учащегося. Оснащена отверстием для руки, обеспечивающим удобство перемещения стула. Спинка устойчива к деформациям, механическим воздействиям и интенсивной эксплуатации. Поверхность имеет износостойкое, антивандальное исполнение. Каркас: Сборно-разборный, изготовлен из прочной плоскоовальной металлической трубы. Металлические элементы имеют защитное полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к истиранию, механическим воздействиям и коррозии. Конструкция обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и надежность стула при ежедневной эксплуатации. Регулировка высоты: Конструкция предусматривает регулировку высоты стула в соответствии с 4, 5 и 6 ростовыми группами, что позволяет использовать изделие учащимися различного роста и возраста. Ножки и заглушки: Ножки оснащены защитными пластиковыми заглушками из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Заглушки устойчивы к бытовым физическим и механическим воздействиям, обеспечивают защиту напольного покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. Материалы: Полипропилен и металлический каркас. Используемые материалы экологически безопасны, не имеют резкого запаха и не выделяют вредных токсичных веществ при нормальных условиях эксплуатации. Конструкция: Сборно-разборная, надежная и устойчивая. Все основные элементы соединены таким образом, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации, устойчивость к расшатыванию и механическим нагрузкам. Комплектация:  двухместная регулируемая парта — 1 шт.;  ученический регулируемый стул — 2 шт.;  встроенные пеналы и подстаканники;  металлическая корзина для хранения;  крючки для рюкзаков — 2 шт.
Внешний вид
Внешний вид мебели должен быть современным, аккуратным и соответствовать интерьеру школьных кабинетов.
Цвет столешницы и металлического каркаса согласовывается с Заказчиком.
Все 240 комплектов должны быть изготовлены в едином стиле, одинаковом цвете и с одинаковым уровнем качества.
Доставка и установка
Поставщик обязан доставить 240 комплектов школьной мебели по адресу г.Туркестан  ул.Ортак №39, указанному Заказчиком.
Мебель должна быть защищена от повреждений во время транспортировки.
Поставщик обязан за свой счет выполнить работы по сборке и установке мебели.
После установки Поставщик должен проверить устойчивость парт и стульев, а также работоспособность механизмов регулировки высоты.
Мебель должна быть передана Заказчику в полностью готовом к эксплуатации состоянии.
9. Гарантия
На мебель должна предоставляться гарантия сроком не менее 24 месяцев.
В течение гарантийного срока при выявлении производственного дефекта Поставщик обязан за свой счет устранить выявленный недостаток либо заменить неисправную деталь.
После завершения работ Поставщик предоставляет Заказчику:
-акт выполненных работ;
-Накладную
Товар поставляется в собранном или подготовленном к сборке виде с обеспечением сохранности всех элементов конструкции,сборку, установку, регулировку высоты парт и стульев,
проверку всех механизмов,передачу мебели Заказчику в полностью готовом к эксплуатации состоянии.
                                   
Поставщик обеспечивает целостность товара при транспортировке, погрузке и разгрузке.
Передача товара поставщиком или его законным представителем. 

Срок выполнения работ  С момента вступления в силу договора в течений 25 календарных дней,в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней








ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Мектеп жиһазының (оқушы парталары мен орындықтары) жиынтығын
дайындау жұмыстары
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Оқушы парталарын орындықтармен бірге дайындау жұмыстары
Барлығы 240 жиынтық (240 екі орынды парта, 480 орындық).
Өлшемі: 1200 × 500 × 760 мм.
Түрі: 4–6 бойлық топқа арналған, биіктігі реттелетін екі орынды парта.
Жиынтық құрамы: парта + 2 оқушы орындығы.
Үстелдің жұмыс беті
Қалыңдығы кемінде 22 мм ЛДСП-дан жасалады. Қалыңдығы кемінде 22 мм ламинатталған ДСП/МДФ-дан жасалған. Қаптау: бұзуға төзімді, сызаттарға төзімді, ыстыққа және ылғалға төзімді • Шеті: полиуретан, негізгі бетінің түсінде, қалыңдығы кемінде 2 мм
Үстел бетінде қалыңдығы 3–4 мм құймалы полипропиленнен жасалған берік, тігіссіз жабын болады, жалпы қалыңдығы — кемінде 25 мм.
Полипропилен жиегі желім қолданбай, тігіссіз, тұтас монолитті конструкция құрайды. Үстел беті ылғалға, деформацияға, қажалуға және механикалық әсерлерге төзімді, оңай тазаланады және білім беру ұйымдарында қарқынды пайдалануға жарамды.
Полипропиленнен жасалған кіріктірілген пеналдар мен стақан қойғыштар қарастырылған. Пеналдың пішіні тікбұрышты, бұрыштары дөңгеленген және үстел бетінде арнайы ойығы бар.
Каркас
[bookmark: _GoBack]Жиналмалы-ажыратпалы, Материал высоколегированная сталь ,шамамен 50×25 мм және 40×20 мм қималы жалпақ сопақ  болаттан жасалған  металл құбырдан жасалады. Металл қалыңдығы — кемінде 1,5 мм. Түсін тапсырыс берушімен келісу  
Каркас механикалық зақымдануға және қажалуға төзімді полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған. Конструкция беріктікті, тұрақтылықты және қаттылығын жоғалтпай бірнеше рет жинап-бөлшектеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Биіктігін реттеу
Партаның биіктігі 4, 5 және 6 бойлық топқа сәйкес реттеледі. Реттеу қадамы кемінде 20 мм болатын тесіктер қарастырылған.
Тіректер
Екі бөліктен тұрады және полипропилен төлке арқылы біріктіріледі. Конструкция партаның биіктігін оқушылардың бойына сәйкес реттеуге мүмкіндік береді.
Металл құбырлардың ашық ұштары пластик бітеуіштермен жабылады.
Қатайтқыш царга
Конструкцияның қосымша тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қимасы кемінде 40×20 мм жалпақ сопақ құбырдан жасалған көлденең қатайтқыш элементтер қарастырылған.
Құпиялылық панелі
Партаның төменгі бөлігінде өлшемі кемінде 980 × 200 мм, металл қалыңдығы кемінде 1,5 мм болатын перфорацияланған металл панель қарастырылған. Пенал:сұр түсті;
Сақтауға арналған себет
Үстел бетінің астында оқу құралдарын сақтауға арналған металл себет қарастырылған.
Ілмектер
Әрбір тіректе мектеп рюкзагына арналған ілмек қарастырылған.
Аяқтары
Жоғары тығыздықтағы полиэтиленнен (HDPE) жасалған қорғаныш пластик бітеуіштермен жабдықталған. Бітеуіштер тұрмыстық механикалық әсерлерге төзімді және еден жабындысын зақымданудан қорғайды.
Материалдар
Қолданылатын материалдар білім беру ұйымдарында пайдалануға қауіпсіз, өткір иісі жоқ және қалыпты пайдалану жағдайында зиянды улы заттарды бөлмейді.

Биіктігі реттелетін оқушы орындығының техникалық сипаттамасы
Өлшемі: 850 × 400 × 380 мм.
Бойлық тобы: биіктігі реттелетін, 4–5–6 бойлық топтағы оқушыларға арналған.
Орындық оқу кабинеттерін, мектептерді және білім беру ұйымдарын жабдықтауға арналған жиналмалы-ажыратпалы конструкция болып табылады. Орындықтың биіктігі оқушылардың бойлық топтарына сәйкес реттеледі.
Отырғыш
Берік, экологиялық қауіпсіз полипропиленнен жасалады. Өткір иісі жоқ және пайдалану кезінде зиянды улы заттарды бөлмейді.
Отырғыштың эргономикалық анатомиялық пішіні оқушының ұзақ уақыт отыру кезінде денесін дұрыс әрі жайлы ұстауын қамтамасыз етеді.
Отырғыштың беті тегіс, ластанудан оңай тазартылады, қажалуға және тұрмыстық механикалық әсерлерге төзімді.
Отырғыштың алдыңғы жиегі аяқтарға артық қысым түсірмейтіндей етіп тегіс дөңгелектелген.
Отырғыш конструкциясы деформацияға төзімді және білім беру ұйымдарында қарқынды пайдалануға есептелген.
Арқа сүйеніші
Полипропиленнен жасалады. Арқаны қолдауға арналған эргономикалық ортопедиялық ойығы бар және оқушының дұрыс отыруына ықпал етеді.
Орындықты ыңғайлы жылжытуға арналған қол тесігі қарастырылған.
Арқа сүйеніші деформацияға, механикалық әсерлерге және қарқынды пайдалануға төзімді. Беті тозуға төзімді, вандализмге қарсы орындалған.
Каркас
Жиналмалы-ажыратпалы, берік жалпақ сопақ металл құбырдан жасалады.
Металл элементтер қажалуға, механикалық әсерлерге және коррозияға төзімді қорғаныш полимерлі-ұнтақты жабынмен қапталған.
Конструкция күнделікті пайдалану кезінде орындықтың қажетті беріктігін, тұрақтылығын және сенімділігін қамтамасыз етеді.
Биіктігін реттеу
Конструкция орындықтың биіктігін 4, 5 және 6 бойлық топқа сәйкес реттеуді қарастырады. Бұл бұйымды бойы мен жасы әртүрлі оқушылардың пайдалануына мүмкіндік береді.
Аяқтары және бітеуіштері
Аяқтары жоғары тығыздықтағы полиэтиленнен (HDPE) жасалған қорғаныш пластик бітеуіштермен жабдықталған.
Бітеуіштер тұрмыстық физикалық және механикалық әсерлерге төзімді, еден жабындысын сызаттардан қорғайды және орындықтың тұрақтылығын арттырады.
Материалдар
Полипропилен және металл каркас.
Қолданылатын материалдар экологиялық қауіпсіз, өткір иісі жоқ және қалыпты пайдалану жағдайында зиянды улы заттарды бөлмейді.
Конструкция
Жиналмалы-ажыратпалы, сенімді және тұрақты. Барлық негізгі элементтер ұзақ пайдалану мерзімін, босап кетуге және механикалық жүктемелерге төзімділікті қамтамасыз ететіндей етіп біріктірілген.
Жиынтық құрамы
· екі орынды реттелетін парта — 1 дана;
· биіктігі реттелетін оқушы орындығы — 2 дана;
· кіріктірілген пеналдар және стақан қойғыштар;
· сақтауға арналған металл себет;
· рюкзактарға арналған ілмектер — 2 дана.
Сыртқы түрі
Жиһаздың сыртқы түрі заманауи, жинақы және мектеп сыныптарына сай болуы тиіс.
Үстел бетінің және металл қаңқасының түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша таңдалады.
Барлық 240 жиынтық бір үлгіде, бірдей түсте және бірдей сапада болуы қажет.
Жеткізу
Жеткізуші 240 жиынтық жиһазды Тапсырыс берушінің мекенжайына Түркістан  қаласы,Ортақ №39  жеткізеді. Жиһаз тасымалдау кезінде зақымданудан қорғалуы тиіс.
Жеткізуші жиһазды жинау және орнату жұмыстарын өз есебінен орындауы тиіс.
Кепілдік
Жиһазға кемінде 24 ай кепілдік берілуі тиіс.
Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақау анықталған жағдайда, жеткізуші ақауды өз есебінен жоюға немесе жарамсыз бөлшекті ауыстыруға міндетті.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге:
-орындалған жұмыстар актісін;
- жүк құжаттамасын  беру

Тауарлар құрастырылған немесе құрастыруға дайын, барлық құрылымдық элементтері бұзылмаған күйде жеткізіледі. Парталар мен орындықтарды құрастыру, орнату, биіктігін реттеу қамтамасыз етіліп, барлық механизмдер тексеріліп, жиһаз Тапсырыс берушіге толықтай жұмыс жағдайында тапсырылады.
Жеткізуші тасымалдау, тиеу және түсіру кезінде тауардың тұтастығын қамтамасыз етеді.
Тауарды жеткізуші немесе оның заңды өкілі береді.


Жұмысты орындау мерзімі Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 25 күнтізбелік күн ішінде ,Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
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