ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ регулировка оконных конструкций с заменой комплектующих и уплотнителей
· Наименование и объем выполняемых работ:
Выполнение комплекса работ по ремонту, регулировке и замене элементов фурнитуры на металлопластиковых окнах в количестве 15 (пятнадцати) штук.
· Цель выполнения работ:
Обеспечение надлежащего технического состояния металлопластиковых окон, восстановление работоспособности оконных механизмов, устранение неисправностей, обеспечение плотного прилегания створок к рамам и создание необходимых условий для безопасной и надежной эксплуатации оконных конструкций.
Перечень и состав выполняемых работ (в расчете на 15 окон):
· Замена механизма сложного (поворотно-откидного) открывания: Полный демонтаж изношенного или сломанного поворотно-откидного механизма створки и установка нового комплекта регулируемой фурнитуры (включая привод/основной засов, ножницы, угловые переключатели, средние запоры, верхнюю и нижнюю петлевые группы).
· Замена уплотнительных резинок: Удаление старого (изношенного) уплотнительного контура на створках и рамах, зачистка и подготовка пазов, монтаж нового качественного уплотнителя по всему периметру.
· Растокаживание створки (исправление геометрии створки): Демонтаж штапиков, выравнивание провисшей геометрии створки методом расклинивания стеклопакета с использованием специальных рихтовочных (дистанционных) пластин, последующая установка штапиков.
· Замена ответных планок: Демонтаж старых и установка новых оригинальных ответных планок на раму, обеспечивающих корректное зацепление с цапфами фурнитуры и необходимый уровень прижима створки.
·  Технические и качественные характеристики к материалам и комплектующим:
· Фурнитура сложного открывания: Поворотно-откидной механизм должен быть изготовлен из высоколегированной стали с антикоррозийным гальваническим покрытием. Наличие регулировок прижима, высоты и ширины створки. Должен выдерживать вес створки не менее 80–100 кг. Класс износостойкости — не менее 20 000 циклов открытия/закрытия. Поставщик должен использовать сертифицированную фурнитуру известных производителей (например, Roto, Maco, Vorne или эквивалент, полностью совместимый с профилем Заказчика).
· Уплотнительная резина: Материал — EPDM (этилен-пропиленовый каучук) или TPE (термоэластопласт). Цвет — черный/серый. Уплотнитель должен быть эластичным, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, озону и температурным перепадам (рабочий диапазон от -40°C до +60°C), обеспечивать максимальную герметичность, звуко- и теплоизоляцию. Контур должен быть цельным, без разрывов (стыковка допускается только в верхней части створки с проклейкой стыка).
· Ответные планки: Должны строго соответствовать типу установленной профильной системы (REHAU, KBE, VEKA и т.д.) и марке новой фурнитуры для обеспечения плотного и равномерного прижима. Материал — износостойкий сплав (ЦАМ) или сталь.
Требования к организации и качеству выполнения работ:
· Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы по ремонту светопрозрачных конструкций.
· Исполнитель обязан располагать необходимыми инструментами, оборудованием и квалифицированным персоналом для выполнения предусмотренных работ
· Перед началом работ Поставщик производит осмотр и замеры оконных конструкций для точного подбора фурнитуры под профильные системы Заказчика.
· Работы должны проводиться без нарушения целостности существующих оконных откосов и подоконников. После растокаживания и замены механизмов створки должны открываться и закрываться плавно, без заеданий, скрипов и трения о раму. Необходимо провести регулировку оконных створок по вертикали и горизонтали, устранение перекосов и провисания створок, регулировку степени прижима оконных створок к рамам с целью обеспечения плотного прилегания и устранения продувания в местах притвора.
· По окончании работ Поставщик обязан провести финальную регулировку фурнитуры на «зимний/летний» прижим и смазку всех подвижных элементов специализированным составом.
· При выполнении работ не допускаются повреждения оконных профилей, стеклопакетов, подоконников, откосов и иных элементов оконных конструкций
· Не допускается установка неисправных, бывших в употреблении или несовместимых с оконными конструкциями комплектующих
· Поставщик обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, установленные на территории Заказчика.
· Уборка и вывоз строительного мусора (демонтированной фурнитуры, остатков уплотнителя и упаковочного материала), образовавшегося в процессе выполнения работ, осуществляются силами и за счет средств Поставщика в день завершения работ.
Сроки и место оказания услуг:
· Место выполнения работ: Работы выполняются по месту нахождения оконных конструкций без необходимости их демонтажа, за исключением отдельных элементов фурнитуры, подлежащих замене, по адресу: Административное здание Заказчика, г. Костанай ул. Майлина 2.
· Срок выполнения работ: В течение 15 календарных дней с момента заключения договора. Работы могут производиться в рабочие дни с 08:30 до 18:00.
Гарантийные обязательства:
· Гарантийный срок на выполненные работы и установленные материалы (фурнитура, уплотнители, планки) должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
· В случае обнаружения дефектов (продувание, промерзание, провисание створок, поломка механизмов) в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жинақтауыштар мен тығыздағыштарды ауыстыра отырып, терезе конструкцияларын реттеу

• Орындалатын жұмыстардың атауы мен көлемі:
Металл пластикалық терезелердегі 15 (он бес) дана фурнитура элементтерін жөндеу, реттеу және ауыстыру жөніндегі жұмыстар кешенін орындау.
• Жұмыстарды орындау мақсаты:
Металлопластикалық терезелердің тиісті техникалық жай-күйін қамтамасыз ету, терезе механизмдерінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, ақаулықтарды жою, жақтауларға жақтаулардың тығыз жанасуын қамтамасыз ету және терезе конструкцияларын қауіпсіз және сенімді пайдалану үшін қажетті жағдайлар жасау.
Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен құрамы (15 терезеге есептегенде):
• Күрделі (бұрылыс-қайырылу) ашу механизмін ауыстыру: Жарманың тозған немесе сынған бұрылыс-қайырылу механизмін толық бөлшектеу және реттелетін фурнитураның жаңа жиынтығын орнату (жетекті/негізгі ілмекті, қайшыны, бұрыштық ауыстырып қосқыштарды, орташа ілмектерді, жоғарғы және төменгі ілмекті топтарды қоса алғанда).
• Тығыздағыш резинкаларды ауыстыру: жақтаулар мен рамалардағы ескі (тозған) тығыздағыш контурды жою, ойықтарды тазалау және дайындау, барлық периметрі бойынша жаңа сапалы тығыздағышты монтаждау.
• Жарманы тегістеу (жарма геометриясын түзету): Штапиктерді бөлшектеу, арнайы рихталау (қашықтықтан) пластиналарды пайдалана отырып, шыны пакетті жазу әдісімен жарманың салбыраған геометриясын түзету, кейіннен штапиктерді орнату.
• Жауап планкаларын ауыстыру: Фурнитура цапфаларымен дұрыс ілінуді және жарма қысымының қажетті деңгейін қамтамасыз ететін ескілерін бөлшектеу және жаңа түпнұсқалық жауап планкаларын рамаға орнату.
• Материалдар мен құрамдас бөліктерге техникалық және сапалық сипаттамалар:
• Күрделі ашылатын фурнитура: Айналмалы-қайырмалы механизм тоттануға қарсы гальваникалық жабыны бар жоғары легирленген болаттан жасалуы тиіс. Жарманың қысымын, биіктігін және енін реттеудің болуы. Жарманың салмағы кемінде 80-100 кг болуы тиіс. Тозуға төзімділік сыныбы - кемінде 20 000 ашу/жабу циклі. Өнім беруші белгілі өндірушілердің сертификатталған фурнитурасын пайдалануы тиіс (мысалы, Roto, Maco, Vorne немесе Тапсырыс берушінің профилімен толық үйлесімді балама).
• Тығыздағыш резеңке: Материал - EPDM (этилен-пропилен каучук) немесе TPE (термоэластопласт). Түсі - қара/сұр. Тығыздағыш икемді, ультракүлгін сәулеге, озонға және температуралық ауытқуларға (-40 °C-ден +60 °C-ге дейінгі жұмыс диапазоны) төзімді, барынша герметикалықты, дыбыс және жылу оқшаулағышты қамтамасыз етуі тиіс. Контур бүтін, үзіліссіз болуы тиіс (түйісу жапсырылған жарманың жоғарғы бөлігінде ғана рұқсат етіледі).
• Жауап планкалары: тығыз және біркелкі қысуды қамтамасыз ету үшін орнатылған бейінді жүйенің түріне (REHAU, KBE, VEKA және т.б.) және жаңа фурнитура маркасына қатаң сәйкес келуі тиіс. Материал - тозуға төзімді қорытпа (ЦАМ) немесе болат.
Жұмыстарды ұйымдастыруға және орындау сапасына қойылатын талаптар:
• Барлық жұмыстарды жарық өткізгіш мөлдір конструкцияларды жөндеу бойынша жұмыс тәжірибесі бар білікті мамандар орындауы тиіс.
• Орындаушы көзделген жұмыстарды орындау үшін қажетті құралдарды, жабдықтарды және білікті персоналды иеленуге міндетті
• Жұмыс басталар алдында Өнім беруші Тапсырыс берушінің бейінді жүйелеріне арналған фурнитураны дәл таңдау үшін терезе конструкцияларын қарап шығады және өлшейді.
• Жұмыстар қолданыстағы терезе еңістері мен терезе жақтауларының бүтіндігін бұзбай жүргізілуі тиіс. Механизмдерді ашқаннан және ауыстырғаннан кейін жармалар біртіндеп ашылып, жабылуы тиіс. Терезе жармаларын тігінен және көлденеңінен реттеуді, жармалардың қисаюы мен ілінуін жоюды, тығыз жатуды қамтамасыз ету және притвор орындарында үрлеуді жою мақсатында рамаларға терезе жармаларының қысылу дәрежесін реттеуді жүргізу қажет.
• Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші «қысқы/жазғы» қысымға арналған фурнитураны соңғы реттеуді және мамандандырылған құраммен барлық жылжымалы элементтерді майлауды жүргізуге міндетті.
• Жұмыстарды орындау кезінде терезе пішіндерін, шыны пакеттерді, терезе жақтауларын, еңістерді және терезе құрылымдарының өзге де элементтерін зақымдауға жол берілмейді
• Жарамсыз, бұрын қолданыста болған немесе терезе конструкцияларымен үйлеспейтін жинақтауыштарды орнатуға жол берілмейді
• Өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында белгіленген қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және ішкі тәртіп ережелерін сақтауға міндеттенеді.
• Жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын (бөлшектелген фурнитураны, тығыздағыш қалдықтарын және буып-түю материалдарын) жинау және шығару жұмыс аяқталған күні Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Қызметтерді көрсету мерзімі мен орны:
• Жұмыстарды орындау орны: Жұмыстар терезе конструкцияларының орналасқан жері бойынша оларды бөлшектеудің қажеттілігінсіз орындалады, алмастыруға жататын фурнитураның жекелеген элементтерін қоспағанда, мына мекен-жай бойынша: Қостанай қаласы, Тапсырыс берушінің әкімшілік ғимараты, Майлин көшесі, 2.
• Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жұмыстар жұмыс күндері сағат 08: 30-дан 18: 00-ге дейін жүргізілуі мүмкін.
Кепілдік міндеттемелер:
• Орындалған жұмыстар мен белгіленген материалдардың (фурнитура, тығыздағыштар, планкалар) кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.
• Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар (үрлеу, қату, жармалардың салбырауы, тетіктердің сынуы) анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды өз есебінен жоюға міндеттенеді.
