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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ПО МОНТАЖУ ВЫВЕСКИ
1. наименование изделия:
Внешняя вывеска с надписью (информационная табличка).
2. Размеры:
    * Ширина: 12 000 мм (12 м).
    * Высота: 1 500 мм (1,5 м).
    * Размеры уточняются по согласованию с заказчиком.
3. Основной материал:
Алюминиевая композитная панель (АКП) или прочный пластик ПВХ толщиной 5-8 мм. Материал должен быть устойчив к условиям внешней среды, колебаниям температуры и влажности.
4. поверхностный слой:
Высококачественная УФ-печать (UV), водонепроницаемая и виниловая пленка для наружной среды. Надписи и графические элементы должны быть четкими, удобными для чтения и насыщенными по цвету.
5. защитный слой:
Матовое (матовое) ламинирование для защиты от выцветания, царапин и воздействия внешней среды от солнечных лучей.
6. опорный каркас и система крепления:
Прочный опорный каркас из металлического профиля (профильной трубы). Каркас должен быть рассчитан в соответствии с весом вывески и ветровой нагрузкой места установки. Крепеж для наружного монтажа должен быть устойчив к коррозии.
7. надписи и дизайн:
Текст, шрифт, цвета, логотипы и другие графические элементы предварительно согласовываются с заказчиком. Готовый макет должен быть утвержден до пуска в производство.

8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ (свыше 12 метров)

8.1. Общие требования к монтажу:
- Высота монтажа: более 12 метров от уровня земли. Объект относится к категории работ на высоте и верхолазных работ.
- Место монтажа: Фасад здания. Точные координаты и способ подхода согласовываются после выездного замера.
- Исполнитель выполняет работы "под ключ" - с учетом доставки, подъема материалов, установки и уборки.

8.2. Способ выполнения работ:
- На выбор Исполнителя (согласовывается с Заказчиком): 
    а) С применением автовышки (авто-гидроподъемник с вылетом стрелы не менее 18-22 м);
    б) Методом промышленного альпинизма.
- В стоимость должны быть включены: аренда спецтехники / услуги альпинистов, доставка техники на объект, топливо, услуги оператора.

8.3. Требования к Исполнителю и технике безопасности:
- Наличие у монтажников действующих удостоверений для работ на высоте, верхолазных работ и допуска по электробезопасности.
- Наличие наряда-допуска на производство работ на высоте.
- Весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными СИЗ: страховочные привязи, каски, стропы с амортизаторами.
- Зона проведения работ внизу должна быть ограждена сигнальной лентой, установлены предупреждающие знаки.
- Работы при ветре более 10 м/с, дожде, снегопаде и плохой видимости - ЗАПРЕЩЕНЫ.
- Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение ТБ и за сохранность фасада здания при монтаже.

8.4. Включенные работы:
1.  Выезд на замер и оценка фасадного основания (кирпич, бетон, сэндвич-панель).
2.  Демонтаж старой вывески / рекламных элементов (при необходимости, по согласованию).
3.  Разметка и бурение отверстий под анкерное крепление.
4.  Монтаж несущего металлокаркаса с выверкой по уровню.
5.  Монтаж самой вывески на каркас.
6.  Герметизация мест крепления.
7.  Вывоз строительного мусора и уборка зоны монтажа.
8.  Фотоотчет после монтажа (общий вид и узлы крепления).

8.5. Требования к крепежу на высоте:
- Только усиленный анкерный крепеж для высоких ветровых нагрузок.
- Расчетная ветровая нагрузка - с коэффициентом запаса не менее 1,5.
- Запрещено использование дюбель-гвоздей и саморезов без анкеров на фасаде выше 12 м.
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МАҢДАЙШАНЫ МОНТАЖДАУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР МЕН СИПАТТАМА
1. бұйымның атауы:
Жазуы бар сыртқы белгі (ақпараттық тақта).
2. Өлшемдері:
    * Ені: 12000 мм (12 м).
    * Биіктігі: 1,500 мм (1,5 м).
    * Өлшемдері Тапсырыс берушінің келісімі бойынша нақтыланады.
3. Негізгі материал:
Алюминий композиттік панелі (автоматты беріліс қорабы) немесе қалыңдығы 5-8 ММ берік ПВХ пластикасы. Материал қоршаған орта жағдайларына, температура мен ылғалдылықтың ауытқуларына төзімді болуы керек.
4. беткі қабат:
Сыртқы ортаға арналған жоғары сапалы ультракүлгін (ультракүлгін), су өткізбейтін және винилді пленка. Жазулар мен графикалық элементтер анық, оқуға оңай және түсі қанық болуы керек.
5. қорғаныс қабаты:
Күңгірт (күңгірт) ламинация күн сәулесінің түсуінен, сызаттардан және сыртқы ортаның әсерінен қорғау үшін.
6. тірек жақтауы және бекіту жүйесі:
Металл профильден (Профильді құбырдан) жасалған берік тірек қаңқасы. Жақтау белгінің салмағына және орнату орнының жел жүктемесіне сәйкес есептелуі керек. Сыртқы орнатуға арналған бекіткіштер коррозияға төзімді болуы керек.
7. жазулар және дизайн:
Мәтін, қаріп, түстер, логотиптер және басқа графикалық элементтер Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Дайын макет өндіріске енгізілгенге дейін бекітілуі тиіс.

8. Биіктікте монтаждау жұмыстары (12 метрден жоғары)

8.1. Орнатудың жалпы талаптары:
- Орнату биіктігі: жер деңгейінен 12 метрден астам. Нысан биіктіктегі және өрмелеу жұмыстарының санатына жатады.
- Орнату орны: ғимараттың қасбеті. Нақты координаттар мен тәсіл әдісі көшпелі өлшеуден кейін келісіледі.
- Орындаушы материалдарды жеткізуді, көтеруді, орнатуды және жинауды ескере отырып, "кілтпен" жұмыстарды орындайды.

8.2. Жұмысты орындау тәсілі:
- Орындаушыны таңдауға (Тапсырыс берушімен келісіледі): 
    а) АВТО мұнараны (18-22 м кем емес жебенің ұшуы бар АВТО-гидравликалық көтергіш) қолдана отырып;
    б) өнеркәсіптік альпинизм әдісімен.
- Құнға мыналар енгізілуі тиіс: арнайы техниканы / альпинистердің қызметтерін жалға алу, Техниканы объектіге, отынға жеткізу, оператордың қызметтері.

8.3. Орындаушыға және қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптар:
- Монтажшыларда биіктікте жұмыс істеуге, өрмелеу жұмыстарына және электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат беруге арналған қолданыстағы куәліктердің болуы.
- Биіктікте жұмыс жүргізуге рұқсат-нарядтың болуы.
- Барлық персонал сертификатталған ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі тиіс: қауіпсіздік белдіктері, дулыға, амортизаторлары бар итарқа.
- Төмендегі жұмыстар жүргізілетін аймақ сигналдық лентамен қоршалып, ескерту белгілері орнатылуы тиіс.
- 10 м/с-тан астам жел, жаңбыр, қар және нашар көріну кезінде жұмыс істеуге тыйым салынады.
- Орындаушы ҚТ сақталуына және монтаждау кезінде ғимараттың қасбетінің сақталуына толық жауапты болады.

8.4. Қосылған жұмыстар:
1.  Қасбеттің негізін өлшеу және бағалау (кірпіш, бетон, сэндвич панелі).
2.  Ескі маңдайшаны / жарнамалық элементтерді бөлшектеу (қажет болған жағдайда келісім бойынша).
3.  Якорьді бекітуге арналған тесіктерді белгілеу және бұрғылау.
4.  Деңгей бойынша салыстыра отырып, көтергіш металл қаңқаны монтаждау.
5.  Белгінің өзін жақтауға орнату.
6.  Бекіту орындарын тығыздау.
7.  Құрылыс қоқыстарын шығару және монтаждау аймағын жинау.
8.  Орнатудан кейінгі фото есеп (жалпы көрініс және бекіту түйіндері).

8.5. Биіктікте бекітуге қойылатын талаптар:
- Тек жоғары жел жүктемелері үшін күшейтілген якорь бекіткіштері.
- Есептік жел жүктемесі-қор коэффициенті кемінде 1,5.
-12 м-ден жоғары қасбетте якорьсіз дюбель-шегелер мен өздігінен бұрап тұратын бұрандаларды қолдануға тыйым салынады.
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