Техническая спецификация Наименование: Услуги по изготовлению, поставке и установке москитных сеток на окна 1. Общие требования: Поставщик обязуется выполнить замеры, изготовление, доставку и установку москитных сеток на окна здания школы. Установка сетки антимаскитный -44,5 м2. Уголок для крепление маскитных сеток ПВХ -320 шт.Сетка антимаскитная -80 шт. Все работы выполняются «под ключ». 2. Объем услуг: Выезд специалиста для проведения точных замеров оконных проемов; Изготовление москитных сеток по индивидуальным размерам; Доставка изделий на объект Заказчика; Монтаж (установка) москитных сеток; Проверка надежности креплений после установки. 3. Технические характеристики: Тип сетки: рамочная (съемная); Материал рамки: алюминиевый профиль; Цвет рамки: белый или по согласованию с Заказчиком; Полотно сетки: стекловолокно (фибергласс), устойчивое к ультрафиолету; Размер ячейки: не более 1,5×1,5 мм; Крепления: пластиковые или металлические, обеспечивающие надежную фиксацию; Наличие ручек для снятия сетки; Устойчивость к погодным условиям (ветер, дождь, солнце). 4. Требования к качеству: Изделия должны быть новыми, без дефектов; Соответствие санитарным нормам и требованиям безопасности для детских учреждений; Отсутствие острых углов и элементов, опасных для детей; Надежная фиксация, исключающая самопроизвольное выпадение. 5. Сроки выполнения: Замеры: в течение 2 рабочих дней с момента заключения договора; Изготовление и установка: не более 7–10 рабочих дней после замеров. 6. Гарантийные обязательства: Гарантия не менее 12 месяцев; Устранение дефектов за счет поставщика в гарантийный период. 7. Требования к поставщику: Наличие опыта выполнения аналогичных работ; Наличие необходимых инструментов и квалифицированного персонала; Соблюдение техники безопасности при выполнении работ на объекте.

[bookmark: _GoBack]

