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Ескерту Мұқият оқыңыздар!
Терезеге арналған бүктемелі терезе торлары, ығыстырып ашылып -жабылатын қылып жасалуы керек.  Түсі ақ. Барлық материалдар  мен жасау, жеткізу, орнату, қайта келіп өлшем  алу осы сомаға кіреді, сонымен қоса барлық терезелердің резиналары мен ручка замоктарын ауыстыру регулировка келтіру. Орындаушы акелген тауарына 12 айлық кепілдік талоны мен тауардың сертификаттарын ұсынуы торлардың корпус материалдары пластиктен болуы тиіс. Пластикалық терезелерге арналган, сапалы болуы тиіс. 

Терезе торының өлшемі

	№
	Тордың өлшемі
	Жалпы саны
	
	

	1
	110см Х 50см

	75штук
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	Итог
	75 буктемели терезе торлары мен ремонт терезелерге










Техническая характеристика
Премечание читать внимательно!
Оконные маскитные сетк и на плиссе, должны быть выполнены в раздвижном варианте. Цвет — белый. В указанную стоимость включены все материалы, а также работы по изготовлению, доставке, монтажу и повторному замеру, замена всех резин и ручки замки всех окон. Подрядчик обязан предоставить гарантийный талон сроком на 12 месяцев и сертификаты на поставляемую продукцию. Материал корпуса решеток — пластик; изделия должны быть высокого качества и предназначены для установки на пластиковые окна. 

Размер каскитных сеток на плиссе

	№
	Тордың өлшемі
	Жалпы саны
	
	

	1
	110см Х 50см

	75штук
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	Итог
	75 шт маскитных сеток на плиссе и ремонт окон 





