Техническая спецификация

На услуги шиномонтажа

	№ п/п
	Наименование
	Перечень основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Марки KIA cerato 3 единица, марки JAC S5 1 единица услуга шиномонтажа. Итого : на 4 единицы замена колес 

	2
	Месторасположение объекта
	г. Астана, ул. Б. Майлина 16/4

	3
	Объект

	Республиканское государственное учреждение «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 


	4
	Услуга
	1. Шиномонтаж колес, замена летней резины на зимние:
2. Местонахождение сто(шиномантаж) должно быт в городе Астане.          
-снятие колеса,
-очистка колеса от загрязнений,
-разборка,
-очистка поверхности борта диска,
-проверка геометрии диска,
-проверка шины на повреждения,
-сборка колеса,
-накачка колеса до нормы,
-зачистка привалочной части диска,
-зачистка ступицы,
-смазка болтов крепления колеса,
-установка колеса и затяжка колеса.

2. Размеры колес: 
205/55 R16-4 шт.
205/55 R16-4 шт.
205/55 R16-4 шт.
225/55 R18-4 шт.

	5
	Срок оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]По заявке заказчика, после подписания договора. Срок выполнения работы – в течении 15 календарных дней










Техникалық сипаттама
Шиномонтаж қызметтеріне
	№ п/п
	Атауы
	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі

	1
	Жұмыстарды орындау үшін негіз
	3-KIA cerato маркалы авто көлік дөңгелектерін және 1-JAC S5 маркалы автокөлігін шиномонтаждау.

	2
	Объектінің орналасқан жері
	Астана қаласа, Б. Майлин 16/4 көшесі.

	3
	Нысан
	"ҚР АШМ АӨК МИК «Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы» 

	4
	Қызмет
	1. Дөңгелектерді шиномонтаждау, жазғы резеңкені қысқы резеңкеге ауыстыру:
2. ТҚС (шиналар сервисі) орналасқан жері Астана қаласында болуы керек.
- дөңгелекті алу,
- дөңгелекті ластанудан тазарту,
-бөлшектеу,
- дискінің бетін тазалау,
- диск геометриясын тексеру,
- шинаның зақымдануын тексеру,
-дөңгелекті құрастыру,
- дөңгелекті нормаға дейін айдау,
- дискінің бекіту бөлігін тазалау,
- хабты тазарту,
-доңғалақты бекіту болттарын майлау,
-доңғалақты орнату және доңғалақты қатайту.

2. Доңғалақ өлшемдері: 
205/55 R16-4 дана.
205/55 R16-4 дана.
205/55 R16-4 дана.
225/55 R18-4 дана.

	5
	Қызмет көрсету мерзімі
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін. Жұмысты орындау мерзімі- 15 күнтізбелік күн ішінде



