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Услуги по техническому обслуживанию и испытание наружного молния – отвода

Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг:
- проверить надежность электрических соединений токоведущих частей; -
определить степень разрушения коррозией отдельных элементов молниезащиты;
- проверить соответствие молниезащитных устройств характеру защищаемого объекта (по категории молниезащиты) и в случае строительных и технологических изменений, происшедших за предшествующий период, наметить мероприятия по модернизации устройств молниезащиты;
- проверить наличие на молниеотводах нумерации и предупредительных надписей, а на стенах защищаемых зданий трафаретов о взаимном расположении их фундаментов и заземляющих устройств молниезащиты;
- проверить регистраторы разрядов молнии путем осмотра крепления их к молниеотводам;
- выполнение операции технического обслуживания;
- проверка механической прочности сварных и болтовых соединений заземляющих проводников; - проверка целости и исправности
- восстановление опознавательной окраски заземляющих проводников, знаков заземления;
2. Условия оказания услуг: - Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведении испытания молниеотводов и заземляющих устройств
После окончания оказания услуги, поставщиком предоставляются следующие документы:
1.Протокол испытании
2. Акт выпол.работ
3. Срок действия протокола  1год

Обслуживание на 18 зданий 

	№
	Наименование 
	Общее количество квадрат метров 

	1
	Жалагаш больница
	







15154.57


	2
	Жалагаш поликлиника
	

	3
	Жалагаш инфекционная 
	

	4
	ВА Ақарық 
	

	5
	ВА Аккум
	

	6
	ВА Аккыр
	

	7
	ВА Аксу
	

	8
	ВА Бухарбай батыр
	

	9
	ВА Енбек
	

	10
	ВА Мадениет
	

	11
	ВА Макпалкол
	

	12
	ВА Мырзабай
	

	13
	ВА Тан
	

	14
	ВА Шаменов
	

	15
	ФАП Жанаталап
	

	16
	ФАП Жанадария
	

	17
	МП Далдабай
	

	18
	МП Жанаконыс
	

	
	
	





Техникалық Сипаттама
Сыртқы найзағай бұру техникалық қызмет көрсету және сынау қызметтері

Қызметтердің толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамалары: - ток өткізгіш бөліктердің электр қосылыстарының сенімділігін тексеру; - найзағайдан қорғаудың жеке элементтерінің коррозиямен жойылу дәрежесін анықтаңыз; - найзағайдан қорғау құрылғыларының қорғалатын объектінің сипатына сәйкестігін тексеру (найзағайдан қорғау санаты бойынша) және алдыңғы кезеңде болған Құрылыс және технологиялық өзгерістер жағдайында найзағайдан қорғау құрылғыларын жаңғырту жөніндегі іс-шараларды белгілеу; - найзағай бұрғыштарында нөмірлеу мен ескерту жазуларының, ал қорғалатын ғимараттардың қабырғаларында олардың іргетастары мен жерге тұйықталатын найзағайдан қорғау құрылғыларының өзара орналасуы туралы трафареттердің болуын тексеру; - найзағай разрядтарын тіркеушілерді найзағай бұрғыштарына бекітуді тексеру арқылы тексеріңіз; - техникалық қызмет көрсету операциясын орындау; - жерге тұйықтағыш өткізгіштердің дәнекерленген және болтты қосылыстарының механикалық беріктігін тексеру; - бүтіндігі мен жарамдылығын тексеру - жерге тұйықтау өткізгіштерінің тану бояуын, жерге тұйықтау белгілерін қалпына келтіру; 2. Қызмет көрсету шарттары: - Орындаушы найзағай бұрғыштары мен жерге тұйықтау құрылғыларына сынақ жүргізу бойынша қызмет көрсетуге міндеттенеді Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынады: 
1.Сынақ хаттамасы 
2. Орындау актісі.жұмыс 
3. Хаттаманың қолданылу мерзімі 1 жыл

Қызмет көрсету ғимарат саны 18
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