Наименование работы:
Установка 4 фильтров для холодной воды, 6 ступеней очистки, тип установки: под мойкой

Назначение:
минерализация, обезжелезивание, обогащение кислородом, очистка от свободного хлора, умягчение
Комплектация.
1. Модуль РР 20 микрон.
2. Модуль B510-03.
3. Модуль РР 5 микрон.
4. Мембрана обратного.
5. Модуль кондиционирования.
6. Корпус.
7. Накопительный бак (10 литров).
8. Трубка JG.
9. Узел подключения.
10. Кран для чистой воды.
11. Дренажный хомут.
12. Ключ.

Дополнительные характеристики.
Минимальное давление на входе: 3 атмосфер.
Максимальное давление на входе: 6 атмосфер.
Минимальная температура воды на входе: 3 градуса.
Максимальная температура воды на входе: 40 градусов.

В рамках выполнения работ необходимо осуществить инсталляцию фильтра в место, указанное Заказчиком, а также провести пуско-наладочные работы. 
В стоимость работ входит стоимость фильтра, комплектующих запчастей и прочих расходных материалов.


Жұмыстың атауы:
4 суық су сүзгісін орнату, 6 қадам тазалау, орнату түрі: раковинаның астында
Мақсаты:
минералдану, майсыздандыру, оттегімен байыту, бос хлордан тазарту, жұмсарту.
Жабдықталуы.
1.	Модуль РР 20 мкм.
2.	B510-03 Модулі.
3.	Модуль РР 5 мкм.
4.	Кері мембрана.
5.	Кондиционер модулі.
6.	Корпус.
7.	Сақтау цистернасы (10 литр).
8.	JG түтігі.
9.	Қосылу түйіні.
10.	Таза су шүмегі.
11.	Дренажды қысқыш.
12.	Кілт.


Қосымша сипаттамалар.
Кірудің минималды қысымы: 3 атмосфера.
Максималды кіріс қысымы: 6 атмосфера.
Кіре берістегі судың минималды температурасы: 3 градус.
Кіре берістегі судың максималды температурасы: 40 градус.

Жұмыстарды орындау шеңберінде Тапсырыс беруші көрсеткен орынға сүзгіні орнатуды, сондай-ақ іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізуді жүзеге асыру қажет. 
Жұмыстың құнына сүзгінің, компоненттердің қосалқы бөлшектерінің және басқа шығын материалдарының құны кіреді.
