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На модернизацию и доукомплектование существующей системы видеонаблюдения
Общие требования
Необходимо выполнить модернизацию и доукомплектование существующей системы видеонаблюдения на объекте с выполнением полного комплекса демонтажных, монтажных, подключительных и пусконаладочных работ.
В состав поставки и работ входит:
сетевой видеорегистратор Dahua NVR5432-EI — 2 шт.
монитор Dahua DHI-LM24-B200S, 23,8" — 2 шт.
источник бесперебойного питания SVC V-1000-F, 1000 ВА / 600 Вт — 1 шт.
источник бесперебойного питания SVC RTL-800-LCD, 800 ВА / 500 Вт — 1 шт.
жёсткий диск Seagate ST8000VE001, 8 ТБ — 2 шт.
сетевой кабель UTP для внутренней прокладки, Cat.5e или выше — 70 м
демонтаж существующих видеорегистраторов
монтаж нового оборудования и установка жёстких дисков
прокладка кабельной линии
подключение существующих камер видеонаблюдения
подключение оборудования к локальной вычислительной сети
подключение оборудования к системе электропитания
настройка видеорегистраторов
настройка сетевых параметров
инициализация жёстких дисков, настройка записи и видеоархива
настройка вывода изображения на мониторы
проверка работы оборудования от источников бесперебойного питания
полная пусконаладка и комплексное тестирование системы.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.
1. Сетевой видеорегистратор Dahua NVR5432-EI — 2 шт.
Тип оборудования: сетевой IP-видеорегистратор. Основные технические характеристики:
количество IP-каналов — 32
поддерживаемое разрешение IP-камер — до 32 Мп
входящая пропускная способность — до 384 Мбит/с
пропускная способность записи — до 384 Мбит/с
исходящая пропускная способность — до 384 Мбит/с
поддержка видеокодеков Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
поддержка интеллектуальной видеоаналитики
количество SATA-интерфейсов — 4
поддержка жестких дисков большой емкости
наличие HDMI-видеовыходов
наличие VGA-видеовыходов
максимальное разрешение видеовыхода — до 4K
наличие сетевых интерфейсов Gigabit Ethernet
наличие USB-интерфейсов
поддержка ONVIF
возможность локального и удаленного просмотра
возможность удаленного администрирования
возможность поиска и воспроизведения видеоархива
возможность резервного копирования видеозаписей
режим работы — круглосуточный, 24/7.
Количество: 2 шт.
2. Монитор Dahua DHI-LM24-B200S — 2 шт.
диагональ экрана — 23,8"
тип матрицы — VA
разрешение — 1920 × 1080 пикселей, Full HD
соотношение сторон — 16:9
частота обновления — до 100 Гц
яркость — до 250 кд/м²
контрастность — 4000:1
углы обзора — 178° по горизонтали / 178° по вертикали
время отклика — 5 мс
количество отображаемых цветов — 16,7 млн
наличие HDMI
наличие VGA
наличие аудиовыхода
наличие встроенных динамиков
питание — 12 В DC
возможность подключения непосредственно к видеорегистратору по HDMI.
Количество: 2 шт.
3. Источник бесперебойного питания SVC V-1000-F — 1 шт.
тип — линейно-интерактивный
полная мощность — 1000 ВА
активная мощность — 600 Вт
входное напряжение — 220 В
наличие автоматической стабилизации напряжения AVR
время переключения на аккумуляторное питание — до 3 мс
аккумуляторные батареи — 2 × 12 В / 7 А·ч
количество выходных розеток Schuko — не менее 3
наличие защиты от перегрузки
наличие защиты от короткого замыкания
наличие защиты аккумуляторов от глубокого разряда
функция холодного старта
возможность эксплуатации совместно с оборудованием видеонаблюдения.
Количество: 1 шт.
4. Источник бесперебойного питания SVC RTL-800-LCD — 1 шт.
тип — линейно-интерактивный
полная мощность — 800 ВА
активная мощность — 500 Вт
входное напряжение — 220 В
наличие автоматической стабилизации напряжения
наличие LCD-дисплея
наличие встроенного аккумуляторного питания
возможность работы оборудования при отсутствии внешнего электропитания
наличие защиты от перегрузки
наличие защиты от короткого замыкания
наличие защиты аккумулятора от глубокого разряда.
Количество: 1 шт.
5. Сетевой кабель UTP для внутренней прокладки — 70 метров
Для подключения оборудования и организации дополнительной линии связи необходимо выполнить прокладку 70 метров сетевого кабеля UTP для внутренней прокладки.
тип кабеля — UTP
категория — не ниже Cat.5e
количество пар — 4 пары / 8 жил
предназначение — внутренняя прокладка
оболочка — PVC или эквивалент
поддержка Ethernet
поддержка скорости передачи данных до 1 Гбит/с
кабель должен обеспечивать стабильную передачу данных в составе системы видеонаблюдения.
Количество: 70 метров. В стоимость должны входить:
сетевой кабель
RJ-45 коннекторы
необходимые соединительные элементы
крепеж
кабельные стяжки
расходные материалы
прокладка кабеля
крепление
оконцевание и обжим
подключение
проверка и тестирование линии.
6. Жёсткий диск Seagate ST8000VE001, 8 ТБ — 2 шт.
Тип оборудования: внутренний жёсткий диск HDD для хранения видеоархива системы видеонаблюдения. Технические характеристики:
модель — Seagate ST8000VE001
ёмкость одного диска — 8 ТБ
форм-фактор — 3,5"
интерфейс подключения — SATA
назначение — хранение видеоархива
поддержка круглосуточной эксплуатации 24/7
совместимость с видеорегистратором Dahua NVR5432-EI.
Количество: 2 шт. Общая номинальная ёмкость — 16 ТБ. Устанавливается по одному диску в каждый видеорегистратор.
7. Демонтажные и монтажные работы
Исполнитель обязан:
Выполнить демонтаж существующих видеорегистраторов.
Обеспечить сохранность существующей кабельной инфраструктуры, камер видеонаблюдения и иного действующего оборудования.
Установить 2 видеорегистратора Dahua NVR5432-EI.
Установить 2 монитора Dahua DHI-LM24-B200S.
Установить источник бесперебойного питания SVC V-1000-F.
Установить источник бесперебойного питания SVC RTL-800-LCD.
Установить по одному жёсткому диску Seagate ST8000VE001 ёмкостью 8 ТБ в каждый видеорегистратор.
Проложить 70 метров сетевого кабеля UTP для внутренней прокладки категории не ниже Cat.5e.
Выполнить оконцевание и обжим сетевого кабеля.
Подключить существующие IP-камеры к новым видеорегистраторам.
Подключить оборудование к локальной вычислительной сети.
Подключить оборудование к системе электропитания.
Подключить мониторы к видеорегистраторам.
8. Настройка и пусконаладочные работы
После завершения монтажных работ Исполнитель обязан выполнить полную настройку и пусконаладку системы. В состав работ входит:
настройка видеорегистраторов
настройка IP-адресов
настройка сетевых параметров
добавление и настройка существующих IP-камер
сохранение существующей адресации камер при технической возможности
настройка даты и времени
настройка качества и разрешения видеопотоков
инициализация, при необходимости форматирование и проверка распознавания обоих жёстких дисков
настройка постоянной записи и/или записи по событиям
настройка параметров хранения видеоархива на установленных жёстких дисках
настройка поиска и воспроизведения видеозаписей
настройка отображения камер на мониторах
проверка изображения со всех подключенных камер
проверка записи по каждому каналу
проверка воспроизведения архивных записей
проверка сетевого соединения по вновь проложенной кабельной линии
проверка работы оборудования от источников бесперебойного питания
устранение выявленных ошибок и неисправностей
комплексное тестирование всей системы.
9. Требования к конечному результату
После завершения работ существующая система видеонаблюдения должна быть полностью модернизирована, доукомплектована, подключена, настроена и готова к круглосуточной эксплуатации.
Система должна обеспечивать:
стабильное отображение изображения со всех подключенных камер
запись видеопотоков
хранение видеоархива на двух установленных жёстких дисках ёмкостью 8 ТБ каждый
поиск и воспроизведение видеозаписей
вывод изображения на установленные мониторы
стабильную сетевую связь между оборудованием
работу оборудования от источников бесперебойного питания при кратковременном пропадании внешнего электропитания.
Заказчику должна быть передана полностью работоспособная система, не требующая дополнительных работ по монтажу, подключению, настройке и пусконаладке.
Все необходимые соединительные, монтажные, крепежные и расходные материалы, необходимые для выполнения работ в полном объеме, должны входить в стоимость работ Исполнителя.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қолданыстағы бейнебақылау жүйесін жаңғырту және толық жарақтандыруға
Жалпы талаптар
Объектіде қолданыстағы бейнебақылау жүйесін жаңғырту және толық жарақтандыру жұмыстарын демонтаждау, монтаждау, қосу және іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындау арқылы жүзеге асыру қажет.
Жеткізу және жұмыстар құрамына мыналар кіреді:
Dahua NVR5432-EI желілік бейнетіркегіші — 2 дана
Dahua DHI-LM24-B200S, 23,8" мониторы — 2 дана
SVC V-1000-F, 1000 ВА / 600 Вт үздіксіз қоректендіру көзі — 1 дана
SVC RTL-800-LCD, 800 ВА / 500 Вт үздіксіз қоректендіру көзі — 1 дана
Seagate ST8000VE001, 8 ТБ қатқыл дискісі — 2 дана
ішкі төсеуге арналған Cat.5e немесе одан жоғары санаттағы UTP желілік кабелі — 70 м
қолданыстағы бейнетіркегіштерді демонтаждау
жаңа жабдықты монтаждау және қатқыл дискілерді орнату
кабель желісін төсеу
қолданыстағы бейнебақылау камераларын қосу
жабдықты жергілікті есептеу желісіне қосу
жабдықты электрмен қоректендіру жүйесіне қосу
бейнетіркегіштерді баптау
желілік параметрлерді баптау
қатқыл дискілерді инициализациялау, бейнежазбаны және бейнемұрағатты баптау
кескінді мониторларға шығаруды баптау
жабдықтың үздіксіз қоректендіру көздерінен жұмыс істеуін тексеру
жүйені толық іске қосу-баптау және кешенді тестілеу.
Жеткізілетін барлық жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
1. Dahua NVR5432-EI желілік бейнетіркегіші — 2 дана
Жабдық түрі: желілік IP-бейнетіркегіш. Негізгі техникалық сипаттамалары:
IP-арналар саны — 32
қолдау көрсетілетін IP-камера ажыратымдылығы — 32 Мп дейін
кіріс өткізу қабілеті — 384 Мбит/с дейін
жазу өткізу қабілеті — 384 Мбит/с дейін
шығыс өткізу қабілеті — 384 Мбит/с дейін
Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG бейнекодектерін қолдау
интеллектуалды бейнеталдауды қолдау
SATA интерфейстерінің саны — 4
үлкен сыйымдылықтағы қатқыл дискілерді қолдау
HDMI бейнешығыстарының болуы
VGA бейнешығыстарының болуы
бейнешығыстың ең жоғары ажыратымдылығы — 4K дейін
Gigabit Ethernet желілік интерфейстерінің болуы
USB интерфейстерінің болуы
ONVIF қолдауы
жергілікті және қашықтан көру мүмкіндігі
қашықтан әкімшілендіру мүмкіндігі
бейнемұрағатты іздеу және ойнату мүмкіндігі
бейнежазбалардың резервтік көшірмесін жасау мүмкіндігі
жұмыс режимі — тәулік бойы, 24/7.
Саны: 2 дана.
2. Dahua DHI-LM24-B200S мониторы — 2 дана
экран диагоналі — 23,8"
матрица түрі — VA
ажыратымдылығы — 1920 × 1080 пиксель, Full HD
арақатынасы — 16:9
жаңарту жиілігі — 100 Гц дейін
жарықтығы — 250 кд/м² дейін
контрасттылығы — 4000:1
көру бұрыштары — көлденеңінен 178° / тігінен 178°
жауап беру уақыты — 5 мс
көрсетілетін түстер саны — 16,7 млн
HDMI интерфейсінің болуы
VGA интерфейсінің болуы
аудиошығыстың болуы
кіріктірілген динамиктердің болуы
қоректендіру — 12 В DC
HDMI арқылы бейнетіркегішке тікелей қосылу мүмкіндігі.
Саны: 2 дана.
3. SVC V-1000-F үздіксіз қоректендіру көзі — 1 дана
түрі — желілік-интерактивті
толық қуаты — 1000 ВА
белсенді қуаты — 600 Вт
кіріс кернеуі — 220 В
AVR кернеуді автоматты тұрақтандыру жүйесінің болуы
аккумуляторлық қоректендіруге ауысу уақыты — 3 мс дейін
аккумуляторлық батареялар — 2 × 12 В / 7 А·сағ
Schuko шығыс розеткаларының саны — кемінде 3
шамадан тыс жүктемеден қорғаудың болуы
қысқа тұйықталудан қорғаудың болуы
аккумуляторлардың терең разрядталуынан қорғаудың болуы
суық іске қосу функциясы
бейнебақылау жабдығымен бірге пайдалану мүмкіндігі.
Саны: 1 дана.
4. SVC RTL-800-LCD үздіксіз қоректендіру көзі — 1 дана
түрі — желілік-интерактивті
толық қуаты — 800 ВА
белсенді қуаты — 500 Вт
кіріс кернеуі — 220 В
кернеуді автоматты тұрақтандыру функциясының болуы
LCD-дисплейдің болуы
кіріктірілген аккумуляторлық қоректендірудің болуы
сыртқы электрмен жабдықтау болмаған кезде жабдықтың жұмыс істеу мүмкіндігі
шамадан тыс жүктемеден қорғаудың болуы
қысқа тұйықталудан қорғаудың болуы
аккумулятордың терең разрядталуынан қорғаудың болуы.
Саны: 1 дана.
5. Ішкі төсеуге арналған UTP желілік кабелі — 70 метр
Жабдықты қосу және қосымша байланыс желісін ұйымдастыру үшін ішкі төсеуге арналған 70 метр UTP желілік кабелін төсеу қажет.
кабель түрі — UTP
санаты — Cat.5e төмен емес
жұптар саны — 4 жұп / 8 талшық
мақсаты — ішкі төсеу
қабығы — PVC немесе баламасы
Ethernet қолдауы
деректерді беру жылдамдығын 1 Гбит/с дейін қолдау
кабель бейнебақылау жүйесінің құрамында деректердің тұрақты берілуін қамтамасыз етуі тиіс.
Саны: 70 метр. Құнына мыналар кіруі тиіс:
желілік кабель
RJ-45 коннекторлары
қажетті жалғау элементтері
бекітпе элементтері
кабельдік байлағыштар
шығыс материалдары
кабельді төсеу
бекіту
ұштарын өңдеу және қысу
қосу
желіні тексеру және тестілеу.
6. Seagate ST8000VE001, 8 ТБ қатқыл дискісі — 2 дана
Жабдық түрі: бейнебақылау жүйесінің бейнемұрағатын сақтауға арналған ішкі HDD қатқыл дискісі. Техникалық сипаттамалары:
моделі — Seagate ST8000VE001
бір дискінің сыйымдылығы — 8 ТБ
форм-факторы — 3,5"
қосылу интерфейсі — SATA
мақсаты — бейнемұрағатты сақтау
тәулік бойы 24/7 жұмыс істеуді қолдау
Dahua NVR5432-EI желілік бейнетіркегішімен үйлесімділігі.
Саны: 2 дана. Жалпы номиналды сыйымдылығы — 16 ТБ. Әр бейнетіркегішке бір қатқыл диск орнатылады.
7. Демонтаждау және монтаждау жұмыстары
Орындаушы міндетті:
Қолданыстағы бейнетіркегіштерді демонтаждауға.
Қолданыстағы кабельдік инфрақұрылымның, бейнебақылау камераларының және өзге де жұмыс істеп тұрған жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуге.
2 дана Dahua NVR5432-EI бейнетіркегішін орнатуға.
2 дана Dahua DHI-LM24-B200S мониторын орнатуға.
SVC V-1000-F үздіксіз қоректендіру көзін орнатуға.
SVC RTL-800-LCD үздіксіз қоректендіру көзін орнатуға.
Екі бейнетіркегіштің әрқайсысына сыйымдылығы 8 ТБ Seagate ST8000VE001 қатқыл дискісінің бір данасын орнатуға.
Cat.5e төмен емес санаттағы ішкі төсеуге арналған 70 метр UTP желілік кабелін төсеуге.
Желілік кабельдің ұштарын өңдеу және қысу жұмыстарын орындауға.
Қолданыстағы IP-камераларды жаңа бейнетіркегіштерге қосуға.
Жабдықты жергілікті есептеу желісіне қосуға.
Жабдықты электрмен қоректендіру жүйесіне қосуға.
Мониторларды бейнетіркегіштерге қосуға.
8. Баптау және іске қосу-баптау жұмыстары
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы жүйені толық баптап, іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті. Жұмыстар құрамына мыналар кіреді:
бейнетіркегіштерді баптау
IP-мекенжайларды баптау
желілік параметрлерді баптау
қолданыстағы IP-камераларды қосу және баптау
техникалық мүмкіндік болған жағдайда камералардың қолданыстағы мекенжайларын сақтау
күн мен уақытты баптау
бейнеағындардың сапасы мен ажыратымдылығын баптау
екі қатқыл дискіні инициализациялау, қажет болған жағдайда форматтау және олардың анықталуын тексеру
тұрақты жазуды және/немесе оқиға бойынша жазуды баптау
орнатылған қатқыл дискілердегі бейнемұрағатты сақтау параметрлерін баптау
бейнежазбаларды іздеу және ойнатуды баптау
камера кескіндерін мониторларда көрсетуді баптау
барлық қосылған камералардан кескіннің болуын тексеру
әрбір арна бойынша жазбаның болуын тексеру
мұрағаттық жазбаларды ойнатуды тексеру
жаңадан төселген кабель желісі бойынша желілік байланысты тексеру
жабдықтың үздіксіз қоректендіру көздерінен жұмыс істеуін тексеру
анықталған қателер мен ақауларды жою
бүкіл жүйені кешенді тестілеу.
9. Соңғы нәтижеге қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін қолданыстағы бейнебақылау жүйесі толық жаңғыртылған, толық жарақтандырылған, қосылған, бапталған және тәулік бойы пайдалануға дайын болуы тиіс.
Жүйе мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
барлық қосылған камералардан кескіннің тұрақты көрсетілуін
бейнеағындарды жазуды
әрқайсысының сыйымдылығы 8 ТБ болатын екі орнатылған қатқыл дискіде бейнемұрағатты сақтауды
бейнежазбаларды іздеу және ойнатуды
кескінді орнатылған мониторларға шығаруды
жабдық арасындағы тұрақты желілік байланысты
сыртқы электрмен жабдықтау қысқа мерзімге ажыратылған кезде жабдықтың үздіксіз қоректендіру көздерінен жұмыс істеуін.
Тапсырыс берушіге монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-баптау бойынша қосымша жұмыстарды қажет етпейтін толық жұмыс істейтін жүйе тапсырылуы тиіс.
Жұмыстарды толық көлемде орындау үшін қажетті барлық жалғау, монтаждау, бекіту және шығыс материалдары Орындаушы орындайтын жұмыстардың құнына енгізілуі тиіс.
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