Техникалық ерекшелік
Ағынды желдету және ауаны сыртқа шығару жүйесін орнату бойынша жұмыстар
1. Жұмыстар атауы
Жалпы ауданы кемінде 600 м² болатын ғимаратта ағынды желдету және ауаны сыртқа шығару жүйесін орнату үшін қажетті жабдықтар мен материалдарды жеткізу, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарын орындау және жүйені пайдалануға дайын күйге келтіру бойынша жұмыстар.
2. Мақсаты және негізгі талаптар
Желдету жүйесі ғимаратта нормативтік ауа алмасуды қамтамасыз етуге, сыртқы ауаны ғимаратқа беруге және пайдаланылған ауаны сыртқа шығаруға арналған.
3. Жүйенің құрамы және техникалық талаптар
3.1. Өнім беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормаларына сәйкес ғимараттың ауданын, мақсатын, жоспарлануын, ондағы адамдардың санын, жылу бөлінуін және желдету параметрлеріне әсер ететін өзге де факторларды ескере отырып, қажетті ауа алмасу көлемі мен желдету жүйесінің өнімділігіне қажетті есептеулерді өз бетінше жүргізуге міндетті.
3.2. Жүргізілген есептеулер негізінде өнім беруші жүйенің тиімді әрі толыққанды жұмысын қамтамасыз ететін жабдықтарды, жинақтаушы бөлшектер мен материалдарды өз бетінше таңдауға, сондай-ақ желдеткіш жабдықтардың қажетті өнімділігін, ауа тарату элементтерінің саны мен орналасуын және ауа өткізгіштердің параметрлерін айқындауға міндетті. Таңдалған техникалық шешімдер мен жабдықтардың негізгі сипаттамалары жеткізу және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс.
3.3. Ауа беру бөлігі сыртқы ауаны қабылдауды, тазартуды, қажет болған жағдайда жылытуды, тасымалдауды және ғимаратқа біркелкі таратуды қамтамасыз етуге тиіс.
3.4. Ауаны сыртқа шығару бөлігі желдеткіш жабдықтарды, ауа өткізгіштерді және ауа тарату элементтерін пайдалана отырып, пайдаланылған ауаны ғимараттан механикалық жолмен шығаруды қамтамасыз етуге тиіс.
3.5. Жабдықтар есептік өнімділікке, пайдалану жағдайларына және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуге тиіс. Шу мен діріл деңгейі қолданылатын нормативтік құжаттарда белгіленген рұқсат етілген мәндерден аспауға тиіс.
3.6. Жеткізілетін тауарлардың, жабдықтар мен материалдардың міндетті тізбесі:
1. Ағынды желдеткіш — сыртқы ауаны ғимаратқа беру үшін. Өнімділігі мен саны ауа алмасу есебіне сәйкес айқындалады.
2. Ауа жапқышы (заслонка) — ауа ағынын реттеу және жабу үшін. Саны мен өлшемдері жобалық шешімге сәйкес айқындалады.
3. Электрлік каналды ауа жылытқышы — берілетін ауаны жылыту үшін. Номиналды қуаты мен саны қажетті ауа температурасын және жүйенің өнімділігін ескере отырып жүргізілген есептеулерге сәйкес айқындалады.
4. Ауа диффузоры — желдету схемасына сәйкес ауаны біркелкі тарату немесе ғимараттан шығару үшін. Алдыңғы панелінің өлшемі кемінде 600 × 600 мм болуы тиіс. Саны тапсырыс берушімен келісіледі.
5. Металл ауа өткізгіштер — ауаны тасымалдау және тарату үшін. Көлденең қимасының өлшемі кемінде 200 × 200 мм болуы тиіс. Көлденең қимасы, ұзындығы және саны есептеулер мен ғимараттың жоспарлануына сәйкес айқындалады.
6. Жылу оқшаулағыш материал — желдету жүйесінің тиісті элементтерін жылу оқшаулау үшін. Саны нақты қажеттілікке сәйкес айқындалады.
7. Ауа жапқышының электр жетегі — ауа жапқышын автоматты түрде басқару үшін. Саны таңдалған басқару схемасына сәйкес айқындалады.
8. Ауаны сыртқа шығаратын желдеткіш — пайдаланылған ауаны ғимараттан механикалық жолмен сыртқа шығару үшін. Өнімділігі мен саны ауа алмасу есебіне сәйкес айқындалады.
Жоғарыда көрсетілген барлық тауарлар, жабдықтар, жинақтаушы бөлшектер мен материалдар ауданы кемінде 600 м² болатын ғимаратта желдету жүйесін монтаждау, қосу, іске қосу-баптау және толыққанды жұмысын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде жеткізілуге тиіс. Барлық компоненттердің өзара үйлесімділігі және жүйенің есептік параметрлеріне сәйкестігі қамтамасыз етілуге тиіс.
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
4.1. Өнім беруші жұмыстарды толық әрі сапалы орындау үшін қажетті барлық жабдықтармен, материалдармен, жинақтаушы бөлшектермен, шығыс материалдарымен, құрал-саймандармен, құрылғылармен және жеке қорғаныш құралдарымен өз бетінше қамтамасыз етуге міндетті.
4.2. Жұмыстар аяқталғаннан кейін өнім беруші монтаждау барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын, қаптамаларды, материалдардың қалдықтарын және өзге де қалдықтарды алып тастауға, жұмыс аймағын тазалауға және объектіні тапсырыс берушіге таза әрі пайдалануға жарамды күйде тапсыруға міндетті.
5. Іске қосу-баптау және жұмысқа қабілеттілігін тексеру
5.1. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін өнім беруші іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға және жүйенің барлық компоненттерінің көзделген жұмыс режимдерінде дұрыс жұмыс істеуін тексеруге міндетті.
6. Сапаға және нормативтік талаптарға сәйкестік
6.1. Жұмыстар Қазақстан Республикасының жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне қатысты қолданыстағы құрылыс, санитариялық және өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларына, сондай-ақ электр қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес орындалуға тиіс.
6.2. Жабдықтар мен материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды, толық жинақталған және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуға тиіс.
7. Кепілдік міндеттемелер
7.1. Орындалған монтаждау жұмыстары мен жеткізілген жабдықтарға кепілдік мерзімі тараптар қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.
7.2. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының тиісінше орындалмауы салдарынан туындаған кемшіліктерді, сондай-ақ шартқа сәйкес өз жауапкершілігіне жататын ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.
7.3. Кепілдік ақауларын жою қажетті жұмыстарды орындауды, материалдар мен жинақтаушы бөлшектерді пайдалануды, тиісті элементтерді бөлшектеуді және қайта монтаждауды қамтуға тиіс. Аталған жұмыстар үшін тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбайды.
8. Жұмыстарды орындау мерзімі мен орны
8.1. Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 14.
8.2. Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.



















Техническая спецификация
 Работы по установке приточно-вытяжной вентиляционной системы
1. Наименование работ   
Работы по поставке необходимого оборудования и материалов, монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатационную готовность приточно-вытяжной системы вентиляции в помещении общей площадью не менее 600 м².
2. Назначение и основные требования
Приточно-вытяжная система вентиляции предназначена для обеспечения нормативного воздухообмена в помещении, подачи наружного воздуха и удаления отработанного воздуха. 
3. Состав и технические требования к системе
3.1. Поставщик обязан самостоятельно выполнить необходимые расчёты требуемого воздухообмена и производительности приточно-вытяжной системы с учётом площади и назначения помещения, его планировки, количества находящихся в нём людей, тепловыделений и иных факторов, влияющих на параметры вентиляции, в соответствии с действующими нормами Республики Казахстан.
3.2. На основании выполненных расчётов поставщик обязан самостоятельно подобрать оборудование, комплектующие и материалы, обеспечивающие эффективную и полноценную работу приточно-вытяжной системы, а также определить необходимую производительность вентиляционного оборудования, количество и расположение воздухораспределительных элементов и параметры воздуховодов. Подобранные технические решения и основные характеристики оборудования подлежат обязательному предварительному согласованию с заказчиком до начала поставки и монтажных работ. 
3.3. Приточная часть должна обеспечивать забор наружного воздуха, его очистку, при необходимости нагрев, транспортировку и распределение по помещению.
3.4. Вытяжная часть должна обеспечивать механическое удаление отработанного воздуха из помещения с использованием вытяжного оборудования, воздуховодов и воздухораспределительных элементов.
3.6. Оборудование должно соответствовать расчётной производительности, условиям эксплуатации и требованиям электробезопасности. Уровень шума и вибрации не должен превышать допустимых значений, установленных применимыми нормативными документами.
3.7. Обязательный перечень поставляемых товаров, оборудования и материалов:
1. Канальный вентилятор приточный — для подачи наружного воздуха в помещение; производительность и количество определяются расчётом воздухообмена.
1. Воздушная заслонка — для регулирования и перекрытия потока воздуха; количество и размеры определяются проектным решением.
1. Электрический канальный нагреватель — для нагрева приточного воздуха; номинальная мощность и количество определяются расчётом с учётом требуемой температуры подаваемого воздуха и производительности системы.
1. Воздушный диффузор — количество согласовать с заказчиком, с размером лицевой панели не менее 600 × 600 мм, для равномерного распределения или удаления воздуха в соответствии со схемой вентиляции.
1. Воздуховоды приточной вентиляции металлический — для транспортировки и распределения воздуха с размером не менее 200 × 200 мм ; сечение, протяжённость и количество определяются расчётом и планировкой помещения.
1. Теплоизоляционный материал — для теплоизоляции соответствующих элементов системы вентиляции; количество определяется фактической потребностью.
1. Электрический привод воздушной заслонки — для автоматизированного управления заслонкой; количество определяется выбранной схемой управления.
1. Канальный вентилятор вытяжной — для механического удаления отработанного воздуха из помещения; производительность и количество определяются расчётом воздухообмена.
Все перечисленные товары, оборудование, комплектующие и материалы должны быть поставлены в количестве, достаточном для монтажа, подключения, пусконаладки и полноценной работы приточно-вытяжной системы вентиляции в помещении площадью не менее 600 м². Подбор оборудования должен обеспечивать совместимость всех компонентов и соответствие расчётным параметрам системы.
4. Требования к выполнению работ
4.1. Поставщик самостоятельно обеспечивает всеми оборудованием, материалами, комплектующими, расходными материалами, инструментами, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для полного и качественного выполнения работ.
4.2. По завершении поставщик обязан удалить строительный мусор, упаковку, остатки материалов и иные отходы, образовавшиеся в ходе монтажа, очистить рабочую зону и передать объект заказчику в чистом и пригодном для эксплуатации состоянии.
5. Пусконаладка и проверка работоспособности
5.1. После завершения монтажа поставщик обязан выполнить пусконаладочные работы и проверить работоспособность всех компонентов системы в предусмотренных режимах.
6. Требования к качеству и соответствию нормам
6.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными, санитарными, противопожарными нормами и правилами Республики Казахстан, применимыми к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также с требованиями электробезопасности и охраны труда.
6.2. Оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, исправными, комплектными и пригодными для использования по назначению.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на выполненный монтаж и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки.
7.2. В течение гарантийного срока поставщик обязан за собственный счёт устранять недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также неисправности, за которые он несёт ответственность согласно договору.
7.4. Устранение гарантийных недостатков должно включать необходимые работы, материалы, комплектующие, демонтаж и повторный монтаж соответствующих элементов без дополнительной оплаты заказчиком.
8. Срок и место поставки
8.1. Место выполнения работ: город Астана, проспект Мангилик ел, 14.
8.2. Срок выполнения работ: в течении 15 календарных дней со дня регистрации в органах казначейства. 
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